一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新疆阜康市大洪沟4号建筑用砂矿

	项目代码
	2605-652302-04-03-244305

	建设单位联系人
	王帆 
	联系方式
	17590202345

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉州阜康市魏家泉火车站南侧12公里处

	地理坐标
	中心地理坐标为：东经87°53′21.921"，北纬44°03′13.572"

	建设项目

行业类别
	非金属矿采选业 

八-11土砂石开采101（不含河道采砂项目）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	203500

	建设性质
	■新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	■首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	3500
	环保投资（万元）
	668.61

	环保投资占比（%）
	19.1
	施工工期
	15个月

	是否开工建设
	(否

(是

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	（1）《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》获中华人民共和国自然资源部批复，审批文号：自然资函〔2022〕1092号；2022年9月28日，新疆维吾尔自治区人民政府发布了《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）》；（2）2022年12月，新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州人民政府发布了《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》。

	规划环境影响

评价情况
	《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》已通过中华人民共和国生态环境部审批，审批文件名称：《关于〈新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书〉的审查意见》，审批文号（环审〔2022〕124号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》的符合性分析

《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》中要求矿山开发过程要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想和总体国家安全观，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神。
《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》关于砂石料的开发利用要求为：砂石集中开采区并严格管理。依据环境保护和运输半径合理规划砂石开采布局，在“三区两线”可视范围内严禁设置开采建筑石料等露天矿山。引导砂石矿实现集中开采、规模开发、绿色利用。原则上砂石矿开采规划区块必须位于集中开采区内，明确区内开采规划区块数量、开采规模、生态保护修复治理措施等准入要求。统筹各地州（市）、县市（区）砂石矿产的开发布局，促进资源优势互补，鼓励砂石资源的区域合理调配。

三区：自然保护区、风景名胜区、城镇规划建成区；

两线：铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线沿线，重要河流、湖泊、水源保护区等生态水系沿线。

本项目为砂石矿露天开采项目，通过地理坐标图、现场踏勘图、生态保护红线及昌吉州生态环境分区管控图可做佐证，详见附图。
①项目选址不涉及“三区”禁采范围

项目采矿权范围、开采作业区、临时堆场及配套设施区域，未落入各级自然保护区、风景名胜区、城镇规划建成区管控边界内，不在上述区域法定禁采、限采管控范围。

②项目选址不涉及“两线”可视禁采范围

项目场区与周边铁路、高速、国道、省道等重要交通干线及重要河湖、水源保护区水系沿线保持安全可视距离，开采区域不在交通干线、生态水系沿线直观可视坡面及管控视野范围内，满足露天矿山禁采管控要求，无视觉景观破坏及生态安全隐患。

③ 整体禁采区域判定

本项目选址未位于《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025 年）》规定的“三区两线”可视禁采区域内，不属于规划明令禁止设置露天石料、砂石开采矿山的区域，符合自治区矿产资源开发禁限管控规则。

本项目为建筑用砂矿，建筑用砂属于砂石土类矿产，不属于禁止开采矿种，目前已由阜康市自然资源局核准作为矿山用地，采矿许可证证号为：XC6523022026037200000002，开采面积20.35km2，布置在集中开采区内，不涉及生态保护红线、各级自然保护地、重要饮用水水源保护区、永久基本农田、文物保护单位、军事管理区等禁止勘查开采区域，项目落实绿色矿山建设，同步实施矿山地质环境治理与土地复垦，实行边开采边修复。因此，项目符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025 年）》相关规定。

2、与新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021—2025）年的符合性分析

“昌吉州‘十四五’规划纲要”中指出，加大矿区“三废”治理和综合利用，以示范矿井建设和绿色煤矿建设为抓手，改善矿区环境，促进人与自然健康和谐发展，逐步实现准东地区煤矿企业景观化，把准东建成国家第十四个大型煤炭基地示范区。进一步加大准南煤田煤炭资源整合和中小煤矿升级改造，全部淘汰30万吨/年及以下规模煤矿，不再新增勘探开采区。

（1）鼓励勘查开采的矿种：石油、天然气、煤层气、页岩气、煤、地热、金、铜、饰面用花岗岩、石灰岩、天然石英砂、石墨等矿产和自治区紧缺及市场需求量较大的矿产。

（2）限制勘查开采矿种：高硫煤、硫铁矿、砖瓦用粘土等。此外，严格限制单一煤炭开采新建项目审批，限制煤炭小规模开采。

（3）禁止开采矿种：主要为灰分大于40%和含硫大于3%的煤、砂金等。其他对局部地区生态环境造成重大破坏的矿种亦应列入禁止开发利用矿种行列。

对鼓励勘查、开采矿种：在符合规划准入条件的前提下，优先设置矿业权；对限制勘查、开采矿种：严格控制探矿权总量，合理调控矿业权投放时序、数量与布局；对禁止勘查、开采矿种：不再新设探矿权、采矿权，已有探矿权、采矿权按照有关规定实行逐步退出机制，充分运用经济和法律手段建立有效的退出机制予以退出。

矿产资源勘查管理措施：（1）严格勘查准入条件（2）落实绿色勘查（3）相关部门严格监督检查（4）加强探矿权年度信息公示制度（5）鼓励社会资本投资矿产勘查。

本项目为砂石料加工项目，属于鼓励勘查开采的矿种，项目位于阜康市自然资源局划定的矿区，选址符合自然资源主管部门空间规划及矿权划定要求，矿山开采全过程严格遵照生态环境保护法律法规及行业标准，全面落实各项环保、水保、生态修复治理措施；同步建立健全绿色矿山建设与运营管理体系，从生态保护修复、资源合理开采、资源综合利用、节能降耗减排等维度实行标准化、规范化绿色矿山管控模式。通过严格执行开采方案、环保措施与绿色矿山管理制度，可实现料场资源有序开发、生态可恢复、建设有保障，保障工程顺利实施。
3、与阜康市矿产资源总体规划（2021—2025 年）的符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区阜康市矿产资源总体规划（2021-2025年）》，规划提出，根据砂石土类矿产的分布特点，坚持“集中开发、规模开采”原则，围绕辖区重大工程、重大项目和民生需求，统筹考虑市场供需、环境承载、资源禀赋、交通运输条件等因素，在辖区内共设置7个砂石土类矿产集中开采区，总面积41.009平方千米。设置规划开采区块16个（建筑用砂11个、砖瓦用页岩5个），总面积1.4864平方千米，规划开采区块大部分位于集中开采区内，按照绿色开发标准和规范，各矿山要建立“采前有规划、采中能控制、采后可恢复”的绿色采矿体系。
本项目在规划建筑用砂11个中规划范围内，选址符合自然资源主管部门空间规划及矿权划定要求，项目同步编制绿色矿山建设实施方案，开采、加工、运输扬尘治理、噪声控制、废水回用措施齐全，满足阜康绿色矿山建设标准；制定分阶段土地复垦、植被恢复方案，按规定足额计提地质环境治理资金，落实 “边采边治”符合矿区生态保护规划要求。核查开采矿区没有占用永久基本农田、自然保护地、饮用水源保护区：项目未占用各类生态保护红线、永久基本农田，故本项目符合新疆维吾尔自治区阜康市矿产资源总体规划（2021-2025年）》要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”项目，为允许建设项目，符合国家产业政策。
2、与生态环境分区管控符合性分析
2.1与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析

根据新疆维吾尔自治区生态环境厅发布的《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157 号）管控总体要求，结合项目的实际情况，其符合性分析详见下表。

表1-1 与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析

管控维度

管控要求

本项目

A1

空间布局约束

A1.4其他布局要求

〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
本项目属于砂石料开采，项目占地为阜康市自然资源局划定的矿区。
〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。

A2污染物排放管控

A2.2污染控制措施要求

〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
本项目为砂石料开采，不涉及污染物总量控制指标，不涉及地下水环境风险管控。
〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。

A3环境风险防控

A3.2联防联控要求

〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。

本项目位于阜康市自然资源局划定的矿区，矿山严格落实环境风险防范和管理措施，制定了相关风险防范的应急预案，设置了风险防范的措施、设施和专业人员。
〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。

A4资源利用要求

A4.1水

资源

〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。

矿区用水主要是洗砂用水，废水通过沉淀池全部沉淀后回用，同时降尘用水在确保除尘效率的同时最大限度地减少用水量，生活污水设置地埋式一体化生活污水处理设施，处理后用于荒草地生态灌溉故项目符合资源利用效率要求。
A4.5资源综合利用
〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
生活垃圾分类收集，定期清运至垃圾填埋场卫生填埋。一般固废堆放于堆场，覆盖防尘网，堆存一定高度后，边开采边推平压实，回填采坑。
综上，项目的建设符合新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果总体管控要求。
2.2 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》的符合性分析

项目位于乌昌石片区，根据《自治区生态环境分区管控方案和七大片区管控要求》可知，乌昌石片区管控要求主要如下：

乌昌石片区包括乌鲁木齐市、昌吉回族自治州和沙湾市。除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氨乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目。具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”同防同治区域大气环境治理。强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，对所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准，强化氮氧化物深度治理，确保区域环境空气质量持续改善。

强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。

强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。

煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。

本项目为砂石开采，项目位于阜康市自然资源局划定的矿区，矿区用水主要是洗砂用水，废水通过沉淀池全部沉淀后回用，同时降尘用水在确保除尘效率的同时最大程度地减少用水量，生活污水设置地埋式一体化生活污水处理设施，处理后用于荒草地生态灌溉，项目符合乌昌石片区的管控要求。

2.3、与《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》（2023版）文件符合性分析
依据《昌吉回族自治州生态环境分区管控方案》，本项目符合性分析如下：

（1）生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，生态空间得到优化和保护，生态保护红线得到严格管控。生态功能保持稳定，生物多样性水平稳步提升，生态空间保护体系基本建立。

本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市魏家泉火车站南侧12公里处，选址不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区及其他重要生态功能区和生态环境敏感区、脆弱区内，符合生态保护红线要求。

（2）环境质量底线。全州环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善；全州河流、湖库及城镇集中式饮用水水源地水质稳中向好。地下水质量考核点位水质级别保持稳定，地下水污染风险得到有效控制，地下水超采得到严格控制；全州土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。

本项目运营期废气、废水和噪声经治理后可达标排放，固废可做到100%无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。

（3）资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区、自治州下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动昌吉市国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。

本项目营运过程中会消耗一定量的电、水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。

（4）生态环境分区管控

昌吉回族自治州共划定119个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。

其中优先保护单元31个，面积占比25.05%，包括各县市生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、水土保持区、生物多样性维护区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区；重点管控单元81个，面积占比33.63%，主要包括各县市城镇建成区、工业园区和工业聚集区等；一般管控单元7个，面积占比41.32%，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。

本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市魏家泉火车站南侧12公里处，属阜康市管辖，为一般管控单元（环境管控单元编码：ZH65230230001阜康市一般管控单元），详见附图1 昌吉州生态环境分区管控图。

（5）生态环境准入清单

根据《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》，本项目属于阜康市一般管控单元。

表1-2   与阜康市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析
环境管控单元编码、名称、类别
管控要求

本项目符合性

ZH65230230001

阜康市一般管控单元
空间布局约束

1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1）。

符合

本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市魏家泉火车站南侧12公里处，不涉及生态保护红线。项目冬季不生产，不涉及取暖问题；项目开采区周边1km范围无人口密集区、机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域。符合管控要求。
污染物排放管控
执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）

符合

项目为砂石料开采项目，施工期落实六个百分百，采装作业时利用雾炮喷淋设施处理、堆场设置防尘布覆盖，对堆场配备洒水车，装卸时洒水抑尘，破碎筛分过程颗粒物废气通过布袋除尘器处置达标后外排；矿区用水主要是洗砂用水，废水通过沉淀池全部沉淀后回用，同时降尘用水在确保除尘效率的同时最大程度地减少用水量，生活污水设置地埋式一体化生活污水处理设施，处理后用于荒草地生态灌溉，故项目符合污染物排放管控要求。
环境风险防控
执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）。

符合

本项目废物得到了合理处置，不存在环境风险影响。

资源利用效率
执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4、表3.4-2 B4）。

合理配置地表水、地下水，从严控制地下水取水总量。

符合

矿区用水主要是洗砂用水，废水通过沉淀池全部沉淀后回用，在确保除尘效率的同时最大程度地减少用水量，生活污水设置地埋式一体化生活污水处理设施，处理后用于荒草地生态灌溉，故项目符合资源利用效率要求。
3、《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件》（2024年）符合性分析
为规范非金属矿勘探开发建设项目环境管理，协调经济发展和环境保护的关系，促进非金属矿采选行业有序发展、合理布局和技术进步，根据国家有关环保法律法规和产业政策要求制定本环境准入条件。

（一）适用范围

适用于自治区行政区域内非金属矿采选行业新建、改建和扩建的建设项目的相关环境管理活动。

（二）选址与空间布局

1.铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200米范围以内，重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域，居民聚集区1千米以内禁止建设非金属矿采选项目；2.伊犁河、额尔齐斯河等重要河流源头区、水环境功能区划为I、Ⅱ类和具有饮用功能的Ш类水体岸边1000米以内，其他川类水体岸边200米以内，禁止新建或改扩建非金属矿选矿工程，存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施的，可根据实际情况，在确保不会对水体产生污染影响的前提下适当放宽距离要求。

本项目选址位于新疆维吾尔自治区昌吉州阜康市魏家泉火车站南侧12公里处，项目周边以荒漠为主，项目用地不占用、周边不涉及生态环境敏感区域，不在生态保护红线范围内，由阜康市自然资源局批准采矿证，采矿证号XC6523022026037200000002，选址符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件》（2024年）相关要求。
（三）污染防治与环境影响

1.采矿

（1）矿石开采须采用湿式凿岩作业方式。矿石转运、破碎，筛分等粉尘产生工序，须配备抑尘、除尘设施，除尘效率不低于99%。矿石、废石堆场需采用洒水抑尘、设置围挡等措施防止无组织粉尘排放。其大气污染物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297）要求，有行业排放标准的执行行业标准。供热设施须满足《大气污染防治行动计划实施方案》要求，各污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271）。

（2）严禁未经处理采矿废水直接排放，禁止利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞等排放废水。鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用，矿井水利用率应达到70%以上。在干旱缺水地区，鼓励将外排矿坑水处理达标后用于农林灌溉：生活污水处理达标后尽量综合利用。

（3）噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）。

（4）采矿活动产生的固体废物，推广利用采矿固体废物加工生产建筑材料及制品技术，固体废物综合利用率>30%，无法利用的必须使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害，固体废物处置率100%。废石堆场按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）要求建设，矿区废石场集中设置、避免同一矿区设置多处废石场。生活垃圾实现100%无害化处置。

（5）新建、改（扩）建矿山应在矿山开采前完成《矿山生态环境保护与恢复治理方案》编制工作。对位于荒漠和风沙区矿产资源开发应避开易发生风蚀和生态退化地带；排土场、料场等场地应采取围挡和覆盖等防风蚀措施。水蚀敏感区矿产资源开发应科学设置露天采场、排土场及料场，并采取边坡防护工程拦挡等水土保持措施。矿山生产过程中应采取复垦措施，对露天坑、废石场等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。历史遗留矿山开采破坏土地复垦率达到45%以上，新建矿山应做到边开采、边复垦，破坏土地复垦率达到85%以上。

本项目矿区采装作业面洒水增湿，采装作业利用雾炮喷淋设施进行降尘；运输道路每日洒水3次，运输车辆篷布遮盖，限速；堆场采取防尘网遮盖，洒水保湿等措施后能够有效减少无组织废气排放，未被收集的粉尘经自然沉降后，厂内颗粒物浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求，运营期满后，会按照国家有关规定进行闭矿。砂石矿在闭矿期的时段内，与运营期相比，对自然环境诸要素的影响将趋于减缓。项目采矿场污染防治符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件》相关要求。

2.选矿

（1）破碎、筛分车间采用尘源密闭、局部通风方式，并安装高效除尘设施防治粉尘污染，除尘效率>99%，大气污染物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297）要求，有行业排放标准的执行行业标准。

（2）选矿废水（含尾矿库溢流水）应循环利用，循环利用率≥80%，无循环利用条件废水应进行收集，处理达标后排放。

（3）噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）。

本项目砂石料干筛生产线位于密闭厂房内，厂房内设置集气罩，将含尘废气引入布袋除尘器中进行处理后通过1根15m高排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源颗粒物有组织排放限值（颗粒物排放浓度限值120mg/m3，排放速率3.5kg/h），矿区用水主要是洗砂用水，废水通过沉淀池全部沉淀后回用，同时降尘用水在确保除尘效率的同时最大限度地减少用水量，生活污水设置地埋式一体化生活污水处理设施，处理后用于荒草地生态灌溉，项目选矿污染防治符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件》相关要求。

4、与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》符合性分析

依据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》：主体功能区与能源和矿产资源开发的关系。一些能源和矿产资源富集的区域往往同时是生态脆弱或生态重要的区域，被划分为限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的重点生态功能区或农产品主产区，并不是限制能源和矿产资源的开发，这类区域中的能源和矿产资源，仍然可以依法开发，资源开采的地点仍然可以定义为能源或矿产资源的重点开发基地，但应该按照该区域的主体功能定位实行“点上开发、面上保护”。

形成资源点状开发，生态面上保护的空间结构。针对阿尔泰山、塔里木盆地、准噶尔盆地等地的矿产资源富集区域的开发，要在科学规划的基础上，以点状开发方式有序进行，将其开发强度控制在规划目标之内，尽可能减少对生态环境的扰动和破坏，同时加强对矿产开发区迹地的生态修复。

限制开发区域是指关系国家农产品供给安全和生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区。限制开发区域分为两类：一类是农产品主产区，即耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障国家农产品安全以及国家永续发展的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制大规模高强度工业化城镇化开发的地区；一类是重点生态功能区，即生态系统脆弱或生态功能重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。

禁止开发区域是指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。国家层面的禁止开发区域包括国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园、国家地质公园。省级层面的禁止开发区域，包括省级及以下各级各类自然文化资源保护区域、重要水源地、重要湿地以及其他省级人民政府根据需要确定的禁止开发区域。

本项目为砂石料矿开采项目，不属于限制开发区域、禁止开发区域，本项目符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相关要求。

5、与《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》符合性分析

依据《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》可知，新疆维吾尔自治区水土保持深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实国家、自治区生态文明建设的决策部署，科学谋划当前和今后一个时期全疆水土保持工作的发展思路和目标任务，坚持预防为主、保护优先，全面规划、因地制宜，注重自然恢复、突出综合治理、强化监督管理、创新体制机制，实现水土资源可持续利用，为保护和改善生态环境、加快生态文明建设、推动经济社会持续健康发展、建设美丽新疆提供重要支撑。

项目位于新疆维吾尔自治区昌吉州阜康市魏家泉火车站南侧12公里处，矿区降雨量较低，基本无法形成无组织的径流。故项目区的水土流失以风蚀为主，矿区采用了边开采、边回填、边复垦的开采方式，开发过程严格按照本项目的《水土保持方案》进行开发，符合《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》的相关要求。

6、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析

本项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性具体如下表1-3。

表1-3   与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性

《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》

建设单位采取措施

符合性判定

第四十四条矿山开采产生的废石、废渣、泥土等应当堆放到专门存放地，并采取围挡、设置防尘网或者防尘布等防尘措施；施工便道应当硬化。

在采石、采砂和其他矿产资源开采过程中，或者在停办、关闭矿山前，采矿权人应当整修被损坏的道路和露天采矿场的边坡、断面，恢复原有地貌，并按照规定处置矿山开采废弃物，防止扬尘污染。
施工期落实六个百分百，故项目符合污染物排放管控要求，施工道路采用碎石子进行了硬化。本项目采装作业时利用雾炮喷淋设施处理、堆场设置防尘布覆盖，对堆场配备洒水车，装卸时洒水抑尘。破碎筛分过程颗粒物废气通过布袋除尘器处置达标后外排，故项目符合污染物排放管控要求。
符合

第四十三条贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施：

（一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁；

（二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；

（三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。

露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。
本项目矿山运输道路采用了碎石进行了硬化，定期进行洒水抑尘。堆场设置有防尘布覆盖，定期洒水。

符合

7、与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）符合性分析

本项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）符合性具体如下表。
表1-4   与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）符合性

序号

具体要求

符合性判定

矿山生态环境保护与恢复治理的一般要求

1

禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。

本项目不涉及重要生态保护区，不涉及重要道路和航道。故符合

2

矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染

本项目符合自治区、昌吉州、阜康市的生态环境区划、主体功能区划，并依法采取相应的保护和预防措施。故符合

3

坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿区生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平。

本项目采取了分区生态恢复和治理措施，矿区布置合理，矿区生态恢复采用了目前疆内矿山普遍采用的主流工艺和方案。故符合

4

所有矿山企业均应对照本标准各项要求，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案。

本项目依法制定了矿山地质环境保护与土地复垦方案。故符合
5

恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能能得到保护和恢复。

本项目制定了矿山闭矿后的生态恢复方案，并预留了相关费用。故符合

矿山生态保护

1

在国家和地方各级人民政府确定的重点（重要）生态功能区内建设矿产资源基地，应进行生态环境影响和经济损益评估，按评估结果及相关规定进行控制性开采，减少对生态空间的占用。不影响区域主导生态功能。在水资源短缺、环境容量小、生态系统脆弱、地震和地质灾害易发地区，要严格控制矿产资源开发。

本项目不涉及重点（重要）生态功能区，不属于地震、地质灾害易发区。故符合

2

矿山开采前应在矿区范围及各种采矿活动的可能影响区进行生物多样性现状调查，对于国家或地方保护动植物或生态系统，须采取就地保护或前敌保护等措施保护矿山生物多样性。

本项目开采之前对矿区内生物进行调查和统计，未发现国家和地方保护动植物，故符合

3

高寒区露天采矿、设置排土场和尾矿库时，应将剥离的草皮层集中养护，满足恢复条件后及时移植，恢复植被；严格控制临时施工场地与施工道路面积和范围，减少对地表植被的破坏。

根据中国高寒区地理分布，本矿区不属于高寒区。故符合
4

荒漠和风沙区矿产资源开发应避开易发生风蚀和生态退化地带，减少开采、排土和运输等活动对土壤结皮、砾幕及沙区植被的破坏和扰动；排土场、料场及尾矿库等场地应采取围挡和覆盖等防风蚀措施。

本矿区堆场采取防尘覆盖并洒水。故符合堆场要求
5

水蚀敏感区矿产资源开发应科学设置露天采场、排土场、尾矿库及料场，并采取防洪、排水、边坡防护、工程拦挡等水土保持措施，减少对天然林草植被的破坏。

采矿区合理地规划设置了工业场地和堆场。最大程度减少了水土流失，减少了对自然植被的损毁。故符合
6

在基本农田保护区下采矿，应结合矿山沉陷区治理方案确定有限充填开采区域，防止地表二次治理；在需要保水开采的区块，应采取有效措施避免破坏地下水系。

本矿区不涉及基本农田保护区。故符合
7

采矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取防止二次污染；禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土，含油垃圾、泥浆、煤渣、煤矸石和其他固体废物。

矿区的堆场设置防尘布覆盖，对堆场配备洒水车，装卸时洒水抑尘。故符合
8

评估采矿活动对地表水和地下水的影响，避免破坏流域水平和污染水环境；采矿区与河道之间应保留环境安全距离，防止采矿对河流生物，河岸植被，河流水环境功能和防洪安全造成破坏性影响。

本矿山矿区内无地表水体，矿区周边1km范围内无明显地表径流。故符合

9

矿区专用道路选线应绕避环境敏感区和环境敏感点，防止对环境保护目标造成不利影响。

本项目矿山道路的选线未涉及环境敏感区、环境敏感点。故符合

10

排土场、采场、尾矿库、矿区专用道路等各类场地建设前，应视土壤类型对表土进行剥离。对矿区耕作土壤的剥离，应对耕作层和心土层单独剥离与回填，表土剥离厚度一般情况下不少于30cm；对矿区非耕作土壤的采集，应对表层土进行单独剥离，如果表层土厚度小于20cm，则将表土层及下面贴近的心土层一起构成的至少20cm厚的土层进行单独剥离；高寒区表土剥离应保留好草皮层，剥离厚度不少于20cm。剥离的表层土壤不能及时铺覆到已整治场地的，应选择适宜的场地进行堆存，并采取围挡等措施防止水土流失。

本项目在开采之前应采取对表层土堆场和植被剥离移植的措施，最大程度减少对矿山采矿区、堆场等区域的土壤、植被的破坏和影响。并在矿山闭矿口，按照生态恢复方案对矿山所有损毁区域进行复垦，故符合

通过上表可知，本项目的建设符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）相关要求。

8、与《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）符合性分析

本项目与《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）符合性分析具体如下表。

表1-5   与《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）符合性分析

序号

具体内容

符合性分析

1

矿区功能分区布局合理，应绿化和美化矿区，使矿区整体环境整洁美观

本项目的整体布局合理，最大程度保证了生产过程便利性，同时兼顾了生态环境保护，故符合要求。

2

开采、生产、运输和贮存等管理规范有序

本项目的开采、运输、贮存等设置在不同的区域，各区域设置合理规范，符合要求。

3

资源开发应与环境保护、资源保护和城乡建设相协调，最大限度地减少对自然环境的扰动和破坏，选择资源节约型 、环境友好型开发方式
本矿山的开发符合自然资源部门的划定，矿山开采过程按照环境保护的相关要求落实各项环境保护措施，符合要求。

4

采用先进的工艺技术与装备，做到绿色开采、绿色生产、绿色存贮、绿色运输
本矿山开采、运输设置选用了符合国家标准的开采设备，符合要求

5

应贯彻“边开采、边恢复＂的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地。治理率和复垦率应达到矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求
本矿严格落实“边剥离、边开采、边复垦”的开发方式，减少了矿山对生态环境的破坏，开采及复垦过程均进行削坡处理，避免地质灾害的发生。故符合要求。

6

应按照减量化、再利用、资源化的原则，对砂石生产工艺合理优化设计，提高成品率；充分利用石粉、泥粉等加工副产品，提高资源综合利用水平
矿区表土堆存，待开采结束后，用于采坑的回填和复垦，符合综合利用的要求。

7

建立能耗核算体系，采取节能减排措施，降低砂石生产能耗和设备损耗，“三废”排放符合生态环境保护部门的有关标准、规定和要求
本矿山建设单位设定了开采过程单位能耗考核体系，采取了各项环境保护措施，最终各项污染物排放和处置方式均满足生态环境部门的要求。

8

建立科技研发队伍，推广转化科技成果，加大技术改造力度，推动产业绿色升级。
本矿山在开采过程中组织人员对矿山开采、运输、生产加工各个流程进行优化，减少资源的浪费，推动矿山的绿色发展。

9

建设数字化矿山，实现矿山企业生产、经营和管理信息化
本矿山生产、经营、管理均采用数字化管理，对矿山生产、销售均建有电子档案，符合要求

10

应建立产权、责任、管理和文化等方面的企业管理制度
本矿山依法建立了矿山管理制度。符合要求

11

应建立绿色矿山管理体系
本矿山依法设置了绿色矿山管理体系，从生态环境保护，资源消耗，综合利用，节能减排等多方面进行绿色矿山管理。故符合要求

9、与国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）符合性分析
《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）总体要求：落实全国生态环境保护大会部署，坚持稳中求进工作总基调，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，以改善空气质量为核心，以减少重污染天气和解决人民群众身边的突出大气环境问题为重点，以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，大力推动氮氧化物和挥发性有机物（VOCs）减排；开展区域协同治理，突出精准、科学、依法治污，完善大气环境管理体系，提升污染防治能力；远近结合研究谋划大气污染防治路径，扎实推进产业、能源、交通绿色低碳转型，强化面源污染治理，加强源头防控，加快形成绿色低碳生产生活方式，实现环境效益、经济效益和社会效益多赢。优化产业结构，促进产业产品绿色升级；优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展；优化交通结构，大力发展绿色运输体系；强化面源污染治理，提升精细化管理水平；强化多污染物减排，切实降低排放强度；加强机制建设，完善大气环境管理体系；加强能力建设，严格执法监督；健全法律法规标准体系，完善环境经济政策；落实各方责任，开展全民行动。

本项目开采、堆放工序配套洒水抑尘措施，砂石料筛分、破碎过程中采取湿法作业，同时采取袋式除尘器除尘进行除尘，矿区道路定期洒水降尘，对大气环境影响较小，项目采用先进绿色环保设备，有效降低排放强度，符合《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）相关要求。
10、《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58 号）符合性分析
表1-6 与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58 号）符合性分析

序号

具体内容

符合性分析

1

文件明确要求坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新改扩建项目需严格落实产业政策、生态环境分区管控、污染物总量控制、区域削减等要求，达标清洁化运营。

本项目为合法合规矿山开采项目，不属于落后产能、限制类产业范畴，项目生产工艺、设备选型均采用行业成熟先进技术，能效及环保指标满足行业基准水平，符合文件关于优化产业结构、严控“两高”项目、淘汰落后产能的准入管控要求。

2

文件明确提出推进生产矿山绿色矿山建设、强化矿产开发生态整治、落实矿区生态治理修复的管控要求，规范矿山开采生态环境管理。

本项目严格遵循“边开采、边恢复”核心原则，科学划分开采分区、分批次分段有序开展采掘作业，杜绝全域大面积裸露开采。项目同步制定开采时序与生态修复专项方案，对已完成开采的区块及时开展地形重塑、土壤改良、植被重建、土地复垦等生态修复工作，同步落实边坡防护、截排水、表土剥离规范堆存等配套措施，建立开采进度与生态修复联动管控机制，实现“开采一片、治理一片、恢复一片”，有效减少矿区长期裸露带来的生态及扬尘污染问题，完全契合文件矿山生态环境综合整治工作要求。同时项目按照绿色矿山标准建设运营，常态化开展矿区生态巡查管控，及时整改生态环境问题，符合生产矿山绿色化治理要求。

3

文件要求全面强化扬尘污染综合管控，施工及生产场地严格落实扬尘治理“六个百分百”要求，严控裸地、堆场、施工等面源扬尘污染。

项目矿区开采、土石方作业、物料堆放、运输等全环节严格落实扬尘防控措施：作业区域常态化洒水降尘，裸露土体、临时堆场全覆盖防尘网，矿区道路定期清扫保洁；施工及开采作业实行分段施工、有序作业，杜绝大面积土方裸露；项目配套建设喷淋降尘设施，严格落实密闭堆存、分区管控措施，全面落实扬尘治理各项管控要求，有效控制矿区无组织扬尘排放，符合文件面源污染治理及扬尘精细化管控规定。

4

文件要求强化重点污染物减排，严控颗粒物、氮氧化物等污染物排放，推进企业污染治理设施规范化运行。

本项目运营期大气污染物主要为开采扬尘、堆场扬尘、装卸扬尘、运输扬尘等，无VOCs等特征污染物排放。项目针对各类废气污染源配套完善治理设施，废气均采取有效治理措施后达标排放；生产设备、运输机械选用低排放、高效节能设备，定期开展设备检修维护，杜绝设备低效运行、非正常工况超标排放问题。项目严格落实排污许可管理要求，规范污染治理设施运维，建立废气排放常态化管控机制，满足文件关于多污染物协同减排、规范企业排污管控、杜绝非正常排放的治理要求。

5

文件要求优化货物运输结构，推广清洁运输方式，强化非道路移动机械、机动车尾气污染管控，淘汰老旧低效排放设备。

本项目矿区物料短途运输采用密闭运输车辆，项目严格规范场内运输路线，运输车辆全程密闭、出场冲洗，严控运输扬尘及尾气污染。同时项目优先选用清洁能源、节能型生产及运输设备，积极落实清洁运输管控要求，符合文件交通结构优化、移动源污染综合治理的相关规定。

6

文件要求完善大气环境管理体系，健全重污染天气应急机制，强化企业主体责任落实。

本项目已建立完善的环境管理制度，配备专职环保管理人员，常态化开展大气污染隐患排查治理，同时项目规范建立环境管理台账，落实污染物排放自行监测、设施运维记录等管理制度，主动对接生态环境部门监管要求，全面落实企业大气污染防治主体责任，符合文件环境管理体系建设相关要求。




二、建设内容

	地理

位置
	1、建设地点

矿区位于新疆维吾尔自治区昌吉州阜康市魏家泉火车站南侧12公里处，中心地理坐标：东经87°53′21.921"，北纬44°03′13.572"，行政区划隶属阜康市管辖。项目地理位置图见附图2。由6个拐点组成，拐点坐标如下表2-1。
表2-1          采矿权范围拐点坐标表
工作区

拐点号

CGCS2000经纬度坐标

CGCS2000直角坐标

X(m)

Y(m)

经度

纬度

1

4880384.73 

29570795.82 

44°03′20″

87°53′01″

2

4879880.71 

29571396.24 

44°03′03″

87°53′27″

3

4879675.73 

29571174.38 

44°02′57″

87°53′17″

4

4879963.62 

29570883.88 

44°03′06″

87°53′04″

5

4880100.75 

29570679.47 

44°03′11″

87°52′55″

6

4880253.64

29570738.16

44°03′16″

87°52′58″

2、周边环境

矿区四周均为空地，由阜康市出发沿S303省道向西行驶约12km，再向东南沿简易道路行驶10km可到达矿区，运距22km。交通较为便利。

	项目组成及规模
	1、项目概况

项目名称：新疆阜康市大洪沟4号建筑用砂矿；

建设单位：新疆阜清环境技术有限公司；
建设性质：新建；

开采面积：203500㎡。

开采方式：露天开采
生产规模：矿山开采规模30万m³/a

建设内容：矿山拟建设规模30万m³/a机械化砂石生产线1条，建设1200㎡彩钢房办公生活区，地上1层；建设建筑面积2000㎡，钢结构封闭生产车间1栋，建设建筑面积2000㎡钢结构封闭成品料仓1栋，建设15000m³三级防渗沉淀池1座；表层土堆放场占地10000㎡，废石堆放场占地7000㎡；同时配套建设厂区砂石料道路等配套附属设施。
总投资：3500万元；
矿山服务年限：5.47年（5年6个月）
矿山服务有效期限：2025年12月22日—2032年8月5日。

2、矿山开发利用方案
2.1开采方案

2.1.1矿床开采方法

据矿体赋存特征、矿体下伏于第四系上更新统冲洪积黄土层之下，需剥离，矿体近水平，砂砾石层较松散，故设计开采方式采用山坡露天开采方式，自上而下水平分层台阶式采矿方法，挖掘机直接开采，无需爆破。自上而下、水平分层台阶式开采，坚持“采剥并举、剥离先行”，开采顺序由北西向南东推进。
2.2选矿方案
根据生产企业要求，矿山产品方案为：砂石料原矿加工成适宜建筑用需求的各级配建筑用砂石。

采挖砂石原矿松散状态易分离，选用40*40mm的网格筛采用重力筛选方式分离出粒径＞40mm的粒级及≤40mm粒级。粒径＞40mm物料回填至采坑，粒径≤40mm的物料占比较大，≤40mm的砂石直接进入振动筛筛分成各粒径的成品料分开堆放。

2.1.2产品方案

产品方案：粒级5～0.15mm水洗砂、粒级10～5mm粗砂、粒级20～10mm石子、粒级40～20mm石子。

2.2开拓运输方案

根据矿区自然地形、矿体赋存条件、开采深度等实际情况，设计采用露天开采，装载机、挖掘机铲挖、公路开拓、汽车运输。为便于运输，修建采场公路，采场公路从矿山公路上接引。采下的矿石用装载机装车、汽车运输。
2.3开采境界

矿山开采境界构成要素见表2-2。

表2-2   境界圈定参数表

最终台段高度（m）

10
最终台段坡面角（度）

≤45
境界

尺寸

地表

长（m）

652~784
宽（m）

266~306
底部

长（m）

654~622
宽（m）

208~242
最终帮坡角（度）

35~45
3、工程组成

项目区主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程，详见表2-3。
表2-3   项目组成情况一览表

类别

工程

名称

建设内容

备注
主体工程

采矿场

矿山开采规模30万m³/a，总占地面积203500m2。

新建
生产车间
建筑面积2000m2钢结构封闭生产车间1栋

主要用于破碎筛分。
新建

辅助工程

表土堆场

位于矿区南部，占地面积10000m2，地形坡度13～14°。建设过程中需削坡，工程量12.4万m³。设计堆放台阶高度5m、堆放2层，安息角不大于35°。
新建

废石场

位于矿区南部，占地面积7000m2，地形坡度13～14°。建设过程中需削坡，工程量4.75万m³。设计堆放台阶高度5m、堆放2层，安息角不大于35°。
新建

生活区

位于矿区南部，规划占地面积1200m2，建筑面积1000m2。后期规划区内布置有办公室、职工宿舍、食堂、厕所，均为彩钢结构
新建
道路
连接采场各个场地，采用双向2车道，运输车车身宽度为2.55m，路基宽8m， 路面6m。规划矿山道路全长487m，占地面积3896㎡（其中矿区范围内464㎡，矿区范围外3432㎡）。场地地形较平坦，建设过程中基本无需削坡。
新建
机修

矿山机械设备种类少、数量少，不设专职维修人员。设备修理委托专业检修机构或协作单位承担。
新建

临时工程

施工材料堆放场

占地面积300m2，主要堆放钢筋、砂石、木材等施工材料

新建

施工车辆停放场

占地面积200m2，用于施工车辆停放、施工机械堆放

新建

公用工程

供水

项目区设置生活区，生活用水、生产用水通过拉运储存使用；矿区生产废水循环后回用于生产，生活用水在生活区配置3m3高位水箱。
新建
供电
矿山用电主要为生产及照明，附近有输电网，矿区生产生活用电可以解决。

新建
供暖
矿山冬季不生产，矿区无需供暖

/
环保工程

废气

治理

采装作业面洒水增湿，利用雾炮喷淋设施进行降尘；物料堆放百分百覆盖；破碎筛分粉尘：设置在封闭厂房内，通过布袋除尘器净化后通过15m高排气筒排放。
新建

废水

治理

生产废水通过沉淀池沉淀后全部回用；

生活污水排入地埋式一体化生活污水处理设施，处理能力6m3/d，经处理达标后用于勘探区内草地灌溉。
新建
噪声控制

选用低噪声设备及必要的消声、减振措施。
新建
固废

处理

生活垃圾分类收集，定期清运至垃圾填埋场卫生填埋；一般固废堆放于堆场，覆盖防尘网，堆存一定高度后，边开采边推平压实，回填采坑；沉淀池产生的泥沙干化后回填采坑；矿区产生的危险废物在10m²内暂存后，定期交由具有资质的单位进行后续处置。
新建

生态环境保护

按《矿山生态环境保护和恢复治理技术规范》制定生态恢复治理方案。
新建
4、主要设备

项目主要设备如下表所示：
表2-4   项目主要设备一览表

序号

设备名称

型号规格

单位

数量

采矿设备

1

装载机

山工ZL50F-Ⅱ型，斗容3m³，

功率154千瓦

台

2
2

挖掘机
卡特彼勒320D，铲斗容量2m³，

功率103千瓦
台
2
3

自卸汽车

18t
辆
5
4
炮雾机

/

台

3

筛分设备
1
颚式破碎机
网度：40mm×40mm，生产能力250 m³/h，功率11千瓦
台
1
2
圆锥破碎机
2YT1020，生产能力200m³/h，功率7.5千瓦
台
1
3
洗砂机
LSX920，生产能力100t/h，功率11千瓦
台
2
4
振动筛
ZSW-380×96，处理能力125—250t/h时，功率15千瓦
台
2
5
胶带输送机
500m，功率15千瓦
台
2
6、矿山综合技术经济指标
项目主要综合技术经济指标见下表。

表2-5   综合技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数量

1

资源量

1.1

地质资源量

万m³

211.15

1.2

设计露天开采境界内的资源量

万m³

167.60

采出资源量

万m³

164.25

1.3

矿岩物理力学性质

体重

t/m3
1.6

2

采矿

2.1

矿山规模

万m³/a

30

2.2

开拓运输方式

公路开拓、汽车运输

2.3

矿山服务年限

a

5.47

2.4

矿山基建时间

月

0.5

2.5

采矿回采率

%

98

2.6

工作制度

d/a

210

班/d

1

h/班

8

5、公用工程

5.1供水

（1）生活用水

项目区设置生活区，生活用水、生产用水通过拉运储存使用；矿区生产废水循环后回用于生产，生活用水在生活区配置3m3高位水箱。本项目建成后，劳动定员23人，生活用水量以100L/d·人计，年工作210d，则可知本项目生活用水量为2.3m3/d（483m3/a）。
（2）生产用水
①洗砂用水
根据《新疆维吾尔自治区工业用水定额》并类比类似水洗砂工艺砂石料厂可知，水洗砂新鲜用水量定额为0.5m3/m3•成品砂，生产工序用水量为714.28m3/d（150000m3/a），废水引入沉淀池，经沉淀后部分循环使用，部分洒水抑尘，损耗按10%计，每天补给新水71.428m3，年补充新水为15000m3/a。
②抑尘用水

为减少运输车辆行驶、砂石料采装中产生的扬尘，需拉运存储进行洒水抑尘，本项目抑尘用水量平均为3m3/d，合计630m3/a。
5.2排水

（1）生活污水
本项目生活污水年排放量为386.4m3/a。生活区配备地埋式一体化生活污水处理设施，设置容量为6m³/d，生活污水排入地埋式一体化生活污水处理设施，经处理达标后用于勘探区内草地灌溉。
洗砂废水

洗砂废水经沉砂池沉淀后循环利用，建设单位在工业广场修建1座沉淀池，洗砂废水三级沉淀池系统包含沉砂池（粗滤沉淀）+ 絮凝沉淀池 + 清水回用池），洗砂废水汇集流入沉淀池，废水中主要为细砂，经过沉淀后上部清水经水泵加压循环使用，每年工期结束后存于沉淀池自然蒸发，不外排。抑尘用水自然蒸发，不外排。

本项目水平衡见图2-1。
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图1    项目水平衡图    单位：m3/a
5.3供电

区内有电力资源，供电线路从阜康市变电所接入，用电方便。

5.4采暖

矿区冬季不生产，不设置供热设施。生活办公区供暖采用电采暖。
5.5消防

矿山设备设施较简单，消防对象主要是大型设备临时消防。根据灭火器配置设计规范，采用配备手提式干粉灭火器的预防措施，每个消防点配备2个干式灭火器，矿山必须制定和完善消防安全规章制度，定期检查。

5.6矿山机修

矿山机械设备种类少、数量少，不设专职维修人员，矿山车辆不在现场维修。设备修理委托专业检修机构或协作单位承担。

7、劳动定员及工作制度

7.1劳动定员

根据实际开采情况，矿山暂定劳动定员23人。

7.2工作制度
根据项目生产性质和生产条件，生产作业采用间断工作制，年工作天数为210天，每天1班，每班8小时工作生产。

	总平面及现场布置
	1.总平面及现场布置
新疆阜清环境技术有限公司建筑用砂矿为新建矿山，矿区面积为203500m2，矿山设计采用露天开采方式，根据现场调查，矿山开采需规划设施场地包括规划总露天采场、规划工业广场、规划办公生活区、规划表土堆放场、规划废石堆放场、规划矿山道路。均布设在拟设采矿证范围内。矿区总平面图详见附图3。

①规划总露天采场

规划总露天采场，占大部分拟设矿区范围，面积184242㎡，采用自上而下单台阶开采，最终形成1个采场。采场开采面境界较大，南北长652～784m，东西宽266～306m，开采面最终台段高度10m，宽度5m，台阶坡面角不大于45°。

②规划工业广场

位于矿区西南部，规划占地面积8000㎡，建筑面积500㎡。地形坡度6～7°，建设过程中需削坡，工程量3.6万m³。

③规划办公生活区

位于矿区南部，规划占地面积1200㎡，建筑面积1000㎡。后期规划区内布置有办公室、职工宿舍、食堂、厕所，均为彩钢结构。地形坡度13～14°。建设过程中需削坡，工程量1.26万m³。

④规划表土堆放场

位于矿区南部，占地面积10000㎡，地形坡度13～14°。建设过程中需削坡，工程量12.4万m³。设计堆放台阶高度5m、堆放2层，安息角不大于35°。

⑤规划废石堆放场

位于矿区南部，占地面积7000㎡，地形坡度13～14°。建设过程中需削坡，工程量4.75万m³。设计堆放台阶高度5m、堆放2层，安息角不大于35°。

⑥规划矿山道路

连接采场各个场地，采用双向2车道，运输车车身宽度为2.55m，路基宽8m，路面6m。规划矿山道路全长487m，占地面积3896㎡（其中矿区范围内464㎡，矿区范围外3432㎡）。场地地形较平坦，建设过程中基本无需削坡。
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附图3  矿区总平面图

2.平面布置符合性
根据阜康市区域气象监测资料，项目所在区域常年主导风向为西风、偏西风，四季风向特征稳定，春、秋、冬季均以西风为主，年均西风风速约2.0m/s。

本项目在总平面布置规划阶段，充分规避主导风向环境不利影响，将矿区工业广场、表土堆场、废石堆场运输装卸区等主要产尘污染源，依次从西至东布设，布置于项目厂区西侧、西北侧（区域常年主导风向下风向）；将办公生活区位于工业广场主要产尘点东南侧（区域常年主导风向下风向及侧风向）。该布局可有效利用区域主导风场特征，使生产废气、无组织粉尘等污染物顺着主导风向向厂区空旷无敏感人群区域扩散，有效降低大气污染对厂区人员的影响。

厂区功能分区清晰、污染防控布局合理，有效规避了大气、噪声、生态等环境不利影响，最大限度地降低了项目生产对区域环境及周边敏感目标的扰动，符合区域环境管控要求与矿山项目环保布局规范，总平面布置具备充分的环境合理性。


	施工

方案
	施工期工艺流程及产污环节

1.施工期工艺流程

施工期主要为采矿工业广场设备的安装、彩钢工棚的搭建以及配套附属设施的修建，施工期间产生少量的扬尘、施工废水、施工固废及噪声。但施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余环境影响会随着施工期的结束而消失。
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图2   施工期工艺流程及产污环节图

2.施工周期

项目预计2026年7月开工建设，施工期时长15个月，并于2027年10月完工。

运营期工艺流程及产污环节

本项目砂石料开采项目及加工，运营期工艺及产污节点见图2。
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图3   采选矿工艺流程及产污环节图

工艺流程及产污环节简述：

开采

矿区地势平坦，采用露天开采方式，自上而下水平分层台阶式采矿方法，无需爆破。用挖掘机、装载机在开采区以扇形工作面进行分层推进，开采出的砂石原矿经给料机送至原料仓，由胶带输送机进入振动筛。

振动分选

通过振动进行初步筛选，粒径超过40mm的砾石进入破碎机进料口，粒径小于40mm的进入滚筒筛，筛选出8mm粗砂，10—20mm原石，20—40mm原石。

（3）破碎

粒径40mm以上的砾石进入破碎机进行破碎，破碎后的碎石进入振动筛进行筛分，筛出规格为5—10mm、10—20mm、20—31.5mm的碎石。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1、生态环境现状

根据新疆生态功能区划，本项目生态功能分区、该生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题和主要保护目标见表3-1。新疆生态功能区划图见附图4。
表3-1   生态功能区区划

生态功能分区

生态区

准噶尔盆地温性荒漠及绿洲农业生态亚区
生态亚区

准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区
生态功能区

28.阜康－木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区
主要生态服务功能

农牧业产品生产、人居环境、荒漠化控制
主要生态环境问题及制约因素
地下水超采、荒漠植被退化、沙漠化威胁、局部土壤盐渍化、河流萎缩、滥开荒地
主要生态敏感因子、敏感程度

生物多样性及其生境中度敏感、土壤侵蚀轻度敏感、土壤沙漠化中度敏感、土壤盐渍化轻度敏感
主要保护目标

保护基本农田、保护荒漠植被、保护土壤环境质量
主要保护措施

节水灌溉、草场休牧、对坡地耕地和沙化土地实施退耕还林（草），在水源无保障、植被稀疏、生态脆弱地带禁止开荒、加强农田投入品的使用管理。
适宜发展方向

农牧结合，发展优质、高效特色农业和畜牧业
在评价区域内未发现国家及自治区级重点保护的稀有动植物及受保护的野生动植物种群，也不存在大的野生动物栖息地以及迁徙路线。矿区野生动物主要有沙鼠、野兔等，项目所在区域天然植被覆盖度较低，无珍稀保护物种分布。

矿区总面积为203500m²，矿区占用的土地类型为天然牧草地，植被类型主要为伊犁绢蒿等。

2、区域生态环境现状
本项目勘探区不涉及自然保护区、风景名胜区、湿地等敏感区域。勘探区内无地表水体分布。

2.1土地利用现状 

根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）以及遥感影像资料，项目工作区及评价范围内土地利用类型主要为天然牧草地，项目施工前对项目区域进行表土剥离，剥离面积约203500m2，详见附图5矿区土地利用图。
2.2 植被现状调查与评价

矿区所在区域植被稀疏，主要植被类型为伊犁绢蒿，项目所在区域植被覆盖度＜5%。项目区内大部分地段基岩裸露，仅在低凹处分布有薄层砂土或碎石，地表植被极为稀少，区域无重要保护珍稀植物。项目所在区域植被类型见附图6矿区植被类型分布图。区域主要的野生植物具体名录见表3-2。

表3-2  项目区及周边区域植被名录
科
种名
拉丁名
形态特征及生活习性
保护级别
菊科绢蒿
伊犁绢蒿
Seriphidium transiliense.
菊科绢蒿属多年生超旱生半灌木，新疆北疆荒漠草地建群优势物种，株高 40～80cm，最高可达 1m；根茎粗壮木质，老茎外皮片状剥落，丛生分枝；全株幼时覆灰白色蛛丝状绒毛，老茎下部脱毛、黄褐色；叶片二至三回羽状全裂，裂片细窄呈线形；头状花序小型，秋季开花。主产新疆北疆（伊犁、塔城、昌吉、阿勒泰），中亚、蒙古国荒漠区也有分布； 耐干旱、耐盐碱、耐贫瘠，生于荒漠草原、山前洪积扇、盐渍化滩地、半固定沙丘低洼处，是北疆典型荒漠植被代表‌‌
/
2.3野生动物现状调查与评价

根据所记载的动物现状调查情况，该区域共存着多样的野生动物种群，包括沙鼠、野兔等多种物种。调查结果显示，场址所在区域植物种类较少，导致动物食源有限，因此该区动物组成相对单一，野生动物的分布种类和种群数量也较少。项目区域基本无大型哺乳动物活动，且在工程区内的动物主要为游荡状态，未发现有明显的停留、觅食或繁殖行为。

3、环境质量现状
3.1 区域环境空气质量达标判定

本环评根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次基本污染物环境质量现状评价引用《昌吉州2025年环境空气质量报告》中2025年昌吉州阜康市环境空气质量数据进行判定，基本污染物包括SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。其结果统计见下表3-3。

表3-3   主要空气污染物指标监测结果   单位：μg/m3
污染物

年评价指标

现状

浓度

标准值

占标率%

达标情况

SO2
年平均质量

浓度

7
60

11.66
达标

NO2
17
40

42.5
达标

PM10
50
60

83.3
达标
PM2.5
26
30
86.6
达标
CO

日平均第95百分位数

700
4000

17.5
达标

O3
8小时平均第90百分位数

88
160

55
达标

由统计结果可知：根据上表评价结果可知，项目所在区域PM10、PM2.5、NO2、O3、CO、SO2指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），判定该区域环境空气质量达标区域。

3.2 特征污染物

本次评价委托新疆锡水金山环境科技有限公司进行现状监测，在矿区下风向布设1个监测点，监测时间为2026年4月23日—4月26日。
①监测频次

连续采样3个有效天、24小时连续采样。

②监测方法

TSP监测方法为重量法。

③评价标准及方法

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中总悬浮颗粒物（TSP）300μg/m3（24h平均）的限值。

④评价方法

对各监测点位不同污染物的短期浓度进行环境质量现状评价，评价方法采用超标率和最大浓度占标率进行评价，计算公式为：

超标率=超标数据个数/总监测数据个数×100%
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式中：Pi—第i个污染物的最大浓度占标率（无量纲）；

      Ci—第i个污染物的最大浓度（mg/m3）；

Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准（mg/m3）
根据环境空气质量现状调查结果，特征污染物日均监测及评价结果见表3-4。

表3-4   颗粒物现状监测与评价结果统计表          单位：mg/m3
采样日期

采样时间

监测点位

检测结果mg/m³

达标

2026年4月23日—24日
00:00-24:00
项目区下风向1# 

E：87°53′21.64″

N:44°2′52.86″
0.164
达标

2026年4月24日—25日
00:00-24:00
0.151
达标

2026年4月25日—26日
00:00-24:00
0.134
达标

评价标准
0.3
/
浓度范围
0.134-0.164
/
最大占标率
54.7%
/
超标率
0
/
TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准24小时平均（0.3mg/m³）要求。
4、水环境现状调查及分析

4.1地表水

本项目地表水环境质量依据昌吉州生态环境局发布的《昌吉回族自治州环境质量状况公报》，全州监测的9条主要河流水质总体优，按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价，监测的17个断面水质：Ⅰ类水质占58.8%、Ⅱ类占41.2%。与上年相比，昌吉市三屯河首断面、三屯河尾断面、阜康市三工河瑶池商城断面、奇台县开垦河水管所断面、老奇台断面、呼图壁河棉纺厂断面、吉木萨尔县二宫河孙庄村断面、木垒河县城西8个断面水质持续向好，其余9个头屯河（穿城河流）八钢断面、电线厂断面、皮革厂断面、化工厂断面、三工河闸门断面、塔西河石门子断面、塔西河马家庄断面、玛纳斯河红山咀（肯斯瓦特）断面、玛纳斯河夹河子水库南闸口断面水质状况与上年保持一致，无明显变化。项目区附近无地表水体分布。
4.2地下水

根据《环境影响评价技术导则－地下水导则》（HJ610-2016）中要求，本项目为“J 非金属矿采选及制品制造”中“54、土砂石开采”的“其他”报告表项目，为Ⅳ类项目，不开展地下水评价。

5、声环境质量现状

本项目厂界外50m范围内无环境敏感目标，不开展声环境质量现状监测。

6、土壤环境质量现状调查与评价

本项目区土壤类型为棕钙土，土壤类型图见附图7。

（1）土壤环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018），项目所在地土壤环境影响敏感程度分为：敏感、较敏感、不敏感，敏感程度判别依据详见表3-5，生态影响型项目评价等级划分见表3-6。

表3-5   生态影响型项目敏感程度分级表

敏感

程度

判别依据

盐化

酸化

碱化

敏感

建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域

pH≤4.5

pH≥9.0

较敏感

建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域

4.5＜pH≤5.5

8.5≤pH＜9.0

不敏感

其他

5.5＜pH＜8.5

a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。
表3-6  生态影响型项目评价工作等级划分表

项目类别  

                                             评价工作等级

敏感程度

I类

Ⅱ类

Ⅲ类

敏感

一级

二级

三级

较敏感

二级

二级

三级

不敏感

二级

三级

-
注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。
矿区土壤pH为8.02，含盐量为1.82g/kg，项目所在区域土壤敏感程度为“不敏感”；根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）的附录A判定，项目属于“采矿业”中的“其他”类，列入Ⅲ类项目。因此，项目可不开展土壤环境影响评价工作。



	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，无与本项目有关的污染和环境问题。



	生态环境保护目标
	（1）大气环境：本项目区厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区、农村地区等人群较集中的区域。
（2）声环境：本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

（3）地下水环境：本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

（4）生态环境：根据现场踏勘，本项目所在区域为裸土地，项目区植物较少，主要生长少量伊犁绢蒿等。

	评价

标准
	1、环境质量标准

（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值的二级标准要求；

（2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区标准；
2、污染物排放标准

（1）废气
项目粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值的二级标准和无组织排放监控浓度限值标准。

表3-7               项目颗粒物废气污染物排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值

执行标准

颗粒物

周界外浓度最高点浓度（mg/m3）

1.0

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准
有组织污染物排放限值

最高允许排放浓度（mg/m3）

120

排气筒高度（m）
15
最高允许排放速率（kg/h）
3.5
（2）《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中C级排放标准；
表3-8                 生活污水排放标准

污染物名称

排放限值（mg/L）

污染物排放监控位置

执行标准

pH值
6-9
一体化污水处理设施
《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中C级排放标准
化学需氧量

200
SS

100
脊大肠菌群

40000MPN/L
蜗虫卵个数

2个/L
施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准；

表3-9                    噪声排放标准

项目

时段

执行标准

噪声

昼间

70dB(A)
《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
夜间

55dB(A)
昼间

60dB(A)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)  2类声环境功能区噪声排放限值
一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定，危险废物评价执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

	其他
	依据昌吉回族自治州生态环境保护污染物总量管控要求，本项目位于乌昌石大气联防联控区域，区域实行大气污染物倍量替代管理。

废气总量指标

项目露天开采产生的无组织 TSP、PM₁₀扬尘通过常态化抑尘措施控制，仅开展环境质量达标分析，不纳入总量控制指标管理；结合所在区域的环境特征及本项目排污情况，项目破碎筛分车间有组织废气颗粒物排放量0.55t/a，按照规定在阜康市区域削减源内调剂总量指标，执行倍量替代，因此申请颗粒物排放总量1.1t/a。
（2）废水总量指标

本项目矿区用水主要是洗砂用水，废水通过沉淀池全部沉淀后回用，生活污水设置地埋式一体化生活污水处理设施，处理后用于荒草地生态灌溉，生产营运中主要排放物为扬尘。因此，本次评价不设置污染物总量控制指标。




四、生态环境影响分析

土石方

	段

	挖土机

	92


		推土机

	79


		卷扬机

	98



振

	器

	95
	
		电锯

	90

		电焊机

	92


		空压机

	85

	设备安装阶段

	电钻

	95

		电锤

	95

		手工钻

	95

		无齿锯

	95

		多功能木工刨

	95


		云石机

	98

		角向磨光机

	98



混凝土罐车

	载重车

	80~85


	设备安装阶段

	各种材料及必备设备

	轻型载重卡

	75~80



	4、固体废物

施工期间产生的固体废弃物来源少量的多余土方、建筑垃圾与施工人员产生的生活垃圾。本项目废弃土方、建筑垃圾均为一般工业固废。

本项目土石方主要来自项目建筑物地基开挖，根据《新疆阜康市大洪沟4号建筑用砂矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》可知，项目挖方量共计11000m3，回填土方量共计9800m3，施工期多余土方共计1200m3，用于项目区场地平整。土石方平衡一览表见下表：

   表4-3         施工期土石方平衡表（m3）

工程名称

挖方

填方

余方（用于场地平整）
弃土
矿区建筑物
11000
9800
1200
0
建筑垃圾主要包括施工过程中产生的渣土、废钢筋、各种废钢配件、金属管线废料、各种装饰材料的包装箱、包装袋等废弃物，产生建筑垃圾约为0.45t。项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用分收集后出售，不可再生部分按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运处置。施工人员所产生的生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。
5、生态环境影响

项目施工期对周围生态环境影响主要表现为占用土地、破坏地表砾幕层、改变局部地形地貌、引发水土流失等生态环境问题。

（1）土地利用类型的变化

本项目开采境界、工业场地等工程将扰动地表、改变局部地形地貌，本项目土地利用类型主要为天然牧草地，开采后土地利用类型变为采矿用地，待项目闭矿后，及时土地复垦，恢复原有地貌。

（2）工程占地对生态环境的影响
本项目用地面积为203500m2，无永久性建筑用地。露天采场、选矿筛分场、成品堆放场、废料堆放场及矿部生活区、矿区道路等建设应按初步设计、施工图及规划选址论证报告执行，在满足功能需求的前提下减少占地面积。 厂区建筑竣工后，及时清理建筑施工留下的建筑垃圾；将施工临时占地尽快恢复原貌。

项目所在区域年均降水量少，项目区植被零星生长，覆盖率约5%，区域无国家及地方重点保护的植物物种，项目建设不会造成区域生态环境质量发生明显的质变。

工程施工过程中施工人员活动，施工机械碾轧，施工材料堆放，施工料场开挖，施工临时设施建设，施工场地平整所占用的场地，其影响主要表现在两个方面：一是植被未恢复之前地表失去保护层；二是留下的临时设施既不利用又不拆除，影响景观的恢复。在这两方面中影响较大也是重点防患的是第二方面，临时占地的影响性质是暂时性的，在施工过程结束后采取一定的措施和随着时间的推移，破坏的土地能够得以恢复，属可逆影响。但野蛮施工对生态环境所造成的破坏，则往往需要很长时间才能恢复。另外，工程项目的施工还会对土壤理化性质带来一定的影响，但影响范围不大。因此，施工期应对原料堆放、机械设备及运输车辆的行走路线做好规划工作，充分利用规划场地，尽量减少临时占地数量，要求将对生态的负效应减少到最低的程度。

（3）对生态系统的影响

矿区土地利用现状类型主要为天然牧草地，生产过程中会破坏现有生态环境，矿区地处亚欧大陆腹地，属温带大陆性气候区，戈壁景观区，极度干燥炎热。极端干旱的环境严重限制了植物群落的发育，矿区地表及周围为荒漠戈壁砾石，植被零星生长，覆盖率约5%，对该区域原有物种组成不会有很大的变化，因此本项目对所在区域的生态系统的稳定性影响不大。

（4）对植被影响

本项目在矿区建设有矿部生活区和选矿筛分场、成品堆放场、废料堆放场等构筑物，占地面积为203500m2，矿区地表及周围为荒漠戈壁砾石所覆盖，区内无耕地、林地、园地、牧草等农用地。地表植被不发育，主要植被类型为伊犁绢蒿，植被覆盖率约5%，而施工期对地表的影响主要发生在场地开挖建设中，此类施工活动过程中均需进行砾幕清理、地表开挖，造成砾幕的直接破坏。同时，施工中的运输、机械与人员践踏均会使施工区砾幕彻底破坏。但通过临时占地施工范围的严格控制，可减少施工对临时占地区砾幕的影响。

总之，项目占地面积相对矿区面积，占地比例较小，且在施工结束后通过合理的工程与生物措施将临时占地恢复为原有土地功能，因此对环境影响不大。

（5）动物资源的影响

施工期对野生动物的主要影响因素有车辆运输、工程建设永久占地，这些施工行为可能会影响野生动物的栖息环境。施工期间，施工地段将有相当数量的人员进驻，施工机械及施工人员活动（如采挖植物和直接捕杀野生动物）将会干扰附近野生动物的正常活动，使一些动物逃离到远离施工点的区域。施工单位应尽量缩短施工作业时间，严格限制施工范围，严禁施工人员捕杀野生动物。

（6）水土流失

本项目建设过程中，由于施工人员踩踏、机械作业等，将不可避免地破坏原来相对稳定的地表，使土壤变得疏松，产生一定面积的裸露地面，引起一定程度的水土流失。施工期造成的水土流失，待施工结束后基本消除。

从本项目建设性质来看，项目及其配套设施建设将扰动原地貌，改变地形地貌，破坏砾幕，工程建设对拟建项目占地范围内的土地产生扰动，项目占地面积较小，影响范围也有限，对项目区周边水土流失的影响不大。

（7）防沙治沙影响分析

①损坏的防沙治沙设施（包括生物、物理或化学固沙等措施）
本工程占地面积约203500m2，目前工程区域尚无人工建设的防沙治沙设施，因此，本工程的建设不存在对防沙治沙设施的损坏情况。

②占用和影响的沙漠、戈壁、沙地等其他沙化土地的面积等情况

依据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》和新疆维吾尔自治区水利厅《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》，本项目所在的阜康市既不属于国家级水土流失重点预防区和重点治理区，也不属于自治区级水土流失重点预防区和重点治理区。矿区用地面积203500m2。

③矿区地表扰动对当地土地沙化和沙尘天气的影响

由于砂石矿层直接裸露于地表，无需剥离。建设过程中对地表的扰动将降低矿区的土壤抗侵蚀能力，易造成土地沙化，此外，由于矿区风速较大，若筛分产生的废砂石未能采取分类堆放及采取洒水抑尘等措施，将更易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。

④可能造成的土地沙化和沙尘等生态危害

项目施工期主要包括厂房建设，施工过程中对原有地表土壤造成扰动，破坏土壤表面结皮。此外，在施工过程中，各种车辆（尤其是重型卡车）在矿区内行驶将使土壤表层结皮，加重沙化影响。

上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。
	

	运营期生态环境影响分析
	大气污染影响分析

运营期大气污染源主要为采场粉尘、堆场粉尘、砂石料装卸粉尘、生活区食堂油烟。
（1）采场、破碎筛分粉尘

本项目运营期污染物源强核算参照《第二次全国污染源普查》中1019粘土及其他土砂石开采行业系数手册。本手册仅用于第二次全国污染源普查工业污染源普查范围中《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中1019粘土及其他土砂石开采行业使用产污系数法核算工业污染物产生量和排放量的普查对象。其规定土砂石行业不核算废水及水污染物的产生量及排放量，无废水指标；废气指标包括：无组织排放的颗粒物。

根据1019粘土及其他土砂石开采行业系数手册注意事项可知，“建筑及铺路骨料”原料矿山的开采、矿石破碎、筛分的产污系数参考石灰石行业的产污系数及污染治理效率，其具体产污系数情况见下表4-4。

表4-4   石灰石、石膏开采行业产污系数及污染治理效率表

核算环节
污染物指标
系数单位
产污系数
露天开采
颗粒物
千克/吨－产品
0.0142
破碎
废气量
标立方米/吨－产品
56.9
颗粒物

千克/吨－产品
0.0307
筛分
废气量
标立方米/吨－产品
60.0
颗粒物

千克/吨－产品
0.400
本项目年生产建筑用砂量约45万吨（本项目年生产建筑用砂量30万m3，根据本项目特点，既有碎石和细砂，比重按1m3=1.5t折算），根据产污系数核算，本项目各环节颗粒物产生量情况详见下表4-5。
表4-5   颗粒物产生情况一览表

环节

污染物指标

产生量

治理技术名称

去除效率

露天开采

颗粒物

6.39t/a

洒水降尘

90%

破碎

颗粒物

13.815t/a

布袋降尘
99.7%

筛分

颗粒物

180t/a

布袋降尘
99.7%

环评要求建设单位在采装作业时利用雾炮喷淋设施处理，根据《矿用自动洒水降尘装置的发展和应用》，水喷降尘处理效率可达90%以上。故采取上述处理方式后，开采过程粉尘排放量为0.639t/a。

破碎筛分系统置于封闭工棚内，颗粒物产生量合计为193.815t/a，评价要求皮带输送机全部密闭，设备与输送带衔接处均密闭处理，同时对项目入料破碎筛分环节产生的粉尘经集气罩收集，筛分粉尘经集气罩收集后通过风机引入同1套布袋除尘器处理后通过15m高排气筒有组织排放，要求集气罩集气效率不低于95%，除尘器效率99.7%，除尘器风机处理风量约10000m3/h。经计算，有组织排放的粉尘量为0.55t/a，排放浓度为33mg/m3，排放速率为0.33kg/h。未收集废气5%，则无组织废气排放量为9.69t/a。根据上述分析，本项目正常工况下有组织排放情况见表4-6、表4-7。

表4-6    项目废气排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口名称

污染物种类

排放口地理坐标

排气筒高度（m）
排气筒出口内径（m）

排气温度（℃）
其他信息

经度

纬度

1

DA001

筛分废气排放口

颗粒物

87.886045
44.052355 
15

0.6

20

/

表4-7    废气有组织排放情况及排放标准情况表

序号

排放口

污染物名称

排放
浓度mg/m3
排放
速率kg/h

国家或地方污染物排放标准

达标情况

名称

浓度限值mg/m3
速率限值kg/h

1

DA001

颗粒物

33
0.33
GB16297-1996 二级标准

120

3.5

达标

综上，本项目采场、破碎筛分粉尘过程中产生的颗粒物经收集处理后可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。

（2）堆场粉尘

项目运营过程中，原料堆场、废石堆场堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产排量核算按照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”计算，计算公式如下：

颗粒物产生量核算：


[image: image5.wmf](

)

(

)

3

10

2

a/b

-

´

´

´

+

´

´

=

+

=

S

E

D

N

FC

ZC

P

F

C

Y

Y


式中：P 指颗粒物产生量（单位：t）；

ZCy指装卸扬尘产生量（单位：t）；

FCy指风蚀扬尘产生量（单位：t）；

Nc 指年物料运载车次（单位：车）；15000次
D 指单车平均运载量（单位：t/车）；30t
（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：kg/t），a 指各省风速概化系数，混合矿石取值0.0011，b 指物料含水率概化系数，混合矿石取值0.0084；

Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，混合矿石取值0（单位：kg/m2）；

S 指堆场占地面积（单位：m2），堆场占地面积均为17000m2。

颗粒物排放量核算：
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式中：P 指颗粒物产生量（单位：t），经上述公式计算得出P=58.93t/a；
Uc指颗粒物排放量（单位：t）；
Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），洒水控制措施控制效率74%； 
Tm指堆场类型控制效率（单位：%），堆场半敞开式控制效率60%。
本项目年开采建筑用砂量30万m³/a（45万t），每辆汽车的载重量为30t，则年运输次数为15000次，因此本项目堆场堆存颗粒物产生量均为58.93t/a。环评要求堆场设置防尘布覆盖，对堆场配备洒水车，装卸时洒水抑尘，采取定期洒水降尘等措施可以减少扬尘排放量，采取措施后堆场粉尘排放量为6.13t/a。

（3）砂石料装卸粉尘

根据《逸散性工业粉尘控制技术》，装卸粉尘的产生系数为0.0025kg/t，本项目年装料45万t，则粉尘产生量1.125t/a。在装卸过程中拟采取降低物料的抛洒高度、装车过程中采用喷雾降尘，使石料表面湿润，参考生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册 附录4洒水粉尘控制措施控制效率74%，则项目转运装卸过程中无组织粉尘排放量合计为0.29t/a。经过以上措施后，可有效减少粉尘的排放量，减轻其对外界环境的影响，措施可行。

（4）生活区食堂油烟

矿区设置员工食堂，按全部都在食堂就餐计，即23人。食用油平均用量约30g/人·d，本项目工作天数按210d计。参考餐饮行业一般系数，油烟挥发量一般占食用油用量的2%～4%（平均为2.83%），本项目油烟废气主要来自食堂厨房，油烟挥发量应低于纯餐饮业单位的油烟挥发量，因此，本项目食堂油烟挥发量按2%计算，则产生油烟的量为2.99kg/a，产生浓度约12mg/m3。

油烟经油烟净化器（处理效率约85%）处理后排放量为0.45kg/a，排放浓度约1.8mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3标准后通过油烟烟道排放。根据上述分析，本项目无组织排放情况见表4-8。

表4-8     废气无组织排放统计表

序号

主要产生单元名称

对于产污环节名称

污染物种类

排放量（t/a）

1
开采过程
粉尘
颗粒物

 0.639
2
选矿筛分场

筛分工段未收集的废气

颗粒物

9.69
3
堆场
成品堆场、废料堆场堆存
颗粒物
6.13
4
砂石料装卸料

装卸料

颗粒物

0.29
5

食堂油烟

食堂

油烟

0.00045
综上，项目采砂场在采矿、运输及卸料过程中通过洒水降尘措施，原料堆场和成品堆场通过全封闭车间、洒水降尘等控制无组织逸散措施，有效减少无组织废气排放，未被收集的粉尘经自然沉降后，厂内颗粒物浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求。

（2）非正常工况下废气排放情况

项目非正常工况主要考虑污染治理设施失效情况：袋式除尘器失效，废气去除率降为0%～50%。本次评价按最不利条件考虑，即废气去除装置废气去除率降为0。非正常排放量核算表详见表4-9。

表4-9    污染源非正常排放量核算表

序号

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度（mg/m3）
非正常排放速率（kg/h）
单次持续时间h

年发生频次（次）
应对措施

1

DA001排气筒

袋式除尘器失效

颗粒物

10960
109.6
1

1

每三个月对袋式除尘器进行一次检查，一经发现出现故障立即停止生产

在非正常工况下，污染物浓度将会明显升高，为防止出现非正常工况时，废气直排对环境造成的影响增大，建设单位必须加强对废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行时，产生废气的各工序也必须相应停止生产；平时应注意废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行，减少废气排放对周围环境的影响。

2、废水
2.1生活污水
本项目生活污水产生量为2.3m³/d（483m³/a），年排放量为386.4m3/a，生活区生活污水在生活营地解决，配备地埋式一体化生活污水处理设施，设置容量为6m³/d，处理后达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中C级排放标准后，用于勘探区草地生态灌溉。

2.2洗砂用水
本项目洗砂用水量为150000m³/a，洗砂过程中的损耗量约为10%，则洗砂废水量为135000m³/a，通过沉淀池沉淀后循环利用不外排。
3、噪声

本项目主要噪声源有采矿设备和运输设备产生的噪声，根据资料类比分析，其产生的噪声值在80～100dB（A）之间。主要噪声源强见表4-10。

表4-10   主要噪声源强             单位：dB(A)
序号

噪声源

噪声级

备注

1

装载机

85~90

间歇性

2

挖掘机

90~100

间歇性

3
胶带输送机
80-90
间歇性

4
振动给料机
85~95

间歇性

5
双层圆筒筛
85~95

间歇性

6
格筛
92~95

间歇性

3.1预测模式

（1）计算某个声源在预测点的倍频带声压级：
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式中：L(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；

L(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级，dB；

R——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。

如果已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源可看作是位于地面上的，则
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（2）由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin，i，在T时间内该声源工作时间为tin，i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout，j，在T时间内该声源工作时间为Tout，j，则预测点的总等效声级为：
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式中：T ——计算等效声级的时间；

N ——室外声源个数；

M ——等效室外声源个数。

（3）多声源对某个受声点的理论估算方法，是将几个声源的A声级按能量叠加，等效为合声源对某个受声点上的理论声级，其公式为：

                       
[image: image10.wmf]å

=

=

n

i

Li

L

1

1

.

0

)

10

lg(

10

合


式中：L合——受声点总等效声级，dB(A)；

N ——声源总数；
Li ——第i声源对某预测点的等效声级，dB(A)。
3.2预测结果与评价

利用以上预测公式，得出本项目运行时对厂界噪声环境的影响状况，项目夜间不生产，计算结果见下表。

表4-11  厂界噪声预测值   dB（A）

序号

综合源强

方位

距厂界距离（m）

贡献值

标准值

1

102.01
东

650
45.75
昼间60dB（A）

2

南

230
54.77
3

西

150
58.48
4

北

300
52.46
由上表可知，厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值昼间≤60dB（A）要求。

4、固体废物

本项目固体废物主要是生活垃圾、露天开采一般固废及危险废物。
4.1一般固废
（1）生活垃圾

职工23名，人均垃圾产生量以0.5kg/d计，年工作210d，则可知本项目生活垃圾产生量为2.415t/a。生活垃圾由垃圾箱分类收集，定期送至阜康市生活垃圾填埋场卫生填埋。

（2）露天开采一般固废
项目开采过程中产生的一般固废（表层土），核算依据1011 石灰石、石膏开采行业系数表进行核算。
表4-12   粘土及其他土砂石开采行业系数表

核算环节
污染物指标
系数单位
产污系数
露天开采
一般固废
吨/吨－产品
1.14×10-2
本项目年生产建筑用砂量约45万吨（本项目年生产建筑用砂量30万m3，根据本项目特点，既有碎石和细砂，比重按1m3=1.5t折算），根据产污系数核算，项目开采过程中产生的一般固废5130t，该部分固废堆放于废石场，覆盖防尘网，堆存一定高度后，边开采边推平压实，回填采坑。
4.2危险废物

（1）危险废物产生及处置情况

根据《国家危险废物名录》（2025年版）中规定，本项目产生的危险废物主要是检查维修产生的废润滑油和废油桶。危险废物具体情况如下表。

表4-13   项目危险废物识别表

序号

危险废物名称

《国家危险废物名录》（2025年版）中规定

废物类别

行业

来源

废物代码

危险废物

危险

特性

1

废机油

HW08废矿物油与含矿物油废物

非特定行业

900-214-08
车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油

T，I

2

废油桶

900-249-08

其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物

T，I
设备检修保养过程中产生废机油、废油桶，根据同类型同规模的企业类比分析，其产生量约为0.5t/a，废机油、废油桶属于危废，企业按规范建立危废贮存点，交由有危废处理资质的单位进行处置。

（2）危险废物贮存设施建设要求

本项目新建1座10m2危险废物贮存点，项目危险废物贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求规范建设和维护使用，做到防扩散、防流失、防渗漏等措施，具体情况如下：
①在危险废物贮存点显著位置张贴危险废物的标识，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。
②本项目危险废物贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，设置防渗、防漏等措施。
③贮存点地面须作硬化处理，设置废水导排管道或渠道，如产生冲洗废水需收集处理或纳入建设项目废水处理设施处理；贮存液态或半固态废物的，还应设置泄漏液体收集装置；场所应设置警示标志。装载危险废物的容器应确保完好无损。
（3）危废安全贮存技术要求

①危险废物产生、收集

危险废物在收集时，按《危险废物转移管理管理办法》要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬迁或运输中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。

②贮存

项目危险废物贮存的贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求规范建设和维护使用，做到防扩散、防流失、防渗漏等措施，具体情况如下：

①在危险废物贮存点显著位置张贴危险废物的标识，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

②本项目危险废物贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，设置防渗、防漏等措施。

③贮存场所地面须做硬化处理，设置废水导排管道或渠道，如产生冲洗废水需收集处理或纳入建设项目废水处理设施处理；贮存液态或半固态废物的，还应设置泄漏液体收集装置；场所应设置警示标志。装载危险废物的容器应确保完好无损。

③运输、转移

厂内转移均在贮存点内部进行，且贮存点地面防腐防渗，危险废物自贮存点外运至处置单位的运输过程，由有资质危废处置单位处置，危废处置单位使用专用车辆，至厂内收集、转移本项目暂存的危险废物。危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）执行，危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接收人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。移出人、承运人、接收人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。

④委托处置

本项目危险废物贮存点贮存的危险废物由有资质单位处置，危废处置单位使用专用车辆，至厂内收集、转移本项目危险废物，同时，同时根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号）危险废物接收单位应当履行以下义务：

（1）核实拟接收的危险废物的种类、重量（数量）、包装、识别标志等相关信息；

（2）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写是否接受的意见，以及利用、处置方式和接受量等信息；

（3）按照国家和地方有关规定和标准，对接收的危险废物进行贮存、利用或者处置；

（4）将危险废物接收情况、利用或者处置结果及时告知移出人；

（5）法律法规规定的其他义务。
5、地下水、土壤

5.1项目区水文地质条件

含水岩组划分及其特征
本项目所处区域为冲积扇平原区，地下水类型为松散岩类孔隙水，总体而言该区含水层颗粒由南向北由粗变细，地下水埋深由南向北逐渐由深变浅，地下水径流条件由好变差。其含水层岩性以砂、细砂为主，水力坡度1％—2.5％，渗透系数1.96～10.67m/d，地下水类型为SO4²-.Cl型，水质较差。

地下水补径排条件

补给：该区地下水主要接受大气降水的入渗补给及南部平原区的侧向径流补给。    径流：地下水整体自南向北流，场区自西南偏向东北径流偏转。

排泄：以人工开采、蒸发、蒸腾及向下游的侧向径流方式排泄。

地下水水位动态

该区地下水动态变化规律，夏季有大气降水补给，水位升高，但由于春灌、秋灌，井群大量开采地下水，出现水位反常现象。根据区域水文情况来看，在长期开采影响下，水位呈逐年缓慢下降状态。

本项目区域内地下水经过多年开采，埋藏深度较深，根据本项目开发利用方案，地下水埋深至少大于40m，本项目露天开采深度最深为10m，开采过程中不会出露地下水，对区域地下水环境影响较小。

5.2地下水、土壤污染防治措施

为有效预防地下水及土壤污染，本项目采取分区防渗措施，结合项目建设情况，项目建设区域划分为一般防渗区和简单防渗区。

①重点防渗区：危险废物贮存点。评价要求进行防渗层采用抗渗混凝土（20cm）+高密度聚乙烯（2mm）或其他等同材料进行防渗，地面渗透系数≤10-10cm/s，且表面无裂缝。

②一般防渗区：工业广场，评价要求进行防渗处理，确保地面的防渗系数不大于1.0×10-7cm/s。

③简单防渗区：除上述区域外，项目厂区道路等辅助设施区域均属于简单防渗区。
表4-14    厂区防渗要求一览表

防渗分区

天然包气带防污性能

污染控制难易程度

污染物类型

防渗技术要求

重点防渗

分区

弱

难

重金属、持久性有机污染物

等效黏土防渗层 Mb≥6.0m， 

K≤1×10-7cm/s；或参照 

GB18598 执行

中-强

难

弱

易

一般防渗

分区

弱

易-难

其他类型

等效黏土防渗层 Mb≥1.5m， 

K≤1×10-7cm/s；或参照 

GB16889 执行

中-强

难

中

易

重金属、持久性有机污染物

强

易

简单防

渗区

中-强

易

其他类型

一般地面硬化

本项目在采取完善的防渗措施后，可有效阻止污染物下渗，不对地下水及土壤产生环境影响。
6、生态环境影响分析
6.1影响因素及特征

（1）影响因素

项目的开采活动将导致矿区所在区域生态结构与功能发生变化，还会造成一定环境质量的破坏和干扰。

本矿区建设的生态环境影响呈块状（采场）、线状（如进入矿区道路等）分布，对生态环境各要素（如土壤、植被、野生动物等）产生影响，同时对区内原有景观结构和生态体系完整性产生一定影响。

工程建设使区域内景观的自然性程度降低，人文影响程度增强，土地利用格局转化为工业用地。工程建设对区域内生态体系稳定性影响的主要途径是对地表的扰动和破坏，同时造成水土流失。

（2）生态环境影响特征

本项目以开发利用矿产资源为目标，建设项目对生态影响特征表现在以下方面：

①土地利用格局发生改变；

②短期矿山型水土流失，局部土壤资源处于不平衡状况；

③改变地面生物生存环境；

④生态景观发生改变。

（3）建设项目生态环境影响因素变化预测

①生物群落变化

矿山开发前，区域基本保持着原有天然生态特征，随着矿山开发利用，矿区内开挖形成采坑，开采工程导致区域人为活动增加，对动物生存环境造成干扰，会造成部分动物迁移现象。但项目区域已开采多年，生物种类和数量都较少，因而项目区生物群落的影响不大。

②改变土地利用功能，加重土壤侵蚀和水土流失

工程的建设和采矿生产改变了区域的岩土力学性质，使局部突然侵蚀能力加强，大雨季节可造成一定程度矿山型水土流失，此外，项目区风力侵蚀作用明显，矿山建设开发将加剧水土流失。

③生态景观变化

矿山开发使土地使用功能发生转化，在景观上将发生根本性的变化，由原来自然景观变为施工区、矿坑等，对景观造成不良影响。

6.2地形地貌影响分析

开采活动中开采、堆存等，将导致矿区整体形态发生改变，从而直接影响矿区的地形地貌。

本次开采活动为露天开采，在矿体开采过程和开采结束后，矿区原有的表面形态将从整体区域平坦转变为凹陷采坑，对区域地貌的改变一般。

6.3对土壤环境的影响分析

在矿山建设和生产过程中将不可避免地占用和破坏一定量的土地，对占用土地土壤造成不良影响；

矿山开发中采矿破坏土壤结构，使土壤生产能力下降；

矿山开采过程中各种机械设备、运输车辆排放废气；

各种机械设备、车辆对地面的碾压，人员踩踏造成土壤板结，降低土壤生产能力；

开采、装载、运输过程中产生扬尘，将沉降在区域土壤表面，会改变土壤理化性质，影响植物生长。

6.4对动植物的影响

本项目所在区域占地属于天然牧草地，其植被覆盖度低，以荒漠植被伊犁绢蒿为主，根据区域生态环境现状的调查，包括荒漠植被生长情况等，对照有关资料和经验公式计算（主要参考《环境影响评价技术导则 非污染生态影响》，荒漠化为0.10~0.20吨/公顷·年，结合所在区域实际情况，本次评价按0.25吨/公顷。年计算），工程建设完成后，植被类型面积和生物量的具体变化情况见下表，工程建设完成后，植被类型面积和生物量的具体变化情况见下表。

表4-15           本项目各地块永久占地生物损失量统计表

序号

永久占地（hm2）
占地类型
植被类型
生物量  （吨/公顷）

生物损失量（吨）

1

20.35
天然牧草地
伊犁绢蒿
0.25
5.08
从上表可以看出，工程建设完成后，占地植被生物损失总量为5.08吨，临时压埋的植被，一般当年就可以完全恢复；在施工完毕后及时种草进行恢复，一般完全恢复需要1年时间，但不会使区内生态体系的生物量发生明显改变。但若不采取植被保护措施，本项目建设对植被存在一定的影响。
通过现场调查，本项目周边区域为矿山，受人为活动影响明显，矿区野生动物主要有沙鼠、野兔等，矿山开采对野生动物的影响主要表现在：区域野生动物数量由于开采挖掘受到惊吓而下降，引起部分动物的近距离迁移。开采活动会使某些野生动物远离矿区，使区域内野生动物种群和数量减少，使局部生物量减少。随着矿区生态绿化工程的建设，部分低等的小型动物可逐渐适应，总体项目建设对野生动物影响有限。

6.5生态环境影响综合性分析

（1）生态系统稳定性及完整性分析

项目占地对土壤环境的影响主要是堆积、挖掘、碾压、践踏等开发活动对土壤结构的影响。这些活动将严重破坏土壤的表层结构，造成地表裸露，表土温度变幅增大，对土壤的理化性质有不利影响，并且有机质分解强烈，使表土内有机质含量大幅度降低，并且使土壤的富集过程受阻，土地生产力会进一步下降。矿区道路对动物将造成一定阻隔影响，对动物的栖息地造成分割、破坏，对动物生境造成干扰，导致区域动物数量相对减少。矿山开采活动的开展导致区域地质结构发生变化，地表形态、地质结构将发生一定变化。所有这些影响都将改变局部区域原有的生态系统，使局部地区生态系统稳定性受到影响，改变局部地带生态系统的完整性。本项目开采活动范围有限，总体上扰动范围不大，对生态系统的稳定性和完整性造成的影响有限。

（2）生态系统异质性影响分析

生态系统异质性是指一个生态系统区域内对一个种或者更高级生物组织的存在起决定作用的资源在空间或时间上的变异程度。由于异质性组分具有不同的生态位，给动物物种和植物物种的栖息、移动以及抵御内外干扰提供了复杂和微妙的相应利用关系。

建设项目开发建设对局部自然生态环境造成一定的破坏，但对整个评价区域自然体系的稳定性不会造成明显影响。局部区域动物迁徙、水土流失侵蚀度增加，使局部生物量减少，局部自然生态环境遭到一定破坏；但由于影响面积小，对评价区域内自然生态体系的稳定性和对外界环境干扰的阻抗和恢复功能影响不大，对整个评价范围内区域自然体系恢复稳定性不会产生明显的影响。

本项目工程建设占地区域动物活动稀少，在整体物种种类上基本不会造成影响，在开采结束后的复垦工程中存在输入新组分的可能，增加了生态系统的异质性。从生态系统的长期演替和发展看，异质性的增加有利于生态系统向顺行演替的方向发展。

因此项目运行对区域自然体系中生态环境自身的异质化程度影响不大。

（3）生态环境影响评价结论

综上所述，就整个评价区域来看，由于人为活动的影响和改造，使生态系统结构的稳定性和生态系统的完整性发生了一定的变化，但在项目后期的植被恢复过程中，对被占用的土地及被改变的景观和地貌进行恢复，增加了生态系统的异质性和物种多样性，整体来看本工程对生态环境的影响能够控制在可接受范围之内。



	选址选线环境合理性分析
	矿区位于新疆维吾尔自治区昌吉州阜康市魏家泉火车站南侧12公里处，采矿证号：XC6523022026037200000002，采矿证有效期为2025年11月10日—2032年8月5日，矿山服务年限5.47年。占用土地类型为天然牧草地。

（1）项目矿区不在国家、新疆维吾尔自治区、市、县级人民政府规定的生态保护区、自然保护区、文化遗产保护区、水源保护区内，区内无国家、省规定的保护野生动物、植物及古树名木分布。项目矿区用水主要是洗砂用水，废水通过沉淀池全部沉淀后回用，生活污水新建地埋式一体化生活污水处理设施，处理后满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）C级标准，用于勘探区草地生态灌溉不会对区域环境产生影响。
（2）根据《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024 年）：铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200米范围以内，重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域，居民聚集区1千米以内禁止建设非金属矿采选项目；2.伊犁河、额尔齐斯河等重要河流源头区、水环境功能区划为I、Ⅱ类和具有饮用功能的Ш类水体岸边1000米以内，其他川类水体岸边200米以内，禁止新建或改扩建非金属矿选矿工程，存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施的，可根据实际情况，在确保不会对水体产生污染影响的前提下适当放宽距离要求。
①选址符合性分析

本项目建设周边无重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施、居民聚集区所在区域，本项目建设周边无军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域。

本项目周边无伊犁河、额尔齐斯河等重要河流源头区，无水源保护区，无地表水体分布，不在禁止建设范围内，因此符合准入条件。

（3）项目区交通运输条件方便，可以节省运输费用和时间。

（4）本项目区周围无滑坡、泥石流等地质灾害隐患。项目选址地形比较规整、工程水文地质条件较好，符合建设条件。

（5）本矿山为新建矿山，现状无采矿活动，无占压矿、未开采。矿体位于当地侵蚀基准面以上，未见地下水和岩溶区，矿区地质构造简单，断裂、褶皱构造不发育；地下无溶洞，地表无开裂、塌陷现象。根据现场调查，评估区内未发生过岩溶塌陷灾害。综上所述，建设项目选址合理。




五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、施工期大气环境污染影响及治理措施

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。
由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

因此建设单位应采取以下防治措施，以降低扬尘对施工场地大气环境和施工人员的不利影响：

① 所有建设施工均由建设单位指定专人负责施工现场扬尘污染措施的实施和监督。所有建设施工工地出入口应设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、举报电话等内容；

② 施工场地周边百分百围挡。施工场地周边必须设置2.5m以上的硬质围挡及细目滞尘防护网，严禁敞开式作业。围挡地段应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对围挡落尘应当定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁；本项目配置有1台洒水车和4台雾炮机，可对施工期扬尘进行有效控制。
③ 物料堆放百分百覆盖。施工场地内堆放易产生扬尘污染物料的，必须密闭存放或用苫布覆盖；

④工程项目竣工后30日内，施工单位必须平整施工场地，并清除积土、堆物；

⑤出现五级以上大风天气时，禁止进行土方等易产生扬尘污染的施工作业；

⑥应划分料区和道路界限，及时清除散落的物料，保持道路整洁，并及时清洗；

⑦所有露天堆放的建筑材料、渣土、建筑垃圾等易产生扬尘的物料，必须进行覆盖，并采取喷淋或其他抑尘措施；不得在施工工地外堆放；尽可能采用成品建筑材料；堆放场地和施工道路进行硬化处理，尽可能减少裸露地面面积及缩短其裸露时间；

⑧加强运输车辆的管理，出入车辆要求进行清洗，从事散装货物运输的车辆，特别是运输渣土、建筑垃圾、建筑材料等易产生扬尘物料的车辆，必须严密覆盖，严禁撒漏，禁止凌空抛洒；运输车辆尾气短时间内将造成局部环境空气中污染物浓度升高，在大气的稀释扩散作用下不会对周边敏感目标造成影响，并且此类废气为间断排放，随施工期的结束而消失。

综上所述本工程施工期较短，施工期建筑工地的扬尘和汽车尾气对当地空气质量的影响较弱，在采取合理的施工期防治扬尘和汽车尾气污染措施后会进一步降低其对环境的影响，且会随着施工期的结束而消失。

2、施工水环境影响及防治措施

施工期的废水主要来自建筑施工废水和部分工人的生活污水。

项目现场不设置机修间，施工期废水主要来自施工过程中的混凝土养护等施工工序，废水量不大，主要污染物是SS、石油类，水量较少，经过沉淀池沉淀后循环使用，不排放。通过以上措施可保证施工期废水无乱排现象。

施工期施工人员生活污水排入地埋式一体化生活污水处理设施，地埋式一体化生活污水处理设施一次建成供施工期、运营期使用，施工期的废水对周围环境的影响不大，并随着施工期的完成而消除。

3、施工期声环境影响及防治措施

施工噪声主要可分为施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。施工机械噪声主要由施工机械所造成，同时伴有物料运输车辆交通噪声。

为进一步降低噪声影响，建议采取以下措施：

（1）制订施工计划时应避免同时使用大量高噪声设备施工，除此之外，高噪声机械施工时间要安排在日间，禁止夜间施工。

（2）避免在同一施工地点同时安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高，在项目区周边设置围挡，尽可能地减少噪声对周边环境的影响。

（3）设备选型上应采用低噪声设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护。加强运输车辆管理，进入现场应减速，并减少鸣笛。

（4）建筑施工期间向周围排放噪声严格按《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）进行控制，从而减少施工期噪声对周围环境影响。

4、施工期固废影响及防治措施

施工期间产生的固体废弃物来源少量的多余土方、建筑垃圾与施工人员产生的生活垃圾。本项目废弃土方、建筑垃圾均为一般工业固废。

建筑垃圾主要包括施工过程中产生的渣土、废钢筋、各种废钢配件、金属管线废料、各种装饰材料的包装箱、包装袋等废弃物，项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用分类收集后出售，不可再生利用部分按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运处置。

施工人员所产生的生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。

综上所述，本项目固体废弃物都得到合理的处置，不会对周围环境产生太大的影响。
5、施工期生态环境保护措施

5.1生态影响减缓措施
严格控制各施工场地的施工范围，尽量减少临时占地，禁止随意在未征用的土地内开设运输通道或作临时占用地。

（2）对施工人员和矿山工作人员加强管理，严禁人员狩猎野生动物、破坏占地范围外地表。

（3）在项目区和可能坍塌、塌陷的区域外围设立围栏和防护网等防护措施，禁止人类靠近，野生动物跌入。 
5.2对临时占地的生态恢复措施

待施工结束后，需对临时占地进行生态恢复，采取的措施如下：

（1）拆除所有临时建筑，清理施工迹地。

（2）对施工建筑垃圾尽可能回收利用，无法回收利用的集中收集后，统一清运至阜康市城建、环卫部门指定地点处理。
（3）对临时占地进行平整。

（4）清理完施工迹地和建筑后进行平整后，应喷洒1～3次水，减少后续扬尘污染。

工程建设期间临时征用的所有土地，施工结束后将恢复现有的使用功能。

5.3对区域生态稳定性的保护措施

从工程占地性质分析，工程主要影响区域生态系统。工程结束后及时清理现场，采取积极的复垦措施，原来被破坏的生态系统将得以恢复与重建，其种类组成与结构、功能等将逐步恢复到原来的水平，对区域生态系统稳定性及其生产力影响不大。

5.4对植被影响的削减措施

（1）严格控制矿山开采临时占地范围，减少对周边地表砾幕层的扰动，对已造成生态破坏的临时占地，及时恢复至原貌。

（2）边开采，边回填，对不影响采矿的区域及时覆土复垦，减少临时占地。

（3）必须按照主管部门要求编制《土地复垦方案》，并按照复垦方案对矿山进行复垦。复垦方案应包括：复垦区域、复垦面积、复垦物种、覆土方式等内容。复垦满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013) 。

（4）制定合理有效的规章制度，避免人为因素对矿山周围生态环境的破坏，明确开采范围，禁止工人进入非开采区活动，严防烟火和破坏地表砾幕层的活动。

5.5对动物影响的削减措施

（1）制定纪律，将职工的活动限制在项目扰动区域内，禁止任何人员偷猎野生动物。

（2）加强对施工人员和工作人员的宣传教育，增强工作人员对环境保护工作的认识和加强环保知识培训，树立环境保护意识。

（3）在施工场地外设置“保护生态环境、保护野生动物”等警示牌，并从管理上对施工作业人员加强宣传教育，切实增强保护生态环境的意识。车辆行驶过程中不得鸣笛惊吓野生动物。

5.6水土流失保护措施

针对本项目提出以下水保措施：

①加强水土保持管理工作，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围；划定适宜的堆料场，严禁材料乱堆乱放，尽量减少对地表植被及地表形态的扰动和破坏，随用随采，减少中间堆放量，减少水土流失；

②逐层开采，降低开采高差，减小水土流失可能；

③加强管理，大风天气、雨季不得作业；

④开采期，在矿区周边种植杂草固土；

⑤对工业广场区要进行地面硬化，减少土壤的扰动；

⑥设置截排水沟，减少水土流失；

⑦矿区服务期满后，将其进行土地复垦，并对矿区周边进行表层回填和迹地覆土恢复，及时对周围生态植被进行修复，增加区域防冲和固土能力，减小水土流失的影响。

⑧开展矿山地质环境监测工作。建立一定数量的监测点。监测矿区土地、植被资源的占用和破坏情况，监测矿区水土流失状况，监测采场终了边坡、矿山道路边坡的稳定状况。

⑨加强职工的宣传教育。

5.7防沙治沙环境保护措施

根据《防沙治沙技术规范》（GB/T21141-2007），本项目建议采取以下治理措施：

（1）植物措施

矿区内撒播耐寒耐旱的草籽，如沙生针茅、糙隐子草，防止土地沙化。

（2）其他措施

施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地沙化。由于本项目施工期工程规模不大，实际影响范围较小，影响程度有限。同时项目施工期间应严格限制施工范围，施工结束后，通过对扰动区域进行整治恢复，可使地表砾幕层分布逐渐恢复自然状态。
由于本项目施工期工程规模不大，实际影响范围较小，影响程度有限。同时项目施工期间应严格限制施工范围，施工结束后，通过对扰动区域进行整治恢复，可使地表砾幕层分布逐渐恢复自然状态。



	运营期生态环境保护措施
	1、大气环境保护措施

1.1 大气环境保护措施

根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65T4061-2017）中对工业场地的要求，本项目采取以下防治措施：
（1）筛分粉尘

振动筛均位于密闭厂房内，厂房内设置集气罩（1台集气罩），将含尘废气引入1台布袋除尘器中进行处理后通过1根15m高排气筒排放。
布袋除尘器原理：

布袋除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态（分室停风清灰）。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。
（2）采装粉尘的防治措施
本项目在进行采装作业前，对采装作业面首先进行洒水增湿，采装作业进行时利用雾炮喷淋设施进行降尘，有效控制采装作业扬尘的产生。

（3）堆场粉尘
本项目在开采区内设置原料堆场、废石堆场各1座，主要用于原料、废石的临时堆存。为了减少堆场扬尘对大气环境的污染，对各料堆采用防尘网遮盖，同时进行洒水保湿（每天至少洒水1次），抑尘效率可达74%以上。

表土堆场篷布覆盖，减少扰动，废石堆场防尘网篷布覆盖，大风天气进行覆盖，并对于物料装卸过程中产生的扬尘，要加强管理，采用定点装卸，在装卸原料时应尽量平缓，减少粉尘的散出。
（3）装卸车扬尘

装、卸车扬尘均是由于装、卸过程中的落差产生的。对于大粒径的扬尘来说，扩散的距离不大。建设单位在装卸车时采用雾炮机喷洒降尘，除尘效率约为74%，可明显降低粉尘的产生量。

（4）加强对采矿机械和运输车辆的维护保养，确保燃油的充分燃烧，减少尾气中污染物的排放量。

（5）本项目配备洒水车用于洒水降尘，要求选用带喷雾抑尘功能的洒水车，对表土剥离、砂石料装车等工序采取喷雾抑尘措施，控制表土剥离、砂石料装车等生产工序粉尘无组织排放量。

（6）运输皮带全封闭，同时在各个转载点均进行全封闭，并配套设置喷雾除尘设备。

（7）食堂烹饪油烟采用高效静电油烟净化器，净化效率85%，油烟经净化后满足《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3标准后通过油烟烟道排放。
1.2大气环境保护措施可行性分析

依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附录2 固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，当堆场采用洒水措施时，抑尘效率可达74%，当采取编织覆盖时，控制效率可达86%。

根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65T4061-2017）：

5.8 对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。

5.13 应管理和维护好料堆场堆存、装卸、输送和扬尘污染防治的设施、设备和场所，保证其正常运行和使用，并设立图形标志牌。

本项目配备了雾炮除尘设备，对堆场及运输道路及时洒水，并对堆料场进行了防尘布覆盖，可有效控制扬尘的产生，因此，该项目堆场扬尘防治措施可行。

本项目在破碎、筛分环节采用布袋除尘器对废气除尘后排放，布袋除尘器是一种干式高效除尘器，它是利用纤维编织物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ492-2018），布袋除尘器为污染治理可行技术。

通过采取上述措施后，矿山开采、矿石加工过程中各项污染物均得到了有效地控制，采取的措施符合相关标准、技术规范的要求，各污染物排放符合排放标准的要求。
2、水环境保护措施
（1）生活污水处理措施
本项目生活污水产生量为2.3m³/d（483m³/a），年排放量为386.4m3/a，生活污水水质简单，污染物主要为COD、BOD5、氨氮等，排放浓度不高。生活区生活污水配备地埋式一体化生活污水处理设施，设置容量为6m³/d，处理后满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）C级标准，用于勘探区草地生态灌溉，不会对区域环境产生影响。

项目生活区地埋式一体化生活污水处理设施为钢制一体式结构，内部划分为调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、消毒池共6个功能单元，各单元串联运行，工艺为“调节+厌氧+缺氧+好氧+沉淀+消毒”，出水可稳定达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中 C级标准。

（2）洗砂废水处理措施
洗砂废水处理工艺简述：本项目洗砂废水主要为砂石清洗产生的高悬浮物含泥废水，废水特点为泥沙含量高、水质波动大、无有毒有害污染物，项目采用雨污分流、集中收集、絮凝沉淀、机械脱水、循环回用的闭环处理工艺，实现生产废水零外排。洗砂生产产生的废水经防渗收集沟渠统一汇入集水沉淀池，首先通过一级沉砂池沉降大颗粒砂石、粗泥沙，降低水体浊度；废水自流进入絮凝反应池，投加PAC、PAM絮凝药剂，使水体微细悬浮泥沙抱团凝聚，形成可沉降絮体；随后进入清水沉淀池完成泥水分离，上层澄清废水汇入循环水池，全部回用于洗砂生产、场地洒水抑尘，持续循环利用。沉淀池底部沉积的浓泥浆，通过污泥泵输送至浓密机浓缩后，进入板框压滤机进行机械脱水处理，脱水后的清水回流至循环水池继续回用，形成水循环闭环；压滤产生的泥沙，统一收集堆放，干化后回填采坑。建设单位在工业广场修建1座沉淀池，洗砂废水汇集流入沉淀池，废水主要为细砂，经过沉淀后上部清水经水泵加压循环使用，每年工期结束后存于沉淀池自然蒸发，不外排。

3、声环境环保措施
为进一步减小运营过程中噪声对工作人员的影响，建设单位拟采取如下措施：

（1）加强车辆管理，避免车辆不必要的怠速、制动、启动以及鸣笛；

（2）加强设备维护，对各机械设备及运输车辆进行定期检查、维护以及维修，及时更换一些破损零部件，确保机械设备正常运转，减少非正常生产噪声；

（3）加强职工劳动保护，高噪声接触岗位要求职工佩戴耳罩，采用轮岗制度减少职工对高噪声接触时间；
（4）高噪声设备采取集中控制，远离生活区布置，采取密闭隔离、减振等措施。

4、固体废物处置措施

本项目固体废物产生量及处置方式详见表5-1。

表5-1   固体废物产生及处置一览表

序号

固体废物

产生量

处置方式

1

生活垃圾

2.415t/a
分类收集，定期清运至阜康市生活垃圾填埋场卫生填埋
2
一般固废
5130t/a
一般固废堆放于堆场，覆盖防尘网，堆存一定高度后，边开采边推平压实，回填采坑
3
废机油、废油桶
0.5t/a
危废贮存点暂存后交由资质单位进行处置
5、地下水、土壤环境污染防治措施

本项目采取分区防渗措施，结合项目建设情况，项目建设区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。在采取以上措施后，可有效防止污染物进入地下水体、土壤，从而减轻乃至杜绝对地下水、土壤环境的影响。
6、生态环境保护措施

6.1矿山开采期间的生态恢复建设
（1）植被保护措施

①加强宣传教育，增强职工的环保意识，严禁乱采乱挖植被，减少对土壤植被的破坏。

②根据批准的开采范围控制开采活动地表扰动面积，临时占地尽量布置在植被覆盖度低的区域，减少对植被的破坏。

③限制车辆行驶路线，减少影响范围。

④开采结束尽快开展生态恢复建设工作。本项目开采结束后遗留矿坑尽量利用周围渣土填平，表面播撒草籽、洒水自然恢复。

⑤加强矿区内绿化工作，可以改善矿区环境质量，控制与减缓由于矿区开采所带来的生态压力。根据场地建构筑物的平面布置特点进行场地绿化。
（2）天然牧草地补偿及生态恢复措施
项目建设占用、扰动少量天然牧草地，为严格落实草原生态保护政策、维持区域草地生态系统完整性和稳定性，严格遵循“占补平衡、先补后占、占一补一、生态修复优先”原则，落实经济补偿、异地占补、生态修复、长效管护全套措施，确保天然牧草地面积不减少、生态功能不降低，具体措施如下：
占地补偿措施：依法经济补偿①严格按照当地天然牧草地征收、占用补偿标准，对占用牧草地植被损失、土地利用损失、牧民养殖收益损失进行足额经济补偿，补偿资金足额到位、专款专用，保障当地牧民合法权益，杜绝拖欠、截留补偿资金情况；落实草原占补平衡：②严格执行天然牧草地占补平衡制度，按照“同质、等量、就近”原则，在项目周边适宜区域落实异地补划、补植天然牧草地，补足占用草地面积，确保区域天然牧草地保有量不减少、生态体量不降低；完善手续备案：③规范办理天然牧草地临时/永久占用审批、备案手续，明确占地范围、占地时长、补偿标准、恢复责任主体，建立占地补偿台账，做到手续齐全、资料可追溯、责任可落实。
原地生态恢复措施（扰动区域）：①场地清理与地形重塑：施工结束后立即对临时扰动、碾压的天然牧草地进行整治，清理建筑垃圾、废弃土石、硬化杂物，平整场地、恢复原有地形地貌，消除地表碾压、坑洼、裸露地块，恢复草地立地条件②土壤改良与保育：对压实土壤进行松土、覆土改良，保留原有耕作层与草皮层，适度施加有机肥，改善土壤结构、提升土壤肥力，避免土壤板结、沙化，为草本植被恢复提供基础条件；③乡土草种补播恢复：坚持近自然修复原则，选用区域原生耐旱、耐贫瘠乡土草本品种，采取免耕补播、撒播复绿方式开展人工补植，不引入外来入侵物种，保障恢复植被与原生草地群落一致，提升植被覆盖度；④封禁休牧养护：恢复区域设置防护围栏、警示标识，实行禁牧封育、短期休牧管理，禁止人畜踩踏、碾压、啃食，给草地植被提供充足恢复期，促进自然群落自我修复、良性演替⑤病虫害与灾害防控：定期开展草地鼠害、虫害、杂草监测防治，采取生态防控方式治理有害生物，严防退化、沙化、水土流失，保障恢复草地长势稳定。

异地替代恢复措施（占补平衡）：①选址合规同质：异地恢复地块优先选择项目周边退化闲置草地、宜草地块，地块立地条件、气候水文、植被类型与被占用天然牧草地基本一致，保障恢复质量等同原生草地；② 规模化生态修复：对异地恢复地块实施系统治理，采取封育休养、人工补播、植被抚育、水土保持等综合措施，提升草地植被盖度、生物量与水源涵养能力，实现“占多少、补多少、补优于占”；③长效管护落地：明确异地恢复草地管护责任单位与管护人员，纳入区域草原管护体系，落实草畜平衡制度，杜绝超载过牧、乱垦乱挖，稳固生态恢复成果。

预期生态保护及恢复效果：对于临时用地的生态恢复工作，应在采矿结束后恢复与周围景观基本相协调，与原生地形、地貌基本一致，主动恢复期（1～5年），年度植被盖度递增15%。

表5-2          生态恢复阶段及效果

阶段类型

短期（1～3年）
中期（3～5年）
长期（5～10年）
植被恢复

先锋物种成活率≥80%

群落结构稳定度达60%

顶极群落形成

水土保持

侵蚀模数下降30%

地下水位回升2m

旱季径流持续率90%+

（3）野生动物保护措施

①对矿区工作人员加强教育，禁止猎杀野生动物。

②限制车辆行驶路线，行车路线尽可能避让野生动物觅食、栖息地。

（4）土壤保护措施

矿区区域自然生态环境脆弱，在项目运营过程中要尽可能减少占用土地面积，对作业场及道路两侧扰动过的裸露的地表进行平整，有条件可进行绿化，减轻坡面的径流侵蚀力，保持水土，避免流失。

①堆放场设置在工业广场东南侧。

②生产期间，企业要加强宣传教育，增强职工的环保意识，减少对土壤植被的破坏。制定行车线路，减少对土壤、植被的破坏。

③矿区道路除满足矿石开采运输外，尽可能减少占地面积，减少对土壤的破坏。

6.2矿山产品运输过程保护措施

引入环境监理机制，监督施工机械和车辆的行驶路线，各种施工机械和运输车辆必须沿工程设置的运输道路行驶，不能随意下道行驶或随意另行开辟道路，以保证运输道路以外的地表和植被不受破坏。
6.3闭矿的生态恢复建设
按照边开采边恢复、终止采矿活动时必须完成恢复治理的原则，要做到预防为主，针对存在的问题，制定预防措施，对生产中出现的问题要及时采取相应的措施予以解决，达到防灾、减灾的目的。

矿山开采闭坑后必须按照矿山安全、水土保持、地质恢复、环境保护工作的有关规定拆除无用的地面建筑物，受破坏的地表尽量恢复原貌等工作。提取环境保护治理恢复保证金，用于矿山环境治理恢复。

在采矿场营运期进行一些生态恢复的基础工作，闭矿后要做的主要工作就是全场修整、表土覆盖等。首先，对形成的采坑进行调整边坡角、削坡处理、开采境界外修建截水沟等方式，保证采场边坡的稳定性。对可能出现的滑坡、崩塌、泥石流相应的位置设置有多种文字的警示标志和围栏，防止人、畜误入。拆除矿山生产设施，全厂整理，恢复地表原貌。

采场生态恢复措施

在采场边坡与矿坑下部平台相接处设置拦挡坝，布置排水沟。闭矿后应加强对矿坑的生态治理恢复。必须为植被的自然恢复提供条件，减轻水土流失造成的影响。

景观恢复措施

采矿活动结束后，拆除地表建筑物，对地表进行复垦，恢复原有地表形态，采场尽量恢复与周边地貌相协调，保护区域自然景观。

矿区专用道路生态恢复

①矿区专用道路使用期间，有条件的地区应对道路两侧进行绿化。道路绿化应以乡土树（草）种为主，选择适应性强、防尘效果好、护坡功能强的植物。

②道路建设施工结束后，临时占地应及时恢复，与原有地貌和景观协调。

（4）加强矿山的管理

矿山的生态恢复是采掘行业环境保护工作的重要内容之一，企业领导一定要将矿山的生态恢复工作落到实处。

①首先要委托具有专业资质的单位制定生态补偿设计方案、实施计划和进度安排，并给予资金上的保证。其次是建立相应的监督管理制度，负责生态恢复计划的落实，对生态恢复的效果及时进行检查和总结，推广成绩，改正不足。

②必须建立健全的用火制度，消防设施、用具配置齐全，严防发生火灾。

③高度重视原有地表对维护本区生态稳定的重要性，加强对生产队伍的宣传、教育和管理。做好生产组织规划工作，划定适宜的堆料场；运输工具应在规划的道路上行驶，严禁随意行驶，以防止表层土壤的破坏范围增大。

④矿山安全环保科，应配有专职安全员定期检查维护堤、坝、截洪沟等设施，发现有损坏可能或异常，及时采取必要措施，以保障正常运行。

⑤本项目产生的生态影响的防护和恢复应按照“避免、消减、补偿”的顺序最大限度地减少人为开发活动对生态环境的破坏，以实现“开发中保护、保护中开发”的目标。

6.4非金属矿山充填措施
依照《金属非金属矿山充填工程技术标准》（GB/T 51450-2022）相关要求，非金属矿山开采矿山充填措施：
①充填技术掌握的时间节点

标准要求矿山开采时尽量在原采矿区进行充填，同时充填后单项采区不能大于150m。另外，标准还规定了部分矿山开采前后充填工程所需的时间节点，从而加强了衔接性，将矿山开采与充填技术紧密结合起来，为回采提供了更好的技术保障。

②充填材料要求标准提出充填材料的质量要求，此外，还规定了各种充填材料在矿山充填过程中的使用比例，让各种充填材料能够充分根据各自的特点来发挥功效，具有很强的可操作性。

③充填后的监测要求

标准也规范了充填施工后的监测要求，包括在充填过程中对其进行逐层监测、采用全站仪进行各种测量、及时处理不合规的监测数据等。同时，标准还规范了针对不同充填方式的监测方法和标准，定期进行系统的监督和检测。

④充填施工管理要求

标准还规定了充填施工管理的要求，包括充填施工的书写管理、施工单位人员的资质、施工过程中的质量管理等。充分保证了充填施工的质量和安全。
6.7绿色矿山建设措施

按照《新疆维吾尔自治区绿色矿山建设管理办法》（新自然资规〔2025〕2号）和《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0312-2018）等相关规定，从矿区环境、资源开采方式、三率三废、节能减排等方面对矿山进行绿色矿山建设，严格按照相关法律法规进行开采。具体采取的措施如下：
（1）矿山现有的采矿场高陡边坡和松散风化层处理；

（2）表土堆场规范堆放，清理散堆；

（3）矿部生活区绿化力度加大，生活垃圾规范处理，美化生活区环境。

（4）增设必要的警示、提示标识。

（5）矿山开采中和开采后，建立长效监测机制，对土地复垦及矿区影响范围地质环境稳定性与土壤质量进行动态监测。

综上，本项目矿山建设中，应按照《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0312-2018）进行绿色矿山开发、建设、管理和运营。

6.8废石堆场防尘、防水等措施

1、防尘措施

①全覆盖遮盖：堆场闲置裸露区域全部铺设高密度防尘网，网片搭接牢固、压脚压实，做到无大面积裸露；长期堆存区域采取覆土、植被绿化固尘。

②湿式抑尘作业：堆场作业面、倒料点、铲装点配套雾炮、喷淋设施，作业期间持续喷雾降尘；场内道路定时洒水保湿，抑制道路起尘。

③围挡封闭

④作业控尘：物料装卸降低落差，禁止高空抛卸；大风天气（4级及以上）停止堆卸、翻堆作业。

⑤ 运输扬尘管控：出场车辆全覆盖篷布，场内道路硬化，设置车辆冲洗设施，车轮、车身冲洗干净，不带泥上路、无抛洒扬尘。

2、防水、防洪、排水措施（雨水防冲刷、防垮塌）

①外围截洪沟：堆场顶部、边坡外侧设置环形截洪沟，拦截山体上游汇水，防止雨水直接冲刷堆体，避免坡面拉沟、垮塌。

②坡面分级排水：堆场分层堆筑，每级设置横向排水沟，坡面雨水有序导排，不形成集中冲刷水流。

③场区主排水系统：堆场底部设置纵向主排水沟，贯通全场，将坡面、场内积水统一收集导出场区，排入自然排水系统。

④沉砂沉淀设施：排水沟末端设置沉砂池、沉淀池，收集雨水夹带泥沙，定期清淤，防止泥沙外排、堵塞沟渠。

⑤边坡控制：废石堆场严格控制堆载坡度，分级放坡、分层碾压，杜绝陡坎、陡坡堆存，防止暴雨诱发滑坡、溜渣。

⑥汛期专项防护：雨季前全面疏通排水沟、清理沉砂池，加固防尘网及边坡防护，汛期加强巡查值守。

3、防渗、防淋溶、防污染措施

①基底防渗处理：堆场底部平整压实，设置防渗结构（黏土防渗层或HDPE土工膜），防止雨水下渗、淋溶水污染土壤及地下水。

② 淋溶水收集：堆场低处设置淋溶水收集池，将堆体下渗雨水、淋溶废水全部收集，回用于场地洒水降尘，不外排。

③ 分区堆存：废石集中分区堆存，不随意散落、不露天漫堆，减少雨水接触面积，降低淋溶产生量。

④封场覆盖防渗：堆场停用后实施覆土、防渗、绿化封场，阻断雨水下渗，实现长期生态稳定。

4、边坡稳定与水土保持措施

①废石分层堆筑、分层压实，逐级放坡，保证边坡整体稳定。

② 裸露坡面采用防尘网覆盖、生态袋、植草护坡等方式防护，减少水蚀、风蚀。

③堆场下游设置拦渣、挡护设施，防止暴雨冲刷造成废渣流失。

④场区空地及边坡实施植被绿化，形成长效水土保持体系。
7、运营期环境风险及保护措施

7.1风险识别

本项目运营期环境风险物质为废机油。临界量为2500t，项目正常运营状态下环境风险物质贮存量为0.5t/a＜2500t，Q=0.0002＜1，环境风险潜势为Ⅰ，因此，本次环评对项目环境风险进行简单分析。

7.2影响途径

项目运营期生产过程中生产设备维护维修产生的废机油均属于危险化学品，废机油泄漏或火灾产生的次生污染会对外环境产生影响。

此外露天采矿区域存在地质灾害风险影响，主要表现在边坡滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝、洪水等。

（1）滑坡

通过实地调查，矿区地形坡度较小，因此不易产生崩塌及滑坡。由于砂体矿层直接裸露于地表，无需剥离。

（2）崩塌

项目区地表砂石裸露，沟谷不发育，不易产生崩塌灾害。

（3）泥石流

本矿区地形平坦，沟谷不发育，且该区气候干燥、降水量稀少，夏季偶降暴雨，矿区内也很难形成积水和洪流，蒸发入渗迅速，稍纵即逝。发生泥石流的地质条件不充分，在外业调查中也未见泥石流痕迹，现状泥石流灾害不发育。

（4）地面塌陷

本矿不进行地下开采工作，不会形成地下采空区，且矿区内地下水含水层富水性弱，没有破坏含水层结构和改变地下水流量，发生地下岩溶的水力条件不充分。

（5）地面沉降

通过调查矿区内无大量抽取地下水及石油天然气活动，产生地面沉降的条件不充分，未发现地面沉降灾害，现状评估地面沉降危险性小。

（6）地裂缝

矿区内地质构造简单，无断裂构造，发生地裂缝灾害的条件不充分。现状评估地裂缝灾害危害程度小，危险性小。

7.3风险防范措施

（1）环境风险防范措施

①风险防范管理

环境风险管理的核心是降低风险度，可以从两个方面采取措施，一是降低事故发生概率，二是减轻事故危害强度，此外预先制定好切实可行的事故应急计划，可以大大减轻事故来临时可能受到的损失，针对本项目具体情况提出以下环境风险管理对策。加强安全、消防和环保管理，建立健全环保、安全、消防各项制度，设置环保、安全、消防设施专职管理人员，保证设施正常运行或处于良好的待命状态。

a.本项目废机油的闪点范围为45～55℃，因此危废贮存点的火灾危险性为丙类。灭火方式为消防栓系统加泡沫喷淋系统。

b.加强安全教育，企业内全体人员都认识安全、杜绝事故的意义和重要性，了解事故处理程序和要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法，特别是明确自己在处理事故中的职责。

c.危废贮存点非操作人员不得随意进出；入口处应有标示牌和安全使用说明。

d.设置灭火器、消防沙、灭火毯等应急物资。

e.加强管理，设有有专人管理，制定严格的制度，进、出、存放和使用都必须有严格的记录，防止流失造成危害。

f.根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001）及修改单中有关规定，危险废物在环评要求建设的危险废物贮存点内存放期间，使用完好无损容器盛装；用以存放装置危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。储存容器上必须粘贴该标准中规定的危险废物标签；容器材质与危险废物本身相容（不相互反应）；厂内设置临时安全存放场所，基础做防渗。

g.废机油必须有专门的运输车辆运输，要求押运人员持有押运证，并携带安全资料表，装卸过程要轻装轻放，避免撞击、重压和摩擦。

h.危险废物必须堆放在专用的场所，并按有关协议规定定期转移给有资质和有处理能力的固废处置中心处理。

i.设立厂内急救指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立刻采取有效救援措施。

②风险防范措施

a. 危险废物贮存点按（GB15897-2001）《危险废物贮存场污染控制标准》及修改单要求进行建设，按照重点防渗区要求基础和四周墙裙进行防渗（渗透系数≤10-10cm/s），设置围堰； 

b. 配套设置灭火器、消防沙、灭火毯等应急物资。

c.强化管理，加强搬运人员的业务培训，完善各项规章制度，尽量避免油桶在搬运过程中磕碰造成油桶损坏；

d.定期对危险废物贮存点进行巡查、检修，并设置巡查记录，设置备用废机油收集桶，及时发现事故隐患并迅速给以消除；

e.设置消防沙对泄漏物进行吸附，并设置铲子、应急袋等。

③合理布置厂区平面

a.办公生活区应与储存区之间明显分隔；

b.合理布置危废贮存点分区，对不同危险废物进行分区存放；

c.该项目应留有足够的消防环形通道，并保证消防、急救车辆到达该区域畅通无阻。

（2）地质灾害风险防范措施

①生产期采矿过程中保持采坑边坡稳定，选择合理的边坡参数。 

②设计境界内开采到最终边帮时，应根据工程地质条件，采取必要的调整边坡角等措施。 

③在可能发生地质灾害区段设置警示标志。 

④堆放场进行全封闭，避免造成雨水对废料堆放场的冲刷，对防治雨洪水的冲刷防治是较为适宜的。 

⑤堆放场内废土堆放需按照设计进行单层压实堆放，单层堆放高度不超过5m，堆放坡度为30°，并加强对废石堆放高度、面积、坡度等的监测工作。并在堆放场外围设立4块警示牌。

（3）露天采坑存在的环境风险及防范措施 

采用露天开采方式，最终形成露天采坑，对生产中的侧向边帮和工作帮严格按设计要求进行放坡，对采矿场生产过程中的采坑周边修建截水沟，避免雨水流入采坑内造成边坡失稳对坑内生产人员和车辆造成危害，设置铁丝围栏和警示牌避免人员、车辆误入造成伤害。 

为确保采坑内生产人员及运输车辆安全，对采矿活动期间，实行内排回填，回填分台阶实施，为避免人员及车辆误入造成伤害，对形成的露天采坑周边一次性设置铁丝围栏。确定采坑边坡角留设，对边坡存在的浮石及时清除。 

7.4环境风险应急预案
建设单位根据要求，编制环境风险应急预案，应急预案一般包括几个部分内容：指挥机构、救援队伍、重大危险源的确定、编制救援方法和程序、准备救援设备器材和物资、通讯设施、预案的演习。

建立指挥机构和救援队伍矿区内可成立应急救援指挥部，要由主管领导负责（矿区主要领导为应急事故第一负责人），并组织相应岗位的人员进行分工，确定各岗位人员的职责。

重大危险源的确定

列为风险源的内容基本应列为重大危险源，根据生产实际情况，找出其它可能发生的会对环境产生重大污染的危险源，分析其可能产生的事故类型、事故级别、事故位置、发生事故的影响范围和程度等，并绘制重大危险源分布图。

（3）编制预案程序

应急预案程序包括事故报警、指挥和救援系统启动、设置警戒线和救援通道、组织人员疏散、事故的控制和消除过程、现场医疗救护、社会应急救援、发布救援 信息、应急状态终止及恢复等。

（4）准备救援设备器材和物资

包括现场抢修所需的物品，消毒用的漂白粉、人员医疗使用的医疗器械及药品等。

（5）通讯设施

规定应急状态下的通讯联络方式，通知方式和交通保障及交通管制方式。

（6）当事故发生时，由专业队伍负责对事故现场进行勘察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

（7）在事故现场、临近区域、控制区域设置控制和清除污染措施和相应设备。

（8）规定应急状态终止程序，做好事故现场善后处理，恢复措施，临近区域解除事故警戒及做好善后恢复工作。

（9）预案的演习

应定期进行事故设定，启动应急机构进行模拟演练，锻炼组织的厂内救援及厂外社会救援协调能力，并加强相关知识的定期教育。

建设单位应完善环境风险事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训；同时，成立应急救援专业队伍，平时作好救援专业队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。

在建设单位严格落实各项风险防范措施和风险应急预案的前提下，项目环境风险可防可控，项目建设是可行的。


	其他
	1、环境管理及监测计划

建设项目营运期环境监控主要目的是项目建成后的环境监测，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。主要包括废水、噪声、固废监测。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中规定，对工程污染源开展自行监测计划，具体监测计划见表5-3。

表5-3      环境监测计划一览表

监测对象

污染源

监测项目

监测位置

监测频次

废气

采矿场

颗粒物

周界外浓度最高点

1次/半年

破碎筛分工序

颗粒物

排气筒（DA001）
1次/半年

噪声

主要生产设备

连续等效A声级

厂界四周边界

1次/季度

2、排污许可证

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“六、非金属矿采选业 10”中的“7 土砂石开采101”内“其他”，应根据《排污许可证申请与核发技术规范》在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。
3、竣工环境保护验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，项目在建设完成后，应根据相关要求和技术规范进行竣工环境保护验收。落实环境保护“三同时”的管理要求，项目应在通过竣工环境保护验收后，方可投入正常生产。



	环保

投资
	在矿产开发过程中，不可避免地要对环境产生一定的污染和破坏，环保投资主要用于污染防治、恢复地貌、绿化等环境建设。项目环保投资估算见表5-4。

表5-4   主要环保措施及投资估算一览表
项目阶段

污染治理工程

投资估算（万元）

运营期

废气治理

采矿粉尘

采装作业面洒水增湿，利用雾炮喷淋设施进行降尘。
2
筛分粉尘

筛分工业场筛分系统置于密闭车间内，筛分设备全部密闭，运输皮带走廊全部密闭，筛分工段产生的粉尘经集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒排放。

18
成品堆场和废料堆放场扬尘尘
成品堆场和废料堆放场均置于全封闭库内，采取定期洒水降尘、紧密压实、大粒径废石覆压等措施。
3
运输及装卸扬尘
设置1台洒水车对露天采场和矿区道路进行洒水降尘，矿石外运控制装卸量、采用洒水加湿后加盖篷布运输。
4
食堂
油烟净化器
0.5
废水治理

地埋式一体化污水处理设施，处理后用于草地生态灌溉
2
沉淀池：矿区生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产不外排。
8
噪声治理

加强设备维护，基础做消声减振、隔声处理；运输车辆沿指定的运矿道路运输，并采取减速、禁鸣。

2

固废治理

危废贮存点1座
3
生态治理

边开采边恢复、终止采矿活动时必须完成恢复治理；减少开采和运输等活动对地表砾幕层的破坏和扰动；科学设置堆场，并采取防洪、排水、边坡防护、工程拦挡等水土保持措施；开采结束后应平整后进行生态恢复，并与周边地表景观相协调；露天采矿场外围设置铁丝网围栏和警示牌；矿山道路尽量利用现有道路，控制新建道路长度，道路走向尽量和周边的地形地貌相协调，减少土方开挖工程量；加强对工作人员的环境保护教育，坚决禁止偷猎和捕杀野生动物等非法活动。
30
风险防范措施
矿山开采：露天采坑设置警示标志、开采境界外设置截水沟、排土场废石分层压实堆放；

危废暂存及运输风险：危险废物贮存点内存放期间，使用完好无损容器盛装；耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。储存容器上必须粘贴该标准中规定的危险废物标签；容器材质与危险废物本身相容（不相互反应）；厂内设置临时安全存放场所，基础做防渗。建立健全突发环境事件应急预案。

8
环境管理
矿山环境保护与综合治理、突发事件环境应急预案、例行监测等

50
闭矿期

土地恢复：恢复土地原有功能；露天采坑：废石回填露天采坑，并对采坑底部进行平整，同时对采坑边坡进行削坡处理，保证边坡稳定，防止水土流失加剧。采场四周设铁丝网围栏及警示牌；生活区：闭矿后清理生活区迹地；矿山道路：矿山道路清理、覆土，基本恢复原有地形地貌。
538.11

合计
668.61



六、生态环境保护措施监督检查清单

	要素

内容
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	明确施工用地范围，禁止施工人员、车辆进入非施工占地区域。施工结束后，施工临时生产、生活设施将予以拆除，以利于天然状态下植被的恢复；禁止施工人员捕食鸟类、兽类；禁止施工人员野外用火；施工结束后对扰动地面采取场地平整措施
	现场是否平整；是否硬化压实；施工区外是否有破坏痕迹及垃圾
	运营期实现矿山绿化与生态效益协调发展，制定生态治理及生态恢复方案。在服务期满后及时封场。矿山开采闭矿后必须按照矿山安全、水土保持、地质恢复、环境保护工作的有关规定拆除无用的地面建筑物，将破坏的地表推平，对受破坏的地表恢复原貌等工作；在矿区周边种植杂草固土；堆场防尘布覆盖处理、四周洒水降尘、压实；闭矿后进行土地复垦，对矿区周边进行表土回填和迹地覆土恢复等措施
	是否进行表土覆盖，洒水等降尘措施，是否预留复垦资金

	水生生态
	无
	无
	无
	无

	地表水环境
	无
	无
	生活污水设置地埋式一体化生活污水处理设施，处理后用于荒草地生态灌溉
	是否设置并满足要求

	
	
	
	沉淀池
	洗砂废水循环使用不外排

	地下水及土壤环境
	无
	无
	分区防渗，其他生产区域一般防渗。
	不得出现跑冒滴漏污染项目区土壤和地下水

	声环境
	选用低噪声施工设备，设置减震基座、隔声罩等措施
	施工噪声达标排放
	低噪声设备、基础减振、隔声罩、软连接等
	厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

	振动
	无
	无
	无
	无

	大气环境
	施工工地周边百分百围挡。物料堆放百分百覆盖。施工现场地面百分之百硬化。
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物排放浓度限值
	采装作业时利用雾炮喷淋设施处理、堆场设置防尘布覆盖，对堆场配备洒水车，装卸时洒水抑尘；布袋除尘器、全封闭输运皮带，破碎筛分设置除尘设备，并设置15m高排气筒。
	有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的新污染源大气污染物浓度限值；

无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的新污染源无组织排放监控浓度限值。

	固体废物
	建筑垃圾及时运至当地环卫部门指定的场所，生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱（筒）内，由环卫部门统一及时处理
	施工期间产生的建筑垃圾、生活垃圾均得到了有效的处置，不得随意丢弃
	开发过程产生的表层土均回填于采坑内，并洒水压实，通过降雨自然恢复植被，有利于防止扬尘对大气环境带来的污染影响。生活垃圾分类收集，定期清运，卫生填埋。废矿物油及废液油桶分类暂存于危险废物贮存库后定期委托有资质单位处置。
	固体废物处置过程满足“减量化”“资源化”“无害化”的处置原则，对项目区环境影响较小，是否签订委托处置协议

	电磁环境
	无
	无
	无
	无

	环境风险
	无
	无
	加强设备保养，建立健全突发环境事件应急预案
	环境风险较低，可以接受

	环境监测
	无
	无
	定期委托有资质的第三方单位进行监测
	报生态环境主管部门备案

	其他
	无
	无
	无
	无


七、结论
	本项目符合国家产业政策，所排放的污染物总量较少，对环境影响轻微。建设单位应采取本报告中所提出的一系列环保措施，加大在环境保护方面的管理力度，确保各污染物稳定达标排放。从环保的角度分析本项目的建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	有组织粉尘
	/
	/
	/
	0.55 t/a
	/
	0.55 t/a
	/

	
	无组织粉尘
	/
	/
	/
	16.749 t/a
	/
	16.749t/a
	/

	
	食堂油烟
	/
	/
	/
	0.0045 t/a
	
	
	

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.8
	/

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.8 t/a
	/
	0
	/

	
	一般固废
	/
	/
	/
	5130 t/a
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	废机油、废油桶
	/
	/
	/
	0.5 t/a
	/
	0.5 t/a
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
×100%
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