
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新疆鑫粮众健农业发展有限公司玉米烘干厂建设项目

	项目代码
	2604-652323-04-03-966043

	建设单位联系人
	王飞
	联系方式
	15309943988

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县种牛场

	地理坐标
	E86°56′41.460″；N44°14′7.354″

	国民经济

行业类别
	A0514农产品初加工活动

D4430热力生产供应业
	建设项目
行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业中91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）天然气锅炉总容量1t/h以上的

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	呼图壁县发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	HFG037-20260430-01

	总投资（万元）
	3000
	环保投资（万元）
	96

	环保投资占比（%）
	3.2
	施工工期
	7个月

	是否开工建设
	(否
(是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	32443

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《呼图壁县国土空间总体规划》（2021-2035年）

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1.与《呼图壁县国土空间总体规划》（2021-2035年）符合性

《呼图壁县国土空间总体规划》（2021-2035年）指出，做强特色农业，加快发展粮油产业，培育壮大畜牧产业提质升级苗木花卉产业，扶优扶强绿色有机果蔬产业，创新发展生态渔业，合理调整农业种植结构。

项目选址位于城镇开发边界以外，但属于粮油产业，总体符合《呼图壁县国土空间总体规划》（2021-2035年）的产业发展要求。

	其他符合性分析
	1与产业政策符合性分析

本项目为玉米烘干项目，热风炉采用天然气为主要燃料，均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类、限制类、淘汰类产业。

此外，为推动西部大开发形成新格局，国家发改委发布了《西部地区鼓励类产业目录(2025年本)》，项目属于《西部地区鼓励类产业目录(2025年本)》中新疆维吾尔自治区鼓励类产业—农林牧渔草产品开发、生产和加工（含葡萄酒、饮料）产业。

综上，项目建设符合我国产业政策，满足宏观产业格局要求。

2与《新疆维吾尔自治区自然资源厅 农业农村厅关于加强和规范设施农业用地管理工作的通知（试行）》（新自然资规〔2020〕1号）符合性分析

《新疆维吾尔自治区自然资源厅 农业农村厅关于加强和规范设施农业用地管理工作的通知（试行）》（新自然资规〔2020〕1号）指出，设施农业属于农业内部结构调整，可以使用一般耕地，不需落实占补平衡。设施农业用地按农用地管理，不再使用的，必须按规定恢复原用途，同时恢复相应耕地质量等级。土地变更调查变更为设施农用地的，应标注说明原地类。

项目使用呼图壁县种牛场农七队国有用地，占用林地、草地等地均属于农用地（用地情况说明见附件3），《中华人民共和国土地管理法》第四条明确规定，农用地包括耕地、林地、草地、农田水利用地等直接用于农业生产的土地，故项目用地符合相关政策文件要求，此外建设单位应依规办理相关土地占用手续。

3与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）符合性分析

《空气质量持续改善行动计划》指出，有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。

项目热风炉使用天然气，不使用煤等高污染物燃料，符合《空气质量持续改善行动计划》要求。

4与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》《乌昌石2024 -2025 年大气环境整治行动方案》《关于“乌昌石”区域执行大气污染物特别排放限值的公告》符合性分析

《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》《乌昌石2024 -2025 年大气环境整治行动方案》《关于“乌昌石”区域执行大气污染物特别排放限值的公告》《关于“乌昌石”区域执行大气污染物特别排放限值的公告》等均指出：

各级人民政府应当实行煤炭消费总量控制制度，采取有利于煤炭消费总量削减的经济、技术政策和措施，鼓励和支持清洁能源的开发利用，引导企业开展清洁能源替代，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放。

乌鲁木齐市，昌吉州昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县，塔城地区沙湾市，五家渠市，石河子市，兵团第十二师区域对于国家排放标准及修改单中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，自本公告发布之日起，新受理环评的建设项目执行国家排放标准及修改单中特别排放限值和特别控制要求。

本项目主要是为周边村民提供烘干玉米便利服务，使用较为清洁的天然气作为燃料，符合清洁能源替代的相关要求。项目热风炉燃烧产生热烟气直接进入烘干塔进行烘干，燃烧尾气与烘干废气一同经布袋除尘+41m高排气筒排放，同时针对NOx、TSP设置总量排放指标，总体符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》《乌昌石2024 -2025 年大气环境整治行动方案》《关于“乌昌石”区域执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求。
5与《自治区党委自治区人民政府印发 关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》符合性分析

《自治区党委自治区人民政府印发 关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》指出，着力打好重污染天气消除攻坚战。聚焦采暖期重污染天气治理，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。强化兵地联防联控联治，加大力度推动“乌—昌—石”“奎—独—乌”和其他大气污染防治重点区域环境空气质量持续改善。推进燃气锅炉低氮燃烧改造和65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造，到2024年县级及以上城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，“乌—昌—石”区域基本淘汰65蒸吨/小时以下燃煤锅炉。

项目位于“乌—昌—石”大气污染防治重点区域，不使用高污染燃料，采用天然气，符合《自治区党委自治区人民政府印发 关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》。

6与《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》符合性分析

《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》指出：加快燃料清洁低碳化替代，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造。

本项目位于呼图壁县种牛场，主要是为周边村民提供烘干玉米便利服务，并且本项目使用的燃料为天然气，天然气为清洁燃料。本项目热风炉采用低氮燃烧技术，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放可满足限值要求，总体符合《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》。

7与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析

《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》指出，持续推进工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，稳妥推进以气代煤。联防联控区原则上不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。

项目采用天然气燃料，符合《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》要求。

8与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析

2026年属于“十五五”初期，相关规划尚未发布，本次采用《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》，规划指出深入实施《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》，完善工业窑炉大气污染综合治理管理体系，推进工业窑炉全面达标排放。

项目位于“乌—昌—石”大气污染防治重点区域，热风炉采用天然气及低氮燃烧技术控制颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中排放限值要求，符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》。

8与生态环境分区管控单元符合性分析
按照《生态环境部关于印发〈生态环境分区管控管理暂行规定〉的通知》《2023年自治区“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新工作方案》等文件要求昌吉州发布了《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》。

项目位于呼图壁县种牛场，属于重点管控单元—昌吉州西部限采区（ZH65232320004），项目与环境管控单元符合性分析见下。

表1-1  与环境管控单元分析

序号

类别

管控要求

项目情况

符合性

1

空间布局约束

严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展

项目为农副产品初加工项目，不属于高耗水行业

符合

2

污染物排放管控

1、推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。

项目运营期间仅存在生活污水，此类废水排入防渗化粪池定期清运至呼图壁县丰泉污水处理厂；热风炉采用天然气作为燃料，且采用低氮燃烧技术；烘干废气经布袋除尘后经41m排气筒排放，排放满足相关要求
符合

3

环境风险防控

强化重点区域地下水环境风险管控。对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。

项目针对生产过程中可能产生的废机油、废油桶编制环境应急预案并定期演练

按要求进行

4

资源开发效率要求

1、县级以上人民政府水行政主管部门应当合理配置地表水、地下水，从严控制地下水取水总量。

2、严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。

项目使用节水器具，不随意取水

符合




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1主要建设内容

1.1建设内容
本项目利用呼图壁县种牛场农七队国有土地建设玉米烘干厂一座，年烘干玉米7万吨，购置玉米烘干设备两套、天燃气热风炉六台，新建钢结构库房两栋，综合办公楼一栋，磅房、化验室、值班室、储物罩棚等附属配套设施。主要建设内容见下。

表2-1  主要建设内容

序号

类别

名称

建设内容

备注

1

主体工程

烘干设备

2套一体式烘干设备，占地约1818m2，含6台天然气热风炉，年生产规模7万吨

新建

2

配套工程

办公楼

砖混结构，设置化验室、综合办公场所等，占地约376m2
新建

3

过磅室及值班室

砖混结构，占地约24m2
新建

4

地磅

10t地磅1台

新建

5

储运工程

储物棚

1座，占地4290m2
新建

6

原料库房

2座，1500t湿粮储仓

新建

库房

烘干玉米库房1座，占地10560m2
新建

7

公用工程

给水

接入市政管网

依托

8

排水

生活污水防渗化粪池定期拉运至呼图壁县丰泉污水处理厂处置

新建

9

供暖

冬季不生产无需供暖

/

10

供电、天然气

接入市政管线

新建

11

环保工程

废气

热风炉
以天然气为原料，采用低氮燃烧技术
2座烘干塔顶分别设置布袋除尘+41m排气筒排放（DA001~DA002）
新建

12

烘干设备
全密闭烘干设备
新建

13

贮存仓
原料及成品仓全密闭，一般工业固废贮存场定期洒水抑尘全密闭
新建

14

废水

生活污水

新建50m3防渗化粪池，定期清运至呼图壁县丰泉污水处理厂

新建

15

噪声

设备产噪

设置减震座、隔声罩

新建

16

固废

危险废物储存点

设置5m2的危险废物贮存点，收集生产过程产生的废机油、废油桶委托资质单位收集处置

新建

17

生活垃圾

设置生活垃圾箱，分类收集生活垃圾定期由当地环卫清运处置

新建

18

烘干粉尘、筛分粉尘等

统一收集因该固废主要成分为有机质（玉米碎屑）、粉尘等可作为肥料外售

新建

19

生态环境

优化选址，合理控制用地范围；严禁占用用地红线以外土地，施工期间各类堆场篷布覆盖，定期洒水抑尘，严防水土流失

/

2主要产品
项目主要产品情况见下。

表2-2主要产品
产品名称

烘干玉米

产能

7万t/a（湿玉米）

产品执行标准

《玉米干燥技术规范》（GB/T 21017-2021）表3

主要生产工艺

烘干

主要生产单元

顺逆流烘干塔

3主要设备及设备参数

项目主要设备及参数见下。

表2-3  主要设备及设备参数

序号

设备名称

型号规格

数量

主要参数

备  注

1

筛前提升机

井字架

2.5X2.5

2套
H=10.8m

装配式结构，采用国标型材，立柱采用∠100#角钢，横撑采用∠50#角钢，采用螺栓连接，现场装配，安装简单。设折行往返爬梯，爬梯采用花纹板，防滑安全，攀爬方便，节省体力，顶部设有检修平台。
2

筛前提升机

TDTG60/44
2套
H=11m

Q=100～120t/h，

N=11kw

1.高分子聚乙烯塑料畚斗（江苏经纬生产）

2.高强度尼龙带（江苏经纬生产）

3.头轮覆胶，胶层采用天然橡胶制作的胶条，防滑防破碎，弹性好，使用寿命长，更换方便
4.机筒厚度2mm，机头机尾厚度4mm
3

单层圆筒清理筛

TSCY150/320

2套
100～120t/h，单层筒结构

单层滚筒筛，带鼓风机装置，只处理大杂
4

圆筒清理筛钢架

2套
采用国标型材，立柱采用槽钢【100#，斜拉采用∠50#角钢
5

塔前提升机井字架

2.5X2.5

2套

H=39.25m

装配式结构，采用国标型材，立柱采用∠100#角钢，横撑采用∠50#角钢，采用螺栓连接，现场装配，安装简单。设折行往返爬梯，爬梯采用花纹板，防滑安全，攀爬方便，节省体力，顶部设有检修平台。

6

塔前提升机

TDTG60/44

2套

H≈39.45m

Q=100～120t/h，

N=30kw

1.高分子聚乙烯塑料畚斗（江苏经纬生产）

2.高强度尼龙带（江苏经纬生产）

3.头轮覆胶，胶层采用天然橡胶制作的胶条，防滑防破碎，弹性好，使用寿命长，更换方便
4.机筒厚度2mm，机头机尾厚度4mm
7

顺逆流烘干机

5HL-1200

2套

H=36.55m

N=3kw,

内截面5.5×5.5m

降水幅度15％，日产干粮1200T；

排粮机构采用变频器调速驱动；

进粮料位及排粮自动控制；

含热风管3套，冷风管1套；

塔体和热风管保温后外包彩色钢板；
装粮截面：5.5米×5.5米，九段烘干，三段冷却；
墙板框架采用槽钢【80#，墙板厚度2.5mm，角状厚度2.75mm，采用压边工艺，增加角状强度，不变形

塔底座采用混凝土结构
8

集中排放

5HL-1200

2套
3米

粉尘集中收集、减少飞扬
9

冷却风机

G4-73№14.8D

2套
110kW

带电机，混凝土基础座；新疆七一风机厂
10

热风机1
Y4-73№16.5D

2套
132kW

带电机，混凝土基础座；新疆七一风机厂
11

热风机2
Y4-73№16.5D

2套

132kW

带电机，混凝土基础座；新疆七一风机厂
12

热风机3
Y4-73№16.5D
2套
132kW
带电机，混凝土基础座；新疆七一风机厂
13

料位器

WL-ZXLW-1

4套

/

上海岚幸电子科技有限公司生产

14

测温传感器

/

8套

/

三套低温,一套高温
15

燃气热风炉
RQL-8
6套
Q=4800000kca1/h N=12kw

1.不锈钢炉体；

2.炉温自动调节；

3.利亚路燃烧器RS510/M BLU
16

溜管、平台等
/

2套
/

工艺图内的所有的设备地面以上的支架和各设备之间的接口，检修平台，溜管
17

电气系统

/

2套

/

1.每台电机均采用过流和过热双重保护和声光报警装置

2.柜壳由专业生产厂制作，表面喷塑

3.大于15KW以上的电机均采用降压启动

18

电缆和电线

/

2套

/

1.烘干塔控制柜到各个设备电机之间的电线电缆。

2.预埋地下的穿线管不含在内

3.电缆电线均购买国内大厂产品

19

安装、调试

/

2套

/

1.工艺图内设备的安装调试

2.含安装工人工资、补贴、保险、交通等全部人工费用

3.含安装工人的全部生活费用

4.含工艺图内设备、钢架等的吊装费用

5.含氧气、乙炔、电焊条等耗材费用

6.不含安装用水、电费用

7.含现场用料

20

布袋除尘

/

2套

/

/

4主要原辅材料及物料平衡
项目主要原辅材料见下。

表2-4  主要原辅材料

类别

名称

使用量

存储方式

备注

来源

执行标准

日用量

年用量

1

湿玉米

1750t

7万t

库存

/

外购

/

2

天然气

1300Nm3

5.2万Nm3
管道运输

/

《天然气》（GB 17820-2018）一类气

3

新水用量

1.28m3
51.2m3
/

生活用水
/

4

生产用电

3.14万kW·h

125.78万kW·h

/

/

其中天然气理化性质见下。

表2-5  主要物料理化性质

第一部分 化学品及标识
中文名称
天然气[富含甲烷的]
分子式
CH4
相对分子质量
16.05
第二部分 理化特性
外观及性状
无色无味气体
熔点（℃）
-182.6
相对密度（空气=1）
0.6
沸点（℃）
-161.4
相对密度（水=1）
0.42（-164）
临界温度（℃）
-82.25
临界压力（Mpa）
4.59
饱和蒸汽压（Kpa）
53.32（-168.8）
燃烧热（kJ/mol）
-890.8
自燃温度（℃）
537
闪点（℃）
-180
爆炸下限（%）
5
爆炸上限（%）
16
溶解性
微溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、甲苯等
主要用途
用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。
第三部分 稳定性及化学活性
稳定性
稳定
危险反应
与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险
禁配物
强氧化剂、强酸、强碱、卤素。
避免接触的条件
无资料
分解产物
无资料
第四部分 毒理学资料
急性毒性
LC50：50pph，（小鼠吸入，2h）
刺激性
无资料。
第五部分 危险性概述
危险性类别
易燃气体，类别1；加压气体
健康危害
空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25%~ 30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化气体可致冻伤。
环境危害
对环境可能有害。
燃爆危险
极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。
项目物料平衡情况见下表。

表2-6  物料平衡表
原辅材料

数量t/a

消耗/排放材料

数量t/a

产品

数量t/a

湿玉米
70000
湿玉米筛分杂质
105
干玉米
56000
/
/
烘干塔及干玉米入库拦截粉尘
32.2
/
/
/
/
烘干塔排放玉米烘干及除尘灰
1.4
/
/
/
/
玉米脱水
13861.4
/
/
合计
70000
合计
14000
合计
56000
项目使用天然气为管道输送，根据《天然气》（GB 17820-2018）进入长输管道天然气应达一类气要求，即硫含量≤20mg/m3，年使用天然气5.2万m3，S含量约1.04kg/a，根据本报告影响章节测算排放SO2约2.08kg/a，其中S含量为1.04kg/a，S元素平衡表见下。

表2-7  S元素平衡
原辅材料

数量kg/a

排放情况

数量kg/a

天然气总含S

1.04

烟气含硫量

1.04

合计

1.04

合计
1.04

5劳动定员及工作制度

本项目劳动定员16人，每年10月进行生产为期约40d，24h（3班）工作制度。

6项目选址及总平面布置

6.1项目选址

项目选址位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县种牛场（地理位置见附图2），选址区域不占用水源保护地、基本农田等生态保护红线。项目选址范围占用服务农业生产的林地、草地（根据现场调查植被覆盖率较低），符合《新疆维吾尔自治区自然资源厅 农业农村厅关于加强和规范设施农业用地管理工作的通知（试行）》（新自然资规〔2020〕1号）对设施农业用地的要求，且对生态环境影响较小，项目目前正在进行用地手续办理。
项目北侧为林地，西侧、沟渠、南侧为农田，东侧为乡村道路（区域位置图见附图3），选址便于收集区域农户玉米具有一定交通便利性，不存在影响或被项目影响的工矿企业。当地盛行西北风，项目北侧（项目上风向）250m处为养殖场居民区，项目废气排放对其影响较小。

故项目选址从环保角度分析合理，建设单位在获得用地手续后，建设可行。

6.2总平面布置图

项目区划分为生活办公区及生产区两个分区（平面布置图见附图4），生产区位于用地南部，设置库房、储物罩棚及玉米烘干塔设备区、危险废物贮存点，生活办公区位于项目区北部，设置综合办公楼和磅房间、值班室以及防渗化粪池。

其中生活区布置于生产区北侧，位于生产区常年主导风向上风向处，生产过程废气排放对生活区影响在可接受范围，综上项目平面布置合理。

7水平衡

项目年运营40d。
7.1给水

项目生产过程存在生产用水及生活用水，由市政管网提供。

7.1.1生活用水

项目共有职工16人，在厂区仅设置盥洗室，无食堂，以每人每天80L新鲜水计算，共计需要用水1.28m3/d，51.2m3/a。

7.1.2生产用水

玉米烘干过程生产工艺无需用水。

7.2排水

项目区域无排水管网，生活污水排入50m3防渗化粪池中定期拉运至种牛厂污水处理厂处置。
项目生活污水按用水80%计算，则预计产生1.02m3/d，40.8m3/a排入50m3防渗化粪池中每年清运一次。

7.3水平衡

项目水平衡情况见下。

表2-7  水平衡表

给水

水量

损失水

水量

排水

水量

生活用水

1.28m3/d
生活损失

0.26m3/d
生活污水

1.02m3/d


	工艺流程和产排污环节
	1施工期

1.1工艺流程
本项目为新建项目，项目施工期主要内容为基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装和工程验收，施工期工艺流程见下。

[image: image12.png]



图2-2 施工期工艺流程及产污工序框图

1.2工艺及产污简述

建设单位根据有关部门最终批复确定用地范围，按照设计图纸进行基础工程、主体工程、装饰、设备安装工作，此过程产生废气、噪声、废水、固废。

同时因为工程的建设，会破坏现状土地上的林木、灌木等。项目施工期间污染产生与治理措施见下。

表2-8  施工期污染产生与治理措施

序号

类别

产生环节

主要污染物/影响

治理措施

1

废气

全施工环节

扬尘

洒水抑尘，设置围挡

2

废水

全施工环节

生活污水、施工废水

施工现场不设置施工营地，依托周围民居排放；项目工程简单，施工现场废水为混凝土养护废水此类废水产生量较小，自然蒸发

3

噪声

全施工环节

设备噪声

采用低噪设备，合理安排施工时间

4

固废

全施工环节

生活垃圾、建筑垃圾

施工现场不设置施工营地，施工现场设置生活垃圾箱定期清运；建设过程中建筑垃圾集中收集在项目区临时堆场定期拉运至当地指定地点处置

5

生态环境

基础工程

破坏现状植被、土壤

优化工程布局，尽量避免砍伐乔木，优先利用现状乔木为厂区绿化，严控施工范围，合理设置堆场对各类堆场进行篷布覆盖，洒水抑尘控制水土流失

2运营期

2.1工艺流程
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图2-2  玉米烘干生产工艺流程及产污环节图

2.2工艺说明

（1）原粮接收

本项目使用的玉米粒是由农户自行将收割的玉米经脱粒机脱粒，通过车辆运至厂内。由于该过程玉米处于潮湿状态，含水率在28%-30%，其卸料及暂存过程产生的粉尘量较小，可忽略不计。

（2）上料分筛

湿物料进入地坑后，通过自重流入提升机，由封闭式传送带输送至圆筒清理筛，分离出湿物中所含的大杂质和细小灰尘，干净物料提升至烘干塔中。

（3）烘干

粮食在烘干机内依靠自重从上向下流动，同时由3台热风机以不同的热风温度向烘干机内送入热风，热风以顺流和逆流的形式分别穿过粮层并带走粮食中的水分，使粮食达到降水的目的。在每一干燥段后设置有足够长的缓苏段，使粮粒内外的温度和湿度梯度达到平衡一致，确保粮食烘后品质。经过烘干、缓苏后的粮食在烘干机底部被冷风机送入的冷风冷却，确保出机粮食温度在安全范围内。

烘干塔体的两侧设计方形的保温罩，机体与保温罩之间形成方形的废气通道，保温罩的上部侧壁开设百叶窗废气排放口，采用这种结构，废气不直接排入大气，在废气通道内汇集，然后通过保温罩上部侧壁废气排放口集中经布袋除尘+41米高烟囱排放，明显改善了烘干现场的作业环境；保温罩里的空气层还能起到保温作用，有效降低了干燥系统能耗。

系统的供热过程为：空气经热风炉直接加热，加热后的热空气分别3段热风机以正压形式分段送入烘干机内。热风温度：1#风机140℃~160℃，2#风机120℃~140℃，3#风机100℃~120℃；粮食温度：塔内粮食受热温度＜50℃，保证粮食加工品质。

热风机进风口均设有百叶窗式温度调节门，通过调节使3段热风保持合理的温度梯度，达到变温保质干燥的效果。
本项目2座烘干塔配套了6台热风炉，燃烧热气经由热风机吹送入烘干塔中与塔内的潮湿玉米直接接触，层层蒸发玉米中多余的水分。随着粮食水分的减低，下部采用逆流低温干燥，进一步强化降水，烘干塔冷却通风时间保证在1h以上，通过这一过程可使物料水分再降低1%以上，并使其温度降至与大气温度相同，在物料降温的同时可实现进一步降水，冷却效果好，可直接入库保存。热风炉废气和烘干废气设置布袋除尘，有组织排放

[image: image3.emf]潮粮


干


粮


储粮段


逆顺流烘干段4�


逆顺流烘干段3�


逆顺流烘干段2�


逆顺流烘干段1�


热风3�


冷风


热风2�


逆顺流冷却段2�


排粮六叶轮


逆顺流


冷却


段1�


逆顺流烘干段


6


逆顺流烘干段5�


热风1�


逆顺流烘干段


7




潮粮

干粮

储粮段

逆顺流烘干段4

逆顺流烘干段3

逆顺流烘干段2

逆顺流烘干段1

热风3 冷风 热风2

逆顺流冷却段2

排粮六叶轮

逆顺流冷却段1

逆顺流烘干段6

逆顺流烘干段5

热风1

逆顺流烘干段7


图2-3  烘干机结构及原理图

（4）筛分

经过烘干的物料通过输送机进入干粮提升机进一步进行物料筛选，去除杂质和不良品，经过筛选的物料经过输送机输送入库暂存。

整个接收和烘干输送系统由一套电气系统集中控制。可以做到自动控制入料（根据烘前仓的料位器）和自动出料（根据温度和水分）。

热风炉

‌热量产生与交换‌：在燃烧室内，天然气发生剧烈的氧化反应，释放出大量热量。高温烟气通过热风机，烟气与空气混合，生成高品质的热风‌。

风输出与控制‌：加热后的热风被引入到需要供热的空间或工艺设备中实现供热目的。热风炉配备智能化的控制系统，如PLC编程控制器，能精确调控燃烧强度、热风温度和流量，确保整个系统的稳定运行和热效率的最优化。

2.3项目污染物产生与治理措施
项目污染物产生与治理措施见下。

表2-9  运营期污染物产生与治理措施

序号

类别

产生环节

污染物

治理措施

排放方式

1

废气

玉米进料、筛分、输送、储存及一般工业固废贮存场

粉尘

全密闭

无组织

2

烘干塔

粉尘

设施密闭

布袋除尘+41m排气筒
有组织（DA001~DA002）+无组织
3

热风炉

黑度、SO2、NOX、颗粒物
低氮燃烧

4

废水

生活污水

COD、BOD5、SS等

设置50m3防渗化粪池收集定期清运至呼图壁县丰泉污水处理厂

间接排放

5

固废

生活垃圾：设置生活垃圾箱，分类收集生活垃圾定期由当地环卫清运处置

烘干粉尘、筛分粉尘等,统一收集因该固废主要成分为有机质（玉米碎屑）、粉尘等可作为肥料外售
生产过程中产生的废机油、废油桶、废液压油等集中收集在危险废物贮存点中，委托资质单位收集处置
/

6

噪声

机械产噪

主要产噪设备安装减震座、隔声罩

连续排放



	与项目有关的原有环境污染问题
	无


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1大气环境质量现状

1.1达标区判定
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次环评选用《新疆维吾尔自治区2024年生态环境状况公报》中数据，“乌—昌—石”区域环境空气质量PM2.5平均浓度为36微克/立方米，比2023年下降16.3%；PM10平均浓度为61微克/立方米，比2023年下降19.7%； O3日最大8小时平均值第90百分位数浓度平均为131微克/立方米，比2023年下降3.7%；SO2平均浓度为7微克/立方米，比2023年下降12.5% ；NO2平均浓度为24微克/立方米，比2023年下降11.1%；CO日均值第95百分位数浓度平均为1.6毫克/立方米，比2023年下降11.1%。

表3-1    区域环境空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度

（μg/m3）

标准值

（μg/m3）

占标率%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

7
60

11.67%

达标

NO2
年平均质量浓度
24

40
60.00%

达标

CO
95%日平均
1.6mg/m3
4.0mg/m3
40.00%

达标
O3
日最大8h滑动平均质量浓度第90百分数位
131

160
81.88%

达标

PM10
年平均质量浓度
61

60

101.67%

不达标

PM2.5
年平均质量浓度
36

30

120%

不达标

由上表可知，SO2、NO年平均浓度、CO第95百分位数日平均浓度和O3最大8小时第90百分位数日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）的过渡期二级标准要求，PM10、PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）的过渡期二级标准要求，故本项目所在区域属于不达标区域，主要原因为当地气候较为干燥PM10、PM2.5本底值高造成的。
1.2补充监测
根据在项目区下风向布设1个监测点的检测报告（监测布点见附图5），TSP连续监测三天结果见下。
表3-2   项目特征污染物监测结果一览表

监测点位

采样日期

TSP（mg/m3）

标准值（mg/m3）

占标率%

项目区下风向

2025年5月30日

0.149

0.2

74.50%
2025年5月31日

0.159

79.50%
2025年6月1日

0.165

82.50%
由监测结果可知，项目所在区域TSP满足标准限值。

综上，项目区整体空气质量可控，且项目排污较少，在政策宏观调控及按本报告提出要求控制下，项目区域仍然可实现《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）的远期二级标准要求。
2地表水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）本次引用昌吉州生态环境局2024年发布的地表水水质结论，距项目约20km呼图壁县县城地表水（呼图壁河）水源地达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类。
3声环境质量现状

本项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），不开展声环境质量监测。

4生态环境

项目占地范围内含有林地、草地、沟渠，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）本次开展生态环境现状调查。

4.1土地类型

根据第二次全国土地利用现状调查成果结合建设单位与第三次全国土地利用现状调查成果对接情况。项目拟用地3.2443公顷（合48.66亩），其中：占林地0.5628公顷（合8.44亩）、占草地2.6811公顷（40.22亩）、占沟渠0.0004公顷。土地类型见附图6。

4.2生物类型

4.2.1植物

项目区植被类型见附图7，根据现场调查，现场植被主要为苦豆子及少量乔木。
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苦豆子
乔木
图3-1  现场植被调查

3.2.2动物

项目区域临近农田，原始生态环境已被人为改变，根据现场调查，区域主要动物为鼠、野兔、麻雀等。

3.3土壤类型

按照《中国土壤》和《新疆土种志》等著作的土壤分类系统，依据《新疆维吾尔自治区土壤类型图1:50万》和野外实地调查，项目区土壤类型主要是灌漠土，项目区土壤类型见附图8。

5土壤、地下水

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），本项目为农副产品加工项目，不涉及重金属、有机物等有毒有害物质，项目生活污水排入防渗化粪池定期拉运至呼图壁县丰泉污水处理厂，无生产废水，基本不存在土壤、地下水污染途径，因此不进行土壤、地下水环境质量现状调查。



	环境

保护

目标
	项目环境保护目标分布图见附图9。

1大气环境保护目标

项目厂界外500m范围内大气环境保护目标分布见下。

表3-3  大气保护目标

序号

名称

方位

距离

影响人数

保护目标

1

种牛场居民区

N

250m

100人

环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

2声环境保护目标

项目厂界外50m无声环境保护目标分布。

3地下水环境保护目标

项目厂界外500m范围内的无地下水集中式饮用水水源和其他地下水保护目标。

4生态环境保护目标

项目选址占用林地、草地、沟渠，周围主要分布农田，无自然保护区、生态敏感区等需要特别保护的区域分布，因此本次不设置生态保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1废气

项目施工期、运营期废气排放标准见下。

表3-4  废气排放标准

序号

时期

环节

污染因子

执行标准

浓度限值（mg/m3）

排放方式

1

施工期

施工

TSP

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

1.0

无组织

2

运营期

厂界

颗粒物
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

1.0

无组织

3

SO2
0.5

4

NOX
0.15

5

热风炉+烘干尾气

颗粒物

《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）

30

有组织（DA001、DA002）

6

SO2
200

7

NOX
300

8

黑度

≤1

2废水

项目施工期生活污水依托周边民居排放，无施工废水。运营期生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。

表3-5  《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准
标准名称

评价因子
排放标准（mg/L）

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准
pH
6-9
SS
400

BOD5
300

COD
500

氨氮

-

3噪声

3.1施工期

本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）见下。

             表3-6  建筑施工场界环境噪声排放限值         单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

3.2运营期

本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值。

              表3-7  工业企业厂界环境噪声排放限值        单位：dB（A）

标准

时段

执行位置

昼间

夜间

1类

55

45

厂界四周

4固废

项目产生的废机油、废油桶设置危险废物贮存点储存，贮存点需满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023）要求，同时严格遵守《危险废物转移管理办法》。

	总量

控制

指标
	根据“乌—昌—石”区域大气污染防治要求，对有组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物实行排放总量控制并进行倍量替代，项目主要倍量替代指标为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物见下。

二氧化硫排放量0.02t/a，倍量替代量0.04t/a；

氮氧化物排放量0.472t/a，倍量替代量0.944t/a；
颗粒物排放量0.052t/a，倍量替代量0.104t/a。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1大气环境影响和保护措施

项目施工过程主要大气污染物为施工机械设备及运输车辆尾气、运输道路扬尘和施工粉尘等，其中以运输道路扬尘和施工粉尘对周边环境影响较明显，具体产生环节有：

①土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的粉尘；

②建筑材料如水泥、砂子以及土方等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；

③搅拌车辆及运输车辆往来造成道路扬尘。

施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

为了减少施工粉尘对周边环境的影响，施工单位应做好以下工作：

①定期在施工现场地面和道路上洒水每日不少于两次，每次5L/m2，以减少施工扬尘的产生；

②在施工场地周围设围墙，高度不低于2.5m；

③在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式及频次等；

④渣料运输必须采用专用的密封运输车，施工现场应设置车辆冲洗装置，对开出的渣土车辆进行清洗，以减少渣土沿路洒落；

⑤对于粉状物料的运输和堆放，必须采取遮盖措施，防止因风吹而引起扬尘；

⑥施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。

2施工期废水环境影响和保护措施

2.1施工生产废水

施工生产废水主要为混凝土养护废水，此类废水主要含有悬浮物等污染物，此类废水产生量较小且多在混凝土养护过程产生，产生量较小难以收集，自然蒸发。

2.2施工生活污水

生活污水是由于施工队伍的生活活动造成的，包括洗涤废水、洗漱废水等。项目施工现场不设置施工营地，施工人员依托周边种牛场民居进行生活，生活污水由依托居民区排放。
3施工期噪声环境影响和保护措施

施工期噪声主要来自施工设备和运输车辆产生的机械噪声噪声。

施工设备噪声由施工机械所造成，如挖土机械等，多为点声源；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。本项目动用的施工机械也较多，大多为高噪声设备。

噪声污染控制措施：

①选用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械等；固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护；

②合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工；

③施工期噪声应按《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上8点禁止施工，如确因工程施工需要，需向生态环境主管部门申请夜间施工许可证，批准后方可实施；

④尽量采用各种隔声降噪措施，在项目施工区四周设置施工围墙以减轻施工噪声对附近周边环境的影响等。

4施工期固废环境影响和保护措施

4.1固体废物影响分析

项目施工营地依托周围民居，施工现场设置生活垃圾箱收集施工人员生活垃圾定期清运处置，施工现场仅存在平整产生的施工弃渣，工程建设过程中产生的建筑垃圾。

4.2固体废物污染防治措施

①场地平整产生的施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃渣场采取防尘网覆盖等临时防护措施；

②对施工期表土开挖产生的土方设置临时表土堆放场，并采取相应的措施，在本项目施工后期用于项目区及周边绿化用土；

③建筑垃圾送指定建筑垃圾场填埋处理，不会对环境产生明显影响。

工程施工期间采取以上措施妥善处理，并进行严格管理，则产生的固体废弃物对环境的影响较小。

5生态环境影响和保护措施

5.1生态环境影响
5.1.1植被影响
项目区域占地主要为林地与草地、沟渠，项目占地项目拟用地3.2443公顷（合48.66亩），其中：占林地0.5628公顷（合8.44亩）、占草地2.6811公顷（40.22亩）、占沟渠0.0004公顷。施工结束后会破坏原有植被。

参照《地球上各种生态系统的净初级生产力和植物生产量》，项目生物损失量计算见下。

表4-2   生物量损失计算
类别

面积（m2）

平均生物量kg/m2
生物量损失t

林地

5628

2

11.21

草地

26811

1

26.62

合计

37.83

5.1.2动物影响

根据现场踏勘及有关资料的调查，项目区区域内没有珍稀动物及大型哺乳动物，仅有一些常见鼠、兔、麻雀等。

上述动物生态适应性比较广，在工程施工过程中，工程永久占地、迹地开挖等导致原有植被破坏，使部分觅食场所相应减少，工程占地面积不大，周边类似生境广阔，因此，对觅食的影响也不大。因此，工程建设期对项目建设区及周围野生动物会产生一定影响，但影响程度及范围均较小，不会对野生动物的种群及数量产生较大影响。

施工单位应加强对施工人员环境保护宣传教育工作，重视野生保护动物普法宣传，严禁工作人员驱赶、猎捕野生动物的行为。

5.1.3水土保持影响
评价区土壤侵蚀主要有风力侵蚀和水力侵蚀，工程建设将会破坏地表植被和地表覆盖物，使表土的抗蚀能力减弱，增加施工期的风起扬尘强度，工程开工之后将会增加原地面的土壤侵蚀模数，增加原有土壤流失量，尤其是大风天气。建设单位严格控制施工范围，合理堆放平整土地产生的弃方，定期洒水抑尘，将项目对水土保持的影响控制最低。

5.1.4对地表水影响

项目占地范围存在沟渠，主要为农业灌溉所用，项目施工期间为枯水期，对区域地表水环境影响较小，且施工期间将明渠改为地下暗渠，避免了生产过程对表水的影响，综上项目对地表水环境影响较小。
5.2生态保护措施

①划定施工范围：根据工程施工点位，合理划定施工范围，施工必须设置围栏，禁止随意扩大施工范围。

②施工组织方式优化：合理安排工期，避免大风天气及雨季施工，提高施工效率，缩短施工时间，减少生态影响；可根据天气情况及时调整施工工序，工序布设紧凑合理，避免因工序安排不当而造成的大面积地表裸露，将水土流失控制在最低程度。

③加强施工人员管理：加强施工人员管理，尽可能减少进入施工区域的施工人员，尽可能缩短施工人员在施工期内的停留时间。

④加强水土保持和植被恢复措施：工程施工应当尽量减少破坏植被；因工程建设使植被受到破坏的，必须采取措施恢复表土层和植被。施工结束后，分层覆盖腐殖土、表土，使其植被自然恢复。

⑤工程监理人员、管理人员和施工人员应熟悉各施工点及其周边的主要植物种类及分布，以便在施工过程中进行严格的监理和管理，减少不必要的破坏。对施工人员进行环境教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育，破坏生物多样性将要承担相应的法律责任。虽然在现状调查期间工程区内未发现珍稀保护动植物，一旦发现及时采取措施，并及时上报，管理部门应遵循就地保护优先、迀地保护其次的原则，确保保护植物不受或少受工程影响。在施工过程中，如发现重点保护野生植物，应立即上报林业等相关部门，采取就地或迀地保护。

⑥本工程在靠近耕地周围施工时，严禁超红外线作业、严禁随意碾压和踩踏施工区外的耕地及农作物，施工材料在用地红线内堆放，并用抑尘网覆盖等措施。采取以上措施后，将对周围耕地的影响较小。
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项目废气排放情况见下。

表4-1  废气排放一览表

排放环节

污染物

处理设施

排放浓度/排放速率

排放量t/a

排气筒

排放方式

一、正常工况

干玉米入库

粉尘
储存库密闭（99%去除率）

/

0.28

/

无组织

热风炉+烘干尾气
二氧化硫
热风炉低氮燃烧与烘干干塔废气一同经布袋除尘（99%去除率）+41m排气筒排放
3.280 
0.01
DA001

有组织
0.01

DA002

有组织

/
0.002
/

无组织

氮氧化物

78.113 
0.236
DA001
有组织
0.236

DA002

有组织

/
0.052
/

无组织
颗粒物
8.586 
0.026
DA001
有组织
0.026

DA002

有组织

/
0.576

/

无组织
二、非正常工况

热风炉+烘干尾气

颗粒物

单套布袋除尘损坏去除效率为0%

477.03
/

DA001或DA002
有组织

1.1废气产排情况

1.1.1正常工况
（1）湿玉米、运输储存、筛分

玉米湿粮烘干前进行入库运输、储存、筛分，湿粮由地坑提升机进入储仓后提升进入单层圆筒清理筛，经过清理设备的初清除去原料中的大部分包装物碎片、大杂、石块、泥土等杂质，清理过后的粮食经提升机进入烘干机进行烘干处理。筛分在封闭的筛分机中进行，同时玉米含水率较高，因此颗粒物产生量很少，本次评价不做定量分析。

（2）热风炉燃烧+烘干粉尘

项目采用热风炉燃烧烟气烘干玉米，使用天然气为燃料，热风炉采用低氮燃烧技术，参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）颗粒物2.86千克/万立方米-燃料、NOx9.36千克/万立方米-燃料、SO20.02S千克/万立方米-燃料。

表4-2  热风炉废气排放情况

燃料使用量万立方米/a

污染物

产生系数（kg/万立方米-原料）

产生量t/a

环保设施

去除效率

产生量t/a

56.03

二氧化硫

0.02S

0.022 

低氮燃烧器

/

0.022 
氮氧化物

9.36

0.524 

/

0.524 
颗粒物

2.86

0.160 

/

0.160 
注：S含量取20mg/m3

本项目玉米籽粒加工将产生一定量的粉尘污染。粉尘主要产生于烘干塔的烘干过程。根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》，“第五章 谷物贮存”中“柱式谷物干燥”的产尘系数（干燥料），玉米烘干后干重为5.6万吨，系数取0.1kg/t，则粉尘产生量为5.6t/a。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年 第24号）《锅炉产排污量核算系数手册》天然气燃烧废气产生量为107753m3/万Nm3—天然气，项目使用天然气56.03万立方米/年，则合计产生废气603.74万Nm3/年。项目2座烘干设施分别设置布袋除尘（99%去除效率）+41m排气筒排放，考虑烘干塔均为正压运行，取10%泄漏量作为无组织排放核算，则每套设施废气产排情况见下。

表4-3 每套热风+烘干废气产排情况

污染物

污染物产生量t/a

处理措施

排放浓度mg/m3

排放量t/a

排放形式

二氧化硫

0.011

301.87万m3废气,布袋除尘（99%去除效率）+41m排气筒

3.280 
0.010 
有组织（DA001~DA002）
/
0.001 
无组织(每套)
氮氧化物

0.262

78.113 
0.236 
有组织（DA001~DA002）
/
0.026 
无组织(每套)
颗粒物

2.88

8.586 
0.026 
有组织（DA001~DA002）
/
0.288
无组织(每套)
（3）入库废气

玉米烘干结束后由输送带输入仓库此过程均在全密闭设备中进行，根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》“第五章 谷物贮存”玉米烘干后为5.6万吨，系数取0.5kg/t，则粉尘产生量为28t/a，全密闭容器去除效率参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中去除效率99%，则预计排放入库粉尘0.28t/a。

1.1.2非正常工况

非正常工况指设备开停车、损坏等条件下的运营时段，项目热风炉采用低氮燃烧，开停车对产污影响很小，一经损坏，天然气无法燃烧，生产将会停滞，不排放污染物，主要能产生影响的是布袋除尘器发生损坏导则颗粒物无法有效去除。以每年发生一次，每次持续2小时计算，每次损坏1台，非正常工况污染排放情况见下。

表4-4  非正常工况污染排放情况

排放源

非正常排放原因
污染物

非正常排放浓度mg/m3
非正常排放速率kg/h
单次持续时间

年发生频次/次
应对措施

除尘装置
除尘装置失效
颗粒物

477.03
1.5
2h

1
日常维护、及时检修

为避免上述工况产生建设单位应做好以下措施：

定期维护相关环保设备防止此类工况的产生；

一旦发生非正常工况，立即关闭或封堵排放源，并采取措施避免进一步的排放；
事先制定好事故应急预案，确保相关人员熟悉并能迅速响应，包括应急处置流程、责任人员分工、沟通协调机制等。
1.2环保设施可行性分析

1.2.1排气筒设置分析

项目排气筒设置见下。

表4-5  排气筒设置情况

排气筒

高度

筒径

温度

排气筒类型

位置

DA001

41m

0.5m

60℃

一般排放口

E86°56′41.460″；N44°14′7.354″
DA002

E86°56′41.781″；N44°14′7.525″
项目玉米烘干工艺设备最高为38m，《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）规定，烟囱(或排气筒)周围半径200m距离内有建筑物时，烟囱(或排气筒)还应高出最高建筑物3m以上，项目设置排气筒高度41m满足相关要求。
1.2.2环保措施可行性分析

（1）有组织
项目采用天然气为原料，同时参考《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）设置低氮燃烧器技术可行。

低氮燃烧器是系统的核心设备，采用分级燃烧技术，通过以下结构实现低氮排放：燃料分级喷嘴：将天然气分为主燃区和二次燃区，主燃区过量空气系数控制在0.8-0.9，形成还原性气氛抑制NOx生成；二次燃区补充空气完成完全燃烧。旋流稳燃结构：通过旋流叶片产生强旋流，增强燃料与空气的混合均匀性，避免局部高温区。农产品初加工行业未发布相关排污许可证申请与核发技术规范及污染技术指南，项目针对此设置密闭容器，通风口处设置布袋除尘处置收集燃烧尾气和烘干废气。

布袋除尘：利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入布袋除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化，处理效率可达99%以上，技术成熟可靠，能够满足项目粉尘处理需求，因此本项目采用布袋除尘治理粉尘污染技术可行。

（2）无组织

项目物料储存、工艺设备均采用密闭容器/结构，极大程度抑制无组织废气的产生，环保设施可行。
1.3监测方案

参考《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）本次设置监测方案见下。

表4-6  废气监测方案

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

厂界

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

每生产周期1次

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

DA001、DA002

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、黑度

《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）

1.4小结

项目位于乌—昌—石”大气联防联控区，2024年该区域环境空气质量为不达标区，项目区补充监测TSP满足环境空气质量标准要求，主要是因为2026年新执行的《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）的过渡期二级标准要求对PM10、PM2.5等要求提高，区域干燥本底值高造成的。

但项目各类废气排放总量较小，且采用天然气为主要燃料，本报告认为在政策宏观调控及按本报告提出要求控制下，项目的运营对区域实现《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）的远期二级标准要求影响不大，从空气质量角度分析建设可行。
2.1污水产生情况

本项目生产过程不产生工艺废水，运营期水污染源主要为少量工作人员生活污水。

生活污水排放量为1.02m3/d（40.96m3/a），类比城市中等生活污水水质BOD5约为200mg/L，CODcr约为300mg/L，SS约为200mg/L，NH3-N约为20mg/L。本项目排放的生活污水中各项污染物浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，排入容积为50m3的防渗化粪池定期拉运至呼图壁县丰泉污水处理厂。

2.2依托污水处理厂可行性分析

呼图壁县丰泉污水处理厂位于呼图壁县园户村镇大草滩（排污许可证号91652323789899147M001U），中心地理坐标：东经86°53′43.36″，北纬44°13′24.43″距离项目约4.1km，采用较为先进的污水处理工艺多级A/O（预处理+初沉池+改良多级 AO+二沉池+高密度沉淀池+紫外线消毒渠），其设计规模为1.5万立方米/日，尾水水质须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。
该污水处理厂2019年6月21日获得昌吉回族自治州生态环境局《关于呼图壁县丰泉污水处理厂提标改造工程环境影响报告表的批复》（昌州环评〔2019〕51号）进行扩容，总处理能力达1.5万立方米/日，2020年7月20日通过关于呼图壁县丰竣工环境保护验收，目前日处理量约为10000m3/d，尚有5000m3/d的富余量，依托可行。

3噪声

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的，本项目噪声预测采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

3.1噪声源调查

本项目运营后主要噪声源为烘干设备提升机、风机等产噪，噪声源强约75-95dB（A）。企业采用低噪声设备，拟采用减震、消声、厂房隔声等降噪措施。项目噪声污染源源强核算结果及相关参数见下表。

表4-7  噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

序号

建筑物

声源名称

声压级dB（A）

控制措施

空间相对位置

距离室边界m

运行时段

建筑物插入损失声压级dB（A）
X

Y

Z

1

烘干设施

热风炉

70~80

减震座、隔声罩

10

12

2

2

24h

室外不考虑
2

风机

80~95

20

15

5

2

24h

3

提升机

70~80

35

16

5

2

24h

4

输送带

70~85

10

17

8

2

24h

3.2噪声治理措施

为减小设备噪声对周围环境的影响，项目可从以下方面采取噪声的防治措施：

①源头控制。选购低噪音设备，设备安装过程中设备安放稳固，与地面保持良好接触，并且使用减振基座。

②合理布局。项目的总体布局上，将噪声源强较高的设备布置在远离厂房边界位置，加大噪声的距离衰减；同时设备全部布置在室内，利用墙体阻隔加大噪声衰减，避免对周围环境造成不利影响。

③针对高噪声设备，采取针对性较强的措施，如采用隔声罩、安装吸声、消声 材料等措施，并设置减振垫，用弹性连接代替设备与地面刚性连接，车间设置隔音门窗。

④加强管理，调整设备运营时间，尽量减少高噪声设备同时运转，防止发生噪声叠加；同时，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，减少运行振动噪声。

3.3噪声影响预测分析

本项目噪声源布置于生产车间内，为了预测项目建成后噪声对外界的影响程度，根据本项目噪声源的特点和简化预测过程，本环评采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）工业噪声预测计算模式中的室内声源等效室外声源声功率级与噪声贡献值计算方法。

预测时段：以每天工作24小时为准，预测时按最不利情况即所有设备同时运转考虑。项目营运期噪声设备采取控制措施后，经过叠加公式，到厂界的距离衰减情况。
             表4-8  本项目对厂界的噪声贡献值          单位：dB（A）

预测点位

时段
贡献值
东厂界

昼间

29

夜间
29

南厂界

昼间

40

夜间

40

西厂界

昼间

43

夜间

43

北厂界

昼间

20

夜间

20
根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021），预测和评价建设项目在运营期厂界（厂界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。由上表预测结果可以看出，项目运营后，四周厂界昼间及夜间噪声最大贡献值为43dB（A），均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准（昼间55dB（A）、夜间45dB（A）），因此本项目建成后对周围声环境影响较小。

3.4监测方案
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目建成后全厂噪声监测计划见下表。
表4-9  污染源与环境监测计划表

项目

监测计划

噪声

监测项目

昼间等效声级（Leq）、夜间等效声级（Leq）、夜间频发噪声最大声级（Lmax）及夜间偶发噪声最大声级（Lmax）。

监测布点

厂界围墙外1米

监测周期与频率

每生产周期一次

采样分析、数据处理

按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定进行。昼间测量在6:00～22:00，夜间在22:00～次日6:00。

4固体废物

4.1固体废物产生与排放情况

4.1.1生活垃圾
项目劳动定员16人，生活垃圾按每人每天1kg计，生活垃圾（900-099-S64）产生量0.64t/a（（16kg/d），此类废物分类收集至厂区生活垃圾箱中，定期由当地环卫清运处置。

4.1.2一般工业固废
项目主要产生一般工业固废为烘干塔及干玉米入库拦截粉尘、湿玉米筛分杂质。

烘干塔及干玉米入库拦截粉尘：根据《固体废物分类与代码目录》废物编号为900-099-S59约32.2t/a。
除杂烘干过程杂质和除尘灰：根据《固体废物分类与代码目录》废物编号为900-099-S03，筛分杂质和除尘灰约占原料总量的0.15%，玉米烘干湿粮量为70000t/a，经计算约105t/a。

上述固废主要成分为玉米碎屑、尘土，有机养分（氮、碳）占比较高，此类废物可外售周边农民作为肥料还田利用。
4.1.3危险废物

本项目定期对生产设备进行维护和检修，其生产设备维护、检修产生少量废机油，产生量约0.10t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08；废油桶产生量约0.09t/a，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08；项目液压设备产生废液压油，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-218-08，产生量约0.02t/a，上述废物应委托有危废处理资质的单位进行处置。

本项目固体废物处置及产生情况见下表。

表4-10  固体废物产生情况及治理措施一览表

序号
名称

产生环节

属性

年度产生量t/a

贮存地点

利用处置方式和去向

1

生活垃圾
职工生活
生活垃圾
0.64

垃圾箱
委托环卫部门清运
2
原料初清筛杂质及烘干塔惯性和除尘灰
生产
一般工业固废

105
设施内定期清理
外售
3

烘干塔及干玉米入库拦截粉尘

生产

32.2

设施内定期清理

外售

6

废机油

维修、维护

危险废物900-214-08

0.1

危险废物贮存点

委托有资质的单位处置

7

废油桶

0.09

8

废液压油

危险废物900-218-08 

0.02

表4-11  固体废物贮存场所（设施）基本情况表

贮存场所（设施）名称

固体废物名称

代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

垃圾桶

生活垃圾

900-099-S64

办公楼内

/

垃圾桶

/

日产日清

烘干塔
粉尘

900-099-S59

设备内

/

内部储存

10t

年清

筛分器

杂质

900-099-S03

/

内部储存

20t

5~10天

危险废物贮存点
废机油
HW08 900-214-08

危险废物贮存点内
5m2
油桶储存于危险废物贮存点

0.5t

年清

废油桶

废液压油

HW08 900-218-08

4.2固体废物管理要求
危险废物收集的同时应做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。厂区内危险废物贮存点的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，要求做到以下几点：

①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。

②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。

③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。

④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。

⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。

⑥贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）（修改单）要求设置危险废物贮存设施或场所标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（HJ1276-1995）及修改单等规定要求，各类固体废物按照相关要求分类贮存，包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。同时固废场所采取防火、防扬散、防流失措施。因此，固体废物贮存场所建设能够达到国家相关标准规定要求。
4.3环境影响分析
综上所述，建设单位只要认真做好各类固体废物的收集、分类存放和定点处置，项目固废均能够得到合理妥善处置，不产生二次污染，对外环境影响较小。

5地下水和土壤

本项目用地范围运营后，危险废物贮存点采取防渗措施，各类废水收集处理设施均进行防渗处理，正常工况下无污染途径，对地下水和土壤均无影响，主要是在事故状态下，因防渗层破漏而造成污染物质下渗，影响地下水、土壤。

为避免此类工况产生，本次要求企业进行分区防渗处理，各防渗分区设置见下。

表4-12  分区防渗

分区

名称

防渗内容

重点防渗区

危险废物贮存点

防渗层至少等效1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）

防渗化粪池

等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s

简单防渗区

其他区域

地面硬化

危险废物贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求制定防渗措施。通过以上防渗措施，项目对土壤和地下水影响较小。
经上述土壤及地下水环境影响途径分析，本项目运行期间对地下水和土壤无污染影响途径，不再布设跟踪监测点。
6生态环境
项目主要生态影响集中在施工期间，本项目占地范围内不含生态环境保护目标，各类污染物都能依法依规排放，周边原始生态环境已被人类活动改变。故运营期主要生态环境影响是对周边动植物影响。
运营期建设单位应加强职工环保教育严禁破坏周边植被、捕猎动物，对周边生态环境影响较小。
7环境风险分析

7.1环境风险简述

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）以及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施。

7.2项目危险物质调查

7.2.1危险物质

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目使用的原材料中管道中天然气、废液压油、废机油属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中的重点关注的危险物质。

表4-13  主要危险废物数量、有害因素分布表

物质名称

形态

危险物质储量（t）

临界量t

位置

存储/包装方式

q值

废机油、废液压油

液态

0.12

2000

危险废物贮存点
桶装

0.00006

天然气（甲烷）

气态

2.84kg

5

天然气管道

/

0.000568

Q值

0.000628

Q=0.000628＜1。

项目涉及的危险物质含有易燃、有毒的成分，遇明火、高热可以发生燃烧的物质，因此存在一定的火灾隐患。

火灾风险对周围环境的主要危害包括以下方面：

①热辐射：易燃物品由于其遇热挥发和易于流散，不但燃烧速度快、燃烧面积大，而且放出大量的辐射热。危及火区周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全。

②浓烟及有毒废气：易燃物品火灾时在放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟，它是由燃烧物质释放出的高温蒸气和毒气（其中燃烧产生SO2、CO等），同时被分解的未燃物质和被火加热而带入上升气流中的空气和污染物质的混合物。它不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽，有毒气体和弥散的固体微粒，对火场周围的人员生命安全造成危害、对周围的大气环境质量造成污染。

玉米及粉尘燃烧爆炸：玉米本身属于可燃固体，粉碎烘干过程中产生的粉尘具有一定可燃性，当粉尘在空气中达到一定浓度，遇明火、高温等引火源时，可能引发粉尘爆炸，爆炸会产生冲击波、高温，破坏厂区设施，威胁人员安全，同时爆炸产生的大量烟尘和颗粒物会扩散进入周边大气环境，对区域空气质量造成短期影响。

7.3火灾事故风险防范措施

①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。

②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。

③公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律），作业时要遵守各项规定（如动火、高处作业、进入设备作业等规定）、要求，确保安全生产。

④公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。

⑤严格管控火源，厂区内禁止随意吸烟、违规动火，设备定期检修维护，防止电气火花产生；粉尘处理设备定期清理，避免粉尘堆积，保持通风降低区域粉尘浓度；

7.4环境风险分析结论

本项目无重大风险源，通过加强厂区管理，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。

本项目环境风险简单分析汇总见表4-14。

表4-14  建设项目环境风险简单分析内容表

主要危险物质 及分布

危险物质为废机油、废液压油，存放至危废贮存点以及在天然气管线中的天然气、玉米及粉尘燃烧爆炸

环境影响途径 及危险后果

本项目涉及的风险物质为废机油、废液压油、天然气，涉及的风险类型包括风险物质泄漏、火灾及爆炸，进而可能发生中毒，污染大气环境、土壤环境以及地下水环境等。

风险防范措施 要求

①危废贮存点在明显位置张贴有禁用明火的告示，防止发生火灾；

②危废贮存点内设置有移动式干粉灭火器，并设置消防沙箱；

③危废贮存点内危废存储位置注明了危废名称、危险特性以及事故应对措施

等内容；

④危废贮存点有专人管理，随时记录入库情况，并会定期检查安全状态，定

期检查其包装有无破损，做好巡检记录。

⑤天然气热风炉附近严禁烟火，严格管控火源，厂区内禁止随意吸烟、违规动火，设备定期检修维护，防止电气火花产生；粉尘处理设备定期清理，避免粉尘堆积，保持通风降低区域粉尘浓度

填表说明

本项目风险潜势为Ⅰ，风险在可控范围内，对环境影响较小。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	热风炉+烘干（DA001~DA002）
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、黑度
	每套设备均采用低氮燃烧+布袋除尘+41m排气筒
	《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）

	
	厂界无组织
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	原料及成品仓全密闭
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS等
	防渗化粪池收集定期清运至呼图壁县丰泉污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准

	声环境
	风机、提升机等
	机械噪声
	设备安装隔声、减震设施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	危险废物储存点：设置5m2的危险废物贮存点，收集生产过程产生的废机油、废油桶、废液压油委托资质单位收集处置

生活垃圾：设置生活垃圾箱分类收集生活垃圾定期由当地环卫清运处置

	土壤及地下水

污染防治措施
	重点防渗区：危险废物贮存点，防渗层至少等效1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）；防渗化粪池等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s

	生态保护措施
	优化选址，合理控制用地范围；严禁占用用地红线以外土地，施工期间各类堆场篷布覆盖，定期洒水抑尘，严防水土流失

	环境风险
防范措施
	①危废贮存点在明显位置张贴有禁用明火的告示，防止发生火灾；

②危废贮存点内设置有移动式干粉灭火器，并设置消防沙箱；

③危废贮存点内危废存储位置注明了危废名称、危险特性以及事故应对措施等内容；

④危废贮存点有专人管理，随时记录入库情况，并会定期检查安全状态，定期检查其包装有无破损，做好巡检记录。

⑤天然气热风炉附近严禁烟火，严格管控火源，厂区内禁止随意吸烟、违规动火，设备定期检修维护，防止电气火花产生；粉尘处理设备定期

	其他环境
管理要求
	认真执行防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程。

⑴排污口规范管理

本项目新建一般固废暂存场所，应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物厂内暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

为了公众监督管理，按照《环境保护图形标志》(GB15562.1—1995；GB15562.2—1995)、《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）、《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2－1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）及各类修改单的要求设置环境保护图形标志，标志牌设在与之功能相应的醒目处，标志牌必须保护持清晰、完整。具体要求见下表：

表5-1  各排污口环境保护图形标志

排放口名称

提示图形符号

警告图形标志

污水排放口
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排气筒





噪声源





固废暂堆场所

危险废物

/


在后期运营过程中，当发现形象损坏、颜色污染或有变化、褪色等不符合本标准的情况，应及时修复或更换。检查时间至少每年一次。

在排气筒出口设置监测平台及采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》的要求，同时安装环境图形标志。建设单位应把有关排污情况及污染防治措施的运行情况建档管理，并报送生态环境主管部门备案。

⑵排污申报

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部第11号）可知，项目属于其中五十一、通用工序110.工业炉窑中以天然气或电为能源的工业炉窑，实行排污许可登记管理，企业应当在本项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成排污许可登记。

⑶自主竣工环境保护验收要求

根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。根据环境保护部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）中有关要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告。经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或使用。

环保投资

环保投资估算约96万元。
表5-1  环保投资估算一览表

类别
设施
投资（万元）

废气
低氮燃烧

30
设施全密闭，设置2套布袋除尘+41m排气筒

50
废水

防渗化粪池

5

噪声

选用低声设备、基础减震
5

固废
生活垃圾箱

2

危险废物暂存间

2

生态

优化选址，合理控制用地范围；严禁占用用地红线以外土地，施工期间各类堆场篷布覆盖，定期洒水抑尘，严防水土流失

2

环保投资合计

96



六、结论
	综上所述，本项目建成后具有较好的社会效益和经济效益。项目所在地环境质量较好，建设单位在严格执行我国建设项目环境保护“三同时制度”、对各项污染防治措施和上述建议切实逐项予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目对周围环境质量影响较小，符合国家、地方的环保标准，因而从环境保护的角度来看，本项目的建设是合理可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	
	
	
	0.052t/a
	
	0.052t/a
	0.052t/a

	
	二氧化硫
	
	
	
	0.02t/a
	
	0.02t/a
	0.02t/a

	
	氮氧化物
	
	
	
	0.472t/a
	
	0.472t/a
	0.472t/a

	废水
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般工业

固体废物
	烘干塔及干玉米入库拦截粉尘
	
	
	
	32.2t/a
	
	32.2t/a
	32.2t/a

	
	除杂烘干过程杂质
	
	
	
	105t/a
	
	105t/a
	105t/a

	危险废物
	废机油、废油桶
	
	
	
	0.19t/a
	
	0.19t/a
	0.19t/a

	
	废液压油
	
	
	
	0.02t/a
	
	0.02t/a
	0.02t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
天然气






















