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[bookmark: _Toc29721][bookmark: _Toc17568]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	奇台县碧流河中型灌区续建配套与现代化改造工程

	项目代码
	2602-652325-19-01-607205

	建设单位联系人
	李剑
	联系方式
	13040505954

	建设地点
	新疆昌吉回族自治州奇台县碧流河镇

	地理坐标
	碧流河西干渠起点坐标：89°34′3.557″,43°38′54.529″，
碧流河西干渠终点坐标：89°35′0.875″,43°42′44.746″。
洞子口西支渠起点坐标：89°33′58.001″,43°39′48.728″，
洞子口西支渠终点坐标：89°33′19.806″,43°40′38.876″。
皇宫村支渠起点坐标：89°37′20.058″,43°41′48.099″，
皇宫村支渠终点坐标：89°34′54.929″,43°39′57.258″。
宽沟至塘坊门村支渠起点坐标：89°38′24.925″,43°40′55.181″，
宽沟至塘坊门村支渠终点坐标：89°37′12.931″,43°38′56.591″。
洞子口南沟渠起点坐标：89°33′55.606″,43°39′53.208″，
洞子口南沟渠终点坐标：89°33′30.838″,43°40′9.778″。
永丰渠村1组支渠起点坐标：89°34′17.993″,43°42′35.109″，
永丰渠村1组支渠终点坐标：89°34′52.272″,43°42′53.784″。
永丰渠村2组支渠起点坐标：89°34′32.602″,43°42′43.442″，
永丰渠村2组支渠终点坐标：89°34′46.893″,43°42′59.375″。
西戈壁支渠起点坐标：89°35′35.559″,43°45′51.019″，
西戈壁支渠终点坐标：89°36′30.569″,43°51′59.423″。
东戈壁支渠起点坐标：89°38′22.028″,43°46′54.101″，
东戈壁支渠终点坐标：89°38′28.130″,43°54′24.841″。

	建设项目
行业类别
	五十一、水利
125、灌区工程（不含水源工程的）
	用地（用海）面积（hm2）/长度（km）
	27.59hm2/49.663km

	建设性质
	新建（迁建）
改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	昌吉回族自治州发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	昌州发改农发〔2026〕25号

	总投资（万元）
	11652
	环保投资
（万元）
	174.6

	环保投资占比（%）
	1.5
	施工工期
	19个月

	是否开工建设
	否
□是：

	本项目前期工作进展
	2026年1月30日取得奇台县自然资源局，关于《关于新疆昌吉州奇台县碧流河中型灌区续建配套与现代化改造工程项目用地情况函》的复函；
2026年2月2日取得昌吉州发展和改革委员会文件（昌州发改农发〔2026〕10号）昌吉州发展改革委关于奇台县碧流河中型灌区续建配套与现代化改造工程项目建议书的批复；
2026年5月奇台县水利工程建设管理中心委托我公司进行本环境影响报告表的编制工作。

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	[bookmark: _Hlk56690880]其他符合性分析
	1． 与产业政策的符合性分析
本项目为水利项目，属于《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》及国家统计局《执行国民经济行业分类第1号修改单的通知（国统字〔2019〕66号）》中“76水利管理业、7690其他水利管理业”，项目建设属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的鼓励类“二、水利2．节水供水工程中的灌区及配套设施建设、改造”工程。
2026年4月14日，本项目已取得昌吉州发展和改革委员会出具的《昌吉州发展和改革委关于奇台县碧流河中型灌区续建配套与现代化改造工程可行性研究报告的批复》（昌州发改农发〔2026〕25号），同意本项目建设。
综上，本项目的建设符合国家产业政策。
2． 与“三线一单”的符合性分析
（1）生态保护红线
根据新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023调整方案）要求，生态保护红线按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。该项目在原河道管理范围内，不新增水利设施用地，经核实，项目区周围无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，本项目不涉及生态红线区域，符合生态红线保护要求，不会导致辖区内生态服务功能下降。
（2）环境质量底线
根据大气环境现状调查，项目区属于大气达标区，本工程为灌区工程，采取了有效的污染防治措施，可确保污染得到有效控制，不会对周围大气环境产生明显影响。
（3）资源利用上线
工程建设过程中会消耗电能，不新增水利设施用地。本工程仅是对原有渠道进行防渗衬砌，不会改变区域灌区面积，不会新增灌区水资源用量，不会突破区域水资源利用上线，项目建设资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合区域资源利用要求。
（4）环境管控单元划分
根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》及《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》，自治区共划定1777个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元925个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元713个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元139个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。
（5）分区管控要求
《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》中提到，“基于新疆各地自然地理条件、资源环境禀赋、经济社会发展状况的差异性，将全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌-博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区。北疆北部片区重点突出阿尔泰山、准噶尔西部山地等水源涵养功能和生物多样性功能维护、额尔齐斯河和额敏河环境风险防控；伊犁河谷片区重点突出西天山水源涵养功能和生物多样性功能维护、伊犁河环境风险防控、城镇大气污染控制；克奎乌博州片区重点突出大气污染治理、生物多样性保护和荒漠化防治；乌昌石片区重点突出大气污染治理、资源能源利用效率提升；吐哈片区重点突出荒漠化防治、水资源利用效率提升；天山南坡片区重点突出塔里木盆地北缘荒漠化防治、保障生态用水和博斯腾湖综合治理；南疆三地州片区重点突出塔里木盆地南缘荒漠化防治、土地利用效率和水资源利用效率提升。”
本项目位于昌吉回族自治州奇台县，属于七大片区中的乌昌石片区。根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》，乌昌石片区管控要求为：
“乌昌石片区包括乌鲁木齐市、昌吉回族自治州和沙湾市。除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目，具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”区域大气环境治理，强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，确保区域环境空气质量持续改善。所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准。强化氮氧化物深度治理。强化挥发性有机物污染防治措施。推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。
强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。
煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。”
本项目施工期较短，施工期产生的废气主要为扬尘、机械废气等，施工期废气污染相对集中且排放量较小，这种污染是短期的，工程结束后，将不复存在；项目运营期无废气产生。本项目的建设对区域环境空气质量基本不会产生不利影响。项目施工期间，按照本次评价的要求，可最大程度降低地表扰动、减少对生态环境的破坏。
综上，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》及《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的相关要求。
（6）与昌吉州“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单（2023版）符合性分析
2024年12月，昌吉回族自治州生态环境局发布《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》（2023版）文件，昌吉回族自治州共划分193个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。其中优先保护单元94个，重点管控单元92个，一般管控单元7个。根据《昌吉回族自治州环境管控单元分类图》，本项目区属于划定的重点管控单元（ZH65232520007）和一般管控单元（ZH65232530001），本项目与《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》（2023版）符合性分析见下表，与昌吉回族自治州环境管控单元分布位置关系图见附图。
表1-1项目与昌吉州“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单
符合性分析一览表
	管控单元
	管控维度
	管控内容
	项目概况
	符合性

	重点管控单元单元编码：ZH65232810013
	空间布局约束
	1、严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
	本项目不属于高耗水、高污染行业。
	符合

	
	污染物排放管控
	1、推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。
	本项目施工期施工废水经过处理后回用不外排，生活污水由市政部门统一回收处置；运营期不产生废水。
	符合

	
	环境风险防控
	1、强化重点区域地下水环境风险管控。对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
	本项目建设不会对地下水产生不利影响。
	符合

	
	资源利用效率
	1、县级以上人民政府水行政主管部门应当合理配置地表水、地下水，从严控制地下水取水总量。2、严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。
	本项目主要对老旧渠道改建、配套建设渠系建筑，有利于水资源开发利用，不会对地表水、地下水资源配置产生不利影响。
	符合

	一般管控单元单元编码：ZH65232530001
	空间布局约束
	1、建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。
	本项目为灌区工程（不含水源工程），项目建设永久占地未占用耕地。
	符合

	
	污染物排放管控
	1、加强农业面源污染治理，科学合理使用化肥农药，逐步削减农业面源污染物排放量。
2、到2025年，主要污染物排放总量持续下降，单位地区生产总值二氧化碳排放完成国家下达指标。
3、城镇生活污水处理率达到97%以上、城镇生活垃圾无害化处理率保持在98%以上，农村生活污水治理率达到30%左右，土壤污染风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强。
4、施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。
	本项目不产生农业面源污染；本项目为灌区工程（不含水源工程的）运营期不产生污染物；本项目施工期施工废水经过处理后回用不外排，生活污水由市政部门统一回收处置；运营期不产生废水；施工时全面落实“六个百分之百”。
	符合

	
	环境风险防控
	1、加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。
2、统筹农村河湖管控与生态治理保护，深入开展河湖监督检查，强化河长湖长履职尽责，严厉打击河道乱占、乱采、乱堆、乱建等违法违规行为。建立健全促进水质改善的长效运行维护机制。
	本项目不会向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥等；项目建设严格按照规划用地。
	符合

	
	资源利用效率
	1、实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。
2、实施节水行动，强化农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损。推进污水资源化利用，到2025年全区城镇生活污水再生利用率力争达到60%。
3、壮大清洁能源产业，加快非化石能源发展，实施绿电替代，优化用能结构，到2025年非化石能源消费比重提高到18%左右。推进大型清洁能源基地建设，积极开发分布式太阳能发电和分散式风电。积极推动储能产业进步，推进抽水蓄能电站建设，加快新型储能技术和模式示范推广应用。持续完善750千伏骨干电网及农村电网建设，积极发展可再生能源微电网、局域网，提高可再生能源的推广和消纳能力。
4、严格保护优先保护类农用地，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降。加强耕地污染源源头控制，推进耕地周边涉镉等重金属行业企业排查整治。鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。动态调整耕地土壤环境质量类别。
	本项目主要对老旧渠道进行改建，配套建设渠系建筑，有利于水资源开发利用，不会对地表水、地下水资源配置产生不利影响，项目永久占地不占用耕地。
	符合
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图1-1项目在新疆维吾尔自治区“三线一单”信息应用平台查询结果
综上分析，项目的建设符合“三线一单”的要求。
3． 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析
《新疆生态环境保护“十四五”规划》深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚持绿水青山就是金山银山的理念，把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，坚定走生态优先、绿色发展之路，健全生态环境保护机制，加强生态环境保护建设，统筹综合治理、系统治理、源头治理，推进山水林田湖草沙一体化保护和修复，坚决遏制“两高”项目盲目发展，坚决守住生态保护红线，加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化，建立健全绿色低碳循环发展经济体系，推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型，让大美新疆天更蓝、山更绿、水更清。
本项目属于产业指导目录中五十一、水利，125、灌区工程（不含水源工程），项目建成后不产生废水、废气、固废等污染物，不属于高能耗、高污染的项目。项目建成运行后可减少沿渠水土流失，减少淤积灾害，有利于提高灌区的引水条件，提高输水效率；有效提高过水能力和抗冲能力，保障沿渠农田、道路和公共设施的安全运行；有效控制地下水位及土壤盐碱化程度。因此本项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求。
4． 与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析
根据《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》要求，在全面建成小康社会的基础上，综合考虑昌吉回族自治州生态环境保护现阶段的特点和“十四五”期间经济社会发展趋势，“十四五”期间生态环境保护目标设定为：“十四五”时期，昌吉州生态环境质量得到持续改善。全州PM2.5、PM10浓度持续下降，空气质量稳步提升，严重污染天气持续减少；水环境质量持续改善，水生态建设得到加强；土壤安全利用水平稳中求进；固体废物与化学品环境风险防控能力明显增强，环境风险有效控制；主要污染物排放总量持续减少，有效控制温室气体排放；生态系统质量和稳定性进一步提升，社会经济发展与生态环境保护进一步融合，生态环境治理体系与治理能力现代化迈出重大步伐，治理效能得到新提升，生态文明建设实现新进步，蓝天白云、清水绿岸、良田沃土成为美丽昌吉的鲜明特征，人民群众生态环境获得感、幸福感和安全感进一步提升。坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的发展思路，强化水资源承载能力刚性约束，大力推进农业、工业、城镇等领域节水。严守水资源管理“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，健全州、县（市）、乡（镇）三级行政区用水总量和用水强度控制指标体系，规范农业灌溉用水定额管理，严格执行国家、自治区和行业用水定额标准，强化节水约束性指标管理。建立差异化的水资源政策导向。
本项目属于产业指导目录中五十一、水利，125、灌区工程（不含水源工程），项目建成后不产生废水、废气、固废等污染物，不属于高能耗、高污染的项目。项目建成运行后，可减少沿渠水土流失，减少淤积灾害，有利于改善灌区的引水条件，提高输水效率；有效提高过水能力和抗冲能力，保障沿渠农田、道路和公共设施的安全运行；有效控制地下水位及土壤盐碱化程度。因此本项目符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》要求。
5． 与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的符合性分析
根据主体功能区开发的理念，结合新疆独特的自然地理状况和新时期跨越式发展的需要，《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》将新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域。按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区。按层级，包括国家和自治区两个层面（其中，国家层面主体功能区是《全国主体功能区规划》从我国战略全局出发划定的，自治区层面主体功能区是按要求在国家层面以外的区域划定的）。重点开发、限制开发和禁止开发三类主体功能区，是基于不同区域的资源环境承载能力、现有开发强度和未来发展潜力，以是否适宜以及如何进行大规模、高强度的工业化城镇化开发为基准划分的。新疆主体功能区划中，重点开发区域和限制开发区域覆盖国土全域，而禁止开发区域镶嵌于重点开发区域或者限制开发区域内。
项目位于国家级农产品主产区，在全面提升农产品主产区发展水平的同时，从确保新疆及国家粮食安全和食物安全的大局出发，充分发挥各地比较优势，促进农业向区域化、标准化、规模化、产业化方向发展，强化农产品粮食和加工原料供给主导功能，提升农业综合生产能力和整体竞争力，推进粮食、棉花、特色林果和畜牧业发展，重点建设以“天北与天南两带”为主体的国家级农产品主产区。
本次工程主要对灌区老旧渠道进行防渗改建，配套建设渠系建筑物，实施后可减少沿渠水土流失，减少淤积灾害，有利于提高灌区的引水条件，提高输水效率；有效提高过水能力和抗冲能力，保障沿渠农田、道路和公共设施的安全运行；有效控制地下水位及土壤盐碱化程度。项目的建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区划》的要求。
6． 与《新疆生态功能区划》的符合性分析
根据生态功能区划的原则和全国的区划方案，新疆的生态功能区划采用生态区、生态亚区、生态功能区三级分区系统。根据地貌特点、温湿状况和典型生态系统类型，生态系统类型、生态系统服务功能类型、生态服务功能重要性和生态环境敏感性，新疆维吾尔自治区全境共划分出76个生态功能区。
根据《新疆生态功能区划》，本项目属于Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区-Ⅱ5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区-28.阜康—木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区。保护措施是节水灌溉、草场休牧、对坡耕地和沙化土地实施退耕还林（草），在水源无保障、植被稀少、生态脆弱地带禁止开荒，加强农田投入品的使用管理。
本次工程主要对灌区老旧渠道进行防渗改建，配套建设渠系建筑物，实施后有利于节水灌溉措施的实施。项目建设符合《新疆生态功能区划》的要求。
7． 与《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》自然资规〔2021〕2号）的符合性分析
根据2021年11月10日自然资源部印发的《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》，本项目与其符合性分析见下表。
表1-2《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》自然资规〔2021〕2号）的符合性分析
	通知要求
	本项目情况
	符合性

	1.建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少占多少、尽量不占或者少占耕地。”使用后土地复垦难度较大的临时用地要严格控制占用耕地。铁路、公路等单独选址建设项目，应科学组织施工，节约集约使用临时用地。制梁场、拌合站等难以恢复原种植条件的不得以临时用地方式占用耕地和永久基本农田，可以建设用地方式或者临时占用未利用地方式使用土地。临时用地确需占用永久基本农田的，必须能够恢复原种植条件，并符合《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）中申请条件、土壤剥离、复垦验收等有关规定。临时用地使用期限一般不超过两年。建设周期较长的能源、交通、水利等基础设施建设项目施工使用的临时用地，期限不超过四年。城摸开发边界内临时建设用地规划许可、临时建设工程规划许可的期限应当与临时用地期限相衔接。临时用地使用期限，从批准之日起算。
	尽可能利用现有施工场地或工程永久管理范围占地作为施工期临时用地，减少征地范围。临时拌合站不占用耕地。本工程施工期为19个月，施工结束后，对临时用地及时恢复。
	符合

	2.县（市）自然资源主管部门负责临时用地审批，其中涉及占用耕地和永久基本农田的，由市级或者市级以上自然资源主管部门负责审批。临时用地申请人应当编制临时用地土地复垦方案报告表，由有关自然资源主管部门负责审核。
	本项目临时用地不占用耕地和永久基本农田，临时用地手续正在办理中。
	基本符合

	3.临时用地使用人应当按照批准的用途使用土地，不得转让、出租、抵押临时用地。临时用地使用人应当自临时用地期满之日起一年内完成土地复垦，因气候、灾害等不可抗力因素影响复垦的，经批准可以适当延长复垦期限。严格落实临时用地恢复责任，临时用地期满后应当拆除临时建（构）筑物，使用耕地的应当复垦为耕地，确保耕地面积不减少、质量不降低；使用耕地以外的其他农用地的应当恢复为农用地；使用未利用地的，对于符合条件的鼓励复垦为耕地。
	本项目临时用地用于服务本工程建设，不转让、出租、抵押临时用地，本工程施工期为19个月，施工结束后，拆除临时建（构）筑物，履行恢复责任。
	符合


8． 与“水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件”相关政策符合性分析
根据2018年7月21日环境保护部办公厅印发的《水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》，本项目与其符合性分析见下表。
表1-3水利建设项目环境影响评价文件审批原则符合性对照表
	序号
	水利工程环境影响评价文件审批原则相关要求
	本工程
	符合性

	1
	第二条项目符合生态环境及资源相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水（环境）功能区划、水污染防治规划、生态环境保护规划等相协调，项目开发任务、供水量、供水范围和对象、灌区规模、种植结构等主要内容总体符合流域区域综合规划、水资源规划、灌区规划、农业生产规划、节水规划等相关规划及规划环评要求。
项目水资源开发利用符合以水定产、以水定地原则，未超出流域区域水资源利用上限，灌溉定额、灌溉用水保证率、灌溉水有效利用系数满足流域区域用水效率控制要求。
	本次工程主要对灌区老旧渠道进行防渗改建，配套建设渠系建筑物，项目符合相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划相协调，项目区不涉及敏感保护区，项目占地为水域及水利设施用地，没有改变其用地性质，基本符合生态功能区划。
	符合

	2
	第三条项目选址选线、取（蓄）水工程淹没、施工布置等不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区、重要湿地等环境敏感区的保护要求相协调。
	本项目建设改善配水、用水条件的同时大幅度改善人居环境状况，有利于进一步提高灌区农业生产力。项目不涉及敏感保护区，运营期不产生污染物，项目永久占地均为于水域及水利设施用地和裸土地。
	符合

	3
	第四条项目取（蓄）水造成河、湖或水库水文情势改变且带来不利影响的，统筹考虑了上、下游河道水环境、水生生态、景观、湿地等生态用水及生产、生活用水需求，提出了优化取水方案、泄放生态流量、实施在线监控等措施。通过节水、置换等措施获得供水水量的，用水方式和规模具有环境合理性和可行性。
采取上述措施后，未造成河道脱水，河道生态环境及生产、生活用水需求能够得到满足。
	本工程实施不会改变水动力条件或水文过程，不改变其用地性质。
	符合

	4
	第五条项目取（蓄）水、输水或灌溉造成周边区域地下水位变化，引起土壤潜育化、沼泽化、盐碱化、沙化或植
被退化演替等次生环境问题或造成居民水井、泉水位下降影响居民用水安全的，提出了优化取（蓄）水方案及灌溉方式、渠道防渗、截水导排、生态修复或保障居民供水等措施。灌区土壤存在重金属污染等威胁农产品质量安全问题的，按照土壤环境管理的有关要求，提出了农艺调控、种植结构优化、耕地污染修复、灌溉水源调整或休耕等措施。
采取上述措施后，对地下水、土壤和植被的次生环境影响能够得到缓解和控制，居民用水和农产品质量安全能够得到保障。
	本项目的实施可减少沿渠水土流失，减少淤积灾
害，有利于提高灌区的引水条件，提
高输水效率；有效控制地下水位及土壤盐碱化程度。项目施工期避开暴雨洪水季节，项目区无鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境，项目建设不会对物种多样性及资源量等产生不利影响。
	符合

	5
	第六条项目取（输）水水质、水温满足灌溉水质和农作物生长要求。项目灌区农药化肥施用以及灌溉退水等对水
环境造成污染的，提出了测土配方施肥、水肥一体化、控制农药与化肥施用种类及数量，以及建设生态沟渠、人工湿地、污水净化塘等措施。
	本项目不涉及农药化肥的使用。
	符合

	6
	第七条项目对湿地、陆生生态系统及珍稀保护陆生动植物造成不利影响的，提出了优化工程设计、合理安排工期、建设或保留动物迁移通道、异地保护、就地保护、生态修复等措施。可能引起灌区及周边土地退化的，提出了轮作、休耕等措施。项目对水生生态系统及鱼类等造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度、拦河闸坝建设过鱼设施、引水渠首设置拦鱼设施、栖息地保
护修复、增殖放流等措施。项目对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。
	本项目占地为水域及水利设施用地和裸土地。项目施工在停水期突击抢修，施工产生的废水妥善处理，不外排，固体废物及时清运，妥善处置。项目施工期短，不会对周边生态造成不利影响。施工作业完成后对临时占地进行土地平整、植被恢复，项目对景观产生的影响较小。
	符合

	7
	第八条项目移民安置、专业项目改复建等工程建设方式和选址具有环境合理性，提出了生态保护和污染防治措施。另行立项的，提出了单独开展环境影响评价要求。
	本项目不涉及移民安置。
	符合

	8
	第九条项目施工组织方案具有环境合理性，对主体工程区、料场、弃土（渣）场、施工道路等施工区域提出了水土流失防治、生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，提出了施工期废（污）水、施工机械车辆尾气、扬尘、噪声、固体废物等防治措施。
	项目施工扬尘采取洒水抑尘、分段施工、进出场车辆苫盖；选择符合排放标准的施工机械，加强车辆及机械设备维护保养，减少尾气排放；临时拌合机的骨料仓封闭，砂石骨料定期洒水润湿，上料过程产生的粉尘采用仓顶自带袋式除尘器除尘后有组织排放。施工人员的生活污水依托村镇民房已建污水管道排入村镇污水处理设施处理；施工区设立移动环保厕所，产生的粪便污水定时委托环卫部门处理；施工期的设备冲洗废水经沉淀池沉淀后用于施工区洒水抑尘。噪声采取加强管理、优化施工方案、采用低噪声设备，避免高噪声设备夜间施工等措施。建筑垃圾、渠道建筑物拆除物能回收利用的尽可能回收利用，不能回收利用的建筑垃圾和沉淀池泥沙运往就近的建筑垃圾填埋场处置；弃方就近堆放在渠道两侧，施工完毕后用于项目区渠堤培高；施工人员所产生的生活垃圾收集后由环卫部门统一清运至奇台县
生活垃圾填埋场填埋处理。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，对周围环境和敏感保护目标造成的影响较小。
	符合

	9
	第十条项目存在外来物种入侵以及灌溉水质污染等环境风险的，提出了针对性的环境风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。
	项目运营期不产生污染物，不会对河流水质造成污染、富营养化和外来物种入侵。
	符合

	10
	第十一条改、扩建或依托现有工程的项目，在全面梳理与项目有关的现有工程环境问题的基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。
	项目原有渠道未进行防渗，灌区水利用系数总体偏低，水资源浪费严重，且易对支渠、斗渠造成淤积危害，导致渠道翻水、淤积现象经常出现。
现对本项目渠道进行防渗改建，提高水资源的利用率，减少渠道损失水量。
	符合
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	地理位置
	本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县碧流河镇碧流河灌区，项目区涉及9条总长度为49.663km的干渠、支渠进行防渗改造，项目区对外交通方便。具体项目走向坐标见下表。本项目地理位置详见附图。
表2-1本项目渠道走向地理坐标一览表
	渠道名称
	起点
	终点

	碧流河西干渠
	89°34′3.557″,43°38′54.529″。
	89°35′0.875″,43°42′44.746″。

	洞子口西支渠
	89°33′58.001″,43°39′48.728″。
	89°33′19.806″,43°40′38.876″。

	皇宫村支渠
	89°37′20.058″,43°41′48.099″。
	89°34′54.929″,43°39′57.258″。

	宽沟至塘坊门村支渠
	89°38′24.925″,43°40′55.181″。
	89°37′12.931″,43°38′56.591″。

	洞子口南沟渠
	89°33′55.606″,43°39′53.208″。
	89°33′30.838″,43°40′9.778″。

	永丰渠村1组支渠
	89°34′17.993″,43°42′35.109″。
	89°34′52.272″,43°42′53.784″。

	永丰渠村2组支渠
	89°34′32.602″,43°42′43.442″。
	89°34′46.893″,43°42′59.375″。

	西戈壁支渠
	89°35′35.559″,43°45′51.019″。
	89°36′30.569″,43°51′59.423″。

	东戈壁支渠
	89°38′22.028″,43°46′54.101″。
	89°38′28.130″,43°54′24.841″。




	项目组成及规模
	1． 主要建设内容
改善灌溉面积13.15万亩。工程总计改造渠道9条，改造渠道总长49.663km。其中，改造干渠1条，总长8.43km；改造支渠8条，总长41.233km，配套渠系建筑物共197座，其中：水闸112座，农桥82座，跌水3座，配套信息化工程1处及附属设施等。本工程规模为中型，等别为Ⅲ等，建筑物级别为5级。
本项目主要建设内容一览表见表2-2。
表2-2主要建设内容一览表
	序号
	渠道名称
	灌溉面积
（万亩）
	建设长度
	建筑物

	
	
	
	km
	水闸（座）
	农桥（座）
	跌水（座）
	合计

	1
	碧流河西干渠
	8.74
	8.430
	8
	6
	/
	14

	2
	洞子口西支渠
	1.89
	3.459
	7
	1
	1
	9

	3
	皇宫村支渠
	1.35
	3.700
	9
	9
	2
	20

	
	
	
	0.952
	
	
	
	

	4
	宽沟至塘坊门村支渠
	0.57
	4.963
	11
	34
	/
	45

	5
	洞子口南沟渠
	0.45
	1.250
	1
	1
	/
	2

	6
	永丰渠村1组支渠
	0.91
	0.929
	2
	/
	/
	2

	7
	永丰渠村2组支渠
	0.45
	0.445
	1
	1
	/
	2

	8
	西戈壁支渠
	3.50
	11.580
	38
	16
	/
	54

	9
	东戈壁支渠
	4.23
	13.955
	35
	14
	/
	49

	合计
	13.15
	49.663
	112
	82
	3
	197


根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）的规定：
碧流河西干渠设计流量3.98m³/s，加大流量5.17m³/s；洞子口西支渠设计流量0.79m³/s，加大流量1.07m³/s；洞子口南沟渠设计流量0.20m³/s，加大流量0.27m³/s；皇宫村支渠设计流量0.59m³/s，加大流量0.80m³/s；宽沟至塘坊门村支渠设计流量0.26m³/s，加大流量0.36m³/s；永丰渠村1组支渠设计流量0.38m³/s，加大流量0.51m³/s；永丰渠村2组支渠设计流量0.34m³/s，加大流量0.45m³/s；西戈壁支渠设计流量1.48m³/s，加大流量1.92m³/s；东戈壁支渠设计流量1.78m³/s，加大流量2.31m³/s。主要建筑物级别为5级，次要建筑物为5级。
碧流河灌区现状年灌溉面积14.47万亩，设计水平年改善灌溉面积13.15万亩，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T50600-2020）的规定，本工程为Ⅲ等中型工程。
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）的规定，灌溉工程5级永久性水工建筑物，其设计洪水标准为10年一遇洪水，校核洪水标准为30年一遇洪水。
根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》SL654-2026规定，Ⅲ等中型工程设计使用年限为50年，5级灌溉渠道工程使用年限为20年,渠道建筑物工程使用年限为30年，闸门合理使用年限为30年。
表2-3本项目建设内容一览表
	名称
	建设内容
	备注

	主体工程
	防渗渠
	碧流河西干渠
	改建长度8.43km，设计流量3.98m³/s，加大流量5.17m³/s。
	

	
	
	洞子口西支渠
	改建长度3.459km，设计流量0.79m³/s，加大流量1.07m³/s。
	

	
	
	皇宫村支渠
	改建长度3.7km，设计流量0.59m³/s，加大流量0.80m³/s。
	

	
	
	宽沟至塘坊门村支渠
	改建长度4.963km，设计流量0.26m³/s，加大流量0.36m³/s。
	

	
	
	洞子口南沟渠
	改建长度1.25km，设计流量0.20m³/s，加大流量0.27m³/s。
	

	
	
	永丰渠村1组支渠
	改建长度0.929km，设计流量0.38m³/s，加大流量0.51m³/s。
	

	
	
	永丰渠村2组支渠
	改建长度0.445km，设计流量0.34m³/s，加大流量0.45m³/s。
	

	
	
	西戈壁支渠
	改建长度11.58km，设计流量1.48m³/s，加大流量1.92m³/s。
	

	
	
	东戈壁支渠
	改建长度13.955km，设计流量1.78m³/s，加大流量2.31m³/s
	

	
	渠系建筑物
	水闸
	工程修建节制分水闸112座，闸室段采用整体敞开式C35F250W6钢筋砼或C35F250W6素砼结构。节制闸闸室净宽2.0～2.5m、闸墩高1.0～2.0m；分水闸闸室净宽1.0～2.0m、闸墩高1.1～1.5m；闸室底板前后设齿墙，为倒梯形，齿墙深0.5m。节制分水闸上、下游设C35F250W6细石砼砌筑卵石扭面连接段与渠道连接。
	

	
	
	农桥
	共82座，桥面设计净宽6~8m；农桥采用一跨式板式结构，板厚250mm，采用C35F250钢筋砼现浇，桥面铺5cm细石砼保护层，桥墩采用C35F250W6砼重力墩形式。
	

	
	
	跌水
	共修建跌水3处，采用矩形无坎缺口，跌口宽度为1.0-1.5m，跌水胸墙高度为2.0-4.0m，底板采用现浇钢筋混凝土浇筑，砼指标：C35、F250、W6。消力池的长度为5.0m，宽度为1.0m，深度为0.5m，消力池的底板及侧墙采用现浇混凝土浇筑，砼指标：C35、F250、W6。上下游连接段采用C35现浇混凝土浇筑。消力池、挡土墙底部均换填50cm砂砾石垫层，砂砾石垫层压实指标Dr≥0.75。为降低墙后水压力，防止发生冻胀破坏，跌水挡土墙设直径100的PVC排水管，排水管间距2m，呈梅花形布置。
	

	
	信息自动化
	本工程建设渠道测控一体化闸门控制改造14处。闸门控制改造每处有1座节制闸和1座分水闸，共计28扇测控一体化闸门，灌区自动化采集与控制设备安装完成后，对整个灌区的渠道主要闸门控制进行信息化整合，达到灌区用水调度整体调控。
	

	辅助工程
	临时施工道路
	根据施工条件和工程需要，本工程需要修筑临时施工道路5.968km，宽度5.0m，简易修整后使用。占地类型为裸土地。
	

	
	临时生产区
	共设4处临时生产区，包括砼临时拌合系统、加工系统、施工仓库等，总占地面积0.42hm2，分别位于碧流河西干渠、宽沟至塘坊门支渠、东戈壁支渠、西戈壁支渠。占地类型为裸土地。
	

	
	取土（料）场、弃渣场
	本项目不设置取土（料）场，借方为换填土方及外购砂石料垫层，选用砂石料均从奇台县有合法水土保持备案手续的砂石料场采购；本项目不设置弃渣场，弃渣主要为原渠道及渠系建筑物拆除产生的建筑垃圾，计划拉至奇台县建筑垃圾填埋场，剩余土方全部用于渠堤培高。
	

	
	临时堆土区
	本项目不设置集中临时堆土区，渠道开挖产生的土方临时堆置在渠道两侧区域，待后期回填于渠堤建设使用，经估算项目临时堆土区总占地面积4.42hm2，占地类型为裸土地。
	

	
	施工生活区
	施工单位租用附近的村镇民房居住，不设置施工临时生活区。
	

	公用工程
	供电系统
	施工用电尽量采用现有输电线路，接入附近已有电网使用，无电源线处采用自备50kW柴油发电机供电。
	

	
	供水系统
	施工用水可从周边各村渠道、机井就近拉运取水，平均拉运距离为3km。生活用水可从附近的居民点获取，其水质完全符合生活饮用水标准。
	

	
	排水系统
	施工人员的生活污水依托村镇民房已建污水管道排入村镇污水处理设施处理；施工区设立移动环保厕所产生的粪便污水，定时委托相关环卫部门处理；施工期的设备冲洗废水经沉淀池沉淀后用于施工区泼洒抑尘。
	

	环保工程
	废水治理
	施工人员的生活污水依托村镇民房已建污水管道排入村镇污水处理设施处理；施工区设立移动环保厕所产生的粪便污水，定时委托相关环卫部门处理；施工期的设备冲洗废水经沉淀池沉淀后用于施工区泼洒抑尘。
	

	
	废气治理
	分段施工，合理安排施工进度，尽量缩短施工期；施工沿线采用密目网围挡；土石方临时堆放盖防尘网，场地洒水降尘；土方开挖、回填过程中洒水降尘；运输时车辆遮盖篷布。加强对燃油机械设备的维护和保养，保持设备在正常良好的状态下工作；临时拌合机的骨料仓封闭，砂石骨料定期洒水润湿，上料过程产生的粉尘采用仓顶自带袋式除尘器除尘后有组织排放。
	

	
	噪声治理
	选用低噪声机械设备或带噪声消声设备；合理安排施工时间；合理布置高噪设备；提高施工人员的环保意识。
	

	
	固废治理
	建筑垃圾、渠道建筑物拆除物能回收利用的尽可能回收利用，不能回收利用的建筑垃圾和沉淀池泥沙运往奇台县建筑垃圾填埋场处置；弃方就近堆放在渠道两侧，施工完毕后用于项目区渠堤培高；施工人员所产生的生活垃圾收集后由环卫部门统一清运至奇台县生活垃圾填埋场填埋处理。
	

	
	生态保护
	做好施工规划前期工作，合理安排施工时段和方式，严格控制施工界限，文明施工，严格控制施工临时用地，工程材料、机械等应定置堆放，运输车辆应按指定路线行驶，施工要对物料场采取临时防风、防雨设施，对施工运输车辆采取遮盖措施；临时堆土场、临时道路在施工完成后场地清理，进行迹地恢复。
	


2． 工程占地
根据本项目用地手续明确的渠道防渗衬砌长度与本项目初步设计中各项施工设计用地、临时辅助工程计划用地核算出本工程总占地面积27.59hm2，其中永久占地19.77hm2，包括渠道工程主体和渠系建筑物，临时占地7.82hm2，主要包括渠道工程区、渠系建筑物区施工临时占地，临时施工道路区占地和临时生产区占地。工程区占地类型为水域及水利设施用地、裸土地，未占用耕地及林地。
本项目永久及临时占地面积统计见下表，项目区土地利用类型分布图见附图。
表2-4本项目占地一览表
	行政区划
	项目组成
	设计水平年征占地面积（hm2）
	边界条件
	占地类型

	
	
	永久占地
	临时占地
	合计
	
	水域及水利设施用地
	裸土地

	奇台县
	主体工程区
	19.77
	/
	19.77
	实际征占地
	16.99
	2.78

	
	临时道路区
	/
	2.98
	2.98
	实际征占地
	/
	2.98

	
	临时堆土区
	/
	4.42
	4.42
	实际征占地
	/
	4.42

	
	临时生产区
	/
	0.42
	0.42
	实际征占地
	/
	0.42

	合计（扣除重复占地面积）
	19.77
	7.82
	27.59
	/
	16.99
	10.6


3． 土石方平衡
项目主要在原渠道上进行防渗改造，无可剥离表土。本项目挖填方总量为60.36万m3，其中挖方总量为24.57万m3，回填35.79万m3，借方15.94万m3（主要为外购砂石料垫层借方），本项目借方均外购自有合法备案手续的料场，水土流失防治责任范围属供应方，弃方2.72万m3（主要为老渠道改造及渠系建筑物改造产生的建筑垃圾），其余土方全部用于渠堤培高。
表2-5项目土石方平衡表（单位：万m³）
	序号
	项目组成
	挖方
	填方
	调入
	调出
	借方
	弃方

	
	
	
	
	来源
	数量
	去向
	数量
	来源
	数量
	去向

	①
	主体工程区
	22.99
	34.21
	/
	/
	/
	15.94
	商品砂石料场
	2.72
	奇台县建筑垃圾填埋场

	②
	临时道路区
	1.5
	1.5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	③
	临时生产区
	0.08
	0.08
	/
	/
	/
	
	/
	/
	

	④
	总计
	24.57
	35.79
	/
	/
	/
	15.94
	/
	2.72
	


4． 工程设计
（1） 渠道工程设计
1） 西干渠改造工程
西干渠桩XG0+00～XG8+430段采用现浇混凝土板梯形渠断面衬砌，渠道底宽1.5～2.0m，渠深1.2～1.4m，渠道内边坡为1：1.75；底板采用15cm厚混凝土衬砌，边坡板采用12cm厚混凝土衬砌，边坡板底部设30cm宽15cm深放大基础，渠道每隔50m设一道隔墙，隔墙宽30cm，深50cm。顺水流向每隔2m设一道缝，砼板板间缝为2cm，采用高压闭孔板分缝，缝表面嵌2cm聚氨脂密封膏，左岸渠堤宽2m，右岸宽4m。砼指标：C35F250W6，渠道回填部分采用原状土填筑，填筑压实指标Dr≥0.75。
2） 支渠改造工程
皇宫村支渠桩HG0+000～HG3+700、HG4+325～HG5+277段（设计流量0.59m³/s，加大流量0.80m³/s）采用现浇混凝土板梯形渠断面衬砌，渠道底宽0.6m，渠深0.8m，渠道内边坡为1：1.5，渠板厚度10cm。渠道每隔50m设一道隔墙，隔墙宽30cm，深50cm。顺水流向每隔2m设一道缝，砼板板间缝为2cm，采用高压闭孔板分缝，缝表面嵌2cm聚氨脂密封膏，左右岸渠堤宽均为2m。砼指标：C35F250W6。
西戈壁支渠、东戈壁支渠采用UJ1200预制装配式矩形渠，渠道底宽1.10m，渠深1.2m，渠道内边坡为1：0.04，预制砼指标：C40F300W6。顺水流向每隔2m设一道缝，砼板板间缝为2cm，采用高压闭孔板分缝，缝表面嵌2cm聚氨脂密封膏，聚氨脂密封膏与高压闭孔板中间布置一道遇水膨胀橡胶止水条，渠顶两侧设30cm×8cm封顶板，渠堤宽2m。
洞子口西支渠、宽沟至塘坊门村支渠桩KZ0+000～KZ4+020段采用UJ1000预制装配式矩形渠，渠道底部设5cm中粗砂垫层用于找平，去渠道底宽0.92m，渠深1.0m，渠道内边坡为1：0.04，预制砼指标：C40F300W6。顺水流向每隔2m设一道缝，砼板板间缝为2cm，采用高压闭孔板分缝，缝表面嵌2cm聚氨脂密封膏，聚氨脂密封膏与高压闭孔板中间布置一道遇水膨胀橡胶止水条，渠顶两侧设30cm×8cm封顶板，渠堤宽2m。
宽沟至塘坊门村支渠桩KZ4+020～KZ4+963段（设计流量0.26m³/s，加大流量0.36m³/s）两岸采用“L”型挡墙加高防护，挡墙高0.65m，挡墙每隔8米设一道伸缩缝，缝宽2cm，采用高压闭孔板分缝。砼指标：C35F250W6。
洞子口南沟渠、永丰渠村1组支渠及永丰渠村2组支渠采用UJ800预制装配式矩形渠，渠道底部设5cm中粗砂垫层用于找平，渠道底宽0.736m，渠深0.8m，渠道内边坡为1：0.04，预制砼指标：C40F300W6。顺水流向每隔2m设一道缝，砼板板间缝为2cm，采用高压闭孔板分缝，缝表面嵌2cm聚氨脂密封膏，聚氨脂密封膏与高压闭孔板中间布置一道遇水膨胀橡胶止水条，渠顶两侧设30cm×8cm封顶板，渠堤宽2m。
（2） 渠系建筑物设计
1） 水闸
工程修建节制分水闸112座，渠道水闸平面布置依据灌区现状分水方向与分水角度布置，根据灌区现状、渠道水位、渠道断面尺寸等，部分分水口设置节制闸、分水闸，部分分水口不设节制闸，只设分水闸。节制闸与分水闸均采用整体开敞式结构。闸前后采用扭面与闸前、后渠道连接，扭面为混凝土结构。各闸闸室均采用C35混凝土结构，闸室底板采用C35钢筋混凝土结构。根据地质勘察，本次水闸改造工程中，建筑物基础地层岩性以低液限粉土为主，为冻胀性土，不满足抗冻胀要求。为防止冻胀，对粉土地层段采用砂砾石进行换填处理，换填厚度为50cm，压实指标：Dr≥0.75。
2） 农桥
本工程修建82座农桥，本次改造农桥均为小型农桥，采用一跨式结构，农桥下部结构与渠道指标一致，不改变渠道过水断面，根据渠道深度调整桥墩底宽，农桥梁底距渠顶不小于20cm。
农桥设计荷载：0.8倍公路Ⅱ级，上部桥面板采用简支钢筋混凝土实心板桥，桥面宽6～8m，路中心线与渠道中心线交角90°。根据桥址处工程地形条件及农桥设计荷载，农桥现浇砼桥板混凝土标准采用C35F250W6。农桥两侧设DN50圆形钢管护栏，农桥行车速度≤20km/h。
3） 跌水
跌水的缺口采用矩形无坎缺口，跌口宽度为1.0-1.5m，跌水胸墙高度为2.0-4.0m，底板采用现浇钢筋混凝土浇筑，砼指标：C35、F250、W6。跌水墙采用重力式跌墙，跌墙采用现浇混凝土浇筑，砼指标：C35、F250、W6。消力池的长度为5.0m，宽度为1.0m，深度为0.5m，消力池的底板及侧墙采用现浇混凝土浇筑，砼指标：C35、F250、W6。上下游连接段采用C35现浇混凝土浇筑。消力池、挡土墙底部均换填50cm砂砾石垫层，砂砾石垫层压实指标Dr≥0.75。为防止发生冻胀破坏，跌水消力池底板设直径100的PVC排水管。
5． 水资源配置
1． [bookmark: _Toc26292]水资源平衡分析及引水量论证
（1） 现状水平年供需平衡分析
现状水平年（2024年），根据本项目设计资料核算，碧流河灌区地表水可供水量为5320.58万m³，地下水可供水量为779万m³，合计可供水量6099.58万m³。根据《昌吉州用水总量控制方案》及《关于印发奇台县2024年用水总量控制方案的通知》中碧流河灌区控制指标，现状水平年碧流河灌区用水总量控制指标为5923万m³，其中地表水用水总量控制指标5191万m³，地下水用水总量控制指标为732万m³。现状需水量包括农业灌溉、生活及生态用水，其中农业灌溉需水量5705.86万m³，生活及生态需水量408.72万m³，工业需水量3.94万m³，畜牧业需水量14.79万m³，总需水量6133.31万m³。供需平衡结果显示，现状年缺水210.31万m³，灌区水资源供需矛盾突出，渠道渗漏严重、用水效率偏低，农业灌溉用水紧张，用水保障不足。
（2） 规划水平年供需平衡分析
规划水平年（2030年），在现状情况下可供水总量无变化为6099.58万m³。根据《昌吉州用水总量控制方案》及《关于印发奇台县2024年用水总量控制方案的通知》中碧流河灌区规划水平年用水总量控制指标为5804万m³，其中地表水用水总量控制指标5113万m³，地下水用水总量控制指标为691万m³。规划年需水量中，农业灌溉需水量5224.84万m³，生活及生态需水量532.74万m³，工业需水量6.19万m³，畜牧业需水量16.27万m³，总需水量5780.04万m³。供需平衡结果显示，规划水平年用水总量控制指标大于需水量23.96万m³。规划水平年设计碧流河灌区各项节水改造工程建设完毕，发挥效益，有效改善灌区内水资源利用效率，从而改善灌区缺水问题。
（3） 引水量论证
本项目为老干渠提升改造工程，不新增引水量、不新增取水指标，属于灌区内部节水增效、水量优化配置工程。项目取水来源为碧流河现状地表水分配额度，依托现有渠首取水，不新增地表水、地下水开采，取水总量严格控制在奇台县“三条红线”用水指标范围内，未突破区域用水总量控制要求。改造后，渠道防渗能力提升，输水效率提高，实现水量内部调剂，净供水能力显著提升，有效缓解灌区缺水压力。
（4） 引水量环境影响识别与预测
本项目引水量依托现有取水体系，不改变碧流河干流径流情势，不挤占河道生态基流，对河道水文、水质无不利影响。渠道防渗改造后，沿渠渗漏减少，区域地下水位小幅下降，可有效减轻局部土壤次生盐渍化风险，对土壤及绿洲生态呈正向改善作用。工程施工及运行期无新增排污行为，不改变区域水环境质量，地下水、土壤、生态影响均可控，无不可逆不利影响。
（5） 水资源配置结论与环保措施
综上，本项目水资源配置合理，不新增引水量、不突破用水红线，通过节水改造优化水量配置，缓解灌区水资源短缺矛盾，改善区域生态环境，引水量产生的环境影响可控且以正向效益为主。为进一步降低环境影响，需严格落实用水总量控制，保障河道生态基流；定期监测地下水水位、水质及土壤盐分；实施渠道沿线植被恢复与防护林补植；推广高效节水技术，优化种植结构；施工期废水回用、不外排，严禁新增地下水开采。
6． 移民安置与拆迁
经现场实地调查，本项目不涉及征地拆迁、移民安置，无搬迁人口。

	总平面及现场布置
	项目位于奇台县碧流河镇，项目主体工程建设主要为渠道工程区建设和渠系建筑物建设。由于本工程是对灌区水利工程进行节水配套改造，灌区内渠、路林经过多年的建设，已形成网络，采用原渠线不仅可以最大程度地降低工程投资，而且还可不破坏现有条田林网建设。故本次灌区内渠道工程拟改造渠道采用原渠线，渠道也按原渠道进行布置。本次渠道工程在进行布置时，应充分利用地形和现有渠道，满足原灌区的灌溉引水水位和配水流量。渠道及其建筑物应运行安全、造价经济、方便节水、大方实用，并配备必要的管理措施；尽可能少占或不占耕地、草场及当地居民的生产生活用地；设置足够的方便当地农民生产生活用桥。渠线布置均采用原有渠线。工程布局和施工布置情况见附图。

	施工方案
	1． 施工组织设计
1.1施工条件
（1）天气条件
流域多年平均气温4.3℃,极端最高气温35.2℃，极端最低气温-30.9℃。多年平均风速2.8m/s，多年平均最大风速19m/s。最大冻土深度136cm,最大冰厚85cm。多年平均年降水量473.6mm，多年平均蒸发量1250.5mm。
（2）对外交通条件
工程项目所在地交通十分便利，灌区内均有柏油路面或砂石路面相通，交通方便；各公路均可通过乡村道路通达工程项目区。
（3）建筑材料供应
工程所需钢筋、钢材、水泥、木材、生活物资等材料主要由奇台县供应；木油料等就近从碧流河镇购买；在采购过程中选择有合法开采权的砂石料场，在购买砂石料时与卖方签订有关水土流失防治责任书，并明确水土流失防治由卖方承担防治责任，严禁随意开采。
（4）供水及排水
施工用水可从上级或附近渠道拉运至工地，施工单位沿线需修建临时蓄水池或准备拉水车辆。生活用水采用渠道所在乡村的机井水，水车拉运至项目区。
施工人员租住于民房，产生的生活污水依托已有市政管网排入污水管道。施工现场设置移动式卫生间，定期委托环卫部门收集处置。设备冲洗废水经沉淀池沉淀后用于施工区泼洒抑尘。
（5）供电
依托已有电网接入使用，另自备柴油发电机为无接网条件处提供电源。
1.2施工工期
本项目施工工期为2026年5月至2027年11月。其中主体工程施工期10个月，灌溉高峰期及冬季不施工（即2026年5月、2026年9月至2026年11月、2027年3月至2027年5月、2027年9月至2027年11月）。
工程建设分为三期，即工程准备期，主体工程施工期和完建期。
1、工程准备期
施工准备期安排1个月，即2026年5月，完成场内三通一平，临时房屋建筑、施工辅助企业及施工所需的临时设施。
2、主体工程施工期
主体工程施工期为2026年9月中旬至2027年10月中旬，在此施工期内完成土方开挖填筑、装配式预制渠道吊装及建筑物工程的建设。
4、工程完建期
工程完建期1个月（2027年11月），主要完成工程的扫尾工作，拆除临时设施，清理施工场地、弃渣等处理工作。
1.3施工布置
（1）施工生产区布置
根据项目区渠道的分布、地形、地物情况，结合考虑环境保护要求、施工组织等因素，在本项目计划布置临时生产区4处包括砼临时拌合系统、加工系统、施工仓库等，总占地面积0.42hm2，分别位于碧流河西干渠、宽沟至塘坊门支渠、东戈壁支渠、西戈壁支渠。
施工单位租用附近的民房居住不设置施工临时生活区。
（2）施工道路布设
灌区内部交通已成规模，乡村公路、机耕道均可通达，完全可满足交通要求。项目区可以利用现有的乡村道路进行施工。根据现场施工条件和工程需要，需修建临时施工道路5.968km，道路宽5m，施工临时道路设在渠道一侧。
根据主体资料，对内交通可利用主干道、田间小石子路，渠道沿线乡村道路、便道。对于交通条件差的渠段需在渠线两侧设置临时道路。根据现场施工条件和工程需要，沿渠部分地段有简易乡村道路伴行，部分地段需专门修建施工临时道路，方能满足各类机械施工。本工程需要修筑临时施工道路5.968km，宽度为5m，简易修整，占地面积2.98hm2。施工完毕后对临时施工道路进行平整恢复。
（3）临时堆土
本项目渠道工程采用以挖作填的方式进行边坡的修整及填筑施工，清表及换填弃方及时清运，无需设置集中临时堆土区，闸门、农桥、陡坡等渠系建筑物基础开挖土方均就近堆放于各自基坑周边，施工结束后全部用于基础回填，不单独设置临时堆土场。
各渠系建筑物基础临时堆土平均堆放高度为1.5~2.0m，按1∶1放坡，平地堆放。根据设计资料本项目临时堆土占地4.42hm2，回填结束后，对临时堆土扰动区域进行平整。
（4）取土（料）场
项目区不设置取土场，借方为外购砂石料垫层，运距20km，水土流失防治责任范围属供应方。本工程所选用砂石料均从奇台县有合法水土保持备案手续的砂石料场采购，由供应方按照国家水土保持有关要求负责采取相应的水土保持措施恢复该区域的原生地貌。
（5）弃渣场
根据土石方平衡计算结果，该项目弃方2.72万m3，主要为原渠道及渠系建筑物拆除产生的建筑垃圾，计划拉至奇台县建筑垃圾填埋场处置。因此，本项目不设置弃渣场。
2． 工艺流程简述
本工程施工线路较长，施工场地分散，工程量较大，因此需做好施工组织设计。渠道工程施工内容主要为老渠道表层清废或老渠道护面衬砌材料拆除、土方开挖、土方填筑碾压、衬砌材料砌筑等。
本项目施工期工艺流程及产污流程如下：
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图 2-1 防渗渠工艺流程及产污环节图
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图 2-2 渠道建筑物施工工艺流程及产污节点图
[image: ]
图 2-3 农桥主要施工工序及产污节点图
项目区工程施工主要包括清基、土方开挖、土方填筑、砂砾石垫层料施工、现浇砼浇筑及渠系建筑物施工。
（1）渠道施工
1）清基：施工前，放出清基边线，并做出明显标识，用推土机将清基土从渠中心向左右侧推送，清基厚度为30cm。渠基开挖中清除的弃土、废物、废料等，运到指定场地堆放。
2）开挖：采用挖掘机进行，推土机配合。挖出的土可直接用于填筑渠堤，渠堤填筑严格按施工规范进行。挖出多余土方堆放在渠道外坡脚外，并用推土机推平，并用机械进行碾压，不足土方从土料场调运。
3）填筑施工：土方填筑程序依次为渠堤高程引测、宽度控制、渠堤分层填筑、洒水碾压、压实度试验、土堤削坡、成型，填筑土方应采用振动碾压实，渠堤削坡采取人工施工。回填土分层碾压，一次碾压厚度不宜超过30cm，粘性土压实度为0.93，非粘性土相对密度为0.70。碾压方法按进退错距法压实，相邻两段交接带碾压搭接长度，顺碾压方向不小于0.3m，垂直碾压方向搭接长度不小于1.5m，碾压遍数由试验而定。每段渠堤自身在回填碾压过程中留纵横向接槎，渠堤的洒水量要严格控制，如超含水量要进行土料翻晒，含水量不足要及时洒水，再进行碾压，禁止出现欠压和过压现象。
4）砂砾石垫层料施工：考虑冻胀及腐蚀性等问题，需用砂砾石进行换填，用自卸汽车将换填砂砾石运至施工现场，在人工的协助下将砂砾石按设计要求铺设在渠床上，采用振动碾进行碾压，使其相对密度达到0.70。
5）现浇砼板施工：工序为：定位放线—基础开挖—立模板—浇筑砼。现浇砼板采用人工按常规方法施工即可。配合比严格按实验室提供的配合比，所用的砂石料均应进行清洗与过秤，控制水灰比及坍落度砼拌合站设专职监督员，进行现场控制，不符合要求的砼不允许出机，砼运输采用人工推车运到工作部位，人工入仓，对于大体积砼用振动棒进行振捣，砼板用平板振动器进行振捣。振捣必须密实，严禁出现蜂窝麻面现象。浇完的砼表面要覆盖，酒水养护到规范规定的天数，使砼强度达到设计要求。渠道填筑完后，根据施工规范进行渠槽的验收，浇筑砼时，要注意砼是否捣实，并严格控制砼浇筑厚度。
（2）渠系建筑物施工
工序为：定位放线—基础开挖—立模板—浇筑砼。
基础开挖：采用挖掘机开挖，10m3挖掘机直接挖料到基坑外，设计开挖边坡均为1:1.5。因建筑物的基础开挖轴线要准确无误，应进行复查后进行开挖，采用机械挖至设计高程的+10cm时，人工清理剩余土方。
立模板：在建筑物地基处理后，先用素砼铺一层8~10cm垫层，以保护地基，找平地面后立模板。模板应尽量采用定型组合模板，钢模板的支撑固定采用U"型卡，勾头螺丝杆，加固采用钢管支撑。管卡内撑进行钢性联接，以确保浇筑砼的过程中模板不变形，保证结构的浇筑尺寸，模板误差要小于验评标准要求。
钢筋加工安装：钢筋加工要严格按设计图加工制作，钢筋车运输钢筋，安装方式采用绑扎和手工电弧焊接，钢筋绑扎要求整齐、牢固。
砼浇筑：配合比严格按实验室提供的配合比，所用的砂石料均应进行清洗与过秤，控制水灰比及坍落度，砼拌合站设专职监督员，进行现场控制，不符合要求的砼不允许出机，砼运输采用人工推车运到工作部位，人工入仓，对于大体积砼用振动棒进行振捣，砼板用平板振动器进行振捣。振捣必须密实，严禁出现蜂窝麻面现象。浇完的砼表面要覆盖酒水养护到规范规定的天数，使砼强度达到设计要求。
回填：砼达到80%的设计强度后脱模，人工回填夯实基础土方。最后安装金属结构和机械设备并调试启闭运行。
渠系建筑物施工要求较高，施工应严格按照设计要求和有关规范施工。渠道的施工不存在影响灌溉的因素，因此渠系建筑物的施工可以与渠道工程同期施工。

	其他
	无
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三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1． 生态环境现状
1.1主体功能区划
根据《新疆主体功能区划》，项目位于国家级农产品生产区，在全面提升农产品主产区发展水平的同时，从确保新疆及国家粮食安全和食物安全的大局出发，充分发挥各地比较优势，促进农业向区域化、标准化、规模化、产业化方向发展，加强农产品粮食和加工原料供给主导功能，提升农业综合生产能力和整体竞争力，推进粮食、棉花、特色林果和畜牧业发展，重点建设以“天北与天南两带”为主体的国家级农产品主产区。
本项目区位于天山北坡主产区，即是奇台县主要的农牧业产区，也是工农业经济发展的中心和领头灌区。以种植小麦、大麦、玉米、油料、果林牧草等作物为主，是奇台县乃至全昌吉州的粮、油、畜产品基地之一。
1.2生态功能区划
本项目位于奇台县碧流河镇，根据《新疆生态功能区划》，本项目属于Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区-Ⅱ5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区-28.阜康—木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区。项目区生态功能区划见表3-1，项目生态功能区划见附图。
经现场调查项目区内无珍惜动植物，无国家和地方各级人民政府批准设立的“自然保护区、森林公园、风景名胜区、文物古迹、地质遗址”等特殊的环境保护目标。项目的实施可减少沿渠水土流失，减少淤积灾害，有利于提高灌区的引水条件，提高输水效率；过水能力和抗冲能力有效提高，保障沿渠农田、道路和公共设施的安全运行；有效控制地下水位及土壤盐碱化程度。项目建设符合《新疆生态功能区划》要求。
表3-1项目区生态功能区划简表
	生态功能分区单元
	主要生态服务功能
	主要生态功能问题
	主要生态敏感因子、敏感程度
	主要保护目标
	主要保护措施
	适宜发展方向

	生态亚区
	生态功能区
	
	
	
	
	
	

	本项目所在区域为准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区
	阜康-木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区（28）
	农牧业产品生产、人居环境、荒漠化控制
	地下水超采、荒漠植被退化、沙漠化威胁、局部土壤盐渍化、河流萎缩、滥开荒地
	生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀轻度敏感、土地沙漠化中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感
	保护基本农田、保护荒漠植被、保护土壤环境质量
	节水灌溉、草场休牧、对坡耕地和沙化土地实施退耕还林（草），在水源无保障、植被稀少、生态脆弱地带禁止开荒、加强农田投入品的使用管理
	农牧结合，发展优质、高效特色农业和畜牧业


1.3土地利用类型及土壤类型现状
本项目区土壤类型为黑钙土、淡栗钙土、棕钙土，项目区周边分布有村庄及耕地，受人类频繁活动影响，区域土壤均以灌耕为主要功能。土壤质地以砂砾质和砾质为主。
1.4植被类型现状
项目区周边植被类型为温带半灌木、矮灌木荒漠、一年一熟粮食作物及耐寒经济作物、落叶果树林。项目区附近主要为野生荒漠植被及农田，野生荒漠植被主要为披碱草、野麻黄等，植被覆盖率约为15%。在居民点、道路两侧有人工林分布。据实地踏勘和调查了解，渠道改造工程布局范围内没有发现珍稀保护植物分布。评价范围内植被类型见附图。
1.5陆生野生动物现状调查
项目区位于平原区，区域长期受人为生产和社会活动的影响，无大型野生动物及珍、濒物种出没。常见的有啮齿类鼠、爬行类的沙蜥、鸟类的麻雀、沙雀、鸢、金眶鸻、戴胜、云雀、鹊鸨等。
项目施工期避开农灌期，且项目区无鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境，项目建设不会对物种多样性及资源量等产生不利影响。
1.6水土流失现状调查
项目区位于昌吉州奇台县，根据《全国水土保持规划（2015-2030年）》（水规计〔2015〕507号文），项目区位于北方风沙区，根据“水利部办公厅印发关于做好国家级水土流失重点预防区和重点治理区落地上图成果应用的通知（办水保〔2025〕170号）”，对项目区占地进行上图检索，项目区属于天山北坡国家级水土流失重点预防区，根据“关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知（新水办水保〔2019〕4号）”，项目区所属奇台县不涉及自治区级水土流失重点治理区和预防区。
根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）及《新疆维吾尔自治区2024年动态监测年报》，结合项目区现状情况、流域内土壤侵蚀情况、地形地貌情况、气候特征、土壤植被等自然条件情况，最终确定工程区为轻度风力侵蚀区，原地貌土壤侵蚀模数确定为1300t/km2·a，容许土壤流失量确定为1300t/km2·a。
1.7沙化土地
根据《新疆第六次沙化监测报告》和《新疆第六次沙化监测监测区分布图》，本项目位于昌吉回族自治州奇台县境内，不涉及沙化土地区域。目前，该地区尚未出现严重沙化问题，但由于气候干旱、风力较大（年平均风速0.85～5.1m/s），仍需持续关注土壤退化和风蚀风险。
1.8流域现状
（1）流域概况
碧流河流域地处奇台县南部，南北长57.25km，东西宽13.5km，流域面积464km2。碧流河乡位于流域的北部，以碧流河出山口为界，南部山区为乔仁乡的牧场。目前，碧流河在出山口处建有底栏栅式引水枢纽工程，平、枯水年份的水量基本全部被拦截引入碧流河乡用于耕地灌溉。
流域地势南高北低，平均海拔1450m，南北气候有较大的差异，北部戈壁区干旱少雨，夏季炎热、冬季寒冷，南部山区降雨较多。
碧流河流域可分三个地貌单元，南部山区、丘陵区及冲洪积平原区，各区地貌特征如下：
南部山区海拔高程在1500～3554m，该区雨量充沛，地形复杂。海拔1500～3200m范围适宜发展牧业和林业，是该流域畜牧业和山区林业生产基地。
丘陵区紧接低山以下的丘陵，海拔1100～1500m，该区由厚层粉土状细土松散堆积而成，由南向北倾斜，平均坡降3%～5%，经水流侵蚀而形成梁、槽相间的浅丘地貌形态。在低山附近的梁地基本上都开垦成旱地，丘陵间的槽地地势低平，多半开垦成了水浇地，有利于发展牧业和林业生产。
冲洪积平原区海拔高程在650～1100m，该区地势平坦，由东南向西北倾斜，略有起伏，坡降为0.5%～1%，土层随坡降的减少而增大，是流域的主要农业耕作区。
（2）河流水系
碧流河发源于博格达山脊北坡的冰峰雪岭处，冰川最高海拔4144m，有大小支流10条，西沟、二道沟和直沟为碧流河的主流，西沟沟长约10km，为4条小型山谷冰川汇集而成，为碧流河最长的支流；直沟发源于中山带，最高海拔3217m，其余支流均发源于博格达山脉的小冰川区。西沟汇合口以下始称碧流河。碧流河全长约60km，在山区段长34km，出山口以上集水面积为175.4km2。
（3）现有主要水利工程
①渠首工程
碧流河渠首水管站位于碧流河出山口处，地理坐标为东经89°33′50″，北纬43°38′08″，集水面积175.4km2。渠首站建于1958年，1963年动工修建引水工程，1964年5月投入使用。
②碧流河水库
奇台县碧流河水库是以灌溉供水为主，结合防洪、生活及工业供水。是一座具有综合利用任务的水利工程。主要建筑物有拦河大坝、泄水建筑物、引水建筑物。大坝为2级建筑物，其余为3级建筑物。工程区基本地震烈度为Ⅷ度，主要建筑物设防烈度为Ⅷ度，为中型Ⅲ等工程。
坝型碾压式沥青砼心墙坝，坝长175.00m，最大坝高84.80m，水库总库容1440万m³，正常蓄水位1734.00m，相应库容1190万m³，兴利库容1040万m³；死水位1701.50m，死库容150万m³。输水洞设计过流90.00m ³/s，溢洪道设计过流78.00m³/s。2020年批准春季最高水位为1737.70m，相应库容为1432.38万m³。水库建成后，将下游防护对象的防洪标准5年一遇提高到10年一遇。目前蓄水库容为740.7万m³。
碧流河水库主体工程于2013年9月开工建设，2015年11月25日通过由自治区水利厅组织的截流验收，同月29日完成截流；2018年10月，碧流河水库主体工程已基本完成建设，2018年11月3日完成水库蓄水安全鉴定，2019年5月24日完成由自治区移民管理局组织的征地移民安置蓄水阶段验收，2019年11月7日完成由自治区水利厅组织的蓄水阶段验收，2019年12月3日水库下闸蓄水。
2． 大气环境质量现状
本环评根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次基本污染物环境质量现状评价引用《昌吉州2024年环境空气质量报告》中2024年奇台县环境空气质量数据进行判定，本次环境空气质量评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值。
表3-2环境空气质量达标判定结果
	监测因子
	评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	浓度占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均值
	7.0
	60
	11.67
	达标

	NO2
	年平均值
	10.0
	40
	25.0
	达标

	PM10
	年平均值
	29
	60
	48.3
	达标

	PM2.5
	年平均值
	9
	30
	30
	达标

	CO
	24小时第95百分位数日平均
	600
	4000
	15.0
	达标

	O3
	最大8小时第90百分位数日平均
	88
	160
	55
	达标


根据上表评价结果可知，2024年奇台县PM10、PM2.5、NO2、O3、CO、SO2指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），判定该区域环境空气质量达标区域。
3． 地表水环境现状
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目不向地表水体排污，因此地表水评价等级为三级B。故不用做地表水现状调查及评价。
为了解碧流河河水水质，本次收集了昌吉回族自治州水资源管理中心委托新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二水文工程地质大队2024年9月14日对奇台县境内河流的检测资料，其检测结果如下：
表3-3 碧流河地表水监测结果一览表（单位mg/L）
	序号
	监测因子
	监测数据
	标准数值

	1
	pH
	8.23
	6-9

	2
	氯化物
	7.10
	≤250

	3
	硫酸盐
	128
	≤250

	4
	硝酸盐氮
	1.34
	≤10

	5
	氨氮
	/
	≤1.0

	6
	氟化物
	0.13
	≤1.0

	7
	溶解氧
	9.11
	≥3.0

	8
	高锰酸盐指数
	0.7
	≤6.0

	9
	六价铬
	＜0.004
	≤0.05

	10
	铁
	＜0.03
	≤0.3

	11
	铜
	＜0.05
	≤1.0

	12
	锌
	＜0.05
	≤1.0

	13
	镉
	＜0.005
	≤0.005

	14
	锰
	＜0.01
	≤0.1

	15
	氰化物
	＜0.002
	≤0.2

	16
	挥发酚
	＜0.002
	≤0.005

	17
	阴离子合成洗涤剂
	＜0.025
	≤0.2

	18
	砷
	＜0.001
	≤0.05

	19
	汞
	＜0.0001
	≤0.0001

	20
	铅
	＜0.001
	≤0.05

	21
	硒
	＜0.0004
	≤0.05


根据收集的检测数据显示，碧流河河水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值。
4． 声环境质量现状
项目位于昌吉回族自治州奇台县境内，项目施工边界50m范围内分布有居民，其为集中的居民分布区，属于环境敏感点，因此，本次项目选取了11处距离项目最近的区域进行现状监测。本次声环境质量现状评价委托新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）于2026年5月2日对本项目周边50m范围内的声环境保护目标进行了噪声实测，共设置了11个环境噪声监测点，监测结果见表3-4，监测布点见附图。
表3-4 声环境质量现状监测结果统计表    单位dB（A）
	监测因子
	监测点位
	2026年5月2日

	
	
	昼间
	夜间

	噪声
	1#
	46
	42

	
	2#
	41
	41

	
	3#
	44
	40

	
	4#
	42
	40

	
	5#
	43
	42

	
	6#
	40
	40

	
	7#
	44
	42

	
	8#
	40
	40

	
	9#
	41
	40

	
	10#
	42
	40

	
	11#
	43
	41

	标准值
	55
	45

	评价
	达标
	达标

	执行标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准


根据监测结果可知：居民区昼夜间声环境质量现状监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值要求。
5． 地下水现状
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）“附录A地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“A水利、4、防洪除涝工程”，为Ⅳ类地下水环境影响评价项目类别。故不用做地下水现状调查及评价。
6． 土壤环境现状
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价行业分类表，本项目行业类别为“水利，其他”，土壤环境影响评价项目类别属于Ⅲ类项目，根据第三次全国土壤普查（2022—2025）昌吉州国家级汇总成果，项目区位于昌吉州奇台县，属中温带大陆性干旱气候，干燥度K=3.0～7.0，为重度干旱区；土壤类型以棕钙土、灰漠土、轻度盐渍土为主，pH8.0～8.8，呈弱碱性；渠道沿线地形平坦，地下水埋深1～2.5m，存在次生盐渍化风险。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的生态影响型敏感程度分级表，可知项目土壤环境敏感程度判定为较敏感。评价等级为三级。
根据第三次全国土壤普查（2022—2025）昌吉州国家级汇总成果及其数据显示，项目区土壤环境质量问题主要为土壤盐泽化。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目主要工作内容为老旧渠道防渗改建，碧流河灌区内骨干水利工程大多建设于上世纪八十年代，无相关环评批复，原有旧土渠、老化衬砌渠渗漏严重，渗漏损失大，渠系水利用系数低，造成大量输水损耗；渠道淤积、杂草丛生，水流不畅，悬浮物、有机物积累，COD升高，长时间不治理会产生局部渠道发黑发臭；沿岸生活垃圾、秸秆、畜禽粪污入渠，形成“垃圾围渠”，蚊蝇滋生，长时间不治理会污染渠道周边土壤。土渠边坡衬砌损坏，会造成坍塌、滑坡，致使岸坡植被稀疏，水土流失加剧；渠道淤积、垃圾堆积，景观脏乱，生态廊道断裂，阻碍生物迁移。通过本次项目实施，对老旧渠道进行防渗改建同时加强渠道管理，可有效改善上述问题。

	生态环境保护目标
	（1）大气环境：本项目区厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，存在居住区、文化区等人群较集中的区域。
（2）声环境：本项目厂界外50m范围内存在居住区。
（3）地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
（4）生态环境：根据对项目的现场踏勘，本项目主要占用水域及水利设施用地和裸土地。
本项目生态环境保护目标见表3-5。
表3-5生态环境保护目标
	保护时段
	环境要素
	保护目标
	规模
	敏感点方位和距离
	保护标准

	
	
	
	
	方位
	距离
	

	施工期
	环境空气
	厂房
	1户
	碧流河西干渠西侧
	48m
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准过渡值

	
	
	洞子沟村
	15户
	碧流河西干渠西侧
	500m
	

	
	
	居民点
	13户
	洞子沟村支渠西侧
	500m
	

	
	
	坊门村
	50户
	宽沟至塘坊门村支渠北侧
	500m
	

	
	
	居民点
	35户
	宽沟至塘坊门村支渠西侧
	500m
	

	
	
	居民点
	15户
	宽沟至塘坊门村支渠南侧
	500m
	

	
	
	居民点
	6户
	皇宫村支渠西侧
	195m
	

	
	
	皇宫村
	17户
	皇宫村支渠东侧
	500m
	

	
	
	居民点
	17户
	西戈壁支渠西侧
	500m
	

	
	
	居民点
	13户
	西戈壁支渠西侧
	230m
	

	
	
	居民点
	55户
	东戈壁支渠东西两侧
	290m
	

	
	
	居民点
	28户
	东戈壁支渠东西两侧
	220m
	

	
	
	居民点
	17户
	东戈壁支渠东西两侧
	225m
	

	
	
	居民点
	13户
	东戈壁支渠东侧
	80m
	

	
	
	居民点
	11户
	东戈壁支渠东侧
	250m
	

	
	
	居民点
	26户
	东戈壁支渠西侧
	130m
	

	
	
	居民点
	32户
	东戈壁支渠西侧
	400m
	

	
	声环境
	厂房
	2户
	碧流河西干渠西侧
	48m
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准

	
	
	居民点
	13户
	宽沟至塘坊门村支渠西侧
	40m
	

	
	
	塘坊门村
	3户
	宽沟至塘坊门村支渠北侧
	50m
	

	
	
	居民点
	7户
	西戈壁支渠西侧
	50m
	

	
	
	居民点
	4户
	西戈壁支渠西侧
	50m
	

	
	
	居民点
	30户
	东戈壁支渠东西两侧
	50m
	

	
	
	居民点
	10户
	东戈壁支渠东西两侧
	50m
	

	
	
	居民点
	10户
	东戈壁支渠东西两侧
	50m
	

	
	
	居民点
	8户
	东戈壁支渠东侧
	50m
	

	
	
	居民点
	13户
	东戈壁支渠西侧
	50m
	

	
	
	居民点
	3户
	东戈壁支渠西侧
	50m
	

	
	地表水
	碧流河
	项目区
	/
	/
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	
	土壤
	渠道两侧土壤
	项目区沿线
	/
	/
	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618—2018）筛选值

	
	生态环境
	耕地、自然植被、野生动物
	项目区沿线
	/
	/
	保护区域植被、生物多样性




	评价
标准
	1． 环境质量标准
（1） 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准过渡值；
（2） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准；
（3） 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；
（4） 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618—2018）筛选值。
2． 污染物排放标准
（1）施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准昼间70dB(A），夜间55dB(A））；
（2）施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；
（3）生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。
（4）运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类声环境功能区对应的厂界噪声排放标准要求；
（5）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；
（6）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

	其他需要说明事项
	根据国家总量控制指标结合本项目所在区域的环境特征及本项目排污情况，本项目不设总量控制指标。


[bookmark: _Toc11500]四、生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk49796138]施工期生态环境影响分析
	1． 生态环境影响分析
渠道工程的产排污环节主要集中在施工期，完工后的运营期基本不产生污染物。施工中的主要环境影响可归纳为废水、废气、噪声、固体废物和生态影响五大类。
工程施工期产排污环节一览表
	环境影响
	主要影响因素
	主要染物因子
	影响性质
	影响简析

	环境空气
	扬尘
	TSP
	短期不利影响
	粒状物料的装卸、运输、堆放过程中有大量扬尘产生；施工运输车辆使用过程产生的尾气；3）土方开挖过程产生的扬尘。

	
	施工机械废气
	CO、NOx等
	
	

	
	临时拌合站废气
	粉尘
	
	临时生产区的砼拌合系统中的移动式拌合机上料会有少量颗粒物产生，要求移动式混凝土拌合机所用骨料仓封闭，砂石骨料定期洒水润湿，封闭水泥筒仓上料过程产生的粉尘采用仓顶自带袋式除尘器除尘后有组织排放，粉尘排放浓度相对较低，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中最高允许排放浓度（120mg/m3）要求，搅拌机区域同时进行洒水降尘，不会对区域环境空气质量产生大的影响。

	声环境
	施工机械噪声
	机械噪声
	短期不利影响
	工程施工过程施工机械产生的机械噪声；
运输车辆产生的交通噪声。

	
	施工运输车辆
	交通噪声
	
	

	水环境
	施工废水
	SS等
	短期不利影响
	1）施工过程产生的设备清洗废水等；
2）施工人员产生的生活污水。

	
	生活废水
	SS、BOD5、COD等
	
	

	生态环境
	施工占地水土流失，施工活动
	施工临时占地等
	短期不利影响
	工程施工占地产生的水土流失，植被、水生生态破坏等，对生态环境产生影响。

	固体废物
	施工弃渣
	弃渣等
	短期不利影响
	1）施工过程产生的弃渣及建筑垃圾；
2）施工人员产生的生活垃圾等。

	
	施工生活垃圾
	生活垃圾
	
	


本项目施工期生态影响因素主要表现为：工程施工期间的挖方、土石方临时堆放等临时占地，对建设区生态环境产生的影响。
1.1占地生态影响
本工程总占地面积27.59hm2，其中永久占地19.77hm2，包括渠道工程主体和渠系建筑物，临时占地7.82hm2，主要包括渠道工程区、渠系建筑物区施工临时占地、临时施工道路区占地和临时生产区占地。工程区占地类型为水域及水利设施用地、裸土地，未占用耕地及林地。
从工程占地性质分析，本项目为旧渠道改建及新建项目，是在原有渠道的基础上进行，渠道仍采用原来的渠线，与原有渠道相比不新增永久占地，未新增永久占地面积。项目建成后其土地的利用状况不会发生改变，仍可以保持原有的使用功能。施工场地、施工生产区的设置破坏了地表植被，导致土壤侵蚀模数相应增大，临时堆场不仅会压埋地表植被，还会形成新的水土流失区，遇到雨季则会引起较大规模的水土流失。临时用地在施工结束后，将拆除临时建筑物，建筑垃圾统一清运，清理平整后，进行景观绿化建设，播撒草籽，因此这类占地对环境的影响是暂时的。建设单位和施工单位应重视临时施工用地在工程结束后的清理和植被恢复工作，减少临时占地对生态的影响。
工程永久占地、临时占地暂时改变了土壤植被的使用功能，改变土壤结构，生产力降低。工程永久占地为水利设施用地，对于临时占地，施工期间主要采取洒水、碾压等工程措施进行防护；施工结束后，对临时设施拆除清运到就近生活垃圾填埋场堆放，对占用的土地采取平整、绿化措施。施工结束后，进行土地平整。随着环保措施的实施，临时占地的影响将会降至最低。
工程临时占地主要为施工临时工区等。经过现场调查，临时占地范围内未发现珍稀保护植物。施工期间将会使分布于占地范围内的植物群落降低，对个体造成一定的破坏，但不会影响到植物的种群繁衍。
项目区渠系周围主要以农田、道路、居民区为主，工程施工开挖、占压等活动将扰动地表，不可避免产生一定的水土流失等，但开挖、土石方施工以及工程施工道路占压范围相对于评价区域面积很小，并且施工结束后，按照生态保护措施做好生态恢复，受施工活动影响的植被会逐渐恢复。
综上所述，施工临时占地生态环境影响在做好生态恢复工作后，影响是可接受的。
1.2植被影响分析
施工期对植被的影响主要为占地范围内原有植物的剥离、清理及占压。在施工过程中，土方开挖扰动范围内植物的地上部分与根系均被清除，施工带两侧的植被由于挖掘土方的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而受到不同程度的破坏，会造成地上部分破坏甚至死亡。
本工程位于奇台县，工程区地表植被稀少，施工范围内未发现国家及地方珍稀濒危保护物种。但施工过程中仍要注意保护植被，将施工占地范围控制在设计范围之内，严禁外扩范围，减少植被破坏面积，在施工结束后伴随自然恢复，工程对植物的影响将大大减小。
综上所述，本工程的建设不会对项目区植物种类的生存和繁衍造成严重影响，不会使评价区植物群落发生变化，也不会造成某一植物物种的消失。施工结束后及时进行覆土回填，并及时清理施工建筑废弃物，恢复原有地貌，对植被的影响分析较小。
1.3野生动物影响分析
评价区内无国家和省级保护野生动物，常见动物为小型爬行类及啮齿类动物。项目施工期对动物的影响，主要是运输、施工机械噪声和人为活动，使动物受到惊扰，迫使其向项目区周边其他生态环境迁移。因此，在施工过程中应加强对施工人员活动的控制，减少对野生动物的干扰，夜间尽量减少活动；合理安排施工时间，在动物繁殖季节停止施工，减少工程建设对动物繁殖的影响。项目施工期短暂，施工结束后，野生动物生活环境很快可得到恢复，野生动物可以很快回迁。在此基础上，项目建设对野生动物的影响小。
1.5水生生态的影响
项目施工期均选择在非灌溉期，渠道内无水流通过，施工废水经沉淀处理后回用或用于场地洒水抑尘，不排入地表水体。项目施工不会对水生生态环境造成影响。
1.6水土流失影响分析
本工程建设过程中，由于施工人员践踏、机械作业等，对地表植被及土壤结构造成破坏，形成一定面积的裸地，遇到雨天将会造成水土流失，开挖的土石方将占用一定的土地，对占地范围产生扰动、植被破坏，开挖土石方堆存易发生水土流失。工程建设新增水土流失产生于以下方面：
①工程实施期间，由于场地开拓及平整地基土层的填挖、施工临时生产区、施工道路的布置等，均有可能造成原生地表植被的破坏，引发和加剧水土流失。
②临时的土方堆放被风蚀的可能性较大，若堆放或保护措施不当，将会在大风作用下产生水土流失。
从本工程建设性质来看，主体工程及其配套设施建设将扰动原地貌，改变地形地貌，破坏植被，工程建设对占地范围内的土地产生扰动，本次提出严格控制施工占地，对临时堆土采取防尘网苫盖措施，施工结束后恢复原有地貌，采取以上措施后，对项目区周边水土流失的影响不大。
1.7对土地沙化影响分析
本项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，加剧土地沙化；由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土等遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。施工期间对环境产生的影响主要为土石方挖掘、土建施工、交通运输和机械设备的安装、调试等。施工过程中，对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏，影响区域植被生长，造成土壤逐渐沙化。此外，在施工过程中，车辆行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长，甚至退化。上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。
因此施工过程中，应尽可能在有植被的地段采取人工开挖，局部降低作业带宽度，减少对植被的破坏。还需严格控制施工活动范围，严禁乱碾乱轧，避免对项目占地范围外的区域造成扰动，施工作业应分段作业，开挖的土方应分层开挖、分层堆放、分层回填，避免在大风天气作业，以免造成土壤风蚀影响。
施工结束后对场地进行清理、平整并压实，场地实施场地硬化，避免水土流失影响，严禁破坏占地范围外的植被，严禁在大风天气进行土方作业。粉状材料及临时土方等在堆场应采取覆盖防尘布，逸散性材料运输采用篷布遮盖，减少施工扬尘产生量和起沙量。针对施工机械及运输车辆，提出如下措施：施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。
2． 大气环境影响分析
（1）扬尘
在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土方的开挖、回填及建筑材料的装卸、施工垃圾的清理等；车辆经过裸露路面亦容易引起路面积尘飞扬。这类风力扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。施工现场扬尘对环境的影响状况见表4-1。
表4-1施工现场扬尘TSP对环境的污染状况单位：mg/m3
	降尘措施
	工地下风向距离

	
	20m
	50m
	100m
	150m
	200m
	250m

	无
	1.30
	0.722
	0.402
	0.311
	0.270
	0.210

	有（围金属板）
	0.824
	0.426
	0.235
	0.221
	0.215
	0.206


由表4-1可知，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，200m外TSP浓度才可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准过渡值；而在有防尘措施的情况下，影响范围降至100m范围内。抑制扬尘最简洁有效的措施是洒水。土方开挖、土方回填及建筑材料的装卸、施工垃圾的清理等产生扬尘较大的污染工序之前均采取洒水降尘后进行，施工期间对车辆行驶的路面每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%以上，并可将TSP污染距离缩小到50m的范围内。因此项目施工期间建设单位应重视施工扬尘治理，注意落实建设围栏、洒水抑尘等相应的降尘措施。尽可能将施工扬尘影响控制在施工场地范围内，以减小施工扬尘对周边的环境影响。
（2）临时堆土场扬尘环境影响分析
临时堆土场物料的种类、性质及风速与起尘量有很大关系，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大。临时堆土场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，这将产生较大的扬尘污染，会对周围环境带来一定的影响。但通过洒水可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少约70％。此外，对一些粉状材料及砂石料等采取覆盖或进仓防风措施也将有效减少扬尘污染。因此施工单位必须使用废气排放符合国家标准的机械设备和运输车辆，并加强设备、车辆的维护保养，使其始终处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以确保施工场地周围区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准过渡值要求。
（3）施工车辆尾气环境影响分析
汽车尾气中所含的有害物质主要有CO、THC、NOX等，但这些污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，影响是短期和局部的，施工结束影响也随之消失，这类废气对大气环境的影响比较小。要求施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工车辆尾气对周围环境的影响。
（4）施工机械废气环境影响分析
本项目临时电源采用柴油发电机，施工现场设置油罐。柴油发电机燃烧柴油过程中将产生CO、NOx、SO2、碳氢化合物污染物。根据有关资料介绍，每吨柴油燃烧排放有害气体量详见下表。
表4-2燃烧lt柴油排放的有害物质表
	有害物质
	SO2
	CO
	NOx
	碳氢化合物

	排放量（kg）
	3.522
	29.349
	48.263
	4.826


由于此类污染源多为无组织排放，较为分散，受自然条件的影响容易扩散，空气环境本底现状优良，具有较大的环境容量，不存在短时间集中排放的情况，废气排放量较小，对周边环境影响较小。
（5）拌合机废气环境影响分析
临时生产区的砼拌合系统中的移动式拌合机上料会有少量颗粒物产生，要求移动式混凝土拌合机所用骨料仓封闭，砂石骨料定期洒水润湿，封闭水泥筒仓上料过程产生的粉尘采用仓顶自带袋式除尘器除尘后有组织排放，粉尘排放浓度相对较低，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中最高允许排放浓度（120mg/m3）要求，搅拌机区域同时进行洒水降尘，不会对区域环境空气质量产生大的影响。
3． 废水影响分析
（1）施工废水
项目区施工废水主要为混凝土养护废水、混凝土拌合废水，主要含泥沙等污染物，除SS指标较差外，基本不含有毒物质。废水产生量较小，且呈间歇性排放，施工时在场地设置一座4m3沉淀池（尺寸2×2×1）与6m3蓄水池（2×2×1.5），经沉淀池处理后回用于施工期运输道路和施工场地抑尘洒水，废水不外排，对周围地表水体水质影响较小。
（2）生活污水
[bookmark: _Hlk534899848]施工期每天人数约40人，施工期10个月，施工人员租用当地现有房屋，施工期项目区无生活废水排放，施工场地设置临时移动厕所，方便施工人员使用，产生的粪便污水定时委托相关环卫部门处理，对项目区周围水环境产生影响程度较小。
4． 噪声影响分析
噪声源主要为施工作业机械，根据类比调查和资料分析，本项目拟采用的各类建筑施工机械产噪值如下：
表4-3主要施工机械产噪情况
	设备名称
	噪声测距（m）
	源强（dB）

	装载机
	1
	90

	平地机
	1
	90

	推土机
	1
	86

	挖掘机
	1
	84

	柴油发电机
	1
	85


本项目临近居民区施工场界安装不低于2米围挡，围挡可以起到降噪作用，降噪效果在10dB（A）。施工期噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下：


式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；
Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB；
r—预测点距离声源的距离；
r0—参考位置距离声源的距离；
距离施工机械不同距离处的声级详见表4-4。
表4-4施工机械噪声影响范围
	序号
	设备
	声功率
	不同距离噪声值（m）
	厂界噪声
限值

	
	
	
	5
	10
	20
	30
	40
	50
	昼间

	1
	装载机
	90
	76
	70
	64
	60
	58
	56
	70

	2
	平地机
	90
	76
	70
	64
	60
	58
	56
	

	3
	推土机
	86
	70
	66
	60
	56
	54
	52
	

	4
	挖掘机
	84
	70
	64
	58
	55
	52
	50
	

	5
	柴油发电机
	85
	71
	65
	59
	55
	53
	51
	


由上表可见，在仅考虑距离衰减的情况下，至各噪声源10m处，各施工阶段主要噪声源噪声影响值方能达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间标准，施工阶段应合理安排施工时间，尽可能降低施工噪声，在敏感点附近和施工运输便道敏感点附近设置警示标志和限速标志，做好施工围挡，设备选型上尽量采用低噪声设备，对于高噪声设备做好减振降噪措施，文明施工。
5． 土壤影响分析
本项目施工期主要对项目区评价范围内土壤进行临时占用，可能造成土壤结构破坏与压实，渠道开挖、清基、机械碾压等造成土壤扰动、孔隙度降低、板结、有机质下降、表层植被破坏、表土流失与肥力下降，同时开挖扰动可能造成底层含盐土层，盐分上移、表层盐渍化加重。
项目区地处干旱区，降雨少但短时暴雨强，裸露表土易风蚀、水蚀，致使养分流失、土层变薄。
施工物料混凝土、砂浆、外加剂（减水剂、引气剂）散落、废弃建材、生活垃圾若随意堆放，会局部局部污染土壤、致使pH异常，局部区域有盐化风险；
本项目施工期对土壤环境的影响主要在工程占地范围内，主要为土壤生态扰动，影响范围局限、时效短暂且可逆。项目区域土壤干旱较敏感，有原生轻度盐化特征。施工期不良影响集中在渠道轴线两侧及临时施工占地范围内，无大范围扩散等问题。各项环保措施后，可抵消施工不利影响，施工结束后土壤环境可逐步恢复，不会对区域土壤环境质量及农用地土壤功能造成持续不利影响。
6． 固体废弃物影响分析
施工期产生的固体废弃物来源为工程垃圾、渠道建筑物拆除垃圾、施工人员产生的生活垃圾。
施工过程中产生的工程垃圾、渠道建筑物拆除垃圾能回收利用的尽可能回收利用，不能回收利用的建筑垃圾和沉淀池的泥沙运往奇台县建筑垃圾填埋场处置；施工过程中各环节产生的建筑垃圾遵循分类收集、分区存放、密闭运输、规范处置的原则，在存放过程中进行防尘网苫盖等措施减少对周边环境的影响，在运输过程中采用环保土方车密闭运输，严格遵守《建筑垃圾污染控制技术规范》相关要求。剩余土方就近堆放在渠道两侧，施工完毕后用于项目区附近低洼处填平或者机耕道垫土；生活垃圾主要为施工人员日常生活产生，工程施工期人数为40人/日，按照每人每天产生0.5kg考虑，则整个施工期生活垃圾产生量为6t，由各施工单位集中袋装收集后交由环卫部门清运至奇台县生活垃圾填埋场处理。
与《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ1462-2026）符合性分析表
	规范要求
	本项目情况
	符合性

	1.建筑垃圾产生单位应减少产生量，并进行源头分类，宜进行原位利用，工程施工过程采用清洁生产技术等措施减少污染物含量，提高资源化利用率。
	本项目建筑垃圾优先现场回填，提高资源化利用率。并采取先进施工工艺，减少建筑垃圾产生量。
	符合

	2.工程施工现场设置的建筑垃圾存放点应符合JGJ/T498要求，并根据建筑垃圾类别或成分进行分区分类存放，采取防尘、防雨等措施，减少对周边环境的影响
	本项目建筑垃圾进行分区分类存放，采取防尘网苫盖等措施，减少对周边环境的影响
	符合

	3.建筑垃圾在装运过程中应避免混合，运输过程中应采取必要的防扬散、防遗撒、防渗漏、防噪声措施。
	建筑垃圾在装运过程中分类装运，运输过程中采取苫盖等必要的防扬散、防遗撒、防渗漏、防噪声措施。
	符合

	4.应根据建筑垃圾的成分和当地需求因地制宜选择资源化利用技术。
	本项目建筑垃圾主要产生途径为老旧渠道及渠系建筑物拆除，本环评提出拉至奇台县建筑垃圾填埋场，由填埋场进行统一处置。
	符合


综上所述，本项目固体废弃物得到合理地处置，建筑垃圾的处置符合《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ1462-2026）相关要求，不会对周围环境产生太大的影响。

	运营期生态环境影响分析
	本项目建设内容为渠道防渗、配套建筑物建设，属生态影响型项目，运营期无废气、废水、噪声、固废排放，营运期环境影响主要为正效应。
本项目施工混凝土为抗渗混凝土，项目建设完成后，渠道顺畅，水资源浪费的问题得到解决，不会引起该地区水文情势和水质的变化，因此本项目对渠道地下水的影响较小。
工程实施运行后，可改善项目区环境，减少沿渠水土流失，减少淤积灾害，有利于提高灌区的引水条件，提高输水效率；过水能力和抗冲能力有效提高，保障沿渠农田、道路和公共设施的安全运行；有效控制地下水位，减少下渗水量，降低土壤盐碱化程度。

	选址选线环境合理性分析
	1、防渗渠线选址的环境合理性分析
本工程渠线选址唯一，均在原渠线改建。渠道布线主要占用的裸土地，地表植被稀少，覆盖度低，并且经过区域地势相对平坦，施工过程中土方量较小。部分渠道布线紧邻碧流河，工程河段鱼类资源数量及品种极少，多为常见物种。项目本身属于生态影响类项目，项目实施对环境的主要问题集中在项目施工阶段，不利影响持续时间短暂，并且随着施工期的结束而结束。项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区，项目沿线无明显的环境制约因素，外环境关系简单。
因此防渗渠线路选址从工程占地、环境影响、成本控制、施工条件等方面综合考虑，是较为合理的。
2、施工布置方案环境合理性分析
本工程总占地面积27.59hm2，其中永久占地19.77hm2，包括渠道工程主体和渠选系建筑物，临时占地7.82hm2，主要包括渠道工程区、渠系建筑物区施工临时占地、施工道路区占地和临时生产区占地。工程区占地类型为裸土地和水域及水利设施用地，未占用耕地及林地。项目区相对平坦开阔，周围有用于搭建临时设施、施工机械设备环境停放和材料及废弃物堆放的空地。根据项目区渠道的分布、地形、地物情况，结合环境保护要求、施工组织等因素，考虑在本项目计划布置临时生产区4处包括临时砼拌合系统、加工系统、施工仓库等，总占地面积0.42hm2。施工单位租用附近的民房居住不设置施工临时生活区。
施工过程中临时产生的固废和污废水严禁进入河床，污染水环境。施工区内布设的临时房屋建筑、堆放场等严格按批准的施工红线图布设。施工期采取相应的废水、废气、固废、噪声等治理措施后，对周边环境的影响程度较小。
从工程占地、环境影响、施工条件等方面综合考虑，施工场地布置是较为合理的。
3、临时施工道路环境合理性分析
根据现场施工条件和工程需要，沿渠部分地段有简易乡村道路伴行，部分地段需专门修建施工临时道路，方能满足各类机械施工。本工程需要修筑临时施工道路5.968km，宽度为5m，简易修整，占地面积2.98hm2。施工完毕后对临时施工道路进行平整恢复。
因此，综合分析，施工道路布置对周围环境影响小。施工道路布置具有环境合理性。
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	施工期生态环境保护措施
	1． 生态保护措施
项目从避让、减缓、修复、补偿、管理方面减少施工期间对区域生态环境影响。
设计阶段
项目位于奇台县，在设计阶段优化了方案设计，对工程占地进行了调查、分析、比较，在满足工程技术标准的条件下，充分考虑了避让及减缓等减少生态影响措施，优先选择占地少、对土地扰动少的设计方案。
施工阶段
针对施工期间对施工范围内产生的生态影响，采取的具体措施如下：
（1）临时道路利用现有道路，施工车辆严格按规划的道路行驶，避免随意碾压，造成原生土壤的破坏而产生水土流失。加强施工人员环保意识的宣传工作。禁止施工人员破坏设计用地以外的植被，尤其注意保护周边耕地，严格控制临时用地。施工时采用洒水抑制扬尘，保证路面不起尘土。
（2）临时堆土采取洒水、防尘网苫盖措施，待土方回填结束后，对临时堆土场进行场地平整，在平整后的土地上进行整地并恢复植被。
（3）施工生产区在施工完成后，应予以拆除，对施工过程中产生的建筑垃圾，应进行分类收集、分类管理，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约资源；对于不能回收利用的要进行收集并在固定地点集中暂存，施工完成后及时处理，拉运至建筑垃圾填埋场填埋处置。施工生产区在施工期间主要采取洒水、碾压等工程措施进行防护。施工结束后，进行场地平整，促进表层密实，最后将表土自然覆盖于地表，播撒草籽，完成临时占地恢复。
（4）施工过程中产生大量的土方动迁，水土保持工作重点主要在合理进行土方平衡以减少对原地貌的扰动和控制施工过程中水土流失方面。经水工、施工、水保专业对土方挖填方案进行协商比选，挖方料均利用作填方料。施工前应精细做好施工组织方案，施工过程中严格按施工组织方案安排施工工序及施工分区，尽可能避免临时堆渣和土方的二次倒运，将可能造成的水土流失量减到最小。
（6）采取优质施工机械，合理规划施工作业时间，减缓施工噪声对野生动物的惊扰。
（7）为减缓施工期水土流失，施工单位通过采取优化施工方案、避开大风天气、雨季施工，在施工过程中应将土石方分层开挖，分层堆放，分层回填，以保持水土的稳定。
（8）土方临时堆存时用防尘网苫盖，生活垃圾要定点堆放及时清运，严格控制施工过程中扬尘污染，施工结束后，做到完工，料尽、场地清。
（9）禁止设置污染水体的一切活动。
（10）严禁向渠道内乱倾倒施工中产生的废物，做到定点存放，及时外运处置，避免污染。
（11）加强对施工人员环保意识教育，杜绝一切破坏植被、水质行为。
（12）施工完毕后及时进行土地平整，进行迹地恢复。对土壤、植被的恢复，遵循破坏多少，恢复多少，优先采用原生表土及乡土物种进行恢复。
通过采取上述生态保护措施，可以最大程度地降低本项目建设对生态环境的影响和破坏，恢复项目区域的生态环境。
1.1水生生态保护措施
工程施工段河道内无国家级和地方级保护鱼种和大型鱼类，施工区域及下游无鱼类三场分布。施工期扰动水体对河段内的水生生态形成惊扰，会迫使原栖息在此的动物离开工程区河段，进入其他河段栖息。但上述影响仅局限于施工期和工程区范围内，随着施工的结束，这种影响随之消失。项目施工期间无洪水下泄，由于项目施工时间较短，随着施工结束，产生的暂时性影响也随之消失。为进一步降低项目施工对水生态影响，提出以下措施：
①施工期间不得利用非施工侧河道布置施工机械、设备，禁止采挖施工范围以外河床，减少项目施工对现状河道扰动。
②及时恢复河床原貌，不得在河道内临时、永久堆置土方、砂石料，破坏河道，影响河道行洪。
③施工期间加强施工人员教育、管理，禁止破坏生态环境。
④在施工过程中禁止向河内排放污染物，常年禁止一切渔业活动。
⑤加强施工管理，强调合理有序施工，优化施工组织，同一施工段实行同向逐步推进施工，相邻施工段错开施工高峰期。
⑥本项目施工期间为枯水期，施工仅涉及渠道。
1.2对水质保护措施
在工程施工过程中应严格控制施工范围，尽量减少对河道的扰动，做好水土保持工作。施工生产废水严禁排入河道，避免对地表水污染。
1.3工程占地及土壤的保护措施
划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员、施工机械、临时占地范围，严禁随意扩大扰动范围；尽可能缩小施工作业面和减少扰动面积；以最大限度地控制地表土壤和植被的破坏程度和范围，减少地表扰动。在土方开挖施工时，应严格注意保护原有地表土壤层，按照原土层顺序回填及覆盖，做到分层开挖，分层堆放，分层回填，以利于植被自然恢复。
1.4动物保护措施
①在施工期间对施工人员和附近居民加强生态保护宣传教育，以宣传册、标志牌等形式，对施工区工作生活人员特别是施工人员及时进行宣传教育，建立生态破坏惩罚制度，严禁施工人员非法猎捕当地野生动物，禁止施工人员捕食鸟类，以减轻施工对当地动物的影响。
②根据施工总平面布置，确定施工用地范围，进行标桩划界，禁止施工人员进入非施工占地区域；非施工区严禁烟火、狩猎和垂钓等活动。禁止施工人员野外用火，把对野生动物的干扰降至最低程度。
③积极采取有效措施，降低噪音、废水等对野生动物的影响。在工程建设期间，推土机、挖掘机、打桩机等施工机械及各种运输车辆运行将产生一定强度噪音，应加强施工管理、采取遮挡消音等措施使施工噪音降到最低程度。对于施工产生的废污水，严禁随意排放。
1.5植被保护措施
①为减少施工队伍对植被和土壤的影响，要标明施工活动区，严令禁止到非施工区域活动，严禁烟火等措施。
②施工单位必须对施工人员进行环境保护法和相关法规、法律的教育，增强环境保护意识，预防火灾和乱砍林木，乱采（挖）植物的事件发生。
③施工过程中，严格限定施工的工作范围，采用彩条旗规范施工范围，严格行车路线，运输车辆不得随意驶离道路或施工便道。优化施工组织，尽量减少施工过程中动用的土石方数量，减少植被破坏量。
④施工活动应严格限定在工程设计和用地红线范围内，严禁越界使用或随意侵占林地。通过设置施工界限围栏，固定施工便道，严禁施工人员越界活动和施工机械下道行驶，尽可能减少工程施工对自然地表和植被的扰动，严格控制施工人员数量、设备和施工作业时间，避免任意扩大施工作业面。车辆、机械应在规划的道路上行驶，严禁随意行驶碾压植被，严禁破坏与项目建设无关的植被，将植被损失降至最低。业主单位制定环境管理监控的规程、措施，不定期对施工单位进行监管检查，确保生态保护成效。
⑤施工结束后，及时拆除、清理临时生产设施，各类施工迹地应进行清理，平整场地，地表利用集中堆存的表层土恢复，使扰动过的地表与周围的景观相协调。对使用完堆放表层土的地方，应进行清理，使其恢复至原貌。
⑥生态护岸采用乔灌草护坡，保留水陆生态连通性。
⑦禁止采摘和随意践踏林地植被。施工中要尽量把对林地地表植被的破坏降低到最低限度，特别要加强对重点保护植物的保护，严禁发生乱采、滥挖野生植物的行为，最大限度减少对野生植物生长环境的扰动，施工中一旦发现珍稀保护植物应就地保护或及时移植。本项目占用林地均为地方公益林地，在施工期间临时占地尽量避免占用地方公益林地，在无法避让时采用原地或异地补偿种植同类树种。
⑧加强植被恢复。对工程建设占地造成的植被损失，通过原址恢复和异地植被恢复造林措施进一步加强植被恢复。
⑨在工程施工过程中，要按照生态保护要求制定科学合理的工程施工方案，严格执行工程施工管理制度，做好工程施工管理。要规范施工过程，严格按照施工工序进行施工，防止因为赶工期和赶进度而造成人为的生态干扰和破坏。施工过程中产生的建筑垃圾、废料、废水、施工人员生活垃圾、污水应集中处理及时清运，严禁直接倾倒排放至河道、农田中，造成污染；同时应采取减小鸣笛、洒水降尘等措施，减轻施工噪音、扬尘等对环境的影响。
1.5水土保持措施
①主体工程区水土保持措施
1）工程措施
主要是施工结束后，对主体工程区项目区扰动区域进行土地平整。
2）临时措施
洒水：施工期间，为减少施工车辆拉运土方造成的水土流失，采取洒水措施降低施工期间的水土流失，每天洒水一次。
②道路工程区水土保持措施
1）工程措施
土地平整：主体工程完工后，施工后期，对施工生产施工迹地区域采取土地平整。
2）临时措施
洒水：施工期间，为减少施工车辆拉运土方造成的水土流失，采取洒水措施降低施工期间的水土流失，每天洒水一次。
限制性彩条旗：在施工期间采取彩条旗限界措施防止施工车辆的超范围扰动。
③临时堆土区水土保持措施
1）工程措施
土地平整：主体工程完工后，对施工生产施工迹地区域采取土地平整。
2）临时措施
防尘网苫盖：堆土堆放期间采取防尘网苫盖措施减少水土流失。
限制性彩条旗：在施工期间采取彩条旗限界措施防止施工车辆的超范围扰动。
④临时生产区水土保持措施
1）工程措施
土地平整：主体工程完工后，施工后期，对施工生产施工迹地区域采取土地平整。
2）临时措施
洒水：施工期间，为减少施工扬尘，采取洒水措施降低施工期间的水土流失，每天洒水一次。
限制性彩条旗：在施工期间采取彩条旗限界措施限制生产区范围扰动。
⑤管理措施
1）施工结束后，及时拆除、清理临时生产设施等各类施工迹地，平整场地，将施工产生土方及时回填于工程区，使扰动过的地表与周围的景观相协调，使其恢复至原貌。
2）挖掘的土方合理堆放，及时回填，及时恢复挖方段的植被覆盖。
3）为了保护项目区的生态，工程挖方、回填采取分左右岸、分段集中施工的原则，挖方段表层土壤可进行异地存放，及时用于已施工完毕的地段进行覆盖恢复，极大地保持施工段景观的自然性。
1.6防风固沙生态修复措施
本次评价要求建设单位严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》（2018）及《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）中有关规定，执行以下防沙治沙措施：
（1） 土方堆存过程中使用防尘网苫盖，并定期洒水抑尘。
（2） 施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。
（3） 加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。
（4） 施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，做到“工完、料尽、场清、整洁”，恢复原有生态。
（5） 合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；临时占地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实。
（6） 施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。
采取以上措施后，可防止区域土地沙化，项目建设对区域内生态环境的影响较小。
2． 大气环境保护措施
（1）施工扬尘
① 临时料场或施工出入口配备车辆清洗装置或采取其他控制措施，确保出场车辆清洁、运输不起尘。对车辆行驶比较频繁的路面以及工地上所有裸露地面应经常洒水，使其保持一定的湿度。施工现场设专人负责保洁工作，每个施工段安排1名员工对施工场地和运输车辆行驶路面进行洒水和清扫。洒水次数根据天气情况而定，原则上每天早（9:30～11:00）晚（18:30～21:00）上下班高峰期以及中（14:00～15:00）各洒水一次，当风速大于5级、夏季晴好天气每隔2个小时洒水一次。
② 工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、施工现场地面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”。施工工区地面进行硬化或压实处理，在工区面向敏感目标的方向设立简易隔离围挡，高度不低于2.5m的施工围挡，位于建成区、临近居民点的施工工区，应将围挡高度加高到3m以上。围挡应封闭严密，并结合周边环境加以修饰，保持整洁完整。
③ 尽量避免在大风（风速大于17m/s）、暴雨（24h雨强大于20mm）天气下施工。
④ 土方开挖、清运清杂垃圾等作业时，应当采取洒水、喷淋等湿法作业，存放超过48h以上的临时存放的土方、清杂垃圾应采用防尘网覆盖。风速达到5级及以上时，应暂停土方开挖、土方回填、灰土拌合、摊铺整平、路面基层清理等。因大风、空气重污染，按照相关规定停止产生扬尘污染的施工作业后采取定时洒水、覆盖等降尘措施，并对施工现场内可能被大风损坏的围挡，覆盖等措施进行巡检，及时修复。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]⑤ 加强运输车辆管理，提升车仓封闭性施工单位应加强施工区的规划管理，建筑材料的堆场（水泥、砂石等）应定点定位，并采取适当的防尘措施；开挖土方集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填或清运，减少粉尘影响时间；土方堆放时间超过48h或作回填土使用的，在施工场地内设置临时堆放场，对临时堆放场采取围挡、遮盖等防尘措施。
（2）临时拌和站生产废气
临时生产区的砼拌合系统中的移动式拌合机上料会有少量颗粒物产生，要求移动式混凝土拌合机所用骨料仓封闭，砂石骨料定期洒水润湿，封闭水泥筒仓上料过程产生的粉尘采用仓顶自带袋式除尘器除尘后有组织排放，粉尘排放浓度相对较低，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中最高允许排放浓度（120mg/m3）要求，搅拌机区域同时进行洒水降尘，不会对区域环境空气质量产生大的影响。
（3）运输车辆及作业机械尾气
①在施工机械和运输工具选择上，为控制施工废气排放对大气的污染，减少NOx污染物，施工单位应选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使用符合标准的油料或清洁能源，使其排放的废气能够达到国家标准。
②施工期间，往来车辆多为燃用柴油的大型运输车辆，尾气排放量与污染物含量均较燃用汽油车辆高，合理安排车辆运输次数与作业的时间段。
③加强施工机械和车辆的维护与保养。
④配合有关部门规划好施工期间周边道路的道路情况，避免因施工造成交通堵塞，减少交通堵塞产生的怠速尾气排放。
（4）燃油废气
施工燃油机械为无组织流动性排放，废气经稀释扩散后不会对周边空气环境产生明显影响，建议施工单位尽量采用清洁能源的机械设备。
3． 水环境保护措施
（1）施工废水
在施工区设置4m3沉淀池（尺寸2×2×1）与6m3蓄水池（2×2×1.5），工程废水排入沉淀池经过沉淀后流入蓄水池循环使用，施工期结束后及时拆除并恢复原貌。
（2）生活污水
施工人员租住于附近民房，生活污水依托已有市政管网处理，施工现场设置移动式环保厕所，定期委托相关环卫部门处置，不外排。对项目区域的环境质量影响较小。
为了减少施工期废水对环境的影响，应采取以下环境保护措施：
1.施工材料堆放时要采取遮蔽措施，防止降雨冲刷造成对地表水的污染
2.加强施工期管理，加强对运输车辆、施工机械设备定期检修保养，避免燃油、机油的跑、冒、滴、漏。
3.禁止在项目管道区域内直接冲洗运输车辆和施工机械设备。
4.施工单位文明施工，车轮清洗废水经沉淀池处理后用于项目区洒水抑尘，严禁施工废水乱排、乱流污染施工场地，禁止施工废水直接排放，污染或进入天然水体。
5.施工区内不设置生活区，施工人员就近租住各乡镇民房，产生的生活污水依托村镇民房已建污水管道排入村镇污水处理设施处理。
综上所述，施工期废水在采取以上措施处理后，不会对外环境产生明显不利影响，措施可行。
4． 声环境保护措施
施工场地内机械设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各场界噪声值较为困难，且根据施工阶段不同各个机械作业时间无法确定，因此，无法对施工机械进行叠加预测。单台施工机械约在50m以外噪声值才基本能达到施工阶段场界昼间噪声限值。
为最大限度地减少施工期噪声对环境和敏感点的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施：
（1）从源头上降低噪声源强。必须选用符合国家噪声标准的设备，尽可能选用低噪声施工机械和工艺。
（2）加强设备的维护和保养，保持设备良好运转状态，降低设备运行噪声。
（3）在距离施工作业点较近居民区段等，应设置简易挡墙或移动式围挡，隔离施工作业场地，对高噪声设备应设置隔声罩并增加阻尼金属减振器或橡胶减振垫以减少施工噪声对上述敏感点的影响。
（4）合理安排施工时间，禁止夜间（22:00~08:00）和午休时间（14:00~16:00）在敏感点集中区域进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。在居民区周围不得从事产生或者可能产生噪声污染的活动。
（5）柴油发电机降噪措施：为满足柴油发电机组运行时所需的冷却风和燃烧空气量，机房采用机械进风方式通风；进风道、排风道内安装消声器，吸收气流噪声和机械噪声；机房内设置吸声材料。
为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强施工环境管理，由环保部门实施统一的监督管理，建设单位与施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，落实各项施工噪声的控制措施和有关主管部门的要求。因此，在加强施工噪声管理之后施工噪声对周围环境影响可以接受。
5． 土壤环境保护措施
严控施工范围，按施工红线作业，严禁超范围施工和违规占地，减少土壤扰动与植被破坏。优化施工布局，规划便道、堆场等位置，避免重复扰动，减少土壤压实板结。优化施工时序，避开大风、暴雨时段，降低风蚀、水蚀风险。
施工时区分表层耕作土与深部含盐土层，不将高含盐底层土铺至地表。及时清理基坑和作业区废水，防盐分富集。土方回填分层压实，减少盐分上移，严控盐化加重风险。
定期检修施工设备，规范油料加注，不在施工现场维修作业，防止机油等泄漏。建材集中搅拌、规范取用，及时清理散落物料。施工垃圾等分类收集、集中存放，统一外运处置，防土壤点状污染。
施工结束后，拆除临时设施，清理垃圾废弃物。对板结土壤松土改良，恢复孔隙结构。结合区域特点，选耐旱、耐盐碱乡土植被覆绿，恢复植被覆盖，修复土壤生态。
6． 固体废弃物环境保护措施
施工期固体废弃物主要包括：建筑垃圾、生活垃圾、土石方、沉淀池泥沙。
（1）建筑垃圾
本项目产生建筑垃圾主要来自施工过程中产生的废混凝土块、废钢材、废包装材料等，环评建议采取如下措施：
1 分类收集：
在施工区出入口、材料堆放区、作业面设置四分类收集点，配备带标识的专用容器；施工班组设立专职环保员，负责监督建筑垃圾日产日清，建立《建筑垃圾产生台账》，记录种类、数量及去向；对废混凝土块等大块废料，要求现场破碎至粒径≤30cm后再转运，降低运输扬尘。
2 临时贮存：
场地选址避开敏感区域（距居民区≥50m，距水源地≥100m），设置在施工区下风向。不同类别垃圾分区堆放，间距≥1.5m，设置隔离挡板及分类标识牌。临时堆存时间不超过72小时，易扬尘物料覆盖阻燃防尘网，高温季节每日洒水降尘。
3 环境管理强化措施：
明确施工单位为建筑垃圾管理责任主体，缴纳环保保证金；监理单位每日巡查并填写《环保日志》，重点核查：分类合规率、贮存场地防尘措施、运输车辆密闭性。资源化利用要求废钢材、金属构件100%回收利用，破碎后的混凝土块优先用于场地硬化或路基填料。
车辆运输时，运输车辆必须做到装载适量，加盖篷布，出工地前做好外部清洗，沿途不漏洒、不飞扬；运输必须在规定的时段内进行，按指定路段行驶；
实施全封闭型施工，尽可能使施工期间的污染和影响控制在施工场地范围内，尽量减少对周围环境的影响；
施工车辆的物料运输应尽量避开敏感点的交通高峰期，并采取适当防护措施，减轻物料运输的交通压力和物料泄漏，以及可能导致的二次扬尘污染。
（2）生活垃圾
项目施工场地内设置生活垃圾桶，生活垃圾袋装收集后，定期交由奇台县环卫部门统一清运。
（3）土石方
本项目弃方主要为原渠道及渠系建筑物拆除产生的建筑垃圾，计划拉至奇台县建筑垃圾填埋场处置，其余土方全部用于渠堤培高，拆除的可利用砼建筑部分用于渠道固堤，不可利用部分运至建筑垃圾填埋场填埋处置。
为强化过程管控，需重点落实两项措施：一是建立动态清理机制，对施工现场土方及时转运或综合利用，严禁长期堆放产生扬尘污染；二是要求施工单位编制详细弃方运输处置方案，经监理及业主审批后实施，全过程接受监理单位对运输路线、处置流程及环保措施的监督核查。
（4）沉淀池泥沙
本项目沉淀池内产生的泥沙晾晒后连同建筑垃圾一同运至奇台县生活垃圾填埋场处理。

	运营期生态环境保护措施
	（1）环境保护措施
①加强宣传教育，增强居民的环境保护意识，加强项目工程管理，防火、防虫，禁止砍伐作业范围外沿线树木，禁止破坏植被。
②加强对周边区域生态环境实地监控，及时发现不良地质隐患点，采取防治措施以杜绝地质灾害的发生。
（2）生态保护措施
工程运行后，各项水土保持措施的实施将有效减少工程区的水土流失，增加项目区的绿地面积和植被覆盖率，工程区的生态环境将有一定的改善和提高。

	其他
	（1）环境管理
通过制订系统的、科学的环境管理计划，使本报告针对工程建设过程中产生的负面环境影响所提出的防治或减缓措施，在该项目的设计、施工和运营中逐步得到落实，从而使得环境建设和主体工程建设符合国家同步设计、同步实施和同步投产使用的“三同时”制度要求，为环保措施的落实及监督、项目环境保护审批及环境保护竣工验收提供依据。
通过环境管理计划的实施，将本项目对沿线环境带来的不利影响减缓到相应法规和标准限值要求之内，使工程建设的经济效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。
①建立信息沟通渠道，接受工程所在地环保主管部门的监督管理。
②成立工程环保管理机构，并制定相应的环境管理办法。
1、成立由工程建设指挥部指挥长任组长、分管领导任副组长，指挥部相关部门负责人为成员的环境保护领导小组，对整个项目的施工期环境保护管理工作负责，办事机构环境保护领导小组办公室，设在工程部；施工单位成立以项目经理为组长、项目总工为副组长，项目部各部门负责人、各施工队队长为组员的项目部环保小组，负责本单位施工标段内的环境保护工作，办事机构环保小组办公室，设在总工办；
2、根据环境影响评价成果，制定系统的、分阶段环境管理目标、方针，确定与项目建设有关单位的环境保护义务、职责和管理办法；
3、确定环境管理措施落实情况与实施效果的监督体系，制定激励和奖惩措施；
4、加强施工期环境保护知识普及和宣教活动；
5、监控、评价和改进施工期环境保护管理办法；
③落实施工期污染控制与生态保护措施，建立完善的监测结果报告制度；
④促使施工建设管理与环境管理的有机结合，为实现工程的环境管理目标提供充足的资源保证，包括合格的环境管理人员、管理和治理资金的到位等；
⑤充分利用工程支付的调节手段，将工程的环境保护工作落到实处；
⑥做好工程施工期环境保护工作文档的归档管理工作；
⑦加强工程招、投标工作中的环境保护管理。
（2）监测计划
为了监督施工过程中各种环境保护措施的实施情况及运行效果，使施工环境管理更具有针对性，必须掌握施工过程中各施工时段及每一施工区域的环境质量状况及污染物排放情况，需要开展施工区环境质量监测。监测时段包括整个施工期，监测的环境因子包括水质、大气、生态监测等。监测断面和监测点的布设以及监测频次安排应能够系统地反映施工区从施工开始到工程完建各个时期的污染源变化及施工区环境质量变化情况，监测结果应准确、及时并具有较好的代表性，以便为施工区环境建设及环境监察管理提供科学依据。根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）、《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《建筑施工场界环境噪声排放标准》等相关要求开展施工期环境监测。
1、空气环境监测计划
监测点位的布设：选取有代表性的施工生产区场界附近居民点处，拟设置大气监测点。
监测项目：TSP
监测频率：主体工程施工期1次，高峰期1次，每次监测2天。
执行标准：施工场界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关浓度限值。
2、噪声环境监测计划
监测点位选取有代表性的施工生产区临近居民区处，布设噪声监测点。
监测项目：等效连续A声级；
监测频率：主体工程施工期1次，高峰期1次，每次监测2天。
执行标准：施工场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）。
3、陆生生态环境监测
监测点位：每个施工区的施工范围内设置1个监测点。
监测项目：土壤类型及理化性质、土壤侵蚀类型及侵蚀程度等；植被类型及覆盖度、生物产量等；临时占地面积、地表扰动面积、植被损坏面积等；对野生动物的数量、种类、活动范围进行观测等。
监测频率：施工前监测一次，根据施工进度，施工高峰期监测一次。
4、施工废水与生活污水监测计划
监测点位布设：在施工废水、生活污水处理设施进出口设置监测点位，覆盖施工区域与生活区，全面掌握污水处理及水质情况。
监测项目：
1.施工废水：监测pH、SS、COD、泥沙含量。
2.生活污水：监测pH、COD、BOD₅、SS、氨氮、总磷、总氮。
监测频率：施工期由建设单位委托第三方监测机构进行一次，项目突发异常随时监测。
执行标准：污水经处理后优先回用、不外排。
（3）“三同时”制度
根据《建设项目环境保护“三同时”管理办法》，工程建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。建设项目与“三同时”污染防治措施业主必须自主验收合格后才能正式投入运行。防治污染的设施不得擅自拆除或闲置。
环保“三同时”竣工验收见表5-4。
表5-4“三同时”环保竣工验收内容
	序号
	验收调查项目
	竣工环境保护验收调查内容

	1
	相关批复文件
	项目是否取得核准文件，相关批复文件是否齐备，项目是否具备开工条件。

	2
	工程建设与规划的相符性
	本项目的建设是否符合相关规划要求。

	3
	工程建设内容与环评的相符性
	与环评报告及环评报告批复对比，若工程的场址、建设规模发生变更，应就变更情况以及变更原因进行说明。

	4
	敏感目标调查
	调查工程周围生态影响评价范围内环境敏感区的分布情况；对比环评报告，说明生态保护目标的变化情况以及原因。

	5
	施工期环保措施落实情况
	调查工程施工期废气处理措施；施工期废水处理措施；施工期固废处理处置方式，调查工程施工临时占地恢复情况及效果；分析采取相关措施的有效性及存在问题，针对存在问题提出整改、补救措施与建议。

	6
	噪声
	核查噪声是否满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类声环境功能区对应的厂界噪声排放标准要求，如有超标，提出处置措施。

	7
	固体废物
	项目区建筑垃圾及固废是否按照处置；生活垃圾是否处置。

	8
	生态环境
	调查工程采取的生态保护措施的实施效果；列表说明工程实际占地变化情况，明确占地性质、占地位置、用途、临时占地恢复措施和恢复效果。根据上述调查结果，对存在的问题分析原因，并从保护、恢复、补偿、建设等方面提出具有操作性的补偿措施与建议。

	9
	环境保护
	环境管理、环境监测落实情况；环保投资资金是否到位，工程所在区域各级生态环境主管部门是否收到相关环保投诉，投诉原因及处理结果。

	10
	环保设备清单核查
	统计本项目噪声防控、固废收集、防渗、防护等环保设施及生产设备清单，核实设备型号、数量、安装位置、运行工况；核查环保设施是否按环评要求同步安装、同步投入使用，落实“三同时”制度。

	11
	环保组织机构及人员配置
	核查项目环境保护管理组织机构设置情况，明确专职或兼职环保管理人员配置数量、岗位职责；建立环保管理制度、巡检制度、危废管理制度，确保运营期环保管理工作常态化、规范化运行。




	环保投资
	本项目总投资为11652万元，环保投资174.6万元，占总投资1.5%。项目环保投资详情见表5-5。
表5-5项目环保投资一览表
	[bookmark: _Hlk106273803]类别
	污染源
	污染物
	处理措施
	环境效益
	投资
（万元）

	废气
	施工扬尘
	颗粒物
	原材料堆放区进行苫盖、围挡等，
施工区域及运输道路要做到每天用洒水车至少洒水2～3次；运输过程物料遮盖密闭。拌合机的骨料仓封闭，砂石骨料定期洒水润湿，上料过程产生的粉尘采用仓顶自带袋式除尘器。
	减缓施工期扬尘对环境空气的污染
	12.8

	
	燃油设备及发电机燃油废气
	尾气
	选用符合排放标准的施工机械和车辆，选择合格优质、污染小的油品作为燃料，加强车辆和机械设备维护保养
	
	

	废水
	生活污水
	COD、SS、NH3-N
	依托附近村庄现有设施
	不外排，避免水体污染
	20

	
	设备（车辆）冲洗废水
	SS
	经沉淀池沉淀后用于施工道路泼洒抑尘
	
	

	
	混凝土养护废水
	SS
	自然蒸发
	
	

	噪声
	施工期
	噪声
	加强管理，安装减震装置，选择低噪声施工设备；合理安排施工时间
	减缓对沿线声环境敏感点影响
	24

	固体废物
	生活垃圾
	工区设置生活垃圾箱用于集中收集生活垃圾，由当地环卫处统一定期运至所在城市垃圾填埋场进行安全填埋。
	减缓固体废物对环境污染
	8.5

	
	建筑垃圾
	施工过程中和施工结束后应由施工方将不可利用施工垃圾运送至当地环保部门指定的建筑垃圾填埋场。
	
	

	生态环境
	植被恢复
	对临时设施拆除，临时占地进行土地平整后用原表土覆盖，并进行植被恢复，采用播撒草种和自然恢复结合的方式，避免水土流失和风蚀沙化
	工程占地得到恢复、减轻生态影响
	101.8

	其他
	综合整治、场地平整并恢复原地貌，水土保持、生态恢复、竣工验收环境管理、环境监测等。
	减轻工程对环境的影响
	7.5

	合计
	174.6






[bookmark: _Toc30688][bookmark: _Toc16768]六、生态环境保护措施监督检查清单
	[bookmark: _Toc10332]内容
  
[bookmark: _Toc2629]要素
	[bookmark: _Toc23984]施工期
	[bookmark: _Toc17453]运营期

	
	[bookmark: _Toc18917]环境保护措施
	[bookmark: _Toc15071]验收要求
	[bookmark: _Toc6271]环境保护
措施
	[bookmark: _Toc2344]验收要求

	陆生生态
	严格控制施工面积、规划行驶路线、减少植被破坏、场地平整、施工结束后拆除建构筑物、植被恢复；合理计划施工期、施工时间
	控制施工占地、场地平整、施工结束后拆除建构筑物、植被恢复；合理计划施工期、施工时间
	/
	/

	水生生态
	不得利用非施工侧河道布置施工机械、设备，禁止采挖施工范围以外河床；及时恢复河床原貌；禁止捕捞；禁止向河内排放污染物
	河流水生生态环境得到恢复
	/
	/

	地表水环境
	本项目生活区租用民房，排水依托民房现有排水设施，故本项目不在施工现场设置生活区；混凝土搅拌系统废水及车辆冲洗废水经沉淀池处理后，用于施工生产和洒水抑尘；施工现场设置移动环保卫生间，定期委托相关环卫部门收集处置，不外排。
	落实相关措施，废水无乱排现象。
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	选用低噪声设备，加强设备维护与管理，合理布置施工场地，文明施工；村庄段施工设置简易挡墙或移动式围挡。
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，无扰民现象。
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	洒水降尘，土石方临时堆放覆盖防尘网，避免大风天气施工，加盖篷布、控制车速，设置围挡。
	洒水降尘、覆盖等措施落实到位，无投诉现象。
	/
	/

	固体废物
	本项目无弃土；建筑垃圾应进行分类收集、分类管理，能够回收利用的尽量回收综合利用；对于不能回收利用的收集后送县建筑垃圾填埋场填埋处置；本项目生活垃圾收集后运至县生活垃圾填埋场。
	[bookmark: _GoBack]建筑垃圾、弃土以及生活垃圾，无乱堆、乱丢、乱弃现象。
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	/
	/

	环境监测
	TSP、PM10监测
	《大气污染物综合
排放标准》
GB16297-1996
	/
	/

	
	噪声监测
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	
	

	
	生态环境监测
	场地恢复及植被恢复情况较好
	
	

	其他
	/
	/
	/
	/




[bookmark: _Toc29925][bookmark: _Toc5988]七、结论
	本项目符合国家产业政策、“三线一单”、生态保护红线及相关规划要求；施工期环境影响短期、可控，落实各项环保措施后可满足排放标准；运营期无污染物排放，且具有节水、减蚀、控盐、保土等生态正效益，从环保角度来看，本项目的建设是可行的。
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