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[bookmark: _Toc17568][bookmark: _Toc29721]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	奇台县老奇台镇老干渠上游段提升改造项目

	项目代码
	2511-652325-19-01-145255

	建设单位联系人
	李剑
	联系方式
	13040505954

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县老奇台镇

	地理坐标
	老干渠起点坐标：89°50′35.354″,43°40′39.639″，
老干渠终点坐标：89°52′38.347″,43°47′39.432″。

	建设项目
行业类别
	五十一、水利，125灌区工程（其他）（不含高标准农田、滴灌等节水改造工程）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	永久占地：17.1947hm2
临时占地：2.047hm2
渠线长度：14.336km

	建设性质
	☑新建（迁建）
☑改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	奇台县发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	奇发改项目〔2025〕135号

	总投资（万元）
	2900
	环保投资
（万元）
	55.3

	环保投资占比（%）
	1.91
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	否
□是：

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	[bookmark: _Hlk56690880]项目前期进展
	2025年11月24日取得奇台县发展和改革委员会文件（奇发改项目〔2025〕135号）关于奇台县老奇台镇老干渠上游段提升改造项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复；
2026年5月奇台县水利工程建设管理中心委托我公司进行本环境影响报告表的编制工作。

	其他符合性分析
	1． 与产业政策的符合性分析
根据国家发展和改革委员会发布的关于修改《产业结构调整指导目录（2024年本）》的决定，本项目属于鼓励类“二、水利2．节水供水工程中的灌区及配套设施建设、改造”，2025年11月24日，本项目已取得奇台县发展和改革委员会出具的《关于奇台县老奇台镇老干渠上游段提升改造项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（奇发改项目〔2025〕135号），同意本项目建设，项目建设符合国家产业政策。
2． 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析
《新疆生态环境保护“十四五”规划》深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚持绿水青山就是金山银山的理念，把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，坚定走生态优先、绿色发展之路，健全生态环境保护机制，加强生态环境保护建设，统筹综合治理、系统治理、源头治理，推进山水林田湖草沙一体化保护和修复，坚决遏制“两高”项目盲目发展，坚决守住生态保护红线，加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化，建立健全绿色低碳循环发展经济体系，推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型，让大美新疆天更蓝、山更绿、水更清。
本项目为防渗渠改建项目，项目建成后不产生废水、废气、固废等污染物，不属于高能耗、高污染的项目。项目建成运行后项目的实施可减少沿渠水土流失，减少淤积灾害，有利于改善灌区的引水条件，提高输水效率；有效提高过水能力和抗冲能力，保障沿渠农田、道路和公共设施的安全运行；有效控制地下水位及土壤盐碱化程度。因此本项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求。
3． 与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析
根据《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》要求，在全面建成小康社会的基础上，综合考虑昌吉回族自治州生态环境保护现阶段的特点和“十四五”期间经济社会发展趋势，“十四五”期间生态环境保护目标设定为：“十四五”时期，昌吉州生态环境质量得到持续改善。全州PM2.5、PM10浓度持续下降，空气质量稳步提升，严重污染天气持续减少；水环境质量持续改善，水生态建设得到加强；土壤安全利用水平稳中求进；固体废物与化学品环境风险防控能力明显增强，环境风险有效控制；主要污染物排放总量持续减少，有效控制温室气体排放；生态系统质量和稳定性进一步提升，社会经济发展与生态环境保护进一步融合，生态环境治理体系与治理能力现代化迈出重大步伐，治理效能得到新提升，生态文明建设实现新进步，蓝天白云、清水绿岸、良田沃土成为美丽昌吉的鲜明特征，人民群众生态环境获得感、幸福感、安全感进一步提升。坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的发展思路，强化水资源承载能力刚性约束，大力推进农业、工业、城镇等领域节水。严守水资源管理“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，健全州、县（市）、乡（镇）三级行政区用水总量和用水强度控制指标体系，规范农业灌溉用水定额管理，严格执行国家、自治区和行业用水定额标准，强化节水约束性指标管理。建立差异化的水资源政策导向。
本项目为防渗渠改建项目，项目建成后不产生废水、废气、固废等污染物，不属于高能耗、高污染的项目。项目建成运行后项目的实施可减少沿渠水土流失，减少淤积灾害，有利于改善灌区的引水条件，提高输水效率；有效提高过水能力和抗冲能力，保障沿渠农田、道路和公共设施的安全运行；有效控制地下水位及土壤盐碱化程度。因此本项目符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》要求。
4． 与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的符合性分析
根据主体功能区开发的理念，结合新疆独特的自然地理状况和新时期跨越式发展的需要，《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》将新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，包括国家和自治区两个层面（其中，国家层面主体功能区是《全国主体功能区规划》从我国战略全局出发划定的，自治区层面主体功能区是按要求在国家层面以外的区域划定的）。
重点开发、限制开发和禁止开发三类主体功能区，是基于不同区域的资源环境承载能力、现有开发强度和未来发展潜力，以是否适宜或如何进行大规模、高强度的工业化城镇化开发为基准划分的。新疆主体功能区划中，重点开发区域和限制开发区域覆盖国土全域，而禁止开发区域镶嵌于重点开发区域或限制开发区域内。
项目位于国家级农产品主产区，在全面提升农产品主产区发展水平的同时，从确保新疆及国家粮食安全和食物安全的大局出发，充分发挥各地比较优势，促进农业向区域化、标准化、规模化、产业化方向发展，加强农产品粮食和加工原料供给主导功能，提升农业综合生产能力和整体竞争力，推进粮食、棉花、特色林果和畜牧业发展，重点建设以“天北与天南两带”为主体的国家级农产品主产区。
本次改造灌渠主要进行防渗，实施后可减少沿渠水土流失，减少淤积灾害，有利于提高灌区的引水条件，提高输水效率；过水能力和抗冲能力有效提高，保障沿渠农田、道路和公共设施的安全运行；有效控制地下水位及土壤盐碱化程度。项目的建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区划》的要求。
5． 与《新疆生态功能区划》的符合性分析
根据生态功能区划的原则和全国的区划方案，新疆的生态功能区划采用生态区、生态亚区、生态功能区三级分区系统。根据地貌特点、温湿状况和典型生态系统类型，生态系统类型与生态系统服务功能类型、生态服务功能重要性和生态环境敏感性，新疆全境共划分出76个生态功能区。
根据《新疆生态功能区划》，本项目属于Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区—Ⅱ5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区—28. 阜康—木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区。保护措施是节水灌溉、草场休牧、对坡耕地和沙化土地实施退耕还林（草），在水源无保障、植被稀少、生态脆弱地带禁止开荒，加强农田投入品的使用管理。
本次改造灌渠主要进行防渗，实施后可减少沿渠水土流失，减少淤积灾害，有利于提高灌区的引水条件，提高输水效率；过水能力和抗冲能力有效提高，保障沿渠农田、道路和公共设施的安全运行；有效控制地下水位及土壤盐碱化程度。项目建设符合《新疆生态功能区划》要求。
6． 与“三线一单”的符合性分析
根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”约束。
（1）生态保护红线
根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案（2023调整方案）要求，生态保护红线按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。该项目在原河道管理范围内，不新增水利设施用地，经核实，项目区周围无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，本项目不涉及生态红线区域，符合生态红线保护要求，不会导致辖区内生态服务功能下降。
（2）环境质量底线
根据大气环境现状调查，项目区属于大气达标区，本工程为灌区工程，采取了有效的污染防治措施，可确保污染得到有效控制，不会对周围大气环境产生明显影响。
（3）资源利用上限
工程建设过程中会消耗电能，不新增水利设施用地。本工程仅对原有渠道进行防渗衬砌，不会改变区域灌区面积，不会新增灌区水资源用量，不会突破区域水资源利用上线，项目建设资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合区域资源利用要求。
（4）生态环境准入清单
本项目为防渗渠改建工程，属于生态影响类项目，项目的实施可减少沿渠水土流失，减少淤积灾害，有利于提高灌区的引水条件，提高输水效率；过水能力和抗冲能力有效提高，保障沿渠农田、道路和公共设施的安全运行；有效控制地下水位及土壤盐碱化程度。项目施工过程中施工人员租住附近的民宅，运营期没有污染物排放。项目属于一般管控单元，符合生态环境准入清单。
综上所述，经过与“三线一单”进行对照后，项目符合环境质量底线要求、未涉及资源利用上线、符合生态环境准入清单。
7． 与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析
（1）环境管控单元划分
根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》及《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》，自治区共划定1777个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元925个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元713个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元139个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。
表1-1《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析
	管控维度
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	A.1空间布局约束
	A1.1禁止开发建设的活动
	[A1.1-1]禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目
	符合

	
	
	A1.1-3禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。
	项目评价范围内不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地。
	符合

	
	
	A1.1-4禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
	
	符合

	
	
	A1.1-6禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	项目为生态影响类项目，不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	符合

	
	A1.2限制开发建设的活动
	A1.2-1严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
	项目的实施有利于提高流域灌溉水利用系数。
	符合

	
	
	A1.2-2建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
	项目不占用永久基本农田，项目建设有利于提高流域灌溉水利用系数。
	符合

	
	
	A1.2-5严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。
	项目不占用自然保护地
	符合

	A.1空间布局约束
	A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求
	A1.3-1任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。
	项目评价范围内不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地等，属于生态影响类项目，不涉及工业污染。
	符合

	
	
	A1.3-2对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。
	本项目为鼓励类项目，不属于严重污染水环境的项目
	符合

	
	A1.4其他布局要求
	A1.4-1一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
	本项目符合自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划等要求
	符合

	A.2污染物排放控制
	A2.1污染物削减/替代要求
	A2.1-1新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
	本项目属于生态影响类项目，不设总量控制指标，不涉及污染物削减/替代。
	符合

	
	
	A2.1-3促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
	
	符合

	A.2污染物排放控制
	A2.2污染控制措施要求
	A2.2-3强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氨燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。
	本项目属生态影响类项目，主要环境空气污染为施工期影响，主要是施工场地扬尘，施工机械废气和车辆运输废气等。采取洒水抑尘、分段施工、进出场车辆遮盖、起尘物料洒水降尘、运输车辆限载、限速、场地围挡等环境保护措施后，可以将影响降到最低，且影响会随着施工的结束而消失。运营期无废气。
	符合

	
	
	A2.2-4 强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。
	本项目为防渗渠改建工程
	符合

	A.3环境风险防控
	A3.1人居环境要求
	A3.1-2对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联控机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。
	本项目生活区租用东塘村村民房，排水依托民房现有排水设施，故本项目不在施工现场设置生活区；施工期混凝土拌合废水经沉淀池处理后排入蓄水池内，上清液用于施工生产和洒水；车辆及设备冲洗的废水经沉淀池处理后，上清液用于施工生产和洒水降尘；项目施工期产生的扬尘、废水和固废均能得到妥善处理，运营期无污染物排放，不涉及风险防控。
	符合

	A.3环境风险防控
	A3.2联防联控要求
	A3.2-3加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。
	施工扬尘采取洒水抑尘、分段施工、进出场车辆苫盖；选择符合排放标准的施工机械，加强车辆及机械设备维护保养，减少尾气排放。噪声采取加强管理、优化施工方案、采用低噪声设备，合理安排施工时间。弃方均综合利用，全部渠道培后利用，建筑垃圾应进行分类收集、分类管理，能够回收利用的尽量回收综合利用，对于不能回收利用的收集后送县建筑垃圾填埋场填埋处置；生活垃圾统一收集，交由当地环卫部门处理；沉淀池产生的泥沙在施工结束后统一拉至奇台县建筑垃圾填埋场处置。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，污染物对周围环境和环境保护目标造成的影响较小。
	符合

	A.3环境风险防控
	A3.2联防联控要求
	A3.2-5强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
	为保证本工程环境保护工作的顺利实施和长期进行，保持区域生态系统的良性发展，提出环境管理方面的制度和建议：①在该工程施工方案中应有环境保护的条款，施工方应严格执行设计和环境影响评价中提出的影响防治措施；②认真贯彻国家和地方有关环境保护的方针、政策、法规、条例，接受上级部门的工作指导、管理和各级环保机构的监督；执行环保法规，落实环境影响评价、设计与环保工作计划中的每一项环保措施；③加强施工单位人员的环保教育，按照环保要求文明施工、规范作业；④环境管理机构人员应对施工活动进行全过程环境监督，以保证施工期环境保护措施的全面落实。
	符合

	A.4资源利用要求
	A4.1水资源
	A4.1-1自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。
	项目的实施有利于节约水资源。
	符合

	
	A4.2土地资源
	A4.2-1土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制土地资源指标内
	项目新增占用土地资源消耗少，项目总体上不会突破资源利用上限，符合土地资源控制要求。
	符合

	
	A4.3能源利用
	A4.3-1单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标
	不涉及
	符合

	
	A4.4禁燃区要求
	A4.4-1在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。
	不涉及
	符合

	
	A4.5
资源综合利用
	A4.5-1加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
	本项目固体废物为多余土方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。弃方均综合利用，全部渠道回填后利用；建筑垃圾应进行分类收集、分类管理，能够回收利用的尽量回收综合利用，对于不能回收利用的收集后送县建筑垃圾填埋场填埋处置；生活垃圾统一收集，交由奇台县生活垃圾填埋场处理；沉淀池产生的泥沙在施工结束后统一拉至奇台县建筑垃圾填埋场处置。
	符合


项目符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）文件的要求。
（2）《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析
按照《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌－博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区。
根据管控方案，北疆北部片区重点阿尔泰山、准噶尔西部山地等水源涵养功能和生物多样性功能维护；伊犁河谷片区重点维护伊犁河上游山区水源涵养功能和生物多样性保护；克奎乌—博州片区执行大气污染物特别排放限值，生物多样性维护和荒漠化防治；乌昌石片区大气污染治理，建成区及周边敏感区域不再布局建设煤化工、电解铝等新增产能项目；吐哈片区荒漠化防治和水资源利用率提升；天山南坡片区塔里木盆地北缘荒漠化防治，保障生态用水和博斯腾湖综合治理；南疆三地州片区绿洲边缘地区生态防护林建设和水土资源利用效率。
本项目位于昌吉州奇台县，属乌昌石片区，项目对原有渠道采取现浇砼压顶板防渗处理，建成后可减少沿渠水土流失，减少淤积灾害，有利于提高灌区的引水条件，提高输水效率；过水能力和抗冲能力有效提高，保障沿渠农田、道路和公共设施的安全运行；有效控制地下水位及土壤盐碱化程度，且运营期不产生污染物。因此项目建设符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》。
（3） 与昌吉州“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单（2023版）符合性分析
昌吉回族自治州共划分119个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。
本项目位于昌吉回族自治州奇台县老奇台镇，通过对比昌吉回族自治州环境管控单元发布图及昌吉回族自治州生态环境准入清单，本项目属于奇台县一般管控单元（ZH65232530001），本项目与该清单的符合性见表1-2
表1-2项目与昌吉州“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单符合性分析一览表
	管控单元
	管控维度
	管控内容
	项目概况
	符合性

	奇台县一般管控单元，环境管控单元编码：ZH65232530001
	空间布局约束
	1、执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4A7.1）。
	本项目进行渠道防渗改建，为民生工程，不属于高污染、高风险污染类工业项目
	符合

	
	污染物排放管控
	1、执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4A7.2）。
	本项目渠道防渗改建工程，沿现状渠线进行防渗新建及改建，施工期将对渠道沿线大气环境造成一定程度的不利影响，但随着施工的结束，影响也就消除。运营期无污染产生。
	符合

	
	环境风险防控
	1、执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4A7.3）。
	项目不涉及饮用水水源地。
	符合

	
	资源利用效率
	1、执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4A7.4）。
	本次新建及改造灌渠主要进行防渗，提高灌溉水利用效率。
	符合


综上所述，本项目与昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单是相符的。项目与昌吉回族自治州环境管控分布图的位置关系图详见附图2。
（4） 《第六师五家渠市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析
本项目防渗渠部分位于五家渠奇台农场，根据关于印发《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（新兵发〔2021〕16号），本项目属于奇台农场一般管控单元（ZH65761330001），本项目所在环境管控单元管控要求详见表1-3。
表1-3项目与第六师五家渠市“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析一览表
	管控单元
	管控维度
	管控内容
	项目概况
	符合性

	奇台农场一般管控单元，环境管控单元编码：ZH65761330001
	空间布局约束
	（1）执行师市空间布局约束总体管控要求。
	本项目进行渠道防渗改建，为民生工程，不属于高污染、高风险污染类工业项目
	符合

	
	污染物排放管控
	（1）在连队建设符合本地特点的小型污水处理站，同时新建污水管网、完善污水收集系统，将污泥运送到团场统一处理。加强生活垃圾处理。加强改厕与生活污水治理的有效衔接。（2）合理使用化肥农药，鼓励使用配方肥。加强废弃农膜回收利用，提高农膜质量，严厉打击违法生产和销售不合格农膜的行为。
	本项目渠道防渗工程，沿现状渠线进行新建及改建，施工期将对渠道沿线大气环境造成一定程度的不利影响，但随着施工的结束，影响也就消除。运营期无污染产生。
	符合

	
	环境风险防控
	（1）对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒。
	项目不涉及耕地。
	符合

	
	资源利用效率
	（1）推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量。（2）加强城镇节水，禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备，加快城镇老旧供水管网更新改造，开展节水型城市创建活动。
	本次新建及改造灌渠主要进行防渗，提高灌溉水利用效率。
	符合


综上所述，本项目与第六师五家渠市“三线一单”生态环境分区管控方案是相符的。项目与第六师五家渠市环境管控分布图的位置关系图详见下图。
[image: d15ad8d1e6fe95275b4a838038712b3c]
图1-1项目在新疆维吾尔自治区“三线一单”信息应用平台查询结果
[image: 8ade37b2fcb671f6573d3233bd8e1414]图1-2项目在兵团生态环境分区管控信息平台查询结果
8． 与“水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件”相关政策符合性分析
根据2018年7月21日环境保护部办公厅印发的《水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》，本项目与其符合性分析见表1-4。
表1-4水利建设项目环境影响评价文件审批原则符合性对照表
	序号
	水利工程环境影响评价文件审批原则相关要求
	本工程
	符合性

	1
	第二条 项目符合生态环境及资源相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水（环境）功能区划、水污染防治规划、生态环境保护规划等相协调，项目开发任务、供水量、供水范围和对象、灌区规模、种植结构等主要内容总体符合流域区域综合规划、水资源规划、灌区规划、农业生产规划、节水规划等相关规划及规划环评要求。
项目水资源开发利用符合以水定产、以水定地原则，未超出流域区域水资源利用上限，灌溉定额、灌溉用水保证率、灌溉水有效利用系数满足流域区域用水效率控制要求。
	本项目为防渗渠新建及改建工程，项目符合相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划相协调，项目区不涉及敏感保护区，项目占地为水利设施用地、裸土地，没有改变其用地性质，基本符合生态功能区划。
	符合

	2
	第三条 项目选址选线、取（蓄）水工程淹没、施工布置等不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区、重要湿地等环境敏感区的保护要求相协调。
	本项目为防渗渠新建及改建工程，改善配水、用水条件的同时大幅度改善人居环境状况，有利于进一步提高灌区农业生产力。项目不涉及敏感保护区，运营期不产生污染物，项目占地均为水利设施用地和荒地。
	符合

	3
	第四条项目取（蓄）水造成河、湖或水库水文情势改变且带来不利影响的，统筹考虑了上、下游河道水环境、水生生态、景观、湿地等生态用水及生产、生活用水需求，提出了优化取水方案、泄放生态流量、实施在线监控等措施。通过节水、置换等措施获得供水水量的，用水方式和规模具有环境合理性和可行性。采取上述措施后，未造成河道脱水，河道生态环境及生产、生活用水需求能够得到满足。
	本项目为防渗渠新建及改建工程，工程实施不会改变水动力条件或水文过程，不改变其用地性质。
	符合

	4
	第五条项目取（蓄）水、输水或灌溉造成周边区域地下水位变化，引起土壤潜育化、沼泽化、盐碱化、沙化或植被退化演替等次生环境问题或造成居民水井、泉水位下降影响居民用水安全的，提出了优化取（蓄）水方案及灌溉方式、渠道防渗、截水导排、生态修复或保障居民供水等措施。灌区土壤存在重金属污染等威胁农产品质量安全问题的，按照土壤环境管理的有关要求，提出了农艺调控、种植结构优化、耕地污染修复、灌溉水源调整或休耕等措施。采取上述措施后，对地下水、土壤和植被的次生环境影响能够得到缓解和控制，居民用水和农产品质量安全能够得到保障。
	本项目为防渗渠改建，项目的实施可减少沿渠水土流失，减少淤积灾害，有利于提高灌区的引水条件，提高输水效率；有效控制地下水位及土壤盐碱化程度。项目施工期避开暴雨洪水季节，项目区无鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境，项目建设 不会对物种多样性及资源量等产生不利影响。
	符合

	5
	第六条项目取（输）水水质、水温满足灌溉水质和农作物生长要求。项目灌区农药化肥施用以及灌溉退水等对水环境造成污染的，提出了测土配方施肥、水肥一体化、控制农药与化肥施用种类及数量，以及建设生态沟渠、人工湿地、污水净化塘等措施。
	本项目为防渗渠改建工程，不涉及农药化肥的使用。
	符合

	6
	第七条项目对湿地、陆生生态系统及珍稀保护陆生动植物造成不利影响的，提出了优化工程设计、合理安排工期、建设或保留动物迁移通道、异地保护，就地保护、生态修复等措施。可能引起灌区及周边土地退化的，提出了轮作、休耕等措施。项目对水生生态系统及鱼类等造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度、拦河闸坝建设过鱼设施、引水渠首设置拦鱼设施、栖息地保护修复、增殖放流等措施。项目对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。
	本项目为防渗渠新建及改建工程，占地为水利设施用地和裸土地。本工程施工期间没有灌溉任务，不需要施工导流，施工产生的废水妥善处理，不外排，固体废物及时清运，妥善处置。项目施工期短，不会对周边生态造成不利影响。施工作业完成后对临时占地进行土地平整、植被恢复，项目对景观产生的影响较小。
	符合

	7
	第八条项目移民安置、专业项目改复建等工程建设方式和选址具有环境合理性，提出了生态保护和污染防治措施。另行立项的，提出了单独开展环境影响评价要求。
	本项目不涉及移民安置。
	符合

	8
	第九条 项目施工组织方案具有环境合理性，对主体工程区、料场、弃土（渣）场、施工道路等施工区域提出了水土流失防治、生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，提出了施工期废（污）水、施工机械车辆尾气、扬尘、噪声、固体废物等防治措施。
	项目施工扬尘采取洒水抑尘、分段施工、进出场车辆苫盖等措施；选择符合排放标准的施工机械，加强车辆及机械设备维护保养，减少尾气排放；临时拌和机的骨料仓封闭，砂石骨料定期洒水润湿，上料过程产生的粉尘采用仓顶自带袋式除尘器除尘后有组织排放。施工人员的生活污水依托村镇民房已建污水管道排入村镇污水处理设施处理；施工区设立的移动环保厕所产生的粪便污水，定时清运至村镇污水处理设施处理；施工期的设备冲洗废水经沉淀池沉淀后用于施工区泼洒抑尘。噪声采取加强管理、优化施工方案、采用低噪声设备，避免高噪声设备夜间施工等措施。建筑垃圾、渠道建筑物拆除物能回收利用的尽可能回收利用，不能回收利用的建筑垃圾和沉淀池泥沙运往就近的建筑垃圾填埋场处置；弃方就近堆放在渠道两侧，施工完毕后用于项目区渠堤培高；施工人员所产生的生活垃圾收集后由环卫部门统一清运至奇台县生活垃圾填埋场填埋处理。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，对周围环境和敏感保护目标造成的影响较小。
	符合

	9
	第十条项目存在外来物种入侵以及灌溉水质污染等环境风险的，提出了针对性的环境风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。
	项目运营期不产生污染物，不会对河流水质产生污染、富营养化和外来物种入侵。
	符合

	10
	第十一条改、扩建或依托现有工程的项目，在全面梳理与项目有关的现有工程环境问题的基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。
	项目原有渠道未进行防渗，灌区水利用系数总体偏低，水资源浪费严重，且易对支渠、斗渠造成淤积危害，导致渠道翻水、淤积的现象经常发生。现对本项目渠道进行防渗新建及改建，提高水资源的利用率，减少渠道损失水量。
	符合


由上表可知，本项目符合《水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》的相关要求。
9． 与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》相关政策符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》要求，各级人民政府应当转变经济发展方式，调整优化产业结构、能源结构、交通运输结构和用地结构，推进循环经济和清洁生产，从源头上减少大气污染物的产生和排放。未达到国家大气环境质量标准的城市人民政府应当按照国家和自治区大气污染防治目标要求，及时编制大气环境质量限期达标规划，并制定大气污染防治年度实施计划，采取严格的大气污染控制措施，确保按期达到大气环境质量标准。自治区人民政府按照国家规定，控制或者削减自治区的重点大气污染物排放总量。自治区人民政府可以根据大气环境质量状况和大气污染防治工作需要，对国家重点大气污染物之外的其他大气污染物排放实行总量控制或者削减。
推进城市建成区、工业园区实行集中供热，使用清洁燃料。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建燃煤供热锅炉。禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施。向大气排放恶臭气体的排污单位、垃圾处置场、污水处理厂，应当设置合理的防护距离，安装净化装置或者采取其他措施，防止恶臭气体排放。
本项目为防渗渠改建工程，项目建成后不产生废水、废气固废等污染物，不属于高能耗、高污染的项目。项目的实施有利于改善项目区环境，减少沿渠水土流失，减少淤积灾害，有利于提高灌区的引水条件，提高输水效率；过水能力和抗冲能力有效提高，保障沿渠农田、道路和公共设施的安全运行；有效控制地下水位及土壤盐碱化程度；沿渠绿化带的建设能美化周围环境，改善当地景观。因此本项目符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》要求。
10． 《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》自然资规〔2021〕2号）符合性分析
表1-5《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号符合性分析表
	通知要求
	本项目情况
	符合性

	1.建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少占多少、尽量不占或者少占耕地。使用后土地复垦难度较大的临时用地要严格控制占用耕地。铁路、公路等单独选址建设项目，应科学组织施工，节约集约使用临时用地。制梁场、拌和站等难以恢复原种植条件的不得以临时用地方式占用耕地和永久基本农田，可以建设用地方式或者临时占用未利用地方式使用土地。临时用地确需占用永久基本农田的，必须能够恢复原种植条件，并符合《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）中申请条件、土壤剥离、复垦验收等有关规定。临时用地使用期限一般不超过两年。建设周期较长的能源、交通、水利等基础设施建设项目施工使用的临时用地，期限不超过四年。城镇开发边界内临时建设用地规划许可、临时建设工程规划许可的期限应当与临时用地期限相衔接。临时用地使用期限，从批准之日起算。
	尽可能利用现有施工场地或工程永久管理范围占地作为施工期临时用地，减少征地范围。临时拌和站不占用耕地。本工程施工期为6个月，施工结束后，对临时用地及时恢复。
	基本符合

	2.县（市）自然资源主管部门负责临时用地审批，其中涉及占用耕地和永久基本农田的，由市级或者市级以上自然资源主管部门负责审批。临时用地申请人应当编制临时用地土地复垦方案报告表，由有关自然资源主管部门负责审核。
	本项目临时用地不占用耕地和永久基本农田，临时用地手续正在办理中。
	基本符合

	3.临时用地使用人应当按照批准的用途使用土地，不得转让、出租、抵押临时用地。临时用地使用人应当自临时用地期满之日起一年内完成土地复垦，因气候、灾害等不可抗力因素影响复垦的，经批准可以适当延长复垦期限。严格落实临时用地恢复责任，临时用地期满后应当拆除临时建（构）筑物，使用耕地的应当复垦为耕地，确保耕地面积不减少、质量不降低；使用耕地以外的其他农用地的应当恢复为农用地；使用未利用地的，对于符合条件的鼓励复垦为耕地。
	本项目临时用地用于服务本工程建设，不转让、出租、抵押临时用地，本工程施工期为19个月，施工结束后，拆除临时建（构）筑物，履行恢复责任。
	基本符合
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	地理位置
	本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县老奇台镇，老奇台老干渠位于新疆奇台县老奇台镇以南5km，呈南北向展布，北起老奇台镇南侧，南至七户乡北侧，西侧紧邻半截沟镇川坝村，东侧毗邻下皇宫、上皇宫等村落。项目区对外交通方便。老奇台镇老干渠上游段全长14.336km，其中0+000～0+718段为改建段，0+718～14+336段为新建段。
项目区地理位置图详见附图1。
表2-1本项目渠道走向地理坐标一览表
	渠道名称
	起点
	终点

	老奇台老干渠
	89°50′35.354″,43°40′39.639″
	89°52′38.347″,43°47′39.432″




	项目组成及规模
	1． 项目背景
《全国高标准农田建设规划》提出到2030年完成10亿亩高标准农田，西北干旱区强化灌排设施。新疆维吾尔自治区党委将水利作为关键举措，2025年实施意见提出“三畅通”，其中“畅通水路”强调灌区工程衔接和干支渠防渗改造，与项目提升输水能力目标契合。新疆到2035年需建成高标准农田8226万亩，实现高效节水全覆盖。奇台县作为粮食主产区，老干渠改造项目列入重点清单，享受政策支持。东塘水库将除险加固，下游灌区依赖其作为唯一水源。老干渠改造后可在施工期间提供应急供水，解决供水难题。
2． 主要建设内容
本次通过对老奇台老干渠上游段的提升改造，计划改建渠道1条，总长14.336km，配套渠系建筑物11座，其中农桥4座，渡槽7座，消能台阶293座。工程建成后可改善灌区灌溉面积11.8万亩，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），灌溉面积为11.8万亩，工程等别为Ⅲ等，规模属于中型。
本项目主要建设内容一览表见表2-2。
表2-2本项目建设内容一览表
	分类
	建设内容
	规模

	主体工程
	防渗渠
	改建渠道1条，总长14.336km，设计流量：7.5m3/s。

	
	渠系建筑物
	农桥
	农桥4座，农桥均采用钢筋混凝土简支板桥结构，跨度为2.0～6.0m，桥板厚度为20～35cm，桥面宽度5.0m，桥墩采用重力式挡土墙结构。

	
	
	渡槽
	渡槽7座，本次干渠改造后底宽2.5m，上口宽6.1m，改建渡槽净跨为6.1m，除K5+225、K9+912.77两处渡槽采用钢管渡槽外，其余结构形式采用简支梁式渡槽，槽身断面为矩形，采用C40钢筋混凝土现浇。渡槽上下游连接段长度2.0m，均采用现浇C40砼结构，挡墙高度渐变，与实际地面顺接。

	
	
	消能台阶
	消能台阶293座，两侧采用渐变厚砼边坡与之相连，边坡厚度自上而下12cm～20cm，坡比1:1.5，边坡底采用宽30cm，深60cm现浇砼基础，底板与边坡砼基础之间设置止水，采用651型止水带，高压闭孔板填缝。

	辅助工程
	临时道路施工
	本工程开垦河老干渠中段需要修筑临时施工道路5km，宽度4.0m，原地面平整压实。占地类型为；裸土地。

	
	临时生产区
	共设2处临时生产区，包括临时砼拌合系统、加工系统、施工仓库等，总占地面积0.04hm2。1处位于K5+540东侧，1处位于项目区终点北侧约1km处，占地类型为裸土地。

	
	取土（料）场、弃渣场
	本项目不设置取土（料）场，借方为不良地质段换填土方及外购砂石料垫层，选用砂石料均从奇台县有合法水土保持备案手续的砂石料场采购；本项目不设置弃渣场，弃渣主要为原渠道及渠系建筑物拆除产生的建筑垃圾，计划拉至奇台县建筑垃圾填埋场，剩余土方全部用于渠堤培高。

	
	临时堆土区
	本项目不设置集中临时堆土区，渠道开挖产生的土方临时堆置在渠道两侧区域，待后期回填于渠堤建设使用，经估算项目临时堆土区总占地面积0.007hm2，占地类型为裸土地。

	
	施工生产生活区
	施工单位租用附近的村镇民房居住，不设置施工临时生活区。

	
	机修方案
	工程沿线的村、镇具有一定机械修配能力，能为工程的汽修、机修提供服务。

	公用工程
	供水
	本工程为渠道防渗改建工程，施工用水可由老渠两侧抗旱补充井抽取。生活用水可从附近的居民点获取，其水质完全符合生活饮用水标准。

	
	供电
	项目区内大部分区域通过农村电网改造，渠线旁既布设有输电线路，但渠线较长，保证率较低，为保证施工用电，施工单位需自备柴油发电机作为备用电源。

	
	排水
	施工人员的生活污水依托村镇民房已建污水管道排入村镇污水处理设施处理；施工区设立移动环保厕所产生的粪便污水，定时委托相关环卫部门处理；施工期的设备冲洗废水经沉淀池沉淀后用于施工区泼洒抑尘。

	环保工程
	大气污染防治措施
	针对施工扬尘要求采用洒水抑尘、场地四周设置围挡等措施；针对施工机械废气要求加强车辆保养，确保高效正常运行

	
	水污染防治措施
	施工人员的生活污水依托村镇民房已建污水管道排入村镇污水处理设施处理；施工区设立移动环保厕所产生的粪便污水，定时委托相关环卫部门处理；施工期的设备冲洗废水经沉淀池沉淀后用于施工区泼洒抑尘。

	
	噪声防治措施
	选用低噪声机械设备或带噪声消声设备；合理安排施工时间；合理布置高噪设备；增强施工人员的环保意识。

	
	固体废物防治措施
	建筑垃圾、渠道建筑物拆除物能回收利用的尽可能回收利用，不能回收利用的建筑垃圾和沉淀池泥沙运往奇台县建筑垃圾填埋场处置；弃方就近堆放在渠道两侧，施工完毕后用于项目区渠堤培高；施工人员所产生的生活垃圾收集后由环卫部门统一清运至奇台县生活垃圾填埋场填埋处理。

	
	生态
减缓措施
	陆生生态：①严格控制施工人员、施工机械、临时占地范围，严禁随意扩大扰动范围。②在土方开挖施工时，应严格注意保护原有地表土壤层，按照原土层顺序回填及覆盖，做到分层开挖，分层堆放，分层回填，以利于植被自然恢复；③严禁施工人员非法猎捕当地野生动物和鸟类；④施工结束后，及时拆除、清理临时生产设施，各类施工迹地应进行清理，平整场地；⑤建设单位应及时按照水土保持方案要求执行水土保持措施，做好工程区的植被恢复工作和水土保持措施，控制水土流失。


表 2-3 建设项目工程特性一览表
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	渠道工程

	一
	工程建设标准
	
	
	

	1
	工程等别
	等
	Ⅲ
	

	2
	建筑物级别
	
	
	

	①
	渠道级别
	级
	4
	

	②
	主要建筑物
	级
	4
	

	③
	次要建筑物
	级
	5
	

	二
	主体工程及建筑物
	
	
	

	（一）
	渠道工程
	
	
	

	1
	本项目建设总长度
	1/km
	14.336
	

	
	设计流量
	m3/s
	7.5
	

	
	改善农田灌溉条件
	万亩
	11.8
	

	
	灌溉保证率
	%
	85
	

	
	灌溉水利用系数
	
	滴灌0.65；常规灌0.57。
	

	（二）
	渠系建筑物
	座
	11
	

	1
	农桥
	座
	4
	

	2
	渡槽
	座
	7
	

	3
	消能台阶
	座
	293
	

	三
	投资
	
	
	

	投资

	
	总投资
	万元
	2900
	

	1
	投资来源
	/
	债券资金2320万元，县财政配套资金580万元。
	



3． 工程占地面积
本工程总占地面积19.2417hm2，其中永久占地17.1947hm2，包括渠道工程主体和渠系建筑物，临时占地2.047hm2，主要包括渠道工程区、渠系建筑物区施工临时占地，临时施工道路区占地和临时生产区占地。工程区占地类型为水利设施用地、裸土地，本项目未占用耕地、林地及草地。
本项目永久及临时占地面积统计见下表，项目区土地利用类型分布图见附图。
表2-4本项目占地一览表 单位：hm2
	行政区划
	项目组成
	设计水平年征占地面积（hm2）
	边界条件
	占地类型

	
	
	永久占地
	临时占地
	合计
	
	水利设施用地
	裸土地

	奇台县
	主体工程区
	17.1947
	/
	17.1947
	实际征占地
	13.7947
	3.4

	
	临时道路区
	/
	2
	2
	新建临时施工道路5km，路面宽4m
	/
	2

	
	临时堆土区
	/
	0.007
	0.007
	基坑周边临时堆土，施工后恢复
	/
	0.007

	
	施工生产区
	/
	0.04
	0.04
	共2处：K5+540东侧、项目区终点北侧约1km
	/
	0.04

	合计（扣除重复占地面积）
	17.1947
	2.047
	19.2417
	/
	13.7947
	5.447


4． 土石方平衡
项目主要在原渠道上进行防渗改造，无可剥离表土。本项目挖填方总量为12.34万m3，其中挖方总量为5.26万m3，回填7.08万m3，借方3.33万m3（主要为外购砂石料垫层借方），本项目借方均从有合法备案手续的料场外购，水土流失防治责任范围属供应方，弃方1.51万m3（主要为老渠道改造及渠系建筑物改造产生的建筑垃圾），其余土方全部用于渠堤培高。
表2-5项目土石方平衡表（单位：万m³）
	序号
	项目组成
	挖方
	填方
	调入
	调出
	借方
	弃方

	
	
	
	
	来源
	数量
	去向
	数量
	来源
	数量
	去向

	①
	主体工程区
	3.94
	5.76
	/
	/
	/
	3.33
	商品砂石料场
	1.51
	建筑垃圾场

	②
	临时道路区
	1.3
	1.3
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	③
	临时生产区
	0.02
	0.02
	/
	/
	/
	
	/
	/
	

	④
	总计
	5.26
	7.08
	/
	/
	/
	3.33
	/
	1.51
	


5． 工程设计
（1） 渠道工程设计
老奇台老干渠0+000~0+718段渠底采用C40细粒砼浇筑，灌浆平均厚度20cm。
老奇台老干渠0+718~14+336段渠道断面形式：梯形断面，渠道底宽3.5m，渠深0.9m，采用C40F300W6砼现浇，边坡采用15cm厚C40F300W6现浇砼板护砌，边坡系数1:1.5，渠堤宽度左岸2m，右岸渠堤宽4m。渠身填筑标准：相对密度不小于0.75。
干渠渠段每2.5m设一道伸缩缝，缝宽2cm，填缝材料为聚氨酯密封胶和聚乙烯高压闭孔泡沫板；封顶板每1.0m设一道分缝，分缝采用高压闭孔泡沫板填充。
（2） 渠系建筑物设计
本次项目配套渠系建筑物11座，其中农桥4座，渡槽7座。
1 农桥
农桥均采用钢筋混凝土简支板桥结构，跨度为2.0～6.0m，桥板厚度为20～35cm，桥面宽度5.0m，桥台采用重力式挡土墙形式，顶宽0.6m，底宽2.21m，墙址宽度0.5m，墙踵宽度0.5m，面坡m=0，背坡0.35。
农桥设计荷载：设计汽车荷载等级按照JTGD60-2015第4.3.1条的规定采用农桥—Ⅰ级，由于本次设计桥涵为乡镇道路，重型车辆较少，其桥涵设计所采用的公路—Ⅱ级车道荷载的效应乘以0.8的折减系数，车辆荷载的效应乘以0.7的折减系数。本次设计的农桥均采用定型设计，板桥采用公路桥涵标准图（中华人民共和国交通行业标准），编号JT/GQB003-2003。
2 渡槽
本次干渠改造后底宽2.5m，上口宽6.1m，改建渡槽净跨为6.1m，除K5+225、K9+912.77两处渡槽采用钢管渡槽外，其余结构形式采用简支梁式渡槽，槽身断面为矩形，采用C40钢筋混凝土现浇，断面尺寸宽×深为50cm×75cm。槽身置于台帽上，侧向连接处采用止水连接，槽身与台帽上下之间采用两毡三油密封。台帽采用C40钢筋砼现浇，槽墩采用重力式C40砼结构。渡槽上下游连接段长度2.0m，均采用现浇C40砼结构，挡墙高度渐变，与实际地面顺接。
钢管渡槽采用Q235热轧无缝钢管，壁厚10mm，穿堤处钢管外套管采用DN600预应力钢筋混凝土管，两侧设置现浇混凝土挡墙，重力式结构，顶宽20cm，墙背1:0.35，高度1.2m，底宽75cm。
3 消能台阶
台阶高度0.35~0.5m，跌差不大，台阶采用斜坡式台阶，斜坡坡比1:3，厚度40cm，两端设置齿墙，深度80cm，台阶下游4m范围内设置护坦，厚度40cm，混凝土采用C40F300W6，消能台阶两侧采用渐变厚砼边坡与之相连，边坡厚度自上而下12cm～20cm，坡比1:1.5，边坡底采用宽30cm，深60cm现浇砼基础，底板与边坡砼基础之间设置止水，采用651型止水带，高压闭孔板填缝。
6． 移民安置与拆迁
经现场实地调查，本项目不涉及征地拆迁、移民安置，无搬迁人口。

	总平面及现场布置
	1． 工程平面布置
一、渠线布置
（1）从地形地貌上分析
老奇台老干渠现状渠道左右两侧基本为耕地、草地、林地等，若调整新线只能占用耕地及林草地，改变原有的土地性质，与自然资源局沟通后确定两侧的耕地多为基本农田、林地，无法占用，故该段无可选取新线的条件。
（2）从渠道上现有建筑物的可利用情况分析
现状老奇台老干渠为干砌灌浆梯形断面渠道，0+000~0+718.37段边坡板完好，可继续利用，但因渠道底板受快速水流冲刷，砂浆多被冲蚀殆尽，导致渠道渗漏，本次工程将对其进行灌浆处理。其余渠段未加固的土坡或简易临时石坡，缺乏正规护坡结构，受植被根系破坏、雨水冲刷影响，易发生坍塌、溜坡现象，既破坏渠道形态，又存在安全隐患，需拆除重建，现状渠线较为顺直，渠线合理，故本次仍按原渠线布置。
在综合考虑以上因素的基础上，并结合老渠道周围的环境因素和灌区远期规划，经反复踏勘、仔细分析、比较，目前灌区规划较为规整，基本为路、林、渠、耕地，老干渠渠线布置较为合理，大部分无选择新线的条件。本次设计渠道采用老渠线。
二、建筑物布置
项目位于奇台县老奇台镇，项目主体工程建设主要为渠道工程区建设和渠系建筑物建设。由于本工程是对灌区水利工程进行节水配套改造，灌区内渠、路林经过多年的建设，已形成网络，采用原渠线不仅可以最大程度地降低工程投资，而且还可不破坏现有条田林网建设。故本次灌区内渠道工程拟改造渠道采用原渠线，渠道也按原渠道进行布置。本次渠道工程在进行布置时，应充分利用地形和现有渠道，满足原灌区的灌溉引水水位和配水流量。渠道及其建筑物应运行安全、造价经济、方便节水、大方实用，并配备必要的管理措施；尽可能少占或不占耕地、草场及当地居民的生产生活用地；设置足够的方便当地农民生产生活用桥。渠线布置均采用原有渠线。工程布局和施工布置情况见附图。

	施工方案
	1． 施工组织设计
1.1施工条件
（1）天气条件
流域多年平均气温4.3℃，极端最高气温35.2℃，极端最低气温-30.9℃。多年平均风速2.8m/s，多年平均最大风速19m/s。最大冻土深度136cm，最大冰厚85cm。多年平均年降水量473.6mm，多年平均蒸发量1250.5mm。
（2）对外交通条件
工程项目所在地交通十分便利，灌区内均有柏油路面或砂石路面相通，交通方便；各公路均可通过乡村道路通达工程项目区。
（3）建筑材料供应
工程外购建筑材料水泥、钢筋可从乌鲁木齐购买，运距220km，木材可从奇台县购买，交通方便运距约50km，其余材料汽油、柴油等可直接从附近乡镇购买，运距约15km。在采购过程中选择有合法开采权的砂石料场，在购买砂石料时与卖方签订有关水土流失防治责任书，并明确水土流失防治由卖方承担防治责任，严禁随意开采。
（4）供水及排水
本工程为渠道防渗改建工程，施工用水可由老渠两侧抗旱补充井抽取。生活用水采用渠道所在乡村的机井水，水车拉运至项目区。
施工人员租住于民房，产生的生活污水依托村镇民房已建污水管道排入村镇污水处理设施处理。施工现场设置移动式卫生间，定期委托环卫部门收集处置。设备冲洗废水经沉淀池沉淀后用于施工区泼洒抑尘。
（5）供电
依托已有电网接入使用，另自备柴油发电机为无接网条件处提供电源。
1.2施工工期
由于灌区战线长，可全线施工，经分析论证灌区施工工期2026年6月至2026年11月。其中主体工程施工期6个月。
工程建设分为三期，即工程准备期，主体工程施工期和完建期。
（1）工程准备期
施工准备期安排0.5个月，即2026年6月，完成场内三通一平，临时房屋建筑、施工辅助企业及施工所需的临时设施。
（2）主体工程施工期
主体工程施工期为2026年6月中旬至2026年10月，在此施工期内完成土方开挖填筑、装配式预制渠道吊装及建筑物工程的建设。
（3）工程完建期
工程完建期1个月（2026年11月），主要完成工程的扫尾工作，拆除临时设施，清理施工场地、弃渣等处理工作。
1.3施工布置
（1）施工生产区布置
根据项目区渠道的分布、地形、地物情况，结合环境保护要求、施工组织等因素，在本项目计划布置临时生产区2处包括临时砼拌合系统、加工系统、施工仓库等，总占地面积0.04hm2，1处位于K5+540东侧，1处位于项目区终点北侧约1km处。
施工单位租用附近的民房居住不设置施工临时生活区。
（2）施工道路布设
依据项目主体设计资料，本次改建渠道均为灌区骨干输水渠道。除开垦河老干渠中段需新建5km临时施工便道外，其余渠道沿线现有机耕道、沥青道路路况良好，可直接满足施工机械通行、物料运输及设备调运需求。
新建临时施工道路设计宽度4m，总长5km，总占地面积2hm²，施工前对场地原地表进行平整、碾压夯实处理，保障施工通行条件。施工期严格控制道路施工范围，减少地表扰动；施工结束后及时清除路面硬质铺装及压实层，全面开展土地平整、地貌复原及植被恢复工作，恢复至原地类使用功能，消除临时占地带来的生态与土地扰动影响。
（3）临时堆土
本渠道工程施工采用以挖作填工艺开展边坡修整与土方填筑作业，场地清表、土方换填产生的多余弃土做到及时外运处置，项目不布设集中式大型临时堆土场。
农桥、渡槽等渠系配套建筑物基坑开挖产生的土方，仅就近临时堆置于基坑周边合规区域，全部优先用于后续基坑回填利用，无多余土方外排。土方临时堆放严格规范管控，堆放高度控制在1.5~2.0m，堆体按1:1坡度放坡规整堆放，选取平整场地布设，做好堆土围挡、遮盖抑尘及排水防冲刷措施。
本项目临时堆土总占地面积0.007hm²，待土方回填工序全部完成后，立即对临时堆土扰动区域进行场地清理、平整夯实，恢复原有地表形态与土地原貌，做好场地生态恢复，杜绝遗留土方乱堆乱放问题。
（4）取土（料）场
项目区不设置取土场，借方为外购砂石料垫层，距离工程区较近、手续齐全的砂砾石料场位于奇台总场东北方向直线距离约6km处，料场地理坐标：东经89°48'56.98"，北纬43°57'03.53"。距工程区平均运距45km。水土流失防治责任范围属供应方。本工程所选用砂石料均从奇台县有合法水土保持备案手续的砂石料场采购，由供应方按照国家水土保持有关要求负责采取相应的水土保持措施恢复该区域的原生地貌。
（5）弃渣场
根据土石方平衡计算结果，该项目弃方1.51万m3，主要为原渠道及渠系建筑物拆除产生的建筑垃圾，计划拉至奇台县建筑垃圾填埋场处置。因此，本项目不设置弃渣场。
2． 工艺流程简述
本工程施工线路较长，施工场地分散，工程量较大，因此需做好施工组织设计。渠道工程施工内容主要为老渠道表层清废或老渠道护面衬砌材料拆除、土方开挖、土方填筑碾压、衬砌材料砌筑等。
[image: ]本项目施工期工艺流程及产污流程如下：
图 2-1 防渗渠工艺流程及产污环节图
[image: ]图 2-2 渠道建筑物施工工艺流程及产污节点图
[image: ]图 2-3 农桥主要施工工序及产污节点图
项目区工程施工主要包括清基、土方开挖、土方填筑、砂砾石垫层料施工、现浇砼浇筑及渠系建筑物施工。
（1）渠道施工
1）清基：施工前，放出清基边线，并做出明显标识，用推土机将清基土从渠中心向左右侧推送，清基厚度为30cm。渠基开挖中清除的弃土、废物、废料等，运到指定场地堆放。
2）开挖：采用挖掘机进行，推土机配合。挖出的土可直接用于填筑渠堤，渠堤填筑严格按施工规范进行。挖出多余土方堆放在渠道外坡脚外，并用推土机推平，并用机械进行碾压，不足土方从土料场调运。
3）填筑施工：土方填筑程序依次为渠堤高程引测、宽度控制、渠堤分层填筑、洒水碾压、压实度试验、土堤削坡、成型，填筑土方应采用振动碾压实，渠堤削坡采取人工施工。回填土分层碾压，一次碾压厚度不宜超过30cm，粘性土压实度为0.93，非粘性土相对密度为0.70。碾压方法按进退错距法压实，相邻两段交接带碾压搭接长度，顺碾压方向不小于0.3m，垂直碾压方向搭接长度不小于1.5m，碾压遍数由试验而定。每段渠堤自身在回填碾压过程中留纵横向接槎，渠堤的洒水量要严格控制，如超含水量要进行土料翻晒，含水量不足要及时洒水，再进行碾压，禁止出现欠压和过压现象。
4）砂砾石垫层料施工：考虑冻胀及腐蚀性等问题，需用砂砾石进行换填，用自卸汽车将换填砂砾石运至施工现场，在人工的协助下将砂砾石按设计要求铺设在渠床上，采用振动碾进行碾压，使其相对密度达到0.70。
5）现浇砼板施工：工序为：定位放线—基础开挖—立模板—浇筑砼。现浇砼板采用人工按常规方法施工即可。配合比严格按实验室提供的配合比，所用的砂石料均应进行清洗与过秤，控制水灰比及坍落度砼拌和站设专职监督员，进行现场控制，不符合要求的砼不允许出机，砼运输采用人工推车运到工作部位，人工入仓，对于大体积砼用振动棒进行振捣，砼板用平板振动器进行振捣。振捣必须密实，严禁出现蜂窝麻面现象。浇完的砼表面要覆盖，洒水养护到规范规定的天数，使砼强度达到设计要求。渠道填筑完成后，根据施工规范进行渠槽的验收，浇筑砼时，要注意砼是否捣实，并严格控制砼浇筑厚度。
（2）渠系建筑物施工
工序为：定位放线—基础开挖—立模板—浇筑砼。
基础开挖：采用挖掘机开挖，10m3挖掘机直接挖料到基坑外，设计开挖边坡均为1:1.5。因建筑物的基础开挖轴线要准确无误，应进行复查后进行开挖，采用机械挖至设计高程的+10cm时，人工清理剩余土方。
立模板：在建筑物地基处理后，先用素砼铺一层8～10cm垫层，以保护地基，找平地面后立模板。模板应尽量采用定型组合模板，钢模板的支撑固定采用U"型卡，勾头螺丝杆，加固采用钢管支撑。管卡内撑进行刚性连接，以确保浇筑砼的过程中模板不变形，保证结构的浇筑尺寸，模板误差要小于验评标准要求。
钢筋加工安装：钢筋加工要严格按设计图加工制作，钢筋车运输钢筋，安装方式采用绑扎和手工电弧焊接，钢筋绑扎要求整齐、牢固。
砼浇筑：配合比严格按实验室提供的配合比，所用的砂石料均应进行清洗与过秤，控制水灰比及坍落度，砼拌和站设专职监督员，进行现场控制，不符合要求的砼不允许出机，砼运输采用人工推车运到工作部位，人工入仓，对于大体积砼用振动棒进行振捣，砼板用平板振动器进行振捣。振捣必须密实，严禁出现蜂窝麻面现象。浇完的砼表面要覆盖洒水养护到规范规定的天数，使砼强度达到设计要求。
回填：砼达到80%的设计强度后脱模，人工回填夯实基础土方。最后安装金属结构和机械设备并调试启闭运行。
渠系建筑物施工要求较高，施工应严格按照设计要求和有关规范施工。渠道的施工不存在影响灌溉的因素，因此渠系建筑物的施工可以与渠道工程同期施工。

	其他
	无
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三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1． 生态环境现状
1.1主体功能区划
本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县境内，根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，本项目属于国家级天山北坡主产区的新疆农产品生产区，以提供农牧产品为主体功能的区域是农产品主产区，生态产品为主体功能的区域为重点生态功能区。
1.2生态功能区划
新疆生态功能区划是“三线一单”编制的生态基础与空间依据，“三线一单”是生态功能区划落地的刚性管控与实施工具，二者在新疆生态环境保护与空间治理中构成“基础识别—刚性管控—精准落地”的递进与支撑关系。
根据《新疆生态功能区划》，项目所在区域属于准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区，归属阜康－木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区（28）。项目区生态功能区划见表3-1，项目生态功能区划见附图。
经现场调查，项目区内无珍稀动植物，无国家和地方各级人民政府批准设立的“自然保护区、森林公园、风景名胜区、文物古迹、地质遗址”等特殊的环境保护目标。项目的实施可减少沿渠水土流失，减少淤积灾害，有利于提高灌区的引水条件，提高输水效率；过水能力和抗冲能力有效提高，保障沿渠农田、道路和公共设施的安全运行；有效控制地下水位及土壤盐碱化程度。项目建设符合《新疆生态功能区划》要求。
表3-1项目区生态功能区划简表
	生态功能分区单元
	主要生态服务功能
	主要生态功能问题
	主要生态敏感因子、敏感程度
	主要保护目标
	主要保护措施
	适宜发展方向

	生态亚区
	生态功能区
	
	
	
	
	
	

	本项目所在区域为准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区
	阜康－木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区（28）
	农牧业产品生产、人居环境、荒漠化控制
	地下水超采、荒漠植被退化、沙漠化威胁、局部土壤盐渍化、河流萎缩、滥开荒地
	生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀轻度敏感、土地沙漠化中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感
	保护基本农田、保护荒漠植被、保护土壤环境质量
	节水灌溉、草场休牧、对坡耕地和沙化土地实施退耕还林（草），在水源无保障、植被稀少、生态脆弱地带禁止开荒、加强农田投入品的使用管理
	农牧结合，发展优质、高效特色农业和畜牧业


1.3土地利用类型及土壤类型现状
本项目区土壤类型以灰漠土为主，其中灌耕灰漠土占有较大的面积，另外也有草甸土、淡棕钙土等，项目区周边分布有大量村庄及耕地，受人类频繁活动影响，区域土壤均以灌耕为主要功能。土壤质地以砂砾质和砾质为主。
1.4植被现状调查
项目区周边植被类型主要为野生荒漠植被及农田，野生荒漠植被主要为披碱草、野麻黄等，植被覆盖率约为15%。在居民点、道路两侧有人工林分布。据实地踏勘和调查了解，渠道改造工程布局范围内没有发现珍稀保护植物分布。评价范围内植被类型见附图。
1.5陆生野生动物现状调查
项目区位于平原区，区域长期受人为生产和社会活动的影响，无大型野生动物及珍、濒物种出没。常见的有啮齿类鼠、爬行类的沙蜥、鸟类的麻雀、沙雀、鸢、金眶鸻、戴胜、云雀、鸨等。
项目施工期避开农灌期，且项目区无鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境，项目建设不会对物种多样性及资源量等产生不利影响。
1.6水土流失现状调查
项目区位于昌吉州奇台县，根据《全国水土保持规划（2015—2030年）》（水规计〔2015〕507号文），项目区位于北方风沙区，根据“水利部办公厅印发关于做好国家级水土流失重点预防区和重点治理区落地上图成果应用的通知（办水保〔2025〕170号）”，对项目区占地进行上图检索，项目区属于天山北坡国家级水土流失重点预防区，根据“关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知（新水办水保〔2019〕4号）”，项目区所属奇台县不涉及自治区级水土流失重点治理区和预防区。
根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）及《新疆维吾尔自治区2024年动态监测年报》，结合项目区现状情况、流域内土壤侵蚀情况、地形地貌情况、气候特征、土壤植被等自然条件情况，最终确定工程区为轻度风力侵蚀区，原地貌轻度风力侵蚀模数确定为1300t/km2·a，容许土壤流失量确定为1300t/km2·a。
1.7沙化土地
根据《新疆第六次沙化监测报告》和《新疆第六次沙化监测区分布图》，本项目位于昌吉回族自治州奇台县境内，不涉及沙化土地区域。目前，该地区尚未出现严重沙化问题，但由于气候干旱、风力较大（年平均风速0.85～5.1m/s），仍需持续关注土壤退化和风蚀风险。
1.8流域现状
（1）流域概况
开垦河灌区隶属昌吉州奇台县，地理位置介于东经89°45′～90°05′、北纬43°30′～44°10′之间。南以天山北坡，低山丘陵为界，东邻木垒县，西至奇台县半截沟镇，北抵古尔班通古特沙漠边缘。开垦河灌区中心位置距奇台县城50km，乌木公路贯穿灌区，为灌区对外交通运输主要干线，灌区内各级公路网与之相连，交通便利。
开垦河流域地貌具有以下特点：地势由南向北倾斜，南北方向差异较大，从准噶尔盆地边缘到天山分水岭，高差变幅很大，由戈壁荒原过渡到冰川雪岭，气候变化显著。
开垦河流域地形较复杂，天山山脉博格达山横贯南部，形成南高北低的地势。开垦河上部开恩恰勒克海拔在4000m以上，流域北边最低650m。由南向北从高山、丘陵至平原，可以分为六个典型地貌单元，由南向北分别为：南部高山区、中山区、低山丘陵区、山前冲洪积倾斜平原区、平原区和沙漠区。
（2）河流水系
开垦河是奇台县境内最大的河流，与天山东段诸多中小河流相比，开垦河河网发育良好，其流域形状基本呈树形结构。开垦河由大东沟（小南沟、大南沟、奇台郭勒等诸多小沟组成）、大西沟（维吾尔弯子、喀拉萨依等小沟组成）两大支流组成，其中大东沟为主干流，由上述数条平行排列的支流汇入主河道。河流既有冰川和永久积雪消融补给，又有中低山季节性积雪融水和夏季雨水补给。在东、西两大支沟汇合口以上有一断层。开垦河流域最高点海拔4356m，开垦河水文站以上主河道长32km，集水面积371km2，流域平均宽度11.6km。河道平均纵坡27.3‰。
（3）现有主要水利工程
①渠首工程
开垦河老渠首始建于1959年，为费尔干式引水枢纽工程，总引水流量26m3/s，该渠首1987年6月3日因特大洪水被严重冲毁，现仅存东侧分水闸。新渠首于1996年建成，位于老渠首以上约1km处，为改良式弯道费尔干拦河渠首。侧向引水，设引水闸二孔，设计引水流量35m3/s。正面设有冲沙泄洪设施，流量30m3/s。
②蓄水工程
灌区内现有水库1座，即东塘水库，属中型工程，总库容1050万m³。
③灌排工程
奇台县开垦河灌区现有干、支渠15条，总长度为97.563km，配套建筑物136座，其中干渠8条，总长为46.146km；支渠7条，总长为51.42km。
（3） 水资源平衡分析及引水量论证
1 现状水平年供需平衡分析
现状水平年（2024年），项目区地表水可供水量为3920.75万m³，地下水可供水量为1136.38万m³，合计可供水量5057.14万m³。现状需水量包括农业灌溉、生活及生态用水，其中农业灌溉需水量5802.0万m³，生活需水量96.4万m³，生态需水量120.5万m³，总需水量6018.9万m³。供需平衡结果显示，现状年缺水961.76万m³，灌区水资源供需矛盾突出，渠道渗漏严重、用水效率偏低，农业灌溉用水紧张，生态用水保障不足。
2 规划水平年供需平衡分析
规划水平年（2030年），项目区地表水可供水量为3820.95万m³，地下水可供水量为892.34万m³，合计可供水量4713.29万m³。规划年需水量中，农业灌溉需水量5451.8万m³，生活需水量108.5万m³，生态需水量132.0万m³，总需水量5692.3万m³。供需平衡结果显示，规划年缺水979.01万m³，虽通过节水增效缓解了部分供需矛盾，但水资源短缺问题仍较为突出，需通过工程改造、优化调度进一步保障用水安全。
3 引水量论证
本项目为老干渠提升改造工程，不新增引水量、不新增取水指标，属于灌区内部节水增效、水量优化配置工程。项目取水来源为开垦河现状地表水分配额度，依托现有渠首取水，不新增地表水、地下水开采，取水总量严格控制在奇台县“三条红线”用水指标范围内，未突破区域用水总量控制要求。改造后，渠道防渗能力提升，输水效率提高，年节水198.76万m³，实现水量内部调剂，净供水能力显著提升，有效缓解灌区缺水压力。
4 引水量环境影响识别与预测
本项目引水量依托现有取水体系，不改变开垦河干流径流情势，不挤占河道生态基流，对河道水文、水质无不利影响。渠道防渗改造后，沿渠渗漏减少，区域地下水位小幅下降，可有效减轻局部土壤次生盐渍化风险，对土壤及绿洲生态呈正向改善作用。工程施工及运行期无新增排污行为，不改变区域水环境质量，对地下水、土壤、生态影响均可控，无不可逆不利影响。
5 水资源配置结论与环保措施
综上，本项目水资源配置合理，不新增引水量、不突破用水红线，通过节水改造优化水量配置，缓解灌区水资源短缺矛盾，改善区域生态环境，引水量产生的环境影响可控且以正向效益为主。为进一步降低环境影响，需严格落实用水总量控制，保障河道生态基流；定期监测地下水水位、水质及土壤盐分；实施渠道沿线植被恢复与防护林补植；推广高效节水技术，优化种植结构；施工期废水回用、不外排，严禁新增地下水开采。
2． 大气环境质量现状
本环评根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次基本污染物环境质量现状评价引用《昌吉州2024年环境空气质量报告》中2024年奇台县环境空气质量数据进行判定，本次环境空气质量评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值，空气质量达标区判定结果见表3-2。
表3-2区域空气质量现状评价结果一览表
	评价
因子
	年度评价指标
	现状浓度
	标准限值
	占标率%
	达标情况

	
	
	(μg/m3)
	(μg/m3)
	
	

	SO2
	年平均
	7
	60
	11.7
	达标

	NO2
	年平均
	10
	40
	75
	达标

	CO
	24h的第95百分位数
	600
	4000
	45
	达标

	O3-8h
	最大8h平均值的第90百分位数
	88
	160
	83.7
	达标

	PM2.5
	年平均
	9
	35
	114.3
	达标

	PM10
	年平均
	29
	70
	100
	达标


根据上表评价结果可知，2024年奇台县PM10、PM2.5、NO2、O3、CO、SO2指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），判定该区域环境空气质量达标区域。
3． 地下水质量现状
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），对照导则附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“A水利-2.0灌区工程－其他”，属于Ⅳ类项目，故本项目不开展地下水质量现状监测及评价。
4． 地表水环境现状
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目不向地表水体排污，因此地表水评价等级为三级B。故不用做地表水现状调查和评价。
为掌握开垦河河水水质状况，本次依据昌吉州生态环境局奇台县分局发布的《奇台县2026年一季度水环境污染防治进展情况》（）污染源监测成果进行分析。监测数据表明，开垦河河水水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。
5． 声环境质量现状
项目位于昌吉回族自治州奇台县境内，项目施工边界50m范围内分布有居民，其为集中的居民分布区，属于环境敏感点，因此，本次项目选取了4处距离项目最近的区域进行现状监测。本次声环境质量现状评价委托新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）于2026年5月2日对本项目周边50m范围内的声环境保护目标进行了噪声实测，共设置了4个环境噪声监测点，用于说明项目区声环境质量现状。
表3-3噪声监测点位
	监测因子
	监测点
	昼间
	夜间

	噪声
	1#
	42
	40

	
	2#
	41
	41

	
	3#
	44
	40

	
	奇台农场（八道滩）二十六连连队管理委员会
	46
	42

	标准值
	55
	45

	评价
	达标
	达标

	执行标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准


根据监测结果可知，居民区昼夜间声环境质量现状监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值要求。
6． 土壤质量现状
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价行业分类表，本项目行业类别为“水利，其他”，土壤环境影响评价项目类别属于Ⅲ类项目，根据第三次全国土壤普查（2022—2025）昌吉州国家级汇总成果，项目区位于昌吉州奇台县，属中温带大陆性干旱气候，干燥度K=3.0～7.0，为重度干旱区；土壤类型以棕钙土、灰漠土、轻度盐渍土为主，pH8.0～8.8，呈弱碱性；渠道沿线地形平坦，地下水埋深1～2.5m，存在次生盐渍化风险。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的生态影响型敏感程度分级表，可知项目土壤环境敏感程度判定为较敏感。评价等级为三级。
根据第三次全国土壤普查（2022—2025）昌吉州国家级汇总成果及其数据显示，项目区土壤环境质量问题主要为土壤盐泽化。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	（1）渠道现状
老奇台镇老干渠原为开垦河灌区重要输水渠道，自东塘水库建成投运后，开垦河水源通过东干渠、东塘水库引水渠进入水库调蓄，再经水库放水渠向灌区供水，老干渠因此逐步停用并丧失原有灌溉功能。当前东塘水库即将实施除险加固工程，而下游老奇台镇灌区仅依靠东塘水库单一水源供水，无其他备用水源。为保障水库除险加固期间灌区正常灌溉用水，需对已停用的老干渠进行提升改造，恢复其输水能力，使其在水库施工期间承担应急供水任务，实现老干渠再次启用，切实保障灌区灌溉用水安全。
老奇台镇老干渠0+000~0+718段渠道为梯形断面结构，两侧采用浆砌石衬砌，表面整体保持完整，渠底为干砌灌浆卵石，厚度30～40cm，渠底宽度4.5m。现状渠道断面边坡结构完好，仅渠底灌浆被水流冲蚀殆尽，引发渗漏。
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	老奇台老干渠0+050
	老奇台老干渠0+580


渠道0+718~14+336段渠道为梯形断面，结构形式为干砌卵石渠道，渠底宽度3~5m，渠深1~1.5m。由于渠道建设年代久，加之弃用多年，运行维护不到位，现状渠道杂草丛生，局部渠段丧失渠形，渗漏严重，无法投入使用。
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	老奇台老干渠0+815
	老奇台老干渠4+850



（2）存在问题
1、建设标准低、年久失修，渗漏严重，丧失渠形，无法运行；
2、渠道冲刷问题，0+000~0+718段渠底部灌浆冲蚀殆尽，渗漏严重；
3、安全防护措施不到位，无安全防护围栏，存在安全隐患；
4、渠道建筑物年久失修：现状渠道沿线建筑物如跨渠渡槽、人行桥、农桥等，因建设标准低，加之年久失修，存在裂缝、结构破坏等安全隐患。
工程的实施是解决渠道损毁严重问题、恢复灌溉功能的必要，老奇台镇老干渠上游段全长14.336km，损毁率高达95%，渗漏损失量初步估计达40%。其中0+000～0+718段渠底灌浆被水流冲蚀殆尽，渗漏严重；0+718～14+336段杂草丛生、局部丧失渠形，无法投入使用。实施改造，对受损渠段进行修补、新建，是恢复渠道原有灌溉功能、满足灌区灌溉需求、保障农业生产顺利开展的必要手段。

	生态环境保护目标
	（1）大气环境：本项目区厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、存在居住区、文化区等人群较集中的区域。
（2）声环境：本项目厂界外50m范围内存在居住区。
（3）地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
（4）生态环境：根据对项目的现场踏勘，本项目主要占用水利设施用地和裸土地。本项目生态环境保护目标见表3-4。
表3-4生态环境保护目标
	保护时段
	环境要素
	保护目标
	规模
	敏感点方位和距离
	保护标准

	
	
	
	
	方位
	距离
	

	施工期
	环境空气
	居民点
	5户
	老干渠东侧
	20m
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值（二级）

	
	
	居民点
	3户
	老干渠西侧
	45m
	

	
	
	居民点
	2户
	老干渠东侧
	15m
	

	
	
	奇台农场（八道滩）二十六连连队管理委员会
	/
	老干渠东侧
	20m
	

	
	声环境
	居民点
	4户
	老干渠东侧
	20m
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准

	
	
	居民点
	10户
	老干渠西侧
	45m
	

	
	
	居民点
	5户
	老干渠东侧
	15m
	

	
	
	奇台农场（八道滩）二十六连连队管理委员会
	10户
	老干渠东侧
	20m
	

	
	地表水
	开垦河
	项目区
	/
	/
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	
	生态环境
	耕地、自然植被、野生动物
	项目区沿线
	/
	/
	保护区域植被、生物多样性




	评价
标准
	1． 环境质量标准
（1） 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值（二级）；
（2） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。
（3） 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；
（4） 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618—2018）筛选值。
2． 污染物排放标准
（1）施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准昼间70dB(A），夜间55dB(A））；
（2）施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关浓度限值；
（3）生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。
（4）运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类声环境功能区对应的厂界噪声排放标准要求；
（5）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；
（6）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

	其他
	根据国家总量控制指标结合本项目所在区域的环境特征及本项目排污情况，本项目不设总量控制指标。


[bookmark: _Toc11500]

四、生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk49796138]施工期生态环境影响分析
	1． 施工期主要污染工序
渠道工程的产排污环节主要集中在施工期，完工后的运营期基本不产生污染物。施工中的主要环境影响可归纳为废水、废气、噪声、固体废物和生态影响五大类。
表4-1工程施工期产排污环节一览表
	环境影响
	主要影响因素
	主要染物因子
	影响性质
	影响简析

	环境空气
	扬尘
	TSP
	短期不利影响
	粒状物料的装卸、运输、堆放过程中有大量扬尘产生；施工运输车辆使用过程中产生的尾气；3）土方开挖过程产生的扬尘。

	
	施工机械废气
	CO、NOx等
	
	

	
	焊接烟气
	烟尘
	
	金属结构安装施工过程中，部分金属结构需采用现场焊接

	声环境
	施工机械噪声
	机械噪声
	短期不利影响
	工程施工过程施工机械产生的机械噪声；
运输车辆产生的交通噪声。

	
	施工运输车辆
	交通噪声
	
	

	水环境
	施工废水
	SS等
	短期不利影响
	1）施工过程中产生的设备清洗废水等；
2）施工人员产生的生活污水。

	
	生活废水
	SS、BOD5、COD等
	
	

	生态环境
	施工占地水土流失，施工活动
	施工临时占地等
	短期不利影响
	工程施工占地产生的水土流失，植被、水生生态破坏等，对生态环境产生影响。

	固体废物
	施工弃渣
	弃渣等
	短期不利影响
	1）施工过程中产生的弃渣及建筑垃圾；
2）施工人员产生的生活垃圾等。

	
	施工生活垃圾
	生活垃圾
	
	


2． 生态环境影响分析
本项目施工期生态影响因素主要表现为：工程施工期间的挖方、土石方临时堆放等临时占地，对建设区生态环境产生的影响。
1.1占地生态影响
工程区占地类型为水利设施用地、裸土地，未占用耕地、林地及草地。本工程总占地面积19.2417hm2，其中永久占地17.1947hm2，包括渠道工程主体和渠系建筑物，临时占地2.047hm2，从工程占地性质分析，本项目为旧渠道改建及新建项目，是在原有渠道的基础上进行，渠道仍采用原来的渠线，与原有渠道相比不新增永久占地，未新增永久占地面积。项目建成后其土地的利用状况不会发生改变，仍可以保持原有的使用功能。施工场地、施工生产区的设置破坏了地表植被，导致土壤侵蚀模数相应增大，临时堆场不仅会压埋地表植被，还会形成新的水土流失区，遇到雨季则会引起较大规模的水土流失。临时用地在施工结束后，将拆除临时建筑物，建筑垃圾统一清运，清理平整后，进行景观绿化建设，播撒草籽，因此这类占地对环境的影响是暂时的。建设单位和施工单位应重视临时施工用地在工程结束后的清理和植被恢复工作，减少临时占地对生态的影响。
工程永久占地、临时占地暂时改变了土壤植被的使用功能，改变土壤结构，生产力降低。工程永久占地为水利设施用地，对于临时占地，施工期间主要采取洒水、碾压等工程措施进行防护；施工结束后，对临时设施拆除清运到就近生活垃圾填埋场堆放，对占用的土地采取平整、绿化措施。施工结束后，进行土地平整。随着环保措施的实施，临时占地的影响将会降至最低。
工程临时占地主要为施工临时工区等。经过现场调查，临时占地范围内未发现珍稀保护植物。施工期间将会使分布于占地范围内的植物群落降低，对个体造成一定的破坏，但不会影响到植物的种群繁衍。
项目区渠系周围主要以农田、道路、居民区为主，工程施工开挖、占压等活动将扰动地表，不可避免产生一定的水土流失等，但开挖、土石方施工以及工程施工道路占压范围相对于评价区域面积很小，并且施工结束后，按照生态保护措施做好生态恢复，受施工活动影响的植被会逐渐恢复。
综上所述，施工临时占地生态环境影响在做好生态恢复工作后，影响是可接受的。
1.2植被影响分析
施工期对植被的影响主要为占地范围内原有植物的剥离、清理及占压。在施工过程中，土方开挖扰动范围内植物的地上部分与根系均被清除，施工带两侧的植被由于挖掘土方的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而受到不同程度的破坏，会造成地上部分破坏甚至死亡。
本工程位于奇台县，工程区地表植被稀少，施工范围内未发现国家及地方珍稀濒危保护物种。但施工过程中仍要注意保护植被，将施工占地范围控制在设计范围之内，严禁外扩范围，减少植被破坏面积，在施工结束后伴随自然恢复，工程对植物的影响将大大减小。
综上所述，本工程的建设不会对项目区植物种类的生存和繁衍造成严重影响，不会使评价区植物群落发生变化，也不会造成某一植物物种的消失。施工结束后及时进行覆土回填，并及时清理施工建筑废弃物，恢复原有地貌，对植被的影响分析较小。
1.4野生动物影响分析
施工机械噪声和人类活动噪声是影响野生动物的主要因素，各种施工机械如运输车辆、推土机、振捣棒等均可能产生较强的噪声。虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其有一定辐射范围。预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，迁往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。根据当地居民反映，本区无大型野生动物，哺乳动物主要是鼠、兔等小型动物；同时根据调查，该区没有珍贵动物，也不是候鸟的栖息地和迁徙通道。因此，施工期对野生动物的影响很小。
1.5水生生态的影响
项目施工期均选择在非灌溉期，渠道内无水流通过，施工废水经沉淀处理后回用或用于场地洒水抑尘，不排入地表水体。项目施工不会对水生生态环境造成影响。
1.6水土流失影响分析
本工程建设过程中，由于施工人员践踏、机械作业等，对地表植被及土壤结构造成破坏，形成一定面积的裸地，遇到雨天将会造成水土流失，开挖的土石方将占用一定的土地，对占地范围产生扰动、植被破坏，开挖土石方堆存易发生水土流失。工程建设新增水土流失产生于以下方面：
①工程实施期间，由于场地开拓及平整地基土层的填挖、施工临时生产区、施工道路的布置等，均有可能造成原生地表植被的破坏，引发和加剧水土流失。
②临时的土方堆放被风蚀的可能性较大，若堆放或保护措施不当，将会在大风作用下产生水土流失。
从本工程建设性质来看，主体工程及其配套设施建设将扰动原地貌，改变地形地貌，破坏植被，工程建设对占地范围内的土地产生扰动，本次提出严格控制施工占地，对临时堆土采取防尘网苫盖措施，施工结束后恢复原有地貌，采取以上措施后，对项目区周边水土流失的影响不大。
1.7对土地沙化影响分析
本项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，加剧土地沙化；由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土等遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。施工期间对环境产生的影响主要为土石方挖掘、土建施工、交通运输和机械设备的安装、调试等。施工过程中，对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏，影响区域植被生长，造成土壤逐渐沙化。此外，在施工过程中，车辆行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长，甚至退化。上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。
因此施工过程中，应尽可能在有植被的地段采取人工开挖，局部降低作业带宽度，减少对植被的破坏。还需严格控制施工活动范围，严禁乱碾乱轧，避免对项目占地范围外的区域造成扰动，施工作业应分段作业，开挖的土方应分层开挖、分层堆放、分层回填，避免在大风天气作业，以免造成土壤风蚀影响。
施工结束后对场地进行清理、平整并压实，场地实施场地硬化，避免水土流失影响，严禁破坏占地范围外的植被，严禁在大风天气进行土方作业。粉状材料及临时土方等在堆场应采取覆盖防尘布，逸散性材料运输采用篷布遮盖，减少施工扬尘产生量和起沙量。针对施工机械及运输车辆，提出如下措施：施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。
3． 大气环境影响分析
（1）扬尘
在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土方的开挖、回填及建筑材料的装卸、施工垃圾的清理等；车辆经过裸露路面亦容易引起路面积尘飞扬。这类风力扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。施工现场扬尘对环境的影响状况见表4-2。
表4-2施工现场扬尘TSP对环境的污染状况单位：mg/m3
	降尘措施
	工地下风向距离

	
	20m
	50m
	100m
	150m
	200m
	250m

	无
	1.30
	0.722
	0.402
	0.311
	0.270
	0.210

	有（围金属板）
	0.824
	0.426
	0.235
	0.221
	0.215
	0.206


由表4-1可知，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，200m外TSP浓度才可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值（二级）；而在有防尘措施的情况下，影响范围降至100m范围内。抑制扬尘最简洁有效的措施是洒水。土方开挖、土方回填及建筑材料的装卸、施工垃圾的清理等产生扬尘较大的污染工序之前均采取洒水降尘后进行，施工期间对车辆行驶的路面每天洒水4—5次，可使扬尘减少70%以上，并可将TSP污染距离缩小到50m的范围内。因此项目施工期间建设单位应重视施工扬尘治理，注意落实加设围栏、洒水抑尘等相应的降尘措施。尽可能将施工扬尘影响控制在施工场地范围内，以减小施工扬尘对周边的环境影响。
（2）临时堆土场扬尘环境影响分析
临时堆土场物料的种类、性质及风速与起尘量有很大关系，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大。临时堆土场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，这将产生较大的扬尘污染，会对周围环境带来一定的影响。但通过洒水可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少约70%。此外，对一些粉状材料及砂石料等采取覆盖或进仓防风措施也将有效减少扬尘污染。因此施工单位必须使用废气排放符合国家标准的机械设备和运输车辆，并加强设备、车辆的维护保养，使其始终处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以确保施工场地周围区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值（二级）。
（3）施工车辆尾气环境影响分析
汽车尾气中所含的有害物质主要有CO、THC、NOX等，但这些污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，影响是短期和局部的，施工结束影响也随之消失，这类废气对大气环境的影响比较小。要求施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工车辆尾气对周围环境的影响。
（4）施工机械废气环境影响分析
本项目临时电源采用柴油发电机。柴油发电机燃烧柴油过程中将产生CO、NOx、SO2、碳氢化合物污染物。根据有关资料介绍，每吨柴油燃烧排放有害气体量详见下表。
表4-3燃烧lt柴油排放的有害物质表
	有害物质
	SO2
	CO
	NOx
	碳氢化合物

	排放量（kg）
	3.522
	29.349
	48.263
	4.826


[bookmark: _GoBack]由于此类污染源多为无组织排放，较为分散，受自然条件的影响容易扩散，空气环境本底现状优良，具有较大的环境容量，不存在短时间集中排放的情况，废气排放量较小，对周边环境影响较小。
（5）拌和机废气环境影响分析
临时生产区的砼拌合系统中的移动式拌合机上料会有少量颗粒物产生，要求移动式混凝土拌合机所用骨料仓封闭，砂石骨料定期洒水润湿，封闭水泥筒仓上料过程产生的粉尘采用仓顶自带袋式除尘器除尘后有组织排放，粉尘排放浓度相对较低，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中最高允许排放浓度（120mg/m3）要求，搅拌机区域同时进行洒水降尘，不会对区域环境空气质量产生大的影响。
4． 废水影响分析
（1）施工废水
本项目建筑废水主要来自施工过程中的清洁废水和混凝土拌合废水，废水量不大。施工废水主要污染物为泥沙、水泥等悬浮物，浓度一般800～2000mg/L。施工废水经沉淀池（长2m×宽2m×高1.3m）处理后排入蓄水池（2m×2m×1.5m）内，全部回用于场地洒水降尘、建筑材料冲洗等施工环节，不外排。施工废水采用沉淀池收集、澄清回用，产生的施工废水全部收集于蓄水池内，收集后回用于其他施工工序或者洒水降尘，产生的废水均全部回用，废水能做到零排放，对周围地表水体水质影响较小。
（2）生活污水
[bookmark: _Hlk534899848]本项目施工期劳动定员按30人计，用水量按60L/人·日（根据《给排水设计手册》2002年1月1日出版）测算，施工期生活用水量为1.8m3/d。生活污水产生量按日用水量的80%计，则生活污水最大排放量为1.44m3/d。施工工期计划为6个月，施工期生活污水总排量为259.2m3。生活污水中主要污染物是COD、BOD5、SS，其浓度较低，本项目生活污水依托临时环保厕所，定期委托相关环卫部门处置，不外排。项目施工期对水环境影响小。
5． 噪声影响分析
工程施工期间的土石方作业、汽车运输、自备柴油发电机工作产生的噪声。施工期机械设备有：推土机、挖掘机、振动碾、自卸汽车等，均系强噪声源，主要施工机械产噪情况见表4-4。
表4-4主要施工机械产噪情况
	设备名称
	噪声测距（m）
	源强（dB）

	挖掘机
	5
	81

	推土机
	5
	86

	振动碾
	5
	90

	自卸汽车
	5
	81

	插入振捣器
	5
	86

	平板振捣器
	5
	86


由上表可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，这些机械的噪声源强在81~90dB（A）之间。施工期声环境影响预测计算公式如下：
[image: ]
式中：Lp（r）—声源在预测点的声压级，dB（A）；
Lp（r0）—参考位置的声压级，dB（A）；
L—为各种因素引起的声衰减量，dB（A）；
r—声源“声源中心”距预测点间的距离，m。
不同距离衰减后的噪声预测结果详见表4-5。
表4-5施工机械噪声影响范围
	设备名称
	不同距离处的噪声值

	
	5m
	10m
	20m
	30m
	50m
	80m
	100m
	150m
	200m

	挖掘机
	81.0
	75.0
	69.0
	65.5
	61.0
	56.9
	55.0
	51.5
	49.0

	推土机
	86.0
	80.0
	74.0
	70.5
	66.0
	61.9
	60.0
	56.5
	54.0

	振动碾
	90.0
	84.0
	78.0
	74.5
	70.0
	65.9
	64.0
	60.5
	58.0

	自卸汽车
	81.0
	75.0
	69.0
	65.5
	61.0
	56.9
	55.0
	51.5
	49.0

	插入振捣器
	86.0
	75.0
	69.0
	65.5
	61.0
	56.9
	55.0
	51.5
	49.0

	平板振捣器
	86.0
	80.0
	74.0
	70.5
	66.0
	61.9
	60.0
	56.5
	54.0


由上表可见，在仅考虑距离衰减的情况下，至各噪声源10m处，各施工阶段主要噪声源噪声影响值方能达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间标准，施工阶段应合理安排施工时间，尽可能降低施工噪声，在敏感点附近和施工运输便道敏感点附近设置警示标志和限速标志，做好施工围挡，设备选型上尽量采用低噪声设备，对于高噪声设备做好减振降噪措施，文明施工。
6． 固体废弃物影响分析
施工期产生的固体废弃物来源为工程垃圾、渠道建筑物拆除垃圾、施工人员产生的生活垃圾。
施工过程中产生的工程垃圾、渠道建筑物拆除垃圾能回收利用的尽可能回收利用，不能回收利用的建筑垃圾和沉淀池的泥沙运往奇台县建筑垃圾填埋场处置；施工过程中各环节产生的建筑垃圾遵循分类收集、分区存放、密闭运输、规范处置的原则，在存放过程中进行防尘网苫盖等措施减少对周边环境的影响，在运输过程中采用环保土方车密闭运输，严格遵守《建筑垃圾污染控制技术规范》相关要求。剩余土方就近堆放在渠道两侧，施工完毕后用于项目区附近低洼处填平或者机耕道垫土；生活垃圾主要为施工人员日常生活产生，工程施工期人数为30人/日，按照每人每天产生0.5kg考虑，则整个施工期为6个月，生活垃圾产生量为2.7t，由各施工单位集中袋装收集后交由环卫部门清运至奇台县生活垃圾填埋场处理。
表4-6与《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ1462-2026）符合性分析表
	规范要求
	本项目情况
	符合性

	1.建筑垃圾产生单位应减少产生量，并进行源头分类，宜进行原位利用，工程施工过程中采用清洁生产技术等措施减少污染物含量，提高资源化利用率。
	本项目建筑垃圾优先现场回填，提高资源化利用率。并采取先进施工工艺，减少建筑垃圾产生量。
	符合

	2.工程施工现场设置的建筑垃圾存放点应符合JGJ/T498要求，并根据建筑垃圾类别或成分进行分区分类存放，采取防尘、防雨等措施，减少对周边环境的影响
	本项目建筑垃圾进行分区分类存放，采取防尘网苫盖等措施，减少对周边环境的影响
	符合

	3.建筑垃圾在装运过程中应避免混合，运输过程中应采取必要的防扬散、防遗撒、防渗漏、防噪声措施。
	建筑垃圾在装运过程中分类装运，运输过程中采取苫盖等必要的防扬散、防遗撒、防渗漏、防噪声措施。
	符合

	4.应根据建筑垃圾的成分和当地需求因地制宜选择资源化利用技术。
	本项目建筑垃圾主要产生途径为老旧渠道及渠系建筑物拆除，本环评提出拉至奇台县建筑垃圾填埋场，由填埋场进行统一处置。
	符合


综上所述，本项目固体废弃物得到合理处置，建筑垃圾的处置符合《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ1462-2026）相关要求，不会对周围环境产生太大的影响。
7． 土壤影响分析
本项目施工期主要对项目区评价范围内土壤进行临时占用，可能造成土壤结构破坏与压实，渠道开挖、清基、机械碾压等造成土壤扰动、孔隙度降低、板结、有机质下降、表层植被破坏、表土流失与肥力下降，同时开挖扰动可能造成底层含盐土层，盐分上移、表层盐渍化加重。
项目区地处干旱区，降雨少但短时暴雨强，裸露表土易风蚀、水蚀，致使养分流失、土层变薄。
施工物料混凝土、砂浆、外加剂（减水剂、引气剂）散落、废弃建材、生活垃圾若随意堆放，会局部污染土壤、致使pH异常，局部区域有盐化风险；
本项目施工期对土壤环境的影响主要在工程占地范围内，主要为土壤生态扰动，影响范围局限、时效短暂且可逆。项目区域土壤干旱较敏感，有原生轻度盐化特征。施工期不良影响集中在渠道轴线两侧及临时施工占地范围内，无大范围扩散等问题。各项环保措施后，可抵消施工不利影响，施工结束后土壤环境可逐步恢复，不会对区域土壤环境质量及农用地土壤功能造成持续不利影响。

	运营期生态环境影响分析
	本项目建设内容为渠道防渗、配套建筑物建设，属生态影响型项目，运营期无废气、废水、固废排放，营运期环境影响主要为正效应。
本项目施工混凝土为抗渗混凝土，项目建设完成后，渠道顺畅，水资源浪费的问题得到解决，不会引起该地区水文情势和水质的变化，因此本项目对渠道地下水的影响较小。
工程实施运行后，可改善项目区环境，减少沿渠水土流失，减少淤积灾害，有利于提高灌区的引水条件，提高输水效率；过水能力和抗冲能力有效提高，保障沿渠农田、道路和公共设施的安全运行；有效控制地下水位，减少下渗水量，降低土壤盐碱化程度；沿渠绿化带的建设能美化周围环境，改善当地景观。

	选址选线环境合理性分析
	1、防渗渠线选址的环境合理性分析
整体来看，老干渠虽已停用多年，但渠线走向清晰、原有工程骨架尚存，局部衬砌段结构稳定，具备通过局部维修与新建改造恢复输水能力的基础条件，无需完全重新选址，可有效控制工程投资与施工周期。项目本身属于生态影响类项目，项目实施对环境的主要问题集中在项目施工阶段，不利影响持续时间短暂，并且随着施工期的结束而结束。项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区，项目沿线无明显的环境制约因素，外环境关系简单。
因此防渗渠线路选址从工程占地、环境影响、成本控制、施工条件等方面综合考虑，是较为合理的。
2、施工布置方案环境合理性分析
本工程总占地面积19.2417hm2，其中永久占地17.1947hm2，包括渠道工程主体和渠选系建筑物，临时占地2.047hm2，主要包括渠道工程区、渠系建筑物区施工临时占地、施工道路区占地和临时生产区占地。工程区占地类型为裸土地和水利设施用地，未占用耕地、林地及草地。项目区相对平坦开阔，周围有用于搭建临时设施、施工机械设备环境停放和材料及废弃物堆放的空地。根据项目区渠道的分布、地形、地物情况，结合环境保护要求、施工组织等因素，考虑在本项目计划布置临时生产区2处，包括临时砼拌合系统、加工系统、施工仓库等，总占地面积0.04hm2。施工单位租用附近的民房居住不设置施工临时生活区。
施工过程中临时产生的固废和污废水严禁进入河床，污染水环境。施工区内布设的临时房屋建筑、堆放场等严格按批准的施工红线图布设。施工期采取相应的废水、废气、固废、噪声等治理措施后，对周边环境的影响程度较小。
从工程占地、环境影响、施工条件等方面综合考虑，施工场地布置是较为合理的。
3、临时施工道路环境合理性分析
根据现场施工条件和工程需要，沿渠部分地段有简易乡村道路伴行，部分地段需专门修建施工临时道路，方能满足各类机械施工。本工程需要修筑临时施工道路5km，宽度为4m，简易修整，占地面积2hm2。施工完毕后对临时施工道路进行平整恢复。
因此，综合分析，施工道路布置对周围环境影响小。施工道路布置具有环境合理性。
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	施工期生态环境保护措施
	（1） 生态保护措施
项目从避让、减缓、修复、补偿、管理方面减少施工期间对区域生态环境影响。
（1） 设计阶段
项目位于奇台县老奇台镇，在设计阶段优化了方案设计，对工程占地进行了调查、分析、比较，在满足工程技术标准的条件下，充分考虑了避让及减缓等减少生态影响措施，优先选择占地少、对土地扰动少的设计方案。
（2） 施工阶段
针对施工期间对施工范围内产生的生态影响，采取的具体措施如下：
1  临时道路利用现有道路，施工车辆严格按规划的道路行驶，避免随意碾压，造成原生土壤的破坏而产生水土流失。加强施工人员环保意识的宣传工作。禁止施工人员破坏设计用地以外的植被，尤其注意保护周边耕地，严格控制临时用地。施工时采用洒水抑制扬尘，洒水方式为采用洒水车洒水，洒水数量按2次/天、每次2L/m²控制，保证路面不起尘土。
2  临时堆土采取洒水、防尘网苫盖措施，待土方回填结束后，对临时堆土场进行场地平整，在平整后的土地上进行整地并恢复植被。
3  施工生产区在施工完成后，应予以拆除，对施工过程中产生的建筑垃圾，应进行分类收集、分类管理，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约资源；对于不能回收利用的要进行收集并在固定地点集中暂存，施工完成后及时处理，拉运至建筑垃圾填埋场填埋处置。施工生产区在施工期间主要采取洒水、碾压等工程措施进行防护。施工结束后，进行场地平整，促进表层密实，最后将表土自然覆盖于地表，播撒草籽，完成临时占地恢复。
4  施工过程中产生大量的土方动迁，水土保持工作重点主要在合理进行土方平衡以减少对原地貌的扰动和控制施工过程中水土流失方面。经水工、施工、水保专业对土方挖填方案进行协商比选，挖方料均利用作填方料。施工前应精细做好施工组织方案，施工过程中严格按施工组织方案安排施工工序及施工分区，尽可能避免临时堆渣和土方的二次倒运，将可能造成的水土流失量减到最小。
5  采取优质施工机械，合理规划施工作业时间，减缓施工噪声对野生动物的惊扰。
6  为减缓施工期水土流失，施工单位通过采取优化施工方案、避开大风天气、雨季施工，在施工过程中应将土石方分层开挖，分层堆放，分层回填，以保持水土的稳定。
7  土方临时堆存时用防尘网苫盖，生活垃圾要定点堆放及时清运，严格控制施工过程中扬尘污染，施工结束后，做到完工，料尽、场地清
8  禁止设置污染水体的一切活动。
9  严禁向渠道内乱倾倒施工中产生的废物，做到定点存放，及时外运处置，避免污染。
10  加强对施工人员环保意识教育，杜绝一切破坏植被、水质行为。
11  施工完毕后及时进行土地平整，进行迹地恢复。对土壤、植被的恢复，遵循破坏多少，恢复多少，优先采用原生表土及乡土物种进行恢复。
通过采取上述生态保护措施，可以最大程度地降低本项目建设对生态环境的影响和破坏，恢复项目区域的生态环境。
（3） 生态影响避让措施
工程施工段河道内无国家级和地方级保护鱼种和大型鱼类，施工区域及下游无鱼类三场分布。施工期扰动水体对河段内的水生生态形成惊扰，会迫使原栖息在此的动物离开工程区河段，进入其他河段栖息。但上述影响仅局限于施工期和工程区范围内，随着施工的结束，这种影响随之消失。项目施工期间无洪水下泄，由于项目施工时间较短，随着施工结束，产生的暂时性影响也随之消失。为进一步降低项目施工对水生态影响，提出以下措施：
①施工期间不得利用非施工侧河道布置施工机械、设备，禁止采挖施工范围以外河床，减少项目施工对现状河道扰动。
②及时恢复河床原貌，不得在河道内临时、永久堆置土方、砂石料，破坏河道，影响河道行洪。
③施工期间加强施工人员教育、管理，禁止破坏生态环境。
④在施工过程中禁止向河内排放污染物，常年禁止一切渔业活动。
⑤加强施工管理，强调合理有序施工，优化施工组织，同一施工段实行同向逐步推进施工，相邻施工段错开施工高峰期。
⑥本项目施工期间为枯水期，施工仅涉及渠道。
（4） 对水质的保护措施
在工程施工过程中应严格控制施工范围，尽量减少对河道的扰动，做好水土保持工作。施工生产废水严禁排入河道，避免对地表水污染。
（5） 工程占地及土壤的保护措施
划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员、施工机械、临时占地范围，严禁随意扩大扰动范围；尽可能缩小施工作业面和减少扰动面积；以最大限度地控制地表土壤和植被的破坏程度和范围，减少地表扰动。在土方开挖施工时，应严格注意保护原有地表土壤层，按照原土层顺序回填及覆盖，做到分层开挖，分层堆放，分层回填，以利于植被自然恢复。
（6） 动物保护措施
①在施工期间对施工人员和附近居民加强生态保护宣传教育，以宣传册、标志牌等形式，对施工区工作生活人员特别是施工人员及时进行宣传教育，建立生态破坏惩罚制度，严禁施工人员非法猎捕当地野生动物，禁止施工人员捕食鸟类，以减轻施工对当地动物的影响。
②根据施工总平面布置图，确定施工用地范围，进行标桩划界，禁止施工人员进入非施工占地区域；非施工区严禁烟火、狩猎和垂钓等活动。禁止施工人员野外用火，把对野生动物的干扰降至最低程度。
③积极采取有效措施，降低噪音、废水等对野生动物的影响。在工程建设期间，推土机、挖掘机、打桩机等施工机械及各种运输车辆运行将产生一定强度噪声，应加强施工管理、采取遮挡消声等措施使施工噪音降到最低程度。对于施工产生的废污水，严禁随意排放。
（7） 植被保护措施
①为减少施工队伍对植被和土壤的影响，要标明施工活动区，严令禁止到非施工区域活动，严禁烟火等措施。
②施工单位必须对施工人员进行环境保护法和相关法规、法律的教育，增强环境保护意识，预防火灾和乱砍林木，乱采（挖）植物的事件发生。
③施工过程中，严格限定施工的工作范围，采用彩条旗规范施工范围，严格行车路线，运输车辆不得随意驶离道路或施工便道。优化施工组织，尽量减少施工过程中动用的土石方数量，减少植被破坏量。
④施工活动应严格限定在工程设计和用地红线范围内，严禁越界使用或随意侵占林地。通过设置施工界限围栏，固定施工便道，严禁施工人员越界活动和施工机械下道行驶，尽可能减少工程施工对自然地表和植被的扰动，严格控制施工人员数量、设备和施工作业时间，避免任意扩大施工作业面。车辆、机械应在规划的道路上行驶，严禁随意行驶碾压植被，严禁破坏与项目建设无关的植被，将植被损失降至最低。业主单位制定环境管理监控的规程、措施，不定期对施工单位进行监管检查，确保生态保护成效。
⑤施工结束后，及时拆除、清理临时生产设施，各类施工迹地应进行清理，平整场地，地表利用集中堆存的表层土恢复，使扰动过的地表与周围的景观相协调。对使用完堆放表层土的地方，应进行清理，使其恢复至原貌。
⑥生态护岸采用乔灌草护坡，保留水陆生态连通性。
⑦禁止采摘和随意践踏林地植被。施工中要尽量把对林地地表植被的破坏降低到最低限度，特别要加强对重点保护植物的保护，严禁发生乱采、滥挖野生植物的行为，最大限度减少对野生植物生长环境的扰动，施工中一旦发现珍稀保护植物应就地保护或及时移植。本项目占用林地均为地方公益林地，在施工期间临时占地尽量避免占用地方公益林地，在无法避让时采用原地或异地补偿种植同类树种。
⑧加强植被恢复。对工程建设占地造成的植被损失，通过原址恢复和异地植被恢复造林措施进一步加强植被恢复。
⑨在工程施工过程中，要按照生态保护要求制定科学合理的工程施工方案，严格执行工程施工管理制度，做好工程施工管理。要规范施工过程，严格按照施工工序进行施工，防止因为赶工期和赶进度而造成人为的生态干扰和破坏。施工过程中产生的建筑垃圾、废料、废水、施工人员生活垃圾、污水应集中处理及时清运，严禁直接倾倒排放至河道、农田中，造成污染；同时应采取减小鸣笛、洒水降尘等措施，减轻施工噪音、扬尘等对环境的影响。
（8） 水土保持措施
①主体工程区水土保持措施
1）工程措施
主要是施工结束后，对主体工程区项目区扰动区域进行土地平整。
2）临时措施
洒水：施工期间，为减少施工车辆拉运土方造成的水土流失，采取洒水措施降低施工期间的水土流失，每天洒水一次。
②道路工程区水土保持措施
1）工程措施
土地平整：主体工程完工后，施工后期，对施工生产施工迹地区域采取土地平整。
2）临时措施
洒水：施工期间，为减少施工车辆拉运土方造成的水土流失，采取洒水措施降低施工期间的水土流失，每天洒水一次。
限制性彩条旗：在施工期间采取彩条旗限界措施防止施工车辆的超范围扰动。
③临时堆土区水土保持措施
1）工程措施
土地平整：主体工程完工后，对施工生产施工迹地区域采取土地平整。
2）临时措施
防尘网苫盖：堆土堆放期间采取防尘网苫盖措施减少水土流失。
限制性彩条旗：在施工期间采取彩条旗限界措施防止施工车辆的超范围扰动。
④临时生产区水土保持措施
1）工程措施
土地平整：主体工程完工后，施工后期，对施工生产施工迹地区域采取土地平整。
2）临时措施
洒水：施工期间，为减少施工扬尘，采取洒水措施降低施工期间的水土流失，每天洒水一次。
限制性彩条旗：在施工期间采取彩条旗限界措施限制生产区范围扰动。
⑤管理措施
1）施工结束后，及时拆除、清理临时生产设施等各类施工迹地，平整场地，将施工产生土方及时回填于工程区，使扰动过的地表与周围的景观相协调，使其恢复至原貌。
2）挖掘的土方合理堆放，及时回填，及时恢复挖方段的植被覆盖。
3）为了保护项目区的生态，工程挖方、回填采取分左右岸、分段集中施工的原则，挖方段表层土壤可进行异地存放，及时用于已施工完毕的地段进行覆盖恢复，极大地保持施工段景观的自然性。
（9） 防风固沙措施
本次评价要求建设单位严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》（2018）及《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）中有关规定，执行以下防沙治沙措施：
1 土方堆存过程中使用防尘网苫盖，并定期洒水抑尘。
2 施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。
3 加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。
4 施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，做到“工完、料尽、场清、整洁”，恢复原有生态。
5 合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；临时占地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实。
6 施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。
采取以上措施后，可防止区域土地沙化，项目建设对区域内生态环境的影响较小。
（2） 大气环境保护措施
（1）施工扬尘
① 临时料场或施工出入口配备车辆清洗装置或采取其他控制措施，确保出场车辆清洁、运输不起尘。对车辆行驶比较频繁的路面以及工地上所有裸露地面应经常洒水，使其保持一定的湿度。施工现场设专人负责保洁工作，每个施工段安排1名员工对施工场地和运输车辆行驶路面进行洒水和清扫。洒水次数根据天气情况而定，原则上每天早（9:30～11:00）晚（18:30～21:00）上下班高峰期以及中（14:00～15:00）各洒水一次，当风速大于5级、夏季晴好天气每隔2个小时洒水一次。
② 工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、施工现场地面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”。施工工区地面进行硬化或压实处理，在工区面向敏感目标的方向设立简易隔离围挡，高度不低于2.5m的施工围挡，位于建成区、临近居民点的施工工区，应将围挡高度加高到3m以上。围挡应封闭严密，并结合周边环境加以修饰，保持整洁完整。
③ 尽量避免在大风（风速大于17m/s）、暴雨（24h雨强大于20mm）天气下施工。
④ 土方开挖、清运清杂垃圾等作业时，应当采取洒水、喷淋等湿法作业，存放超过48h以上的临时存放的土方、清杂垃圾应采用防尘网覆盖。风速达到5级及以上时，应暂停土方开挖、土方回填、灰土拌合、摊铺整平、路面基层清理等。因大风、空气重污染，按照相关规定停止产生扬尘污染的施工作业后采取定时洒水、覆盖等降尘措施，并对施工现场内可能被大风损坏的围挡，覆盖等措施进行巡检，及时修复。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]⑤ 加强运输车辆管理，提升车仓封闭性施工单位应加强施工区的规划管理，建筑材料的堆场（水泥、砂石等）应定点定位，并采取适当的防尘措施；开挖土方集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填或清运，减少粉尘影响时间；土方堆放时间超过48h或作回填土使用的，在施工场地内设置临时堆放场，对临时堆放场采取围挡、遮盖等防尘措施。
（2）临时拌和站生产废气
临时生产区的砼拌合系统中的移动式拌合机上料会有少量颗粒物产生，要求移动式混凝土拌合机所用骨料仓封闭，砂石骨料定期洒水润湿，封闭水泥筒仓上料过程产生的粉尘采用仓顶自带袋式除尘器除尘后有组织排放，粉尘排放浓度相对较低，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中最高允许排放浓度（120mg/m3）要求，搅拌机区域同时进行洒水降尘，不会对区域环境空气质量产生大的影响。
（3）运输车辆及作业机械尾气
①在施工机械和运输工具选择上，为控制施工废气排放对大气的污染，减少NOx污染物，施工单位应选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使用符合标准的油料或清洁能源，使其排放的废气能够达到国家标准。
②施工期间，往来车辆多为燃用柴油的大型运输车辆，尾气排放量与污染物含量均较燃用汽油车辆高，合理安排车辆运输次数与作业的时间段。
③加强施工机械和车辆的维护与保养。
④配合有关部门规划好施工期间周边道路的道路情况，避免因施工造成交通堵塞，减少交通堵塞产生的怠速尾气排放。
（4）燃油废气
施工燃油机械为无组织流动性排放，废气经稀释扩散后不会对周边空气环境产生明显影响，建议施工单位尽量采用清洁能源的机械设备。
（3） 水环境保护措施
为了减少施工期废水对环境的影响，应采取以下环境保护措施：
（1） 施工材料堆放时要采取遮蔽措施，防止降雨冲刷造成对地表水的污染。
（2） 加强施工期管理，加强对运输车辆、施工机械设备定期检修保养，避免燃油、机油的跑、冒、滴、漏。
（3） 禁止在项目管道区域内直接冲洗运输车辆和施工机械设备。
（4） 施工单位文明施工，车轮清洗废水经沉淀池处理后用于项目区洒水抑尘，严禁施工废水乱排、乱流污染施工场地，禁止施工废水直接排放，污染或进入天然水体。
（5） 施工区内不设置生活区，施工人员就近租住各乡镇民房，产生的生活污水依托村镇民房已建污水管道排入村镇污水处理设施处理。
综上所述，施工期废水在采取以上措施处理后，不会对外环境产生明显不利影响，措施可行。
（4） 声环境保护措施
（1）施工期噪声选用低噪声设备，设备采取基础减振、围挡隔声，合理布局施工场地，远离敏感区，禁止夜间施工。运营期选用低噪声风机机组，合理布置机位。噪声施工期需符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，营运期需符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。
（2）施工单位在施工组织设计中，应合理摆放施工机械，尽量使机械远离敏感点，减少机械噪声对声环境的污染；
（3）对于固定类机械设备，可采取基础减振，降低噪声污染；
（4）施工场界要设置噪声防护围栏，降低施工噪声；
（5）在项目施工期，应设立临时隔声屏障，在施工结构阶段应采用围挡，以降低设备噪声对周围的影响。
（5） 固体废弃物环境保护措施
施工期固体废弃物主要包括：建筑垃圾、生活垃圾、土石方、沉淀池泥沙。
（1）建筑垃圾
本项目产生建筑垃圾主要来自施工过程中产生的废混凝土块、废钢材、废包装材料等，环评建议采取如下措施：
1 分类收集：
在施工区出入口、材料堆放区、作业面设置四分类收集点，配备带标识的专用容器；施工班组设立专职环保员，负责监督建筑垃圾日产日清，建立《建筑垃圾产生台账》，记录种类、数量及去向；对废混凝土块等大块废料，要求现场破碎至粒径≤30cm后再转运，降低运输扬尘。
2 临时贮存：
场地选址避开敏感区域（距居民区≥50m，距水源地≥100m），设置在施工区下风向。不同类别垃圾分区堆放，间距≥1.5m，设置隔离挡板及分类标识牌。临时堆存时间不超过72小时，易扬尘物料覆盖阻燃防尘网，高温季节每日洒水降尘。
3 环境管理强化措施：
明确施工单位为建筑垃圾管理责任主体，缴纳环保保证金；监理单位每日巡查并填写《环保日志》，重点核查：分类合规率、贮存场地防尘措施、运输车辆密闭性。资源化利用要求废钢材、金属构件100%回收利用，破碎后的混凝土块优先用于场地硬化或路基填料。
车辆运输时，运输车辆必须做到装载适量，加盖篷布，出工地前做好外部清洗，沿途不漏洒、不飞扬；运输必须在规定的时段内进行，按指定路段行驶；
实施全封闭型施工，尽可能使施工期间的污染和影响控制在施工场地范围内，尽量减少对周围环境的影响；
施工车辆的物料运输应尽量避开敏感点的交通高峰期，并采取适当防护措施，减轻物料运输的交通压力和物料泄漏，以及可能导致的二次扬尘污染。
（2）生活垃圾
项目施工场地内设置生活垃圾桶，生活垃圾袋装收集后，定期交由奇台县生活垃圾填埋场处理。
（3）土石方
本项目共计土方开挖量5.26万m3，填方7.08万m3，借方3.33万m3，弃方1.51万m3，主要为原渠道及渠系建筑物拆除产生的建筑垃圾，计划拉至奇台县建筑垃圾填埋场处置，其余土方全部用于渠堤培高，拆除的可利用砼建筑部分用于渠道固堤，不可利用部分运至建筑垃圾填埋场填埋处置。
为强化过程管控，需重点落实两项措施：一是建立动态清理机制，对施工现场土方及时转运或综合利用，严禁长期堆放产生扬尘污染；二是要求施工单位编制详细弃方运输处置方案，经监理及业主审批后实施，全过程接受监理单位对运输路线、处置流程及环保措施的监督核查。
（4）沉淀池泥沙
本项目沉淀池内产生的泥沙晾晒后连同建筑垃圾一同运至奇台县生活垃圾填埋场处理。
（6） 土壤环境保护措施
严控施工范围，按施工红线作业，严禁超范围施工和违规占地，减少土壤扰动与植被破坏。优化施工布局，规划便道、堆场等位置，避免重复扰动，减少土壤压实板结。优化施工时序，避开大风、暴雨时段，降低风蚀、水蚀风险。
施工时区分表层耕作土与深部含盐土层，不将高含盐底层土铺至地表。及时清理基坑和作业区废水，防止盐分富集。土方回填分层压实，减少盐分上移，严控盐化加重风险。
定期检修施工设备，规范油料加注，不在施工现场维修作业，防止机油等泄漏。建材集中搅拌、规范取用，及时清理散落物料。施工垃圾等分类收集、集中存放，统一外运处置，防止土壤点状污染。
施工结束后，拆除临时设施，清理垃圾废弃物。对板结土壤松土改良，恢复孔隙结构。结合区域特点，选耐旱、耐盐碱乡土植被覆绿，恢复植被覆盖，修复土壤生态。

	运营期生态环境保护措施
	本项目建设内容为渠道防渗、配套建筑物建设，属生态影响型项目，运营期无废气、废水、固废排放，营运期环境影响主要为正效应。 
本项目施工混凝土为抗渗混凝土，项目建设完成后，渠道顺畅，水资源浪费的问题得到解决，不会引起该地区水文情势和水质的变化，因此本项目对渠道地下水的影响较小。
工程实施运行后，可改善项目区环境，减少沿渠水土流失，减少淤积灾害，有利于提高灌区的引水条件，提高输水效率；过水能力和抗冲能力有效提高，保障沿渠农田、道路和公共设施的安全运行；有效控制地下水位，减少下渗水量，降低土壤盐碱化程度；沿渠绿化带的建设能美化周围环境，改善当地景观。

	其他
	1． 环境管理
通过制订系统的、科学的环境管理计划，使本报告针对工程建设过程中产生的负面环境影响所提出的防治或减缓措施，在该项目的设计、施工和运营中逐步得到落实，从而使得环境建设和主体工程建设符合国家同步设计、同步实施和同步投入使用的“三同时”制度要求，为环保措施的落实及监督、项目环境保护审批及环境保护竣工验收提供依据。
通过环境管理计划的实施，将本项目对沿线环境带来的不利影响减缓到相应法规和标准限值要求之内，使工程建设的经济效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。
①建立信息沟通渠道，接受工程所在地环保主管部门的监督管理。
②成立工程环保管理机构，并制定相应的环境管理办法。
1、成立由工程建设指挥部指挥长任组长、分管领导任副组长，指挥部相关部门负责人为成员的环境保护领导小组，对整个项目的施工期环境保护管理工作负责，办事机构环境保护领导小组办公室，设在工程部；施工单位成立以项目经理为组长、项目总工为副组长，项目部各部门负责人、各施工队队长为组员的项目部环保小组，负责本单位施工标段内的环境保护工作，办事机构环保小组办公室，设在总工办；
2、根据环境影响评价成果，制定系统的、分阶段环境管理目标、方针，确定与项目建设有关单位的环境保护义务、职责和管理办法；
3、确定环境管理措施落实情况与实施效果的监督体系，制定激励和奖惩措施；
4、加强施工期环境保护知识普及和宣教活动；
5、监控、评价和改进施工期环境保护管理办法；
③落实施工期污染控制与生态保护措施，建立完善的监测结果报告制度；
④促使施工建设管理与环境管理的有机结合，为实现工程的环境管理目标提供充足的资源保证，包括合格的环境管理人员、管理和治理资金的到位等；
⑤充分利用工程支付的调节手段，将工程的环境保护工作落到实处；
⑥做好工程施工期环境保护工作文档的归档管理工作；
⑦加强工程招、投标工作中的环境保护管理。
2． 监测计划
为了监督施工过程中各种环境保护措施的实施情况及运行效果，使施工环境管理更具有针对性，必须掌握施工过程中各施工时段及每一施工区域的环境质量状况及污染物排放情况，需要开展施工区环境质量监测。监测时段包括整个施工期，监测的环境因子包括水质、大气、生态监测等。监测断面和监测点的布设以及监测频次安排应能够系统地反映施工区从施工开始到工程完建各个时期的污染源变化及施工区环境质量变化情况，监测结果应准确、及时并具有较好的代表性，以便为施工区环境建设及环境监察管理提供科学依据。根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）、《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《建筑施工场界环境噪声排放标准》等相关要求开展施工期环境监测。
（1）空气环境监测计划
监测点位的布设：选取有代表性的施工生产区厂界附近居民点处，拟设置大气监测点。
监测项目：TSP
监测频率：主体工程施工期1次，高峰期1次，每次监测2天。
执行标准：施工场界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关浓度限值。
（2）噪声环境监测计划
监测点位选取有代表性的施工生产区临近居民区处，布设噪声监测点。
监测项目：等效连续A声级；
监测频率：主体工程施工期1次，高峰期1次，每次监测2天。
执行标准：施工场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
（3）陆生生态环境监测
监测点位：每个施工区的施工范围内设置1个监测点。
监测项目：土壤类型及理化性质、土壤侵蚀类型及侵蚀程度等；植被类型及覆盖度、生物产量等；临时占地面积、地表扰动面积、植被损坏面积等；对野生动物的数量、种类、活动范围进行观测等。
监测频率：施工前监测一次，根据施工进度，施工高峰期监测一次。
（4）施工废水与生活污水监测计划
监测点位布设：在施工废水、生活污水处理设施进出口设置监测点位，覆盖施工区域与生活区，全面掌握污水处理及水质情况。
监测项目：
1.施工废水：监测pH、SS、COD、泥沙含量。
2.生活污水：监测pH、COD、BOD₅、SS、氨氮、总磷、总氮。
监测频率：日常施工每季度1次，施工高峰、土方作业及雨季每月加密1次。每次连续2天、每日采样1次，同步记录现场及设施运行情况，突发异常随时加测。
执行标准：污水经处理后优先回用、不外排。
3． “三同时”制度
根据《建设项目环境保护“三同时”管理办法》，工程建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。建设项目与“三同时”污染防治措施业主必须自主验收合格后才能正式投入运行。防治污染的设施不得擅自拆除或闲置。
环保“三同时”竣工验收见表5-1。
表5-1“三同时”环保竣工验收内容
	序号
	验收调查项目
	竣工环境保护验收调查内容

	1
	相关批复文件
	项目是否取得核准文件，相关批复文件是否齐备，项目是否具备开工条件。

	2
	工程建设与规划的相符性
	本项目的建设是否符合相关规划要求。

	3
	工程建设内容与环评的相符性
	与环评报告及环评报告批复对比，若工程的场址、建设规模发生变更，应就变更情况以及变更原因进行说明。

	4
	敏感目标调查
	调查工程周围生态影响评价范围内环境敏感区的分布情况；对比环评报告，说明生态保护目标的变化情况以及原因。

	5
	施工期环保措施落实情况
	调查工程施工期废水处理措施；施工期固废处理处置方式，调查工程施工临时占地恢复情况及效果；分析采取相关措施的有效性及存在问题，针对存在问题提出整改、补救措施与建议。

	6
	噪声
	选用低噪声设备，噪声是否满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类声环境功能区对应的厂界噪声排放标准要求，如有超标，提出处置措施。

	7
	固体废物
	项目区建筑垃圾是否按照《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ1462一2026）要求进行处置；生活垃圾是否处置。

	8
	生态环境
	调查工程采取的生态保护措施的实施效果；列表说明工程实际占地变化情况，明确占地性质、占地位置、用途、临时占地恢复措施和恢复效果。根据上述调查结果，对存在的问题分析原因，并从保护、恢复、补偿、建设等方面提出具有操作性的补偿措施与建议。

	9
	环境保护
	环境管理、环境监测落实情况；环保投资资金是否到位，工程所在区域各级生态环境主管部门是否收到相关环保投诉，投诉原因及处理结果。

	10
	环保设备清单核查
	统计本项目噪声防控、固废收集、防渗、防护等环保设施及生产设备清单，核实设备型号、数量、安装位置、运行工况；核查环保设施是否按环评要求同步安装、同步投入使用，落实“三同时”制度。

	11
	环保组织机构及人员配置
	核查项目环境保护管理组织机构设置情况，明确专职或兼职环保管理人员配置数量、岗位职责；建立环保管理制度、巡检制度、危废管理制度，确保运营期环保管理工作常态化、规范化运行。






	环保投资
	本项目总投资为2900万元，环保投资55.3万元，占总投资1.91%。项目环保投资详情见表5-2。
表5-2项目环保投资一览表
	[bookmark: _Hlk106273803]类别
	污染源
	污染物
	处理措施
	环境效益
	投资
（万元）

	废气
	施工扬尘
	颗粒物
	原材料堆放区进行苫盖、围挡等， 
施工区域及运输道路要做到每天用洒水车至少洒水2～3次；运输过程中物料遮盖密闭。
	减缓施工期扬尘对环境空气的污染
	10

	
	燃油设备及发电机燃油废气
	尾气
	选用符合排放标准的施工机械和车辆，选择合格优质、污染小的油品作为燃料，加强车辆和机械设备维护保养
	
	

	废水
	生活污水
	COD、SS、NH3-N
	依托附近村庄现有设施
	不外排，避免水体污染
	8

	
	设备（车辆）冲洗废水
	SS
	经沉淀池沉淀后用于施工道路泼洒抑尘
	
	

	
	混凝土养护废水
	SS
	自然蒸发
	
	

	噪声
	施工期
	噪声
	加强管理，安装减震装置，选择低噪声施工设备；合理安排施工时间
	减缓对沿线声环境敏感点影响
	6

	固体废物
	生活垃圾
	工区设置生活垃圾箱用于集中收集生活垃圾，由奇台县生活垃圾填埋场处理。
	减缓固体废物对环境污染
	3.5

	
	建筑垃圾
	施工过程中和施工结束后应由施工方将不可利用施工垃圾运送至当地环保部门指定的建筑垃圾填埋场。
	
	

	生态环境
	植被恢复
	对临时设施拆除，临时占地进行土地平整后用原表土覆盖，并进行植被恢复，采用播撒草种和自然恢复结合的方式，避免水土流失和风蚀沙化
	工程占地得到恢复、减轻生态影响
	14.8

	其他
	综合整治、场地平整并恢复原地貌，水土保持、生态恢复、竣工验收环境管理、环境监测等。
	减轻工程对环境的影响
	13

	合计
	55.3









[bookmark: _Toc16768][bookmark: _Toc30688]六、生态环境保护措施监督检查清单
	[bookmark: _Toc9020]内容

[bookmark: _Toc6714]
要素
	[bookmark: _Toc23128]施工期
	[bookmark: _Toc32167]运营期

	
	[bookmark: _Toc12275][bookmark: _Toc11991]环境保护措施
	[bookmark: _Toc29058]验收要求
	[bookmark: _Toc10606][bookmark: _Toc2070]环境保护措施
	[bookmark: _Toc1607]验收要求

	陆生生态
	严格控制施工面积、规划行驶路线、减少植被破坏、场地平整、施工结束后拆除建构筑物、植被恢复；合理计划施工期、施工时间
	控制施工占地、场地平整、施工结束后拆除建构筑物、植被恢复；合理计划施工期、施工时间
	/
	/

	水生生态
	不得利用非施工侧河道布置施工机械、设备，禁止采挖施工范围以外河床；及时恢复河床原貌；禁止捕捞；禁止向河内排放污染物
	河流水生生态环境得到恢复
	/
	/

	地表水
环境
	本项目生活区租用民房，排水依托民房现有排水设施，故本项目不在施工现场设置生活区；混凝土搅拌系统废水及车辆冲洗废水经沉淀池处理后，用于施工生产和洒水抑尘；施工现场设置移动环保卫生间，定期委托相关环卫部门收集处置，不外排。
	落实相关措施，废水无乱排现象。
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	优先选用低噪声设备，固定类机械设备基础减震，夜间禁止施工
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	围挡、围栏设施、定时洒水、加强物料防尘管理措施、及时清运施工垃圾、车辆运输时覆盖帆布等。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	/
	/

	固体废物
	本项目无弃土；建筑垃圾应进行分类收集、分类管理，能够回收利用的尽量回收综合利用；对于不能回收利用的收集后送县建筑垃圾填埋场填埋处置；本项目生活垃圾收集后运至县生活垃圾填埋场。
	建筑垃圾外运处置，无工程弃土，生活垃圾，无乱堆、乱丢、乱弃现象。
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	/
	/

	环境监测
	TSP、PM10监测
	《大气污染物综合
排放标准》
GB16297-1996
	/
	/

	
	噪声监测
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	/
	/

	
	生态环境监测
	场地恢复及植被恢复情况较好
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/




[bookmark: _Toc29925][bookmark: _Toc5988]七、结论
	建设单位在严格落实本评价报告提出的各项污染防治措施及环保要求、污染物可达标排放，本项目对周围环境质量影响较小，符合国家、地方的环保标准，从环保角度来看，本项目的建设是可行的。
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