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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	阜康西沙沟煤田火区灭火工程

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	

	地理坐标
	

	建设项目
行业类别
	四、煤炭开采和洗选业06—矿区修复治理工程（含煤矿火烧区治理工程）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	总占地面积：84194m2
其中，火区治理范围面积：66964m2
取土场面积：17230m2

	建设性质
	新建（迁建）
□改建
扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	昌吉回族自治州人民政府
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	昌州政函〔2026〕142号

	总投资（万元）
	1287.45
	环保投资（万元）
	60

	环保投资占比（%）
	4.66
	施工工期
	8个月

	是否开工
建设
	否
是：                             

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《国家发展改革委关于新疆煤田火区治理规划（修改）（2016-2025年）的复函》
审批机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会
审批文号：发改能源〔2016〕1459号

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《新疆煤田火区治理规划（修编）（2016～2025 年）》相符性分析
根据《新疆煤田火区治理规划（修编）（2016-2025年）》中火区治理实施计划和国家发展和改革委员会（发改能源〔2016〕1459号）文件“ 国家发展改革委关于新疆煤田火区治理规划（修编）（2016-2025年）的复函 ”的要求，同时为了贯彻落实自治区领导的指示精神，尽快启动该火区治理工作。本火区为自治区《新疆煤田火区治理规划（修编）（2016-2025年）》中38处一般火区之一，规划安排该火区的治理时间为第三阶段（2022年-2025年）。因此，该火区治理迫在眉睫，必须加快启动该火区的治理工作。
2022年8月，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅发布了《关于印发新疆维吾尔自治区煤田火区灭火工作实施方案的通知》 （新政办发〔2022〕54号），“阜康西沙沟 ”为2025年底前采矿权人负责治理的煤田火区。本项目为火区的治理，符合《新疆煤田火区治理规划（修编）（2016-2025年）》要求。

	[bookmark: _Hlk56690880]其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“三、煤炭”中的“矿井灾害（瓦斯、煤尘、矿井水、火、围岩、地温、冲击地压等）防治”，属于鼓励类，因此本项目符合国家和地方的相关产业政策。
项目于2026年5月22日取得昌吉回族自治州人民政府出具的《昌吉回族自治州人民政府关于阜康西沙沟煤田火区灭火工程初步设计（代可研）的批复》（昌州政函〔2026〕142号）。项目初步设计批复见附件2。
2、选址合理性分析
本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市甘河子镇西南3km处康龙煤矿，拟建项目地理位置见附图1。1号子火区东侧、南侧、西侧、北侧均为空地，2地子火区东侧、南侧、西侧、北侧均为空地，3号子火区东侧、南侧、西侧、北侧均为空地，项目南侧最近距离新疆天山天池风景自然公园约4.88km，项目南侧距离甘河子水库水源地二级保护区约1.84km，拟建项目区周边现状见附图2，项目与重点生态区域位置关系图见附图3，项目与阜康市饮用水水源地位置关系图见附图4。
项目为煤田火区治理工程，通过火区火灾的治理，可以修复区域内脆弱的生态环境，本火区为自治区《新疆煤田火区治理规划（修编） （2016～2025 年）》中38处一般火区之一，火区治理区选址具有唯一性。根据现场调查，项目选址位置不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、饮用水水源保护区等自然保护地、生态保护红线等环境敏感区域，项目所产生的各项污染物，在采取本评价所提出的各项治理措施后，均可做到达标排放或得到合理的处理处置，且本项目周围距居民区较远，因此本项目的建设对周围环境影响较小。
3、与生态环境分区管控要求符合性分析
（1）与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）中提出的分区管控总体要求，本项目与该方案相关要求符合性分析一览表，见表1-1。
表1-1    与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》相关要求符合性
分析一览表
	管控纬度
	管控要求
	项目情况
	符合性

	A1空间布局约束
	A1.1禁止开发建设的活动
	〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项。
	符合

	
	
	〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
	本项目符合国家和自治区环境保护标准。
	符合

	
	A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求
	〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。
	本项目属于煤田火区灭火治理工程，不属于重化工、涉重金属等工业污染项目，且不在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围。
	符合

	
	
	〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。
	本项目符合国家产业政策，且不属于严重污染水环境的生产项目。
	符合

	
	A1.4其它布局要求
	〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
	本项目符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
	符合

	A2污染物排放管控
	A2.1污染物削减/替代要求
	〔A2.1-3〕促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
	本项目合理安排施工进度及施工时间，避免雨天和大风天开挖施工作业；剥离工程、钻探工程、取土场等易于产生地面扬尘的工程区域，采用定期洒水方式降低施工扬尘的影响；运输车辆采取篷布覆盖、降低车速、运输道路洒水等措施降低扬尘污染；加强施工机械、车辆维护保养，使用正品燃油。
	符合

	A3环境风险防控
	A3.1人居环境要求
	〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌-昌-石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。
	本项目位于阜康市康龙煤矿，项目所在地不在“乌-昌-石”区域。
	符合

	
	
	〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。
	本项目严格落实重污染天气相关要求。
	符合

	
	A3.2联防联控要求
	〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。
	本项目严格落实环境风险预警防控相关要求。
	符合

	
	
	〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
	本项目严格落实生态环境应急管理相关要求，项目建成后加强风险管理，及时配备应急物资。

	符合

	A4资源利用要求
	A4.1水资源
	〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。
	本项目严格落实用水总量控制要求。
	符合

	
	A4.1土地资源
	〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。
	本项目严格落实国土空间规划土地资源上线指标。
	符合

	
	A4.3能源利用要求
	〔A4.3-6〕深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。
	本项目严格落实碳达峰碳中和行动，控制能耗，生产不使用燃煤。
	符合

	
	A4.4禁燃区要求
	〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。
	本项目不销售、不燃用高污染燃料；不使用燃用高污染燃料的设施。
	符合

	
	A4.5资源综合利用要求
	〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
	本项目剥离工程剥离土方不外排，剥离台阶土方直接向低处甩方自然堆弃，不设置排土场；土石方堆放限制在火区治理范围内，治理结束后可进行边坡防护、场地平整，再进行生态恢复。生活垃圾统一定点收集，委托环卫部门拉运至当地生活垃圾填埋场处理。
	符合


（2）与新疆维吾尔自治区七大片区生态环境分区管控要求符合性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新环环评发〔2021〕162号）符合性分析见表1-2。
表1-2   与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》中
相关要求符合性分析一览表
	管控相关要求
	项目情况
	符合性

	乌昌石片区（包括乌鲁木齐市、昌吉回族自治州和沙湾市）
	除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目。具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”同防同治区域大气环境治理。强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准，强化氮氧化物深度治理，确保区域环境空气质量持续改善。
	本项目为煤田火区灭火治理工程，不涉及管控要求中工业项目。合理安排施工进度及施工时间，避免雨天和大风天开挖施工作业；剥离工程、钻探工程、取土场等易于产生地面扬尘的工程区域，采用定期洒水方式降低施工扬尘的影响；注浆站上料区域四周设置围挡，上料过程密闭或采用湿法作业；运输车辆采取篷布覆盖、降低车速、运输道路洒水等措施降低扬尘污染；加强施工机械、车辆维护保养，使用正品燃油。
	符合

	
	煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。
	本项目为煤田火区灭火治理工程，不涉及煤炭开发。
	符合


（3）与昌吉回族自治州生态环境分区管控要求符合性分析
根据《关于发布昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果的公告》，昌吉回族自治州共划定193个环境管控单元，包括优先保护单元94个，重点管控单元92个，一般管控单元7个。
本项目位于重点管控单元，环境管控单元名称为准南煤矿阜康矿区，环境管控单元编码为ZH65230220004。本项目与昌吉回族自治州环境管控单元分类图位置关系见附图3。

表1-3  与阜康环境管控单元生态环境准入清单动态更新成果（重点管控单元）符合性分析
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	空间布局约束
	1、矿产资源勘查开发活动应符合国土空间规划要求，不得影响区域主导生态功能。 
2、矿产资源勘查开发活动应符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025 年）》《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025 年）》相关要求。 
3、禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿。 
4、坚持安全、环保、效率并重，禁止新建非机械化开采的煤矿；原则上禁止建设改扩建后产能低于120万吨/年的煤矿；禁止核准新建生产能力低于120 万吨/年的矿井。

	本项目为煤田火区灭火治理工程。
	

	污染物排放管控
	1、煤炭企业污染物排放应满足《煤炭工业污染物排放标准》 
（GB20426-2006）。 
2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。 
3、煤矸石无害化处置率达到 100%。露天矿的剥离物集中排入排土场，处置率达100%。煤矸石堆场的建设及运营应符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）的有关要求。煤矸石为Ⅱ类一般工业固废的，其 
堆场采取防渗技术措施。生活垃圾实现 100%无害化处置。 
4、采矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染；禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放固体废物。


	本项目为煤田火区灭火治理工程，合理安排施工进度及施工时间，避免雨天和大风天开挖施工作业；剥离工程、钻探工程、取土场等易于产生地面扬尘的工程区域，采用定期洒水方式降低施工扬尘的影响；注浆站上料区域四周设置围挡，上料过程密闭或采用湿法作业；运输车辆采取篷布覆盖、降低车速、运输道路洒水等措施降低扬尘污染；加强施工机械、车辆维护保养，使用正品燃油。通过采取以上措施，项目粉尘排放量较小，对周边大气环境的影响较小。
	

	环境风险防控
	1、坚持分级负责、属地为主、部门协同的环境应急责任原则，健全防范化解突发生态环境事件风险和应急准备责任体系，严格落实企业主体责任。 
2、对矿山开采区及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查 评估，加强风险管控。
	本项目建立严格的环境管理制度及操作规程，加强钻孔、注水、注浆等施工风险防范，建立应急处置制度。
	

	资源利用效率
	1、优化采煤、洗选技术和工艺，加强综合利用，减少煤矸石、煤泥等固体废弃物的排放。 
2、加大对煤矸石、矿井水等开采废弃物的治理力度，推广应用矿井水净化处理和综合循环利用技术，逐步实现废弃物零排放、零污染。 
3、煤矿生产、生活用水应优先使用矿井水，条件具备的地区应主要采用矿井水作为第一水源。积极探索矿井水排放量较大的矿区矿井水产业化发展模式，推动矿井水产业化进程。 
4、矿（坑）井涌水在矿区充分自用前提下，余水可作为生态等用水，其水质应达到相应标准要求。 
5、加强煤矿瓦斯抽采利用，减少温室气体排放。矿井抽排的高浓度瓦斯（甲烷体积分数≥ 30%）应进行综合利用；鼓励利用低浓度瓦斯发电。
	本项目为煤田火区灭火治理工程，灭火工程用水水源为康龙煤矿矿界外水坑；生活用水依托康龙煤矿行政福利生活场地已建生活供水系统，本项目严格落实用水总量和强度控制要求。施工废水排入施工沉淀池收集后循环使用，不外排；不设施工营地，施工人员生活污水依托康龙煤矿行政福利生活场地已建地埋式污水处理设备处理后用于绿化。项目煤田火区灭火治理工程，不涉及煤矿瓦斯抽采利用。
	


4、与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析
本项目与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）提出“推进矿山生态环境综合整治。新建矿山原则上要同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式。到2025年，京津冀及周边地区原则上不再新建露天矿山（省级矿产资源规划确定的重点开采区或经安全论证不宜采用地下开采方式的除外）。对限期整改仍不达标的矿山，根据安全生产、水土保持、生态环境等要求依法关闭”。
本项目为煤田火区治理工程，通过对已有火区展开治理工作，可改善阜康西沙沟煤田火区和周边的环境，减少对植被、土壤和水体的破坏，进一步保护当地生态环境，符合《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）相关要求。



5、与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性
本项目与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》相关符合性分析详见表1-4。
表1-4  与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性分析一览表
	条例相关要求
	项目情况
	符合性

	第三十条 任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。
	本项目为煤田火区治理工程，不属于重化工、涉重金属等工业污染项目。
	符合

	第四十七条 矿产资源勘探、开发单位，应当对矿产资源勘探、开发产生的尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣以及脱硫、脱硝、除尘等产生的固体废物的堆存场所进行整治，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施；造成环境污染的，应当采取有效措施进行生态修复。对采矿使用的有毒有害物质，形成的有毒有害废弃物，应当进行无害化处理或者处置；有长期危害的，应当作永久性防护处理。
	本项目为煤田火区治理工程，剥离产生的土石方用于火区治理区回填工程，施工结束后实施植被恢复；施工期生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门统一清运处置。
	符合


6、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性
本项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》相关符合性分析详见表1-5。
表1-5  与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析一览表
	条例相关要求
	项目情况
	符合性

	第三十七条 各级人民政府应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积，防治扬尘污染。
	本项目施工材料集中堆放，采取覆盖、洒水措施；施工区域定期洒水降低施工扬尘污染；加强施工机械、车辆维护保养。
	符合

	第四十三条 贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施：（一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁；（二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；（三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。
	本项目施工期合理安排施工进度及施工时间，避免雨天和大风天开挖施工作业；剥离工程、钻探工程、取土场等易于产生地面扬尘的工程区域，采用定期洒水方式降低施工扬尘的影响；注浆站上料区域四周设置围挡，上料过程密闭或采用湿法作业；运输车辆采取篷布覆盖、降低车速、运输道路洒水等措施降低扬尘污染，降低无组织粉尘排放。
	符合

	第四十四条 矿山开采产生的废石、废渣、泥土等应当堆放到专门存放地，并采取围挡、设置防尘网或者防尘布等防尘措施；施工便道应当硬化。在采石、采砂和其他矿产资源开采过程中，或者在停办、关闭矿山前，采矿权人应当整修被损坏的道路和露天采矿场的边坡、断面，恢复原有地貌，并按照规定处置矿山开采废弃物，防止扬尘污染。
	本项目施工期剥离工程剥离土方不外排，剥离台阶土方直接向低处甩方自然堆弃，不设置排土场；土石方堆放限制在火区治理范围内，治理结束后可进行边坡防护、场地平整，再进行生态恢复。生活垃圾统一定点收集，委托环卫部门拉运至当地生活垃圾填埋场处理。
	符合


7、与《新疆维吾尔自治区煤田灭火工作实施方案》符合性
本项目与《关于印发<新疆维吾尔自治区煤田灭火工作实施方案>的通知》（新政办发〔2022〕54号）、《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发<新疆维吾尔自治区煤田灭火工作实施方案>的补充通知》（新政办发〔2024〕17号）相关符合性分析详见表1-6。
表1-6  与《新疆维吾尔自治区煤田灭火工作实施方案》及补充通知符合性分析一览表
	相关要求
	项目情况
	符合性

	工作目标：为建立健全煤田火灾监测预警系统，形成早预防、早发现、早治理的良性机制；煤田火灾防治管理更加科学规范，治理责任及时有效落实；到2025年，本方案确定的81处煤田火区全部治理完毕。
	本项目为《新疆维吾尔自治区煤田灭火工作实施方案》确定的81处煤田火区治理工程之一。

	符号

	落实煤田火区治理责任。1.无采矿权（包括探矿权和空白区，下同）的煤田火区由县（市、区）人民政府承担治理主体责任，治理资金由地（州、市)人民政府（行政公署）、县（市、区）人民政府共同筹措解决。2.有采矿权的煤田火区由采矿权人承担治理主体责任，地（州、市）人民政府（行政公署）督促采矿权人落实治理资金。
	本项目对1号子火区、2地子火区、3号子火区进行灭火治理工程，火区位于新疆富城矿业投资有限公司阜康市康龙煤矿采矿权范围内，治理主体为新疆富城矿业投资有限公司。
	符号

	加快煤田火区治理进度。2022年底前，完成米泉羊毛工等8处煤田火区治理工作；2023年底前，完成乌鲁木齐苏拉布拉克等28处煤田火区治理工作；2024年底前，完成达坂城方家沟等35处煤田火区治理工作；2025年底前，完成昌吉庙尔沟等10处煤田火区治理工作。
	本项目为《新疆维吾尔自治区煤田灭火工作实施方案》中要求2025年底前采矿权人负责治理的煤田火区，应加快开展治理。
	符合

	煤田火区治理是有效防治大气污染、保护资源和生态环境，且具有应急救灾性质的公益性事业。各州、市（地）人民政府（行政公署）对辖区内的煤田火区承担治理主体责任并统一组织实施；有采矿权的火区，督促采矿权人落实治理资金，限期完成治理；无采矿权的火区，安排并落实治理资金，委托国有企业作为火区治理主体企业限期完成治理。
	本项目对1号子火区、2地子火区、3号子火区进行灭火治理工程，火区位于新疆富城矿业投资有限公司阜康市康龙煤矿采矿权范围内，治理主体为新疆富城矿业投资有限公司。
	符合

	规范开展火区详勘。煤田火区详勘单位应具备煤田地质勘查所需的人员、技术和
装备条件，以《方案》中明确的火区中心点坐标为中心，严格按照《煤田火灾灭火规范》和现行煤田地质勘查规范规程，采取物探、钻探、测温、矿井调查等方法勘查，物探成果须采取钻探进行验证。火区详勘报告审批部门应对勘查方法、工程量、勘查结果，尤其是火区面积、发火原因、燃烧煤层、燃烧范围和深度以及火区范围内的废弃老窑、采空区和烧变岩破碎区的查明情况进行审核。
	本项目已完成火区详勘，已取得昌吉回族自治州应急管理局出具的《关于对<阜康西沙沟煤田火区详细勘察的报告>的批复》（昌州应急〔2025〕4 号）。
	符合

	严格审批初步设计。煤田火区治理工程初步设计单位应具备煤炭行业工程设计资质。初步设计要严格按照批准的《火区详勘报告》，因地制宜、科学确定火区治理范围，明确灭火取用水量和水源、排渣用地和林草地占用面积等相关内容，提出火区治理生态环境修复等具体要求。根据方案比选和论证分析，科学合理确定采用钻孔、注水、注浆和覆盖等综合灭火方法（以下简称综合灭火方法）或以地面开挖剥除火源体为主的灭火方法（以下简称地面开挖灭火方法）。设计论证采用综合灭火方法的，严格按照《煤田火灾灭火规范》的灭火工艺和灭火工程施工要求编制初步设计，明确作业面坡度、台阶高度、台阶坡面角、钻孔间（排）距、注水间隔时间、泥浆水土比、注浆充填率、覆盖厚度及压实度等具体参数，根据火区燃烧状况，明确注浆封堵材料类型及注浆压力和燃烧煤层露头区的处理方法；明确高温爆喷及采空塌陷的安全防范技术措施。
	本项目已完成火区初步设计，已取得昌吉回族自治州人民政府出具的《昌吉回族自治州人民政府关于阜康西沙沟煤田火区灭火工程初步设计（代可研2026〕142号）。
	符合

	进一步规范残留煤炭资源处置。有采矿权的煤田火区，采矿权人在其矿区范围内治理产生的残留煤炭资源，在州、市（地）人民政府（行政公署）监管下自行处置，依法足额缴纳采矿权出让收益和依法纳税，处置收入优先用于保障煤田火区治理和生态环境修复资金。
	根据初步设计，本次设计火区治理采用注水注浆为主的综合治理方法，根据详勘报告提供的煤炭资源储量分布并结合火烧区情况，火区无工程残煤，但可能存在少量煤层露头或地表风化煤，严格按照《新疆维吾尔自治区煤田火区灭火工作实施方案》的补充通知（新政办发〔2024〕17号）进行处置。
	符合


8、与《昌吉州煤田灭火工作实施方案》符合性
本项目与 《昌吉回族自治州人民政府办公室关于印发<昌吉州煤田灭火工作实施方案>的通知》（昌州政办发〔2024〕15号）相关符合性分析详见表1-7。
表1-7  与《昌吉州煤田灭火工作实施方案》符合性分析一览表
	相关要求
	项目情况
	符合性

	工作目标：建立健全煤田火灾监测预警系统，形成早预防、早发现、早治理的良性机制；煤田火灾防治管理更加科学规范，治理责任及时有效落实；力争到2025年年底，本方案确定的28处煤田火区完成治理。
	本项目为《昌吉州煤田灭火工作实施方案》确定的28处煤田火区治理工程之一。

	符合

	治理主体：有采矿权的火区：采矿权人承担治理责任，由州、县市（园区）督促采矿权人落实治理资金，限期治理，严格按照《煤田火灾灭火规范》和批复的初步设计组织施工，向州、县市（园区）人民政府（管委会）出具治理承诺书，明确治理时限，按时完成治理工作。逾期未完成或采矿权人拒不治理的，已取得项目核准等相关手续的，由县市（园区）人民政府（管委会）逐级报自治区相关部门申请撤销其项目核准等批复手续。火区治理工作由所在县市（园区）人民政府（管委会）组织实施。
	本项目对1号子火区、2地子火区、3号子火区进行灭火治理工程，火区位于新疆富城矿业投资有限公司阜康市康龙煤矿采矿权范围内，治理主体为新疆富城矿业投资有限公司。
	符合

	规范火区详细勘查。火区详细勘查单位必须具有相应勘查资质，具备煤田地质勘查所需的人员、技术和装备条件，以《方案》中明确的火区中心点坐标为中心，严格按照《煤田火灾灭火规范》和现行煤田地质勘查规范规程，采取物探、钻探、测温、矿井调查等方法勘查，物探成果须采取钻探进行验证。技术审查组应组织对勘查方法、工程量、勘查结果，尤其是火区面积、发火原因、燃烧煤层、燃烧范围和深度以及火区范围内的废弃老窑、采空区和烧变岩破碎区的查明情况进行审核。对火区范围内存在废弃老窑、采空区和烧变岩破碎区的，必须编制提交隐蔽致灾因素普查报告。
	本项目已完成火区详勘，已取得昌吉回族自治州应急管理局出具的《关于对<阜康西沙沟煤田火区详细勘察的报告>的批复》（昌州应急〔2025〕4 号）。
	符合

	严格审批初步设计。火区治理工程初步设计单位必须具有煤炭行业工程设计资质，火区采取地面开挖形成边坡的，开展初步设计前必须委托有资质的单位编制提交边坡稳定性预评价报告。初步设计要严格按照批准的《火区详细勘查报告》，因地制宜、科学确定火区治理范围，明确灭火取用水量和水源、排渣用地和林草地占用面积等相关情况，提出火区治理生态环境修复等具体要求。安全设施专章、视频在线监控方案纳入初步设计单元，视频在线监控接入州、县市（园区）安全监管平台。火区施工条件发生变化，需变更设计内容的，应参照《自治区煤矿建设项目初步设计管理工作指南》中露天煤矿设计变
更标准，属于一般变更内容由原设计单位修改并出具变更设计意见，报煤田灭火领导小组办公室备案，属于重大变更内容应
当报技术审查组组织审查、论证，并报州人民政府批复。
根据方案比选和论证分析，科学合理确定采用钻孔、注水、注浆和覆盖等综合灭火方法（以下简称“综合灭火方法”）或以地面开挖剥除火源体为主的灭火方法（以下简称“地面开挖灭火方法”）。设计论证采用综合灭火方法的，严格按照《煤田火灾灭火规范》的灭火工艺和灭火工程施工要求编制初步设计，明确作业面坡度、台阶高度、台阶坡面角、钻孔间距、钻孔排距、注水间隔时间、泥浆水土比、注浆充填率、覆盖厚度及压实度等具体参数，根据火区燃烧状况，明确注浆封堵材料类型及注浆压力，燃烧的煤层露头区的处理方法；明确高温爆喷及采空塌陷的安全防范技术措施。设计论证采用地面开挖灭火方法的，应参照《煤炭工业露天煤矿设计规范》要求编制初步设计，明确地面开挖境界、剥挖区和排渣场的台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、边坡角、残煤量、治理工期、经济分析等具体参数；明确边坡稳定性评价等安全技术和管理措施、剥挖区和排渣场边坡在线监测系统方案，并接入州、县市（园区）安全监管平台，有效防范安全风险、遏制事故发生。
	本项目已完成火区初步设计，已取得昌吉回族自治州人民政府出具的《昌吉回族自治州人民政府关于阜康西沙沟煤田火区灭火工程初步设计（代可研2026〕142号）。
	符合

	明确残留煤炭资源处置。有采矿权火区，矿区范围内治理产生的残留煤炭资源，在州、县市（园区）人民政府（管委会）监管下，依法足额缴纳采矿权出让收益和依法纳税后自行处置，处置收入优先用于保障火区治理和生态环境修复资金需要。无采矿权火区，治理过程中产生的残留煤炭资源，在州、县市（园区）人民政府（管委会）监管下，治理主体企业依托
公共资源交易平台处置。处置收入依法纳税后，作为国有资产处置收入，全额上缴州国库，由州财政通过转移支付的方式，分阶段向各县市（园区）安排项目前期费用和火区治理资金。严格“收支两条线”管理。各县市（园区）上缴州财政国库的残
煤处置收入，计入各县市（园区）一般公共预算收入基数。州自然资源局要牵头组织制定残留煤炭资源处置监管的具体方案，报州人民政府审核后下发执行。
	根据初步设计，本次设计火区治理采用注水注浆为主的综合治理方法，根据详勘报告提供的煤炭资源储量分布并结合火烧区情况，火区无工程残煤，但可能存在少量煤层露头或地表风化煤，严格按照《新疆维吾尔自治区煤田火区灭火工作实施方案》的补充通知（新政办发〔2024〕17号）进行处置。
	符合


9、与《新疆煤田火区治理工作规范（试行）》符合性
本项目与 《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于转发<新疆煤田火区治理工作规范（试行）>的通知》（新政办发〔2025〕8号）相关符合性分析详见表1-8。
表1-8  与《新疆煤田火区治理工作规范（试行）》符合性分析一览表
	相关要求
	项目情况
	符合性

	11.1.1坚持“因地制宜、标本兼治、分类施策、综合治理”的原则，将生态环境保护与治理工作贯穿于煤田火区灭火工程设计与施工全过程。
	本项目严格将生态环境保护与治理工作贯穿于煤田火区灭火工程设计与施工全过程
	符合

	11.1.2煤田火区治理工作应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区规划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻煤田火区治理工程造成的生态破坏和环境污染。
	本项目符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区规划、生态环境保护规划的要求，并采取有效预防和保护措施，避免或减轻煤田火区治理工程造成的生态破坏和环境污染。

	符合

	11.1.3煤田火区治理工作申请使用临时用地的，应按照《土地复垦条例》（国务院令第592号）和《关于进一步规范和加
强草原征占用审核审批管理的通知》（新自然资发〔2023〕180号）落实土地复垦责任。
	本项目已编制按照要求编制临时占地草原植被恢复方案，火区治理结束后应对取土场、火区治理区占用的临时牧草用地进行场地平整、植被恢复。
	符合

	11.1.4煤田火区治理工作应采用新技术、新方法、新工艺，提高煤田火区生态环境保护与治理水平。
	本项目采用剥离、钻探、注水、注浆及覆盖的综合灭火方法，符合相关技术规范要求。
	符合

	11.2.1煤田火区详细勘查阶段，应查明煤田火区及周边的生态环境现状。
	本项目已完成火区详勘，已取得昌吉回族自治州应急管理局出具的《关于对<阜康西沙沟煤田火区详细勘察的报告>的批复》（昌州应急〔2025〕4 号）。
	符合

	11.2.2煤田火区治理主体企业应按照环境影响报告及其批复要求，组织开展煤田火区治理前后区域环境空气质量监测，监测内容包括：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等污染物。
	本项目按照《新疆煤田火区治理工作规范（试行）》《煤田火灾灭火规范》等相关要求，开展监测。
	符合

	11.2.3煤田火区治理工作应依法开展水土保持和环境影响评价工作，未取得相关手续的不得开展煤田火区治理工作。
	本项目严格按照相关技术要求开展环境影响评价和水土保持工作。
	符合

	11.2.4煤田火区治理工作施工阶段应严格遵守生态环境保护和安全生产相关法律法规，并应满足下列要求：
a）采用剥离挖除火源灭火方法时，应合理安排岩土排弃次序，将有利于植被恢复的岩土排放在上部。同时，现场施工作业时，应采取施工作业面洒水降尘措施，遇大风天气严禁作业；
b）煤田火区治理工作施工阶段应严格遵守耕地和永久基本农田保护、生态环境保护等相关法律法规规定；
c）土方开挖、回填以及施工道路及辅助道路，应定期洒水或者喷洒抑尘剂；
d）生活垃圾处置应符合国家和地方环境卫生的有关规定，当条件不具备时应进行单独选址处置。生活垃圾不应混入排土场；
e）对可能发生自燃和扬尘的残煤储煤场和排土场，应采取预防自燃和抑制扬尘污染的措施；
f）对影响煤田火区周围建（构）筑物、居民区安全的生产爆破，应采用微差爆破、预裂爆破和缓冲爆破等减震措施。
	本项目采用剥离、钻探、注水、注浆及覆盖的综合灭火方法。项目合理安排施工进度及施工时间，避免雨天和大风天开挖施工作业；剥离工程、钻探工程、取土场等易于产生地面扬尘的工程区域，采用定期洒水方式降低施工扬尘的影响；注浆站上料区域四周设置围挡，上料过程密闭或采用湿法作业；运输车辆采取篷布覆盖、降低车速、运输道路洒水等措施降低扬尘污染。本项目治理范围内容不涉及耕地和永久基本农田；项目施工阶段严格遵守生态环境保护相关法律法规规定。项目施工期生活设施依托康龙煤矿行政福利生活场地，生活垃圾收集后，委托环卫部门清运处置。本项目不设置储煤场和排土场。
	符合

	11.2.5煤田火区治理工作中临时占用土地的，应当将土地复垦费用纳入项目总概算，确保土地复垦费用足额落实到位，并及时进行复垦，复垦应满足下列要求：
a）临时用地期满后，临时用地单位应当拆除临时建（构）筑物，使用林地的应复垦为林地，使用耕地的应当复垦为耕地，使用农用地的应当恢复为农用地；
b）剥离以后的回填复垦应与周边地貌相近，并明确具体的回填标高；
c）荒漠地区应在复垦的地表覆盖不少于15cm的砾幕层。
	本项目已按照要求编制临时占地草原植被恢复方案，火区治理结束后应对取土场、火区治理区占用的临时牧草用地进行场地平整、植被恢复。
	符合

	11.2.6煤田火区具备植被恢复条件的应进行植被恢复，并应满足下列要求：
a）排土场及治理后的火区边坡总高度大于10m时应进行削坡降级，每台阶高度不超过5m～8m，台阶宽度应在2m以上，台阶边坡坡度小于35°，形成有利于林木植被恢复的地表条件；
b）因煤田火区治理工程需要临时占用林地的，应按照不低于原标准要求恢复，维护自然生态系统原真性，严守自然生态安全边界。
	本项目剥离工程剥离土方不外排，剥离台阶土方直接向低处甩方自然堆弃，不设置排土场。本项目临时占地涉及部分牧场地，已按照要求编制临时占地草原植被恢复方案，火区治理结束后应对取土场、火区治理区占用的临时牧草用地进行场地平整、植被恢复。
	符合
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[bookmark: _Toc20477]二、建设内容
	地理位置
	阜康西沙沟煤田火区灭火工程位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市甘河子镇，行政区划属阜康市管辖。项目地理位置图见附图1，周边环境图见附图2。

	项目组成及规模
	1、项目背景
阜康西沙沟煤田火区为《新疆煤田火区治理规划（修编）》（2016-2025年）中38处一般火区之一。
2019年6月，自治区人民政府第58次常务会议，研究《加强新疆煤田灭火工作实施方案》，为落实会议精神，加快推进新疆煤田火区治理进程， 自治区矿山安全服务保障中心于2019年9月组织技术力量，开展了新疆第五次煤田火区普查工作。根据《新疆维吾尔自治区第五次煤田火区普查报告》：阜康西沙沟煤田火区总面积为41950m2。本次详勘，通过红外测温物探钻探等手段，重新查明了火区，火区面积为90282m2。
2022年8月 ，为全面加快“十四五”时期新疆煤田灭火工作 ，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅发布了《关于印发新疆维吾尔自治区煤田火区灭火工作实施方案的通知》（新政办发〔2022〕54号），落实了煤田火区治理责任，加快了煤田火区治理进度，履行了煤田火区治理程序，努力在“十四五”期间全面消除煤田火区存量，有效防控煤田火区增量。其中明确“阜康西沙沟”为采矿权人负责治理的煤田火区。
2024年5月，《昌吉回族自治州人民政府办公室关于印发<昌吉州煤田灭火工作实施方案>的通知》（昌州政办发〔2024〕15 号） ，进一步明确“阜康西沙沟”火区 ，为采矿权人负责治理。
火区所在区域位于新疆富城矿业投资有限公司阜康市康龙煤矿（以下简称康龙煤矿）采矿权范围内，因此，本火区治理主体为新疆富城矿业投资有限公司。
2、建设内容
本项目对1号子火区、2地子火区、3号子火区进行灭火治理工程，火区面积15859m2，最大燃烧深度105m，最大燃烧底界标高为+1048m。治理实施过程主要包括剥离工程、钻探工程、注水工程、注浆工程、覆盖工程等。1号子火区治理区范围面积为30133m2，2地子火区治理区范围面积为17055m2，3号子火区治理区范围面积为19776m2，合计面积66964m2。项目建设内容详见表2-1。
表2-1  项目建设内容一览表
	工程名称
	工程内容
	备注

	主体
工程
	剥离工程
	剥除火区浅部露头火源及部分煤层顶板烧变岩，并改造深部火区上部的地形条件，为钻探、注水、注浆及砂土覆盖等工程创造一个合适的施工场地 ，对火区原始地形进行剥离形成台阶形成阶梯式场地。1号子火区和2地子火区剥离工程量合计30000m3，3号子火区不涉及剥离工程。
	新建

	
	钻探工程
	在已剥离成型的工作面上实施钻探工程，主要包括灭火钻孔和观测钻孔。1号子火区钻探工程量795m，2地子火区钻探工程量1027m，3号子火区钻探工程量280m。
	新建

	
	注水工程
	包括地面注水施工和钻孔注水施工。1号子火区注水程量399m3，2地子火区注水工程量1256m3，3号子火区注水工程量106m3。
	新建

	
	注浆工程
	通过地表、鱼鳞坑、裂隙和钻孔 ，向火区注入配置好的惰性充填材料，起到封闭火区裂隙的作用，包括地表注浆和深部注浆。采用地面固定式灌浆系统，由浆料储存场地连续式定量制浆、计量、输浆及管网系统等部分组成。1号子火区注浆工程量9098m3，2地子火区注浆工程量9960m3，3号子火区注浆工程量2628m3。
	新建

	
	覆盖工程
	通过对火区地表用黄土等具有一定密实性的惰性材料进行覆盖，起到密闭火区和隔绝氧气的作用。1号子火区、2地子火区、3号子火区覆盖工程量合计30000m3。
	新建

	辅助工程
	简易道路
	火区区域内部已有现有简易道路，砂石路面，与火区东侧甘河子河沿河的沥青道路相接，土源地区域内也有简易道路到达火区范围。台阶间的坡道根据运量和行车密度的要求采用矿山三级道路单车道标准。
	新建

	
	采土场
	土源地位于1号子火区东南方，距1号子火区运距约600m，距2地子火区运距约1200m，距3号子火区运距约1500m 。该处黄土不含可燃及助燃材料，直径不大于2mm ，含砂量适中， 高差2-5m，面积17230m2，土资源充足，可满足灭火需求。
	新建

	
	排土场
	剥离工程剥离土方不外排，剥离台阶土方直接向低处甩方自然堆弃，不设置排土场。
	/

	
	泵房
	设计在距离火区2km水坑积水处建1 座V= 100m3、8m×4m×3.5m蓄水池，给水泵房内安装2台加压水泵将矿界外西北方水坑积水提升至灭火工区。

	新建

	
	供水管线
	供水管路选用Ø159×4.5 无缝钢管，钢号为Q235，管道总长度约4. 1km，地表敷设，焊接连接 。
	新建

	
	办公生活区
	依托康龙煤矿行政福利生活场地。
	依托

	公用
工程
	供水
	康龙煤矿矿界范围外西北方有一处水坑，水深约30m，长度约为500m，宽为40m，总水量约为200000m3，水源供给充足，水量能满足灭火用水需求，水源可靠。生活供水依托康龙煤矿行政福利生活场地已建生活供水系统，生活用水取自甘河子镇自来水供水系统，通过输水管道送至矿区，储存于600m3蓄水池，由崩加压通过管道供给矿区地面生活用水。
	新建/依托

	
	排水
	施工废水排入施工沉淀池收集后循环使用，不外排。生活污水依托康龙煤矿行政福利生活场地已建地埋式污水处理设备处理后用于绿化。
	新建/依托

	
	供电
	引自火区东侧10kV甘矿线支线。火区配备柴油发电机作为备用电源。
	依托

	环保
工程

	施工期
	废气
	合理安排施工进度及施工时间，避免雨天和大风天开挖施工作业；剥离工程、钻探工程、取土场等易于产生地面扬尘的工程区域，采用定期洒水方式降低施工扬尘的影响；注浆站上料区域四周设置围挡，上料过程密闭或采用湿法作业；运输车辆采取篷布覆盖、降低车速、运输道路洒水等措施降低扬尘污染；加强施工机械、车辆维护保养，使用正品燃油。
	新建

	
	
	废水
	施工废水排入施工沉淀池收集后循环使用，不外排；不设施工营地，施工人员生活污水依托康龙煤矿行政福利生活场地已建地埋式污水处理设备处理后用于绿化。
	新建/依托

	
	
	噪声
	选用符合国家有关标准的机械设备和车辆，从源头降低噪声源强；合理安排施工时间，合理布置施工场地机械设置，对钻机、泥浆泵等高噪声设备采取隔声、消声等降噪措施。
	新建

	
	
	固废
	剥离工程剥离土方不外排，剥离台阶土方直接向低处甩方自然堆弃，不设置排土场；土石方堆放限制在火区治理范围内，治理结束后可进行边坡防护、场地平整，再进行生态恢复。生活垃圾统一定点收集，委托环卫部门拉运至当地生活垃圾填埋场处理。
	新建

	
	
	土壤、地下水环境
	钻探设备、注浆设备进场后，所有涉油、涉水设备下部均铺设土工膜及防渗布，设备周围铺设围堰，防止油、水跑冒渗漏，并及时清理防渗布表面油、水等污渍注浆过程实时监测，防治泥浆泄漏。
	新建

	
	
	生态环境保护措施
	严格控制取土范围、规范开挖方式，取土后应及时固定边坡，按照技术规范要求比例进行放坡，防止取土场滑坡，取土场应设置截水沟以防止水土流失。火区治理区施工应充分利用原有道路，避免产生新的地貌破坏。火区注水和注浆过程中应严格按照规范进行，采取措施防止汽柴油等污染土壤环境。施工期应加强生态环境保护宣传教育，禁止施工作业人员捕杀野生动物和随意破坏野生植物。火区治理结束后应对取土场、火区治理区占用的临时牧草用地进行场地平整、植被恢复。
	新建

	
	
	环境风险防范
	防止泥浆外溢，设置必要的护坡等，加强巡视、检查和日常宣传；加强钻孔、注水、注浆、覆盖等施工风险防范，建立应急处置制度。
	新建


3、阜康西沙沟火区范围
根据新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队2025年9月编制提交的《阜康西沙沟煤田火区详细勘查报告》，阜康西沙沟火区共有5处子火区， 1号、2地和3号子火区为地表火区，2井和4号子火区为井下火区，各子火区相互之间无贯通影响，总面积90282m2，最大燃烧深度240m，最大燃烧底界标高为+930m。燃烧煤层为A3、A4、A7、A8煤层。阜康西沙沟火区范围见表2-2和图2-1所示。
表2-2    阜康西沙沟火区统计表
	火区编号
	火区尺寸
	最大燃烧深度
（m）
	燃烧底界标高
（m）
	面积（m2）
	燃烧煤层
	备注

	1号
	长约114m
宽约87m
	52
	+1048
	8268
	A7
	地表火区

	2井
	长约795m
宽约39m
	133
	+1010 ～+1030
	30994
	A7
	井下火区

	2地
	长约94m
宽约65m
	105
	+1048
	4134
	A7
	地表火区

	3号
	长约136m
宽约20m
	48
	+1125 ～+1160
	3457
	A8
	地表火区

	4号
	长约933m
宽约70m
	240
	+930
	43429
	A3、A4
	井下火区

	合计
	--
	--
	--
	90282
	--
	--




图2-1  阜康西沙沟火区分布示意图
4、阜康西沙沟火区灭火工程治理范围
根据《关于上报<阜康市西沙沟煤田火区详细勘查报告>备案的报告》 ，2井子火区、4号子火区属井工煤矿火区（火灾），不属于煤田火区。因此本次阜康西沙沟火区灭火工程治理范围为1号、2地和3号子火区，火区面积为15859m2，最大燃烧深度105m，最大燃烧底界标高为+1048m。燃烧煤层为A7、A8煤层。
表2-2    阜康西沙沟火区灭火工程治理范围统计表
	火区编号
	火区尺寸
	最大燃烧深度
（m）
	燃烧底界标高
（m）
	面积（m2）
	燃烧煤层
	备注

	1号
	长约114m
宽约87m
	52
	+1048
	8268
	A7
	地表火区

	2地
	长约94m
宽约65m
	105
	+1048
	4134
	A7
	地表火区

	3号
	长约136m
宽约20m
	48
	+1125 ～+1160
	3457
	A8
	地表火区

	合计
	--
	--
	--
	15859
	--
	--


由于本火区治理区范围内，包含剥离、钻探覆盖等工程，最终治理区范围面积为66964m2，各子火区面积分别为30133m2 、17055m2和19776m2。坐标及范围详见表2-3、图2-2和图2-3。
表2-3    阜康西沙沟火区灭火工程治理范围拐点坐标一览表
	火区编号
	序号
	X（m）
	Y（m）

	1号子火区
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	
	4
	
	

	
	5
	
	

	
	6
	
	

	2地子火区
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	
	4
	
	

	3号子火区
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	
	4
	
	




图2-2   1号子火区治理范围示意图

图2-3   2地子火区、3号子火区治理范围示意图
5、阜康西沙沟火区灭火工程工程量
本项目采用剥离、钻探、注水、注浆及覆盖的综合灭火方法。主要工程量见表2-4。

表2-4    阜康西沙沟火区灭火工程工程量一览表
	项目
	1号子火区
	2地子火区
	3号子火区
	合计

	剥离
	30000m3
	--
	30000m3

	钻探
	795m
	1027m
	280m
	2602m

	注水
	399m3
	1256m3
	106m3
	1760m3

	注浆
	9098m3
	9960m3
	2628m3
	21686m3

	覆盖
	15640m3
	7821m3
	6549m3
	30000m3



5、主要设备
本项目主要生产设备见表2-5。
表2-5  主要设备一览表
	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量

	1
	推土机
	320HP
	台
	3

	2
	挖掘机
	5.0m3
	台
	3

	3
	装载机
	/
	台
	3

	4
	自卸汽车
	15t自卸卡车
	台
	5

	5
	潜孔钻机
	150mm
	台
	5

	6
	泥浆搅拌机
	ZHJ-80/1.2
	台
	2

	7
	泥浆泵
	WB-250/60
	台
	1

	8
	卡车
	65t
	台
	10

	9
	洒水车
	40t
	台
	3


6、劳动定员及工作制度
项目施工期劳动定员45人，工期240天，每天1班，每班8h。
7、公用工程
7.1给水
本项目用水主要包括灭火用水和生活用水。
7.1.1灭火用水
（1）灭火用水水源
本项目矿界范围外西北侧有一坑积水，总水量约20万m3。本次灭火工程用水以水坑积水作为灭火水源，水源供给充足，水量能满足灭火用水需求，水源可靠。
（2）灭火用水量
灭火用水量由火区注水量、注浆用水量和钻探用水量三部分组成。
①火区注水量
利用常温的水跟火区高温煤岩体作用通过水的升温和汽化将火区内的热量吸收后带出地表，从而达到降温和灭火的目的。火区注水量的计算首先在火区地表布设剖面线，计算出剖面线上温度异常体的平均截面积，再计算出火区温度异常体的体积。通过火区温度异常体温度降至灭火设计的目标温度（100℃）所放出的热量与注水温度从常温升至100℃或汽化所吸收得热量的等量关系来计算火区注水量。
根据本火区灭火方法确定，本火区注水主要为地表注水降温用水，因此需按照火区范围等情况重新对其用水量进行计算。根据详细报告按照火区燃烧平均温度进行计算。
火区岩石平均温度降至灭火设计降温目标温度计算公式如下：
[image: ]
式中：Q—火区注水量（m3）； 
L—火区沿燃烧煤层走向的长度（m）； 
S—火区内煤层倾向上温度异常体截面平均面积（m2）； 
k—水的流失系数，取k=0.05～0.20。 
k1—第一注水系数，岩石温度由T降至100℃； 
k2—第二注水系数，岩石温度由100℃降至设计目标温度t，t=100； 
k1=[2214.82（T-100）]/[4186.8（100-t0）+2256685]； 
k2=[0.529(100-t)]/[50+t/2-t0]，k2=0。 
式中：T—火区岩石平均温度（℃）。 
t0—供水温度，10℃。 
经计算，火区注水量为1761m3。各区域注水量见表2-6。
表2-6   各区域注水量
	区域
	截面面积（m2）
	长度（m）
	流失系数
	k1
	注水量（m3）

	1号子火区
	347
	114
	1.2
	0.0084
	399

	2地子火区
	261
	94
	1.2
	0.0252
	1256

	3号子火区
	84
	136
	1.1
	0.0084
	106

	合计
	--
	--
	--
	--
	1760


②注浆用水量
根据火区现状及实际燃烧情况，为达到火区的治理目标，防止溃浆事故发生，设计火区选用浓度（水土比）为3:1的普通黄泥浆灌注。
注浆用水量的计算方法是首先计算出火区注浆量，再用泥浆中水土比的关系计算出用水量。先在火区布设的剖面线上计算出温度异常体截面平均面积，再求出火区温度异常体的体积，然后利用下面公式计算注浆量。
[image: ]
式中：Q浆 — 注浆量（m3）； 
K′—注浆备用系数，取1.05～1.20。 
L—火区燃烧煤层走向长度（m）； 
S—火区内沿煤层倾向烧变岩体截面的平均面积（m）； 
n—煤层上部烧变岩体孔隙率，取 0.05～0.20。 
根据设计确定的注浆原则，经计算，注浆工程总量为21686m3。根据灭火施工现场试验数据：配置1m3的水土比为3:1的普通黄泥浆，需水约为0.9m3、土 0.3m3。经计算，注浆工程总用水消耗量19518m3。注浆用水量见表 2-7。
表2-7   各区域注浆用水量
	区域
	截面面积（m2）
	长度（m）
	孔隙率
	备用系数
	注浆量（m3）
	注浆用水量（m3）

	1号子火区
	347
	114
	0.2
	1.15
	9098
	8189

	2地子火区
	261
	94
	0.2
	1.2
	9960
	8964

	3号子火区
	84
	136
	0.2
	1.15
	2628
	2365

	合计
	--
	--
	--
	--
	21868
	19518


③钻探用水量
火区设计钻探总进尺为2102m ，钻探用水量的计算公式如下：
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式中：W水探—钻探用水总量（m3）；
q—钻探小时用水量（18 m3/h）；
t—钻机三班开动小时数（18 h）；
c—钻机每月开动天数（取25天）；
L—钻探设计进尺（m）；
K—钻探钻月效率（1500m/台·月）。
经计算 ，火区钻探用水量4181m3。

④灭火用水总量
灭火用水总量为火区注水量、注浆用水量和钻探用水量三部分之和，经计算，火区用水总量为25460m3。
（3）供水工程
1）设计参数
①矿界范围外西北方水坑附近1070m处，距离火区2km建100m3蓄水池，设计考虑自100m3蓄水池处取水，水源地取水口高程+1070m，灭火工区坑边最高标高约+1200m，地形高差1200- 1070≈50m。
②考虑管道系统漏损等因素，实际设计用水量按46m3/h考虑。
2）输水方案
根据所选线路的地形条件只能采用一级加压输水方式，输水系统流程为“蓄水池→加压泵房→输水管路→灭火工区”。设计在距离火区2km水坑积水处建1 座V= 100m3、L8×B4×H3.5（m）蓄水池 ，水池中心坐标为（X：4881773，Y：607126），给水泵房内安装2台加压水泵将矿界外西北方水坑积水提升至灭火工区。供水管路选用Ø159×4.5 无缝钢管，钢号为 Q235，管道总长度约 4. 1km，地表敷设，焊接连接 ，管道外刷两道环保沥青防腐， 内喷涂环保聚乙烯（PE） 防腐。
7.1.2生活用水
（1）生活用水水源
生活设施依托康龙煤矿行政福利生活场地，生活供水依托康龙煤矿行政福利生活场地已建生活供水系统，生活用水取自甘河子镇自来水供水系统，通过输水管道送至矿区，储存于600m3蓄水池，由崩加压通过管道供给矿区地面生活用水。
（2）生活用水量
本项目劳动定员45人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中农村居民住宅北疆天山北坡区平房及简易楼房用水定额为20～30L/人·d，本次环评对生活用水以30L/人·d计，则生活用水量为243.00m3（1.35m3/d）。
7.2土源
（1）灭火用土来源
土源地位于1号子火区东南方，无公墓或其它生态敏感区，土源下方无煤层赋存。土源地距1号子火区运距约600m，距2地子火区运距约1200m，距3号子火区运距约1500m。该处黄土不含可燃及助燃材料，直径不大于2mm，含砂量适中，高差2-5m，面积17230m2，土资源充足，可满足灭火需求。
（2）灭火用土用量
①注浆用土量
根据泥浆中水土比例关系计算注浆用土量计算如下：
水土比为3:1 的普通黄泥浆用土消耗量：
Q1:1浆土=Q1:1浆×0.3
式中Q1:1浆土—注浆所用黄土量；
水土比为3:1注浆工程用土消耗量=21686×0.3=6506m3。各区域注浆用土量见表 2-8。
表2-8   各区域注浆用水量
	区域
	截面面积（m2）
	长度（m）
	孔隙率
	备用系数
	注浆量（m3）
	注浆用土量（m3）

	1号子火区
	347
	114
	0.2
	1.15
	9098
	2730

	2地子火区
	261
	94
	0.2
	1.2
	9960
	2988

	3号子火区
	84
	136
	0.2
	1.15
	2628
	788

	合计
	--
	--
	--
	--
	21868
	6505


②覆盖用土量
本项目覆盖用砂土量采用断面计算法整体估算，即通过相邻剖面线上覆盖截面面积求出平均值，乘以相邻剖面线长度而求得覆盖用砂土量，最后将各相邻剖面线间的土方相加得出火区总覆盖用土量。计算公式如下：
[image: ]
式中：V—火区覆盖用砂土量（m3）；
S覆1—相邻剖面线上覆盖面的平均断面面积（m2）；
L—相邻剖面线间沿燃烧煤层走向的长度（m）。
本火区地表布设了众多剖面线，燃烧煤层走向的长度根据灭火工程平面图中的煤层走向量取。经计算，火区总覆盖用土量为30000m3。
本项目灭火治理工程用土量为36506m3。

（3）剥离平整工程量
本项目剥离工程量采用断面计算法整体估算，即通过相邻剖面线上剥离截面面积求出平均值，乘以相邻剖面线长度求得剥离平整工程量，最后将各相邻剖面线间的土方相加得出火区总剥离工程量。计算公式如下：
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式中：Q—火区内剥离平整工程量（m3）；
S1、2 …n—相邻剖面线上剥离截面面积平均值（m2）；
L1、2…n—相邻剖面线长度（m）
本火区地表布设了众多剖面线，采用整体断面估算法计算。经计算，火区总剥离工程量为30000m3。剥离物优先覆盖治理区范围内的地表煤层露头。
本次设计火区治理采用注水注浆为主的综合治理方法，根据详勘报告提供的煤炭资源储量分布并结合火烧区情况，火区无工程残煤，但可能存在少量煤层露头或地表风化煤，严格按照《新疆维吾尔自治区煤田火区灭火工作实施方案》的补充通知（新政办发〔2024〕17号）进行处置。
7.3供电
火区电源引自火区东侧10kV甘矿线支线。火区配备柴油发电机作为备用电源。
设计在火区治理区设1座柱上变电亭，变压器容量为10/0.4kV 100kVA ，10kV 电源引自火区东侧10kV甘矿线支线，导线规格为：LGJ-50，线路长度为2.8km，采用“T”接方式，线路全线按Ⅳ级污秽区设计，采用复合绝缘子，电杆采用Φ190锥形钢筋砼杆，平均杆高12m，线路平均档距50m，电杆均采用铁横担，基础为预制砼底、拉、卡盘，沿线以高山地貌为主，在选择线路路径时，应避开采空区，满足供电要求。变电亭下方设2台动力配电柜（防护等级IP65），为治理区所有用电设备供电。另设1套一体式柴油发电机（100kW）为治理区设备提供备用电源。
设计在加压泵房附近设1座柱上变电亭，变压器容量为10/0.4kV 100kVA， 电源“T”接于治理区10kV架空线路，导线规格为：LGJ-50，线路长度为1km ，采用“T”接方式，线路全线按Ⅳ级污秽区设计，采用复合绝缘子，电杆采用Φ190锥形钢筋砼杆，平均杆高12m，线路平均档距50m，电杆均采用铁横担，基础为预制砼底、拉、卡盘 ，沿线以高山地貌为主，在选择线路路径时，应避开采空区，满足供电要求。变电亭下方设设2台动力配电柜（防护等级IP65），为泵房所有用电设备供电。另设1套一体式柴油发电机（300kW）为泵房设备提供备用电源。
8、土石方平衡
土石方工程主要集中在施工期，施工过程中土石方主要来源于火区治理区的剥离工程、平整工程、注浆工程、覆盖工程等。
本项目剥离工程挖方量30000m3（用于场地平整），填方量66506m3（包括场地平整30000m3、覆盖工程30000m3、注浆工程6506m3），借方量36506m3（包括覆盖工程30000m3、注浆工程6506m3，从取土场拉运），无弃方产生。
本项目土石方平衡见表2-9。
表2-9   项目土石方平衡一览表
	区域
	挖方量（m3）
	填方量（m3）
	借方量（m3）
	弃方量（m3）

	
	剥离
工程
	场地
平整
	注浆
工程
	覆盖
工程
	注浆
工程
	覆盖
工程
	

	1号子火区
	20000
	20000
	2730
	15640
	2730
	15640
	0

	2地子火区
	10000
	10000
	2988
	7821
	2988
	7821
	0

	3号子火区
	0
	0
	788
	6539
	788
	6539
	0

	合计
	30000
	66506
	36506
	0





	总平面及现场布置
	1、总平面布置
阜康西沙沟煤田火区灭火工程位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市甘河子镇西南3km处康龙煤矿，行政区划属阜康市管辖，包括3个火区的灭火治理，
火区：1号子火区面积8286m2，治理区范围面积为30133m2。2地子火区面积4143m2，治理区范围面积为17055m2。3号子火区面积3457m2，治理区范围面积为19776m2。治理实施过程主要包括剥离工程、钻探工程、注水工程、注浆工程、覆盖工程等。
土源：地位于1号子火区东南方，距1号子火区运距约600m，距2地子火区运距约1200m，距3号子火区运距约1500m 。该处黄土不含可燃及助燃材料，直径不大于2mm ，含砂量适中， 高差2-5m，面积17230m2，土资源充足，可满足灭火需求。
水源：康龙煤矿矿界范围外西北方有一处水坑，水深约30m，长度约为500m，宽为40m，总水量约为200000m3，水源供给充足，水量能满足灭火用水需求，水源可靠。生活供水依托康龙煤矿行政福利生活场地已建生活供水系统，生活用水取自甘河子镇自来水供水系统，通过输水管道送至矿区，储存于600m3蓄水池，由崩加压通过管道供给矿区地面生活用水。
办公生活：依托康龙煤矿行政福利生活场地。
项目总平面布置见附图4。
2、项目占地
本项目无永久占地，全部为临时占地共计84194m2，占地类型为工矿用地和天然牧草地。
表2-10  项目临时占地一览表
	序号
	类别
	面积（m2）
	占地类型

	1
	1号子火区
	30133
	工矿用地

	2
	2地子火区
	11496
	工矿用地

	
	
	5559
	天然牧草地

	3
	3号子火区
	12636
	工矿用地

	
	
	7140
	天然牧草地

	4
	取土场
	17230
	天然牧草地

	合计
	84194
	/


3、施工布置
（1）施工营地
项目施工期不设置施工营地，依托康龙煤矿行政福利生活场地。
（2）施工道路
项目施工期不增设施工便道，全部利用项目区周边已有道路。


	施工方案
	1、施工方案
项目为矿山生态环境恢复治理，污染影响时段主要为施工期，其基本工序及污染环节如下： 
（1）火区灭火工程的实施 
项目前期准备（勘查、设计、招标、临建工程）→剥离工程→注水工程（地面注水施工）→钻探工程→注水工程（钻孔注水施工）→注浆工程→覆盖工程→监测工程→竣工验收。 
灭火工艺主要包括剥离、注水、钻探、注浆、覆盖和植被复耕等。 
①对火区地表高温区注水，扑灭地面明火，降低地面温度，为机械设备能在安全温度范围内机械施工作业奠定基础。

[image: ]
火区地表注水
②由推土机、挖掘机相互配合进行火区地表剥离平整工作，填充塌陷坑、 
裂隙及浅部空区以形成工作面。
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剥离平整
③在平整好的工作面上实施钻探施工，目的是通过钻孔向深部火源实施注水施工，以置换深部燃烧体的热量，达到熄灭火源的目的。
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	钻头施工
	钻孔注水



④先对钻孔实施注水施工，将深部火源温度降到《煤田火灾灭火规范》要求的温度后，实施钻孔注浆施工。注浆的目的是为充填火区深部因燃烧产生的采空区及裂隙，封密供风通道。再对地表进行鱼鳞坑注水注浆，充填地表裂隙及空隙，保证密闭的可靠性。
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	钻孔注浆
	鱼鳞坑注浆



⑤在平整过的治理区地表上覆盖黄土，封闭地表裂隙并辅以机械压实。并对治理区覆盖面及采土场进行植被复耕，保证生态环境的恢复。
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	自卸车运土
	植被恢复后火区地貌



（2）各施工段工艺 
1）钻探工程
钻探工程在已剥离成型的工作面上实施，根据钻孔的目的可分为两种：灭火钻孔和观测钻孔。
①灭火钻孔
对于地下岩层完整的深度火源，地表裂隙和人工鱼鳞坑注水无法直接到达火源，灭火效果不明显，此时钻孔注水是一种最有效的灭火方法，通过灭火钻孔向深部火源注水、注浆 ，可以扑灭深部火区或降低煤岩体温度。
根据国内外煤田灭火的经验、《煤田火灾灭火规范》和《新疆煤田火区治理工作规范（试行）》要求，沿煤层倾向，布置灭火孔线，灭火孔线间距根据不同区域分别布置。
根据火区详勘报告，火区高温点散布于整个火区范围。火区地表主要表现为采坑及裂隙，高温区主要分布在采坑内，呈条带状分布。
由于该火区内地表裂隙发育、面积大、燃烧深度较深、燃烧煤层属急倾斜煤层，煤层厚小，为有效治理阜康西沙沟火区灾害问题，根据岩石裂隙率及浆液扩散半径，结合自治区多年的灭火施工经验，针对不同区域的特点分别确定孔线间距，各灭火钻孔全区布置，提高钻孔布置率。由于该火区沿着煤层走向燃烧，地表剥离以缓坡的形式，火区燃烧深度较深，最大为105m，为保证钻孔布置率，达到设计注水降温及灌浆充填效果，因此，设计线间距为25m（尽量与详勘剖面位置一致，便于对比验证），孔间距为25m。根据实验取得的注水及注浆作用半径及以往煤田火区治理经验，钻孔线间距及孔间距能满足该火区的注水及注浆施工需要。为保证火区治理成效，本次设计预留机动灭火钻孔工程量。为有效控制煤层燃烧体，并尽量减少钻孔工程量，针对急倾斜煤层的特点，根据钻孔所在位置 ，终孔位置布置在燃烧底界以上不大于5m 。为降低距离煤层顶底板较远的燃烧体温度并充填裂隙，根据新疆煤田灭火多年的施工经验，本次设计该部分区域钻孔采用深孔布置，以保证灭火效果。现场实际施工时，应先施工探火孔，探火孔终孔位置应进入燃烧底界以下5m，根据揭露的实际燃烧状况，适当进行调整灭火钻孔布置，在高温区域，适当加密钻孔布置，保证灭火的效率。所有钻孔兼做采空区勘查任务，并提出阶段性采空区勘查报告。
灭火孔径的选择主要考虑钻孔深度，根据国内外成熟的钻探灌浆经验，钻孔采用孔径为123mm的钻孔 ，钻孔施工完成后钻孔全孔下套管 ，有利于灌浆工程的实施 ，套管孔径为108mm。
由于本次火区剥离工程主要为推土机平整作业配合挖掘机局部剥离台阶，推土机平整作业区进行钻孔作业前，需对松散物料分层压实，以提高钻孔作业时的成孔率。分层厚度不大于50cm ，压实系数控制在90%左右。
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图2-4    钻孔布置示意图
②观测钻孔
观测钻孔作为长期观测孔为后期监测工作服务，一般在火源中心位置布设。根据《煤田火灾灭火规范》，观测孔孔间距为 50m～80m，该火区区域均为高温区，为有效监测火区治理效果，因此火区全区布设监测孔，观测孔孔间距为 60m。钻孔后同样下套管、注水，为方便监测时直接测量火源处温度和气体浓度。在地表上部留0.5m～1m的实管，并在孔口加装活动盖子，定期监测时打开，平时封闭。


2）注水工程
注水施工包括地面注水施工和钻孔注水施工两个方面，地面注水目的是扑灭地表明火和降低地面温度，以确保钻探施工和剥离施工的安全实施。因此，该火区开展灭火施工前，首先向火区地面注水。开始可利用地表裂隙、塌陷坑注水，之后可利用人工鱼鳞坑注水，在火区地表温度降到要求温度以下后，实施火区机械剥离平整作业。 
钻孔注水的目的是扑灭火区深部火源，在钻孔终孔后，应对钻孔实行大压力，适量的间歇式注水。实行大压力注水是为了扩大注水渗透范围， 最大范围的控制火源；适量注水是为了提高水的汽化率，尽可能多的带走燃烧体的热量；间歇式注水是为了避免在裂隙中形成冷却通道，防止注水沿着冷却通道流走。灭火用水由供水系统主管道供给。要求必须在主管路分配口处安装流量计，便于统计火区的注水量。
火区注水工程实施时，先对火区周边的高温裂隙注水。在注水过程中，应不断变动注水位置，使水充分汽化。当温度达到《煤田火灾灭火规范》的要求后，逐步向火区中间推进。 
3）注浆工程
注浆是通过地表、鱼鳞坑、裂隙和钻孔，向火区注入配置好的惰性充填材料，起到封闭火区裂隙的作用。 
火区注浆包括地表注浆和深部注浆。地表注浆是利用地表塌陷坑、裂隙及人工鱼鳞坑进行注浆，目的是封闭地表浅层裂隙及地下烧空区。钻孔注浆是利用钻孔对火区深部进行封闭。在钻孔内一组煤岩体注水结束后即可对该段实施注浆工程，先在钻孔内下入注浆管（实管），注浆管下到注浆层位，利用注浆管把泥浆直接输送到该层位实施封闭。封闭结束待泥浆基本硬化后，再对其上部燃烧层注水降温，如此交替进行直至每个钻孔封闭结束。对火区实施钻孔注浆的目的是封闭充填火区下部的裂隙，阻断向火区内可燃物的供风通道，利用泥浆包裹可燃物以隔绝氧气，防止火区复燃。火区存在深部燃烧，采用深部注浆。
注浆系统由供水系统、供料系统、制浆站、输浆系统和钻孔组成，可采用集中式或分区式布置。注浆材料一般为不含可燃及助燃的材料，直径不大于2mm ，小于1mm 应占75%，含砂量应达到25%～30%。一般采用黄土，必要时可采用其他材料。泥浆水土比一般为5:1～1:1。
本设计采用地面固定式灌浆系统，由浆料储存场地连续式定量制浆、计量、输浆及管网系统等部分组成。灌浆介质为黄土，均由取土场进行取土。
设计地表活火区采用水土比为3:1的黄泥浆灌注，该种注浆材料堆积性较高，不易流失，能充分堆积在隐蔽裂隙内，隔绝火区通道，以达到火区治理目标。浆液主要由水和土组成，根据灭火施工现场试验数据：制备1m3水土比为3:1普通黄泥浆灌注，需水约为 0.9m³、土约为 0.25m³。 泥浆由泥浆搅拌机来进行搅拌制备，通过管路注浆工程需要，在注浆的火区高点上建立制浆站。制浆站由2台泥浆搅拌机和1个泥浆池组成。搅拌机配制好的泥浆通过筛网排入泥浆池中，然后由泥浆池下部的排浆口通过胶管或淌槽利用自然高差输送到灭火孔及鱼鳞坑内。泥浆到达灭火孔的孔口时要再次过滤，以确保泥浆无杂物。
由于本火区后期为井工煤矿开采，结合专家现场论证意见及治理主体意愿，施工时，先施工探火孔，进一步查明火区分布，当温度较高时，施工灭火钻孔；当温度小于70℃时，可不施工灭火钻孔。灭火钻孔可采用液氮进行降温灭火，再进行封堵。尽量避免注浆影响后期井工煤矿安全开采。
4）剥离平整工程
剥离平整是灭火施工最重要和最基础的一道工艺，是为了剥除火区浅部露头火源及部分煤层顶板烧变岩，并改造深部火区上部的地形条件，为钻探、注水、注浆及砂土覆盖等工程创造一个合适的施工场地，对火区原始地形进行剥离形成台阶形成阶梯式场地。同时对地表塌陷坑及裂隙等进行回填，使火区地表形成能满足其它灭火工艺施工的工作环境。
①施工形式
根据火区内坡度变化不大，且地表范围内无建构筑物的特点，结合其他火区灭火施工方式，本火区大部分原始地形坡度较缓的区域采用斜坡式剥离平整方式，局部原始地形坡度较大的区域采用台阶式剥离平整方式。
②火区剥离范围
由于本次火区治理采用注水注浆为主，需要在火区范围内的坡地剥离出注水注浆孔位工作平台，火区不进行深挖剥离。
仅对火区内地形坡度较大处或单个孔位作业平台范围进行开挖 ，不扰动其他区域。三个子火区的剥离扰土范围如下：
1号子火区：主要扰土范围在子火区的东侧，主要剥离地段位于钻孔布置平台。
2地子火区：范围较小，原始地形相对较大，设计剥离台阶和斜坡相结合，几乎整个子火区范围均受到扰动。
3号子火区 ：范围较小，原始地形相对较平坦 ，仅进行平整即可。
各火区扰土范围详见表2-10。
表2-10    火区剥离范围拐点坐标一览表
	火区编号
	序号
	X（m）
	Y（m）

	1号子火区
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	
	4
	
	

	
	5
	
	

	2地子火区
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	
	4
	
	

	
	5
	
	

	
	6
	
	

	
	7
	
	

	
	8
	
	

	
	9
	
	


③剥离平整施工方式
a.钻孔施工
摸清采空区位置，需要采用钻探法对各煤层采空区进行勘探，以提供较为准确的采空区资料。首先采用物探技术探测出异常区，然后再根据异常区进行设计布孔，当钻孔出现采空区的孔位时，再根据此孔位置在其左右两侧10m处继续钻孔，当钻出正常孔位后，退回5m处再钻1个孔，通过此法，可以将采空区的边界控制在2.5m的范围内，以较为准确地确定采空区的空间位置。
b.覆盖作业
为确保着火煤层与空气彻底隔绝，需对裸露出的火区进行覆盖，主要采用砂土、粘土等填充物覆盖火区巷道及裸露着火体，降低其燃烧温度，阻断其供氧通道，便于剥离作业。
c.剥离作业
本火区剥离作业主要为机械剥离。斜坡式剥离一般采用推土机和挖掘机配合进行剥离施工，挖掘机对火区上部较为坚硬的岩石进行免爆松动和破碎，然后进行挖运；推土机对火区上部的软岩石或破碎岩石进行推运。台阶剥离一般采用推土机和挖掘机配合进行剥离施工，挖掘机对火区上部较为坚硬的岩石进行免爆松动和破碎，然后进行挖运；推土机对火区上部的软岩石或破碎岩石进行推运。
5）覆盖工程
黄土覆盖是通过对火区地表用黄土等具有一定密实性的惰性材料进行覆盖，起到密闭火区和隔绝氧气的作用。覆盖工程是灭火工程必需的一道工序，避免因为漏风致使已扑灭火灾复燃，同时在火区地表覆盖砂土也有利于植被的生长，起一定的环保作用。 
本工程拟选土源地为含沙量适中的黄土，覆盖范围为三个子火区范围全覆盖，覆盖厚度1.5m。
黄土覆盖施工的程序为：采运→平整→压实→恢复植被。
①采运作业 
采土场采用挖掘机—自卸汽车开拓工艺，由自卸汽车将覆盖砂土运至火区剥离面。 
②平整作业 
火区的平整作业前，应进行洒水降温，确保施工车辆安全，并保证砂土能与剥离面更好地结合。自卸车将砂土运至洒水后的剥离面卸载，斜坡段由推土机进行平整，阶梯段采用挖掘机平整。覆盖层分层平整，分层厚度不大于25cm，以利于覆盖层压实，当第一层平整完毕后，再进行第二层施工。根据覆土部位深度设置覆盖腰线桩，并将覆盖标高位置在腰线桩上标明，便于施工控制。现场施工人员根据测量提供的数据指挥卸土位置和土方量，避免来回倒运。平整范围为火区剥离范围，平整作业时需去除砂土中混入的碎石等较大物体。
③压实作业 
砂土覆盖层必须分层压实，为确保覆盖层的密实性，同时为便于自卸车辆行驶，要求台阶回填阶段的压实度参照四级路基地基表层碾压处理压实度控制标准，覆盖层压实系数控制在90%左右 ，检测不满足处需进行补压处理 。 分层碾压厚度为每层不大于25cm ，具体压实方法为横断面全宽纵向水平分层压实 ，虚铺厚度在35cm~40cm，填筑压实期间，采用弱碾压区冲压补强手段，以达到压实要求。斜坡段洒水后采用推土机往复碾压 ，坡度大于12%的地段 ，采用纵向分层法施工，沿坡分层 ，逐层填压密实。
斜坡面采用挖掘机自下向上培实处理，参照填方段路基边坡处理方式。
在不需要台阶剥离的区域，为保障植被对植被土有较高的基质吸力及持水能力，土体压实度不应小于90%。
④修防洪堤
本火区位于中低山区，火区范围标高较周边地河流高，河流洪水不会对覆盖层构成威胁。但为保证春季融水期和暴雨期产生短暂汇水不会对覆盖区产生影响，设计在覆盖区地势较高处设置截水沟，将上部汇水疏导至较低处，截水沟采用土明沟，深度、宽度均为40cm，长度约600m，面积240m2。
⑤恢复植被
当砂土覆盖层达到施工高度后，再将剥离区、采土场先期剥离的腐殖土覆盖在砂土覆盖层上。并根据周边植被环境，选择适宜的，生长速度较快的植物进行植被恢复。
2、施工时序及建设周期
本项目建设周期8个月，计划于2026年9月开工建设。
项目准备阶段（1个月）：包括地质勘察、施工图设计等项目准备工作；
项目实施阶段（6个月）：包括入场准备、临建工程建设、剥离工程、注水工程、钻探工程、注浆工程、覆盖工程等实施；
项目验收阶段（1个月）：包括灭火效果监测，完成工程竣工验收工作。






	其他
	1、灭火方法
根据火区燃烧状况、外部条件，结合国内外采用的先进、高效和实用的煤田火区灭火工艺，现阶段国内外煤田火区主要采用地表黄土覆盖、钻探注水、注浆、剥离挖除火源、惰性气体充填及综合灭火方法等。本次灭火方法的选择最终以火区熄灭为治理目标来确定。 
（1）灭火方法 
①地表黄土覆盖灭火方法 
地表黄土覆盖灭火方法是利用黄土充填覆盖火区地表裂缝、塌陷坑、废弃老窑等，使火区达到封闭状态，断绝火区通风供氧通道，致使火区火情缓慢窒息熄灭。其特点是施工工期短、施工后火区地貌容易快速恢复，但由于火源及蓄热不能在短时间内消除，火区灭火必须经过较长时间。 
②钻探、注水、注浆灭火方法 
通过火区地表裂隙、塌陷及地表打钻孔向火区内注水或灌注黄泥浆（阻燃胶体、固体充填材料），降低燃烧体温度，隔绝、阻止煤层进一步燃烧，从而熄灭火区。其特点是不受火区面积、深度等条件限制，施工灵活，效果较好。 
③剥离挖除火源灭火方法 
首先对火源体进行注水降温，自上而下分台阶剥离，直至挖除火源，特点是灭火效果彻底，但施工工艺复杂，灵活性差，工程量较大，投资较大，且该方法仅适用于火源体埋藏浅、面积较小，且火区燃烧速度较慢的火区。该方案治理彻底，但工程量大、投资高、对地表破坏相对较大。 
④惰性气体充填灭火方法 
利用CO2、N2、炉烟等惰性气体冲入燃烧煤层，密闭熄灭火区。因其只能用于密闭空间火区治理，对地表裂隙和漏风处密闭后才能有效，而煤田火区由于大量小煤矿滥采乱掘形成多处供氧通道、地表裂隙发育及火区面积大等情况，难以达到预期效果。 
⑤综合灭火方法 
根据火区现状及灭火条件采用地表剥离、黄土覆盖、钻探、注水、注浆、挖除浅部火源等多种灭火工艺相结合的综合性灭火方法，具有灵活性高、易控制、经济合理及安全可靠等特点。此方法为国内外广泛采用的煤田灭火方法。 
以上各种灭火方法优缺点详见表 2-11。
表2-11    火区灭火方法技术分析比较
	灭火方法
	优点
	缺点

	剥离挖除火源灭火方法
	
火区治理彻底。
	1.火区面积大，燃烧深度深，剥离工程量大，产生大量剥离物需要开阔场地堆积。
2.火区内以次坚岩石为主 ，投资较大。
3.大量剥离挖除火源体，施工期间对地表破坏较大，后期地表恢复成本高。

	钻探注水、注浆灭火方法
	1.不受火区面积、深度等条件限制。
2.施工灵活 ，操作性强。
3.施工期间对周围环境影响较小。
	1.火区燃烧剧烈，地形复杂，不易施工注水、灌浆钻孔。

	惰性气体充填灭火方法
	1.惰性气体无毒无害，对周围环境无影响。
2.高浓度的惰性气体能快速隔绝燃烧体的供氧通道，达到快速灭火的效果。
	
1.火区面积较大，无法对地表裂隙和漏风处密闭，因此不适用采用此灭火方法。

	地表黄土覆盖灭火方法
	1.灭火工艺简单，施工灵活，火区治理后地表地貌恢复效果较好。
	1.火区地表裂隙发育，采用黄土覆盖灭火方法，不易完全断绝火区通风供氧通道，灭火效果不佳。
2.火区采用黄土覆盖灭火方法，火区治理需要较长时间 ，对资源损失较大。

	综合灭火方法
	1.技术成熟，不易复燃。
2.采用多种灭火工艺，根据火区条件进行选择，具有以上灭火方法的优点。
3.适用于各种复杂条件的煤田火灾。
4.投资相对较低。
	
1.采用灭火工艺较多，需灭火工程设施设备种类较多，同时需要专业能力较强的技术管理人员对火区工程统一调度。


2、灭火方法比较
2021年8月3日 ，经新疆维吾尔自治区发展改革委批准同意 ，新疆煤田火灾防治研讨会在自治区矿山安全服务保障中心（原新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局）召开。会议由自治区矿山安全服务保障中心（原新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局）、新疆煤炭设计研究院有限责任公司联合组织，中国工程院院士武强等区内外有关专家学者及自治区相关厅局及区内外有关煤矿企业参加会议，会议形成了《新疆煤田火灾防治研讨会纪要》（2021年8月3日）：明确火区治理应当坚持实事求是、具体问题具体分析的原则，敢于打破传统灭火方法的束缚，因地制宜、优化组合灭火方法：
一是以剥离挖除火源体为主的灭火方法 。主要适用于低山丘陵急倾斜煤层露头火区、低山丘陵倾斜煤层露头火区、低山丘陵急倾斜煤层采空区火区、低山丘陵倾斜煤层采空区火区、山地急倾斜煤层露头火区、山地倾斜煤层露头火区、正在生产的矿井火区或即将开发建设的火区。
二是综合灭火方法。主要适用于山地急倾斜煤层采空区火区、山地倾斜煤层采空区火区、短期内不开发建设的火区、地表植被条件和环境好的火区。
三是以回填、平整、覆盖为主，剥离为辅的灭火方法。微小火区、易发煤火风险区采用以回填、平整、覆盖为主的灭火方法进行治理，对于局部温度异常区域，可同时辅以剥离挖除的方法。
四是灭火水土条件有限、周边有重要建构筑物的火区等 ，应积极开展灭火新方法、新工艺、新材料的研究 ，针对火区具体情况 ，采用相应的灭火方法进行治理。
根据以上各灭火方法的适用性，阜康西沙沟煤田火区属于低山丘陵急倾斜煤层露头火区、采空区火区和正在生产煤矿范围内的火区，一般宜采用剥离挖除火源体为主的灭火方法或综合灭火方法。根据阜康西沙沟煤田火区燃烧状况、治理现状，结合现有火区治理方法和施工经验、外部条件、施工工期、煤矿开发等情况，本着单一的灭火方法难以达到治理火区的目的原则提出以下可行的治理方案：
方案一：火区采用剥离、钻探、注水、注浆及覆盖的综合灭火方法。
即对火区通过剥离平整的方法，施工钻探平台，通过钻孔对火源体进行注水降温灭火、注浆封堵 ，最后进行黄土覆盖， 防止火区复燃。
方案二 ：火区采用地表注水降温、剥离挖除火源体及覆盖的治理方法。
即对火区地表高温区注水，扑灭地面明火，降低地面温度，满足机械设备安全作业的条件 ，然后将火源体挖除 ，彻底熄灭火区 ，最后进行黄土覆盖， 防止火区复燃。




表2-12    灭火方法综合对比分析
	对比纬度
	方案一
	方案二

	技术可行性

	优势：工艺成熟、体系完整，适配深部、厚覆盖层、山地沟壑型火区，不受煤层埋深限制；无大规模开挖作业，规避边坡失稳、山体坍塌等地质风险；可分区分段施工，配套全过程监测，完全契合规范技术管控要求。短板：多层空洞、裂隙极发育火区需多次补孔复注，极浅层明火治理见效速度略慢。
	优势：浅层可视明火清除直观、施工简单、设备通用，可直接核查表层燃烧煤层清理情况。短板：仅适用于浅埋平缓小型火区，深部隐蔽火点无法治理；深埋火区剥离工程量剧增，高陡边坡易引发地质灾害；开挖易产生新通风裂隙，加剧煤层自燃，技术局限性极强。

	经济合理性
	核心优势：无巨量土石方剥离、转运、支护成本，大面积深部火区造价远低于剥离法；可就地取用戈壁黄土、粉煤灰等原材料，耗材成本低；后期仅需少量补浆、常态化监测，运维费用低廉。适配规范：符合新疆规范“严控大规模土方开挖、节约治理投资”的经济优化原则。
	核心短板：仅小型浅层火区造价可控；中大型、深部火区土石方工程量大，边坡支护、渣土堆场、道路改造投资极高；存在地质灾害治理、生态修复、复燃返工等高额隐性成本。

	生态环境影响
	低影响、高合规性：地表扰动范围极小，基本保留原生戈壁地貌及植被，无大量渣土产出；施工扬尘、废气排放可控，可持续抑制煤层燃烧排烟；不破坏地层结构，无水土流失、滑坡、泥石流隐患，可封堵裂隙保护地下水，完全符合新疆生态保护、水土保持规范要求。
	高扰动、多环境风险：大面积开挖损毁原生地貌与植被，土地扰动、损毁规模大；开挖及土方转运产生大量扬尘，新疆大风天气易引发大范围粉尘污染；裸露煤层集中释放有毒有害烟气，松散渣土易造成水土流失，开挖裂隙易污染地下水、加剧自燃。

	火区治理效果

	治理彻底、复燃率低：通过降温、隔氧、封堵多重机理，从根源切断自燃条件，可全覆盖地下隐蔽火点、高温蓄热区；配套动态监测系统，可及时发现局部高温隐患，定点处置，治理效果长效稳定。
	治标不治本、复燃风险极高：仅清除表层可视明火，无法处理深部夹层、断层裂隙隐蔽火与高温蓄热体；开挖形成的新生通风裂隙持续供氧，极易引发二次自燃，需反复施工治理，无法实现长效灭燃。

	施工安全管控
	施工工序安全可控，无高陡边坡、大面积土方坍塌、渣土溃堆风险；作业分区隔离，人员机械作业风险低，可持续抑制有毒烟气外泄，现场施工安全条件良好，满足规范安全施工条款。
	高边坡开挖存在滑坡、坠石、坍塌重大安全隐患；裸露高温煤层易发生烫伤、煤层垮塌事故，瞬时烟气喷涌风险高，整体施工安全风险等级高。

	后期运维管理
	运维体系简单，依托自动化监测设备常态化巡检，仅需局部定点补浆、裂隙封堵，人力、物资投入少，运维成本低、难度小。
	开挖创面易风化开裂，需长期大面积覆土修补、边坡加固；复燃频发，需反复开挖治理，运维工作量大、成本高、持续性差。

	新疆地域适配性
	适配新疆准东、阜康、天山北麓等主流深部、大面积、山地戈壁火区；就地取材、少扰动生态，贴合新疆煤田火区治理及生态保护专项要求，为区域主推合规治理工艺。
	仅适配北疆极小范围地形平缓、埋深极浅的孤立小火点，不适配新疆多数山地、沟壑、生态敏感戈壁火区，方案评审、环评通过率低。


表2-13    灭火方法技术经济分析对比表
	项目
	方案一
	方案二

	剥离工程（万m3）
	3
	1000

	钻探工程（m）
	2602
	0

	注水工程（万m3）
	0.18
	0.15

	注浆工程3:1普通泥浆（万m3）
	2.17
	0

	覆盖工程（万m3）
	3
	5.2

	回填工程（万m3）
	0
	1000

	投资（万元）
	1280
	35000

	工期（月）
	6
	24

	残煤量（万吨）
	无
	40

	复燃可能
	有
	无


经比较，方案一通过综合灭火方法，主要以注水注浆的灭火方式进行治理，该方法具有工程量小、对地表破坏小、投资低（估算投资约1280万元 ，具体经济比较详见表2-12）、工期短的优点 ，但存在治理不彻底有复燃风险且治理资金全由企业投入，无产生残煤处置收益补充，相比方案二综合经济性差。
方案二通过剥离挖除火源体的方式，经估算该方案主要工程量及投资为剥离工程，其中剥离工程量约1000万m3，工程总投资约3.5亿元（具体经济比较详见表2-12），该方法具有治理效果彻底、便于管理的优点，但存在工程量相对大、治理资金相对高的缺点。
根据详勘和煤矿地质资料，通过断面整体估算法计算火区剥离过程中预计产生残煤量约40万吨 ，参考周边煤矿类似煤质的煤价100元/t估算，残煤处置经济价值约4000万元。
根据火区燃烧状况、结合现有火区治理方法和施工经验、外部条件、施工工期、煤炭资源开发等情况，同时根据昌吉州文件要求，按照生态优先、安全第一的原则，综合考虑后，确定本火区采用方案一 ，即火区采用剥离、钻探、注水、注浆及覆盖的综合灭火方法。
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三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1、主体功能区划
根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，将新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域。重点开发区域包括：国家层面重点开发区域（主要指天山北坡城市或城区以及县市城关镇和重要工业园区）和自治区层面重点开发区域（主要指内点状分布的承载绿洲经济发展的县市城关镇和重要工业园区）；限制开发区域包括新疆国家级农产品主产区（包括天山北坡主产区和天山南坡主产区）和新疆重点生态功能区（包括3个国家级重点生态功能区和9个自治区级重点生态功能区）；禁止开发区域包括：国家层面禁止开发区域（国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园）和自治区层面禁止开发区域（自治区级及以下各级各类自然文化资源保护区域、重要水源地、重要湿地、湿地公园、水产种质资源保护区及其他自治区人民政府根据需要确定的禁止开发区域）。
本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市甘河子镇西南约3km处康龙煤矿，根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，项目位于国家层面重点开发区域，该区域的功能定位是：我国面向中亚、西亚地区对外开放的陆路交通枢纽和重要门户，全国重要的能源基地，我国进口资源的国际大通道，西北地区重要的国际商贸中心、物流中心和对外合作加工基地，石油天然气化工、煤电、煤化工、机电工业及纺织工业基地。
2、生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》（2005版），项目所在区域生态功能区划属于Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区—Ⅱ5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区—28.阜康—木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区。该生态功能区的主要环境状况见表3-1，生态功能区划图见附图6。



表3-1  项目所在区域生态功能区划
	生态功能分区单元
	生态区
	Ⅱ 准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区

	
	生态亚区
	Ⅱ5 准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区

	
	生态功能区
	28.阜康—木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区

	主要生态服务功能
	农牧业产品生产、人居环境、荒漠化控制

	主要生态环境问题
	地下水超采、荒漠植被退化、沙漠化威胁、局部土壤盐渍化、河流萎缩、滥开荒地

	生态敏感因子敏感程度
	生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀轻度敏感，土地沙漠化中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感

	主要保护目标
	保护基本农田、保护荒漠植被、保护土壤环境质量

	主要保护措施
	节水灌溉、草场休牧、对坡耕地和沙化土地实施退耕还林（草），在水源无保障、植被稀少、生态脆弱地带禁止开荒、加强农田投入品的使用管理

	适宜发展方向
	农牧结合，发展优质、高效特色农业和畜牧业



3、生态环境现状
3.1土壤类型
项目区土壤为棕钙土、淡栗钙土，土壤肥力一般。目前土壤的使用功能为牧用及煤炭开采用地。土壤质地较轻，结构松散，砂砾含量较高，受干旱少雨的天然气候影响，土地生产较低，开发利用相对困难，只能作为牧业及工业用地。项目区土壤类型图见附图7。
3.2土地利用类型
项目区土地利用现状主要包括四大类型，即放牧用地、甘河子河水面占用、甘河子河河谷林占地、煤矿工业场地及生活区占地（包括道路）。其中煤矿工业场地及生活区占地占用前为供放牧用的天然草场及部分河谷林生长的河漫地或阶地。项目区的土地利用功能早已随着煤炭的开发而变成了工业用地。根据项目勘界报告，1号子火区土地利用现状为工矿用地，2地子火区土地利用现状为工矿用地和牧草地，3号子火区土地利用现状为工矿用地和牧草地，取土场土地利用现状为牧草地。2地子火区临时占用草地面积约5559m2，3号子火区临时占用草地面积约7140m2，取土场临时占用草地面积约17230m2，项目区土地利用类型图见附图8。
3.3植被类型
根据新疆维吾尔自治区畜牧厅草原研究所编制的《新疆维吾尔自治区草地类型图》、《新疆维吾尔自治区草地利用现状图》，项目区及其附近的天然植被分为二类（温性荒漠类、温性荒漠草原类）、二亚类（砂沙质温性荒漠亚类、山地温性荒漠草原亚类）、二组别（具灌木、蒿类半灌木组，盐柴类半灌木组）、三型（刺叶锦鸡儿、伊犁绢蒿，小蓬、伊犁绢蒿，刺叶锦鸡儿、博洛塔绢蒿、镰芒针茅）。项目区天然植被的建群种以蒿属为主，主要种类为白茎绢蒿，伴生种有角果藜、木地肤、假木贼、针茅等。
根据项目勘界报告及临时占地草原植被恢复方案，1号子火区土地利用现状为工矿用地，2地子火区土地利用现状为工矿用地和牧草地，3号子火区土地利用现状为工矿用地和牧草地。2地子火区临时占用草地面积约5559m2，属山地砾砂质荒漠放牧草地，由刺叶锦鸡儿、伊犁娟蒿、猪毛菜等旱生草本组成，综合植被盖度15%~20%。3号子火区临时占用草地面积约7140m2，属山地砾砂质荒漠放牧草地，由伊犁娟蒿、针茅、苦豆子等旱生草本组成，综合植被盖度15%~20%。取土场临时占用草地面积约17230m2，属山地砾砂质荒漠放牧草地，由伊犁娟蒿、猪毛菜、小蓟等旱生草本组成，综合植被盖度 30%~40%。项目区植被类型图见附图9。
表3-2  项目所在区域主要植被名录
	序号
	中文名称
	拉丁名
	科名
	生活型

	1
	针茅
	Stipa  capillata
	禾本科
	多年生草本

	2
	白茎绢蒿
	Seriphidium  terrae-albae
	菊科
	小半灌木

	3
	角果藜
	Ceratocarpus  arenurius
	藜科
	一年生草本

	4
	木地肤
	Kochia  prostrate
	藜科
	小半灌木

	5
	驼绒藜
	Ceratoides  latens
	藜科
	半灌木

	6
	假木贼
	Anabasis
	藜科
	灌木

	7
	沙生针茅
	Stipa  glareosa
	禾本科
	多年生草本

	8
	戈壁针茅
	Stipa  gobila
	禾本科
	多年生草本

	9
	刺叶锦鸡儿
	Caragana  acanthophylla
	豆科
	灌木

	10
	博洛塔绢蒿
	Seriphidium  borotalense
	菊科
	多年生草本

	11
	镰芒针茅
	Stipa  caucasica
	禾本科
	多年生草本

	12
	伊犁绢蒿
	Seriphidium  transillense
	菊科
	半灌木

	13
	小蓬
	Nanophyton  erinaceum
	藜科
	小半灌木


3.4野生动物现状
项目所在区域动物属于古北界、中亚亚界、哈萨克斯坦区、天山山地亚区、中天山小区。项目区受长期采煤及放牧活动的影响，加之天然植被稀疏，种类单一，高度低，盖度小，野生动物缺乏赖以生存的隐蔽环境及充足的食源，因而野生动物的种类单一，数量少。常见有麻雀、家燕、野鸽、红嘴山鸦、百灵鸟、紫翅椋鸟等鸟类和啮齿动物的几种鼠类。虽然本区内的野生动物种类数量不多，但也是本区草场生态系统重要的组成，对维护本区内的生态平衡起着重要的作用。
3.5土地沙化现状
本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市甘河子镇西南约3km处康龙煤矿，根据《新疆第六次荒漠化和沙化监测》结果，项目所在地属于非沙化土地。项目所在区域在自治区沙化土地类型图中的位置见附图10。
4、环境空气质量现状
4.1环境空气质量达标区判定
（1）数据来源
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。“对于基本污染物环境质量现状数据，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。本次评价引用新疆维吾尔自治区生态环境厅发布的“2025年12月和1-12月重点区域环境空气质量状况及排名”中阜康市2025年的数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源，所使用的大气现状监测数据基本满足本项目的分析要求。
（2）评价标准
基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值二级标准。
（3）评价方法
基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2026）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中二级浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。
（4）基本污染物环境质量现状评价
2025年阜康市环境空气质量见表3-1。由表结果得出：PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值二级标准，本项目所在区域为不达标区。
表3-3    空气质量达标区判定结果表
	污染物
	评价指标
	现状浓度
（µg/m3）
	标准值
（µg/m3）
	占标率
（%）
	达标
情况

	SO2
	年平均质量浓度
	6
	60
	10.00
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	37
	40
	92.50
	达标

	CO
	24h平均第95百分位数
	1000
	4000
	25.00
	达标

	O3-8h
	日最大8h平均第90百分位数
	46
	160
	28.75
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	86
	70
	122.86
	超标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	65
	35
	185.71
	超标


4.2评价区环境空气质量现状补充监测
本项目涉及的特征因子为TSP，本次评价TSP采用现场监测，监测点位于本项目东侧约540m处，监测时间为2026年6月6日起至2026年6月9日，监测点位详见附图10。
①监测布点：项目监测点位布设情况见表3-4。
表3-4    环境空气现状监测布点情况表
	监测点编号
	监测点坐标
	相对位置
	监测项目
	备注

	G1
	
	项目东侧约540m处
	TSP
	现场监测


②监测项目：TSP
监测单位：新疆西域质信检验检测有限公司
③监测时间和频率：TSP连续监测3天（2026.06.6-2026.06.9），每天监测24日均值。
④采样及分析方法：各监测项目的采样方法按环境保护部颁布的《环境空气监测技术规范》规定执行；分析方法按《空气和废气监测分析方法》和《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）引用标准的有关规定执行。
⑤评价标准：TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中日平均浓度限值二级标准。

⑥ 监测结果
TSP监测数据统计结果见表3-5。根据监测数据分析，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中日平均浓度限值二级标准限值。
表3-5    监测结果一览表
	采样点位
	采样日期
	TSP

	
	
	结果（µg/m3）
	占标率（%）

	G1（项目东侧约540m处）
	2026.06.06-2026.06.07
	225
	75.00

	
	2026.06.07-2026.06.08
	251
	83.67

	
	2026.06.08-2026.06.09
	257
	85.67

	评价标准
	300µg/m3


5、地表水环境质量现状调查与评价
本项目与地表水无水力联系，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），地表水评价等级为三级B，可以不开展现状评价。
6、地下水环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，开展专项评价的环境要素，应按照环境影响评价相关技术导则要求进行现状调查和评价，并在表格中填写其现状调查和评价结果概要。不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等；无相关数据的，大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关规定开展补充监测，水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目行业类别为E4863生态保护工程施工。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目所属行业类别为“四、煤炭开采和洗选业06—矿区修复治理工程（含煤矿火烧区治理工程）”。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ210-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目不属于附录A地下水环境影响评价行业分类表中的类别，因此，本次评价不对地下水环境质量现状进行调查评价。
7、声环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，开展专项评价的环境要素，应按照环境影响评价相关技术导则要求进行现状调查和评价，并在表格中填写其现状调查和评价结果概要。不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等；无相关数据的，大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关规定开展补充监测，水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。
参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，故本次环境影响评价未开展声环境质量现状监测。
8、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，开展专项评价的环境要素，应按照环境影响评价相关技术导则要求进行现状调查和评价，并在表格中填写其现状调查和评价结果概要。不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等；无相关数据的，大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关规定开展补充监测，水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录 A 土壤环境影响评价项目类别表可知，本项目属于“其他行业”，属于IV类项目，可不开展土壤现状监测工作。


	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	1、煤田火区内矿井
（1）矿业权设置
火区位于康龙煤矿的采矿权范围内。新疆富城矿业投资有限公司于2023年11月4日，取得康龙煤矿的采矿权，采矿许可证号为：C6500002010111120105396，有效期限：2022-12-22至2032-12-22；采矿权人：新疆富城矿业投资有限公司阜康市康龙煤矿，生产规模：60万吨/年， 由10个拐点坐标圈定，面积1.7165km2。

图3-1   矿权范围、勘查区范围、火区范围叠合图
（2）矿井开采历史
勘查区内存在1个生产矿井和1个关闭矿井。
详查区范围内有生产矿井1处，老窑和废弃矿井20处。
其中，详查区西部的鑫龙煤矿生产矿井1处 ，废弃矿井、小窑（7处），均被沙土掩埋；详查区东部的康龙煤矿2005年关闭，2007年提交了《新疆阜康市小龙口十七号详查区煤炭勘探报告》（新疆阜康市康龙煤矿）；2009年由新疆富城矿业投资有限公司收购，至今一直处于矿井建设之中，尚未投产。东部康龙煤矿有废弃矿井、老窑13处。
其范围内有6处井下采空区、5处露天采坑。其中鑫龙煤矿采坑已地表因灭火治理工程，已被黄土填埋；康龙煤矿矿区存在4处采坑，其中4号和5号采坑因后期人为再次盗挖连成一处。现就2个矿井的开采情况如下叙述：
康龙煤矿为改造矿井，属于自治区煤炭工业发展“十一五”规划矿井（新政办函〔2008〕6号)，由原康龙煤矿和鑫龙煤矿整合升级改造而成，设计能力60万吨/年。于2010年3月开始建设，详查区总体规划正在批复中，矿井正在建设中。其中原康龙煤矿为一采区，鑫龙煤矿为二采区。合并后矿井名称仍然是康龙煤矿。
矿井设计生产能力60万吨/年，设计可采储量为3134.3万吨，储量备用系数取1.4，服务年限37.3a，其中一水平（+700m以上）服务年限为15.3a。采用斜井立井综合开拓方式 ，共布置有五条井筒（4斜井1立井），即主斜井、副斜井、东回风斜井、西进风斜井及西回风立井。全矿井划分为三个水平，水平标高分别为+700m、+400m、+150m，均采用上山开采。矿井按走向及水平标高划为6个采区。初期投产一水平11采区，采区内包括一个A3煤层首采面，工作面生产能力为30万吨/年；再投产一个A8-2层大倾角俯伪斜综采试验工作面，工作面生产能力为10万吨/年。11 采区投产同时建设一水平12 采区，建设1年后12采区投产，11采区试验面试验结束取消，矿井两个采区生产，每个采区一个工作面，达到设计生产能力60万吨/年。井下每个采区布置3个掘进工作面，其中2个煤巷综掘工作面，另配1个岩巷普掘工作面。目前矿山仍处于建设阶段。
2、煤田内火区
（1）煤田火区燃烧状况
火区内含煤地层侏罗系下统八道湾组中的A3、A4号煤层因自燃火烧严重，在地表形成了一条近东西向的烧变岩带 ，其中详查区北部的A3厚煤层火烧最严重。A7煤层地表局部有火烧。
区内高温点主要集中在西南地表明火区。地表活火区煤层顶板因高温烘烤导致大面积垮塌，地表有大片煤焦油，地表裂隙发育，青烟源源不断地从裂隙中冒出来，整个火区内弥漫着浓烈的刺鼻气味。经测温，火区内地表温度高达626℃。通过物探及钻探验证，深部存在高温异常，钻孔内测温温度异常。
井下活火区地表无明显异常，通过物探及钻探验证，以往采空区周围存在温度异常区，钻孔内测温温度异常，最高温度达154℃，推断属采空区残留煤燃烧热传导区域，或者燃烧煤层附近区域。
（2）火区着火原因
煤矿开采，破坏了煤层自然赋存状态，煤层接触空气面积增大；地表高温区主要由于详查区原始地形地貌破坏严重，废渣土堆放物随处可见，地形起伏凹凸不平，地表煤层露头均已自燃成红色烧变岩，后因人为的进行私挖盗采，地表大面积剥离形成露天采坑 ，使煤层与空气充分接触后，发生氧化引发煤层自燃着火。本矿区1、2地号子火区着火原因为露天盗采采坑火；3号子火区为露天私挖盗采形成裂隙引发着火。井下温度异常区主要受当时技术水平、资金装备、防灭火措施的限制，矿井关闭后对井口未做彻底封堵，提供了氧气进入的通道，引发采空区遗煤自燃。采空区塌陷，造成采空区与地表贯通，形成供氧通道，引发大面积煤田火灾。
3、原有环境问题
阜康西沙沟煤田火区经过多年的燃烧，在燃烧过程中造成大量煤炭资源损失的同时还释放出大量有毒有害气体和粉尘，造成空气中有害物质严重超标，可在中空对流层形成酸雨，同时还向大气中排放大量的热量，水分蒸发加剧，使得地表出现大量裂隙，火区上部寸草不生，土质疏松，土壤有机质下降，雨雪冲刷后造成水土流失，加剧土壤的荒漠化，对火区范围内的地形地貌、植被、土壤环境和大气环境都造成了极大的破坏，若不及时治理最终破坏该区域的生态平衡。
（1）对地形地貌的影响
火区是由于无序私挖盗采后，未进行回填或废渣石回填引发残煤自燃而引发的煤田火灾，发火时间较早。煤层持续燃烧使上覆岩层长期受到高温烘烤，地层、岩石结构发生严重变形，地面形成大面积的破碎带、采坑周边裂隙纵横，时有崩塌发生，使地形地貌形态发生很大变化 ，火烧区主要形成地面塌陷。
（2）对植被的影响
由于火区特殊的自然环境，植被多以低矮的草本植物为主。火区煤层在燃烧过程中产生的高温使土壤中的水分大量流失，大量盐类、煤焦油物质析出形成盐碱地，地表植被无法生长 。有明火的高温地带 ，零星的植被已经被烧烤枯死 。 由于煤层的长期燃烧，地表植被越来越稀少，土质疏松，土壤有机质下降，雨水冲刷造成水土流失加剧土壤荒漠化， 生物链被破坏 ，给本就脆弱的生态系统造成毁灭性破坏。
（3）对土壤环境的影响
火区内土壤不同程度的受到高温的影响，在高温区、裂隙带、塌陷坑等地方影响最为明显，土壤结构彻底破坏，土壤肥力下降。煤层在燃烧过程中会析出大量的硫、盐类物质和煤焦油，改变了土壤的有机质含量和元素组成，土壤的理化性质发生了变化，破坏了土壤有机环境。
（4）对大气的影响
由于着火煤层处于地下半封闭状态，空气不充足，煤层在缺氧的条件下燃烧，不充分，不充分燃烧产生大量的有毒有害气体，比如H2S、CO、CH4、NO等。大量的有毒有害气体进入空气后对大气造成了严重污染。除此之外，煤层燃烧过程中会放出的大量CO2和SO2气体，CO2是造成温室效应的主要气体，火区的长期燃烧，放出的温室气体越来越多，大气结构遭到持续破坏，加重了温室效应作用。SO2是造成酸雨的主要气体，火区长期燃烧，放出大量的SO2气体，形成酸雨后降落到地面，导致地表植被死亡，加速了土地的荒漠化。
4、整改措施
根据《新疆煤田火区治理规划（修编） （2016～2025 年）》、《关于印发<新疆维吾尔自治区煤田灭火工作实施方案>的通知》（新政办发〔2022〕54号）、《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发<新疆维吾尔自治区煤田灭火工作实施方案>的补充通知》（新政办发〔2024〕17号）、《昌吉回族自治州人民政府办公室关于印发<昌吉州煤田灭火工作实施方案>的通知》（昌州政办发〔2024〕15号）等相关要求，加快启动该火区的治理工作。


	生态环境保护目标
	本项目生态环境保护目标见表3-6。
表3-6   生态环境保护目标一览表
	要素
	目标名称
	与项目位置关系

	
	
	方向
	距离

	环境空气
	项目区厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境敏感目标。

	声环境
	项目区厂界外50m范围内无声环境保护目标。

	水环境
	地表水
	甘河子水库水源地二级保护区
	南侧
	1.84km

	
	地下水
	项目区厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

	生态环境
	项目区周边无野生动植物分布，无野生动物迁通道，项目范围内无生态环境保护目标。




	评价
标准
	1、环境质量标准
（1）环境空气质量标准
项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段浓度限值二级标准。具体标准值见表3-7。
表3-7  环境空气质量标准
	污染物
	浓度限值（μg/m3）

	
	取值时间
	二级标准

	NO2
	年平均
	40

	
	日平均
	80

	
	1小时平均
	200

	SO2
	年平均
	60

	
	日平均
	150

	
	1小时平均
	500

	PM10
	年平均
	60

	
	日平均
	120

	PM2.5
	年平均
	30

	
	日平均
	60

	CO
	日平均
	4000

	
	1小时平均
	10000

	O3
	日最大8小时平均
	160

	
	1小时平均
	200

	TSP
	日平均
	300

	
	年平均
	200


（2）声环境质量标准
环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准值。
表3-8  声环境质量标准
	类别
	昼间
	夜间

	3类功能区
	65dB(A)
	55dB(A)


2、污染物排放标准
（1）废气
施工期厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源无组织排放监控浓度限值要求。
表3-9    无组织排放限值
	污染物
	监控点
	无组织排放限值（mg/m3）

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


（2）废水
施工期项目排水主要为生活污水，依托康龙煤矿行政福利生活场地已建地埋式污水处理设备处理后用于绿化。项目施工期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准规定限值和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化标准，具体指标详见表3-10和表3-11。
表3-10    污水综合排放标准一级标准规定限值      （单位：毫克/升）
	p
H
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	总氮
	总磷

	6.0~9.0
	≤100
	≤20
	≤70
	15
	--
	--



表3-11    城市杂用水水质基本控制项目及限值
	项目
	单位
	城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工

	pH
	--
	6.0～9.0

	色度
	铂钴色度单位
	≤30 

	嗅
	--
	无不快感

	浊度                            
	NTU  
	≤10 

	五日生化需氧量        
	mg/L
	≤10 

	氨氮                            
	mg/L
	≤8 

	阴离子表面活性剂               
	mg/L
	≤0.5 

	铁                            
	mg/L
	--

	锰                             
	mg/L
	--

	溶解性总固体                  
	mg/L
	≤1000（2000）a

	溶解氧
	mg/L
	≥2.0

	总氯                        
	mg/L
	≥1.0（出厂），0.2b（管网末端）

	大肠埃希氏菌
	MPN/100 mL或CFU/100 mL
	无c

	注：“--”表示对此无要求；
a 括号内指标值为沿海及本地水源总溶解性固体含量较高的区域的指标；
b 用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L；
c 大肠埃希氏菌不应检出。


（3）噪声
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）相关要求。
表3-12   环境噪声排放标准
	排放阶段
	标准值（dB（A））
	标准来源

	
	昼间
	夜间
	

	施工期
	70
	55
	GB12523-20125


（4）固体废物
一般固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。









	其他
	


本项目属于矿山生态环境恢复治理项目，运营期无“三废”排放，因此本项目不涉及总量控制问题，故无需申请总量指标。







[bookmark: _Toc18808]

四、生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk49796138]施工期生态环境影响分析
	煤田煤层自燃会严重污染环境，燃烧的煤炭不仅会排放出二氧化碳等大量温室气体，还会向空气中释放有害化学物质，如一氧化碳、硫化物、氮氧化物及烟尘等。这些物质不仅会危害人类健康，还会造成呼吸系统疾病等，排出的硫化物和氮氧化物等还会形成酸雨，进而破坏生态环境，污染水源和土壤。故煤田灭火工程本身就是一项环保工程，其主要目的是保护资源和环境。但是在施工过程中会产生一定的环境污染，因此项目主要进行施工期的环境影响分析，火区灭火工艺包括剥离、注水、钻探、注浆、覆盖等。
1、施工期生态环境影响分析
[bookmark: _Toc259130535][bookmark: _Toc259104260][bookmark: _Toc277495857][bookmark: _Toc466979102][bookmark: _Toc300245096][bookmark: _Toc259104940][bookmark: _Toc259129168][bookmark: _Toc467086561]1.1土地利用影响分析
本项目占地面积约84194m2，其中治理区约66964m2，取土场占地约17230m2，均为临时占地，无永久占地，利用方式为工矿用地和牧草地。根据勘界报告，1号子火区土地利用现状为工矿用地，2地子火区土地利用现状为工矿用地和牧草地，3号子火区土地利用现状为工矿用地和牧草地，火区治理区域至取土场之间的施工便道利用已有简易道路。     
2地子火区临时占用草地面积约5559m2，3号子火区临时占用草地面积约7140m2，取土场临时占用草地面积约17230m2，施工占地对地表的剥离、挖掘，破坏了地表砾幕层，改变了原有土地利用类型和结构，将造成小范围的水土流失。治理期结束后对临时占地进行土地复垦、播撒草籽等措施后，在恢复至原有的土地利用功能后临时占地对土地利用的影响将逐渐消除。
[bookmark: _Toc467086562]1.2土壤影响分析
[bookmark: _Toc259104264][bookmark: _Toc259104944][bookmark: _Toc46498088][bookmark: _Toc300245100][bookmark: _Toc259130539][bookmark: _Toc259129172][bookmark: _Toc277495861]火区治理工程对土壤的影响，主要表现对土壤理化性质、土壤肥力的影响两个方面。
（1）土壤理化性质影响
项目火区治理工程剥离工程、钻探工程、注浆工程、取土场土方开挖及其他物料堆放、人员践踏、车辆及机械设备碾压等活动对土壤理化性质将产生一定影响。

①扰乱土壤表层，破坏土壤结构
土壤表层肥力集中、腐殖质含量高、水分相对优越，深度约在15～25cm，同时表层土层较为松软，团粒结构发达。地表开挖必定扰乱和破坏土壤表层，除开挖处受到的直接破坏外，挖出土方的堆放也将直接占压开挖处附近的土地，破坏土壤表层及其结构。由于表层的团粒结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。因此，临时设施建设施工和探矿过程中，对土壤表层的影响最明显。
②影响土壤紧实度
施工过程中机械和运输车辆对临时占地区域的碾压，将导致土壤结构重排，孔隙度变小，大大改变土壤的紧实程度，与原有的上松下紧结构相比，极不利于土壤的通气、透水作用，甚至导致压实地段的地表寸草不生，形成局部人工荒漠化现象。
[bookmark: _Toc259104265][bookmark: _Toc259104945][bookmark: _Toc46498089][bookmark: _Toc259129173][bookmark: _Toc277495862][bookmark: _Toc259130540][bookmark: _Toc300245101]（2）土壤肥力影响
土壤中的有机质、氮、磷、钾等养分含量，均表现为表土层远高于心土层；探矿临时占地过程中，土方的开挖与回填，将扰动甚至打乱原土体构型，使土壤肥力状况受到较大的影响，同时草地植被的清除、土壤松散堆积，在刮风天和雨天会增加风蚀和水蚀的强度，进一步造成土壤中养分的流失。据资料统计，即使在实行分层堆放、分层回填措施下，土壤的有机质也将下降36.2～46.5%左右，氮下降27～50.6%，磷下降13.9～46.0%，钾下降9.1～32.5%。
[bookmark: _Toc467086563][bookmark: _Toc277495865][bookmark: _Toc259104268][bookmark: _Toc259104948][bookmark: _Toc259129176][bookmark: _Toc259130543][bookmark: _Toc300245104]1.3植被影响分析
项目火区治理工程对植被的影响主要表现为钻探、土方剥离等对植被的破坏和其所在生态结构稳定性的影响。
（1）对植被破坏和土地生产力的影响
本项目钻探、土方剥离等施工建设会使临时占地区域植被受到占压、破坏，施工活动填挖也会导致区域植物物种个体数量减少，减少量不均匀也可能引起植物物种均匀度发生变化，最终使植被生境遭到破坏，此影响的程度是不可逆的。根据勘界报告及临时占地草原植被恢复方案得知，1号子火区土地利用现状为工矿用地，2地子火区土地利用现状为工矿用地和牧草地，3号子火区土地利用现状为工矿用地和牧草地，火区治理区域至取土场之间的施工便道利用已有简易道路。2地子火区临时占用草地面积约5559m2，属山地砾砂质荒漠放牧草地，由刺叶锦鸡儿、伊犁娟蒿、猪毛菜等旱生草本组成，综合植被盖度15%~20%。3号子火区临时占用草地面积约7140m2，属山地砾砂质荒漠放牧草地，由伊犁娟蒿、针茅、苦豆子等旱生草本组成，综合植被盖度 15%~20%。取土场临时占用草地面积约17230m2，属山地砾砂质荒漠放牧草地，由伊犁娟蒿、猪毛菜、小蓟等旱生草本组成，综合植被盖度30%~40%。
本项目对植被的影响主要在临时占地范围内，从项目工作区植被分布现状调查的结果看，受项目直接影响的自然植被主要为伊犁娟蒿、针茅、苦豆子、刺叶锦鸡儿、猪毛菜、小蓟等，项目临时占用草地面积约29929m2。施工期对植被的影响主要表现在临时占地造成的植被生物量损失，由于本项目没有永久用地，因此本次仅计算项目临时占地造成的植被生物损失量为12.27t，生物量损失见表4-1。
表4-1  项目占地损失生物量统计表
	序号
	类别
	面积（m2）
	占地类型
	平均生物量（t/ha·a）
	损失生物量（t/a）

	1
	2地子火区
	5559
	天然牧草地
	4.1
	2.28

	2
	3号子火区
	7140
	天然牧草地
	4.1
	2.93

	3
	采土场
	17230
	天然牧草地
	4.1
	7.06

	合计
	12.27


注：《中国区域植被地上与地下生物量模拟》（生态学报，26（12）：4153-4163）
项目钻探、土方开挖等将临时改变原有土地利用性质，项目临时占地区域主要为伊犁娟蒿、针茅、苦豆子、刺叶锦鸡儿、猪毛菜、小蓟等自然生长的植被，受影响的植物物种不是地方特有种，分布区域比较广泛，影响范围内受影响的上述植被均属一般常见种，生长范围广，适应性强，不存在因局部植被管理不慎而导致植物种群消失或灭绝。项目治理结束后将在临时占地区域进行土地复垦、播撒草籽，减少因项目实施对区域生态环境的影响，因此可以认为项目实施在履行土地复垦恢复地貌的措施下，对于区域植被破坏影响有限，虽然造成了一定自然植被数量的减少，但是对区域物种本身的生存和总体数量规模不会形成威胁，区域不会因项目的实施而导致自然植被总量明显下降。
（2）对生态结构和稳定性的影响
火区治理期间施工机械及车辆对临时占地区域的碾压、施工人员的践踏以及土石方填挖、场地平整活动等将使临时占地区域的自然植被遭受直接的破坏，但对于此类植被而言，不会造成植物生存环境被阻断，不会打断植物基因交流，种子生产和种子库更新等过程也不会被打断。因此，现有植物群落的物种组成不会因此发生改变，加之区域植被群落结构较为简单，由不同植物群落组成的生态系统结构也不会发生改变，生态系统的功能和其中的生态关系也仍能延续。项目临时占用天然牧草地，虽然会临时减少牧草资源数量，但治理工程结束后通过对临时占地进行生态恢复，对其生态效能影响不大。
 在火区治理工程影响范围内，受影响的植物属一般常见种，其生长范围广，适应性强。地表植被的损失将对现有生态系统产生一定影响，但由于损失的面积相对于整个项目工作区很小，治理工程结束后临时占地土地复垦将弥补部分损失的生物量，因此项目实施不会影响项目区的生态系统稳定性和完整性。
（3）对国家重点保护植物和古树名木的影响
通过现场实地调查和资料收集，项目占地及评价范围内未发现国家级、自治区级的名木古树及重点保护植物。
[bookmark: _Toc467086564]1.4对野生动物影响分析
施工机械噪声是影响野生动物的主要因素，各种施工机械如运输车辆、钻机等均可能产生较强的噪声。虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其有一定辐射范围。预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，远离这一地区，特别是鸟类，其栖息和繁殖环境需要相对的安静。根据现场调查，项目区主要野生鸟类为麻雀、乌鸦等常见鸟类，区域内未发现较为珍稀的野生鸟类。因此，本项目的建设对国家保护鸟类的迁徙路线和栖息环境不会产生太大干扰。据调查，本区无大型野生动物，哺乳动物主要是鼠、兔等小型动物；因此，施工期对野生动物的影响较小。
[bookmark: _Toc467086566][bookmark: _Toc467086567]1.5景观格局及景观多样性影响
[bookmark: _Toc300245109][bookmark: _Toc277495869][bookmark: _Toc466979108]（1）对景观格局的影响分析
根据景观生态学中“斑块-廊道-基质”理论，景观由斑块、廊道和基质组成，其中基质是景观的背景地块，控制环境质量的组分。项目位于阜康市甘河子镇西南3km处康龙煤矿，整体区域景观格局以草地、采矿用地为基质，钻井、土方开挖等均以斑块布局呈现。钻井、土方开挖等将临时增加采矿用地斑块数量，景观破碎程度加大。当治理工程结束后，对临时占地进行土地复垦、播撒草籽，临时占地恢复到原本的景观形态，景观破碎程度将减小，项目实施前后景观总体变化不大，对景观整体影响不大。
（2）对景观稳定性影响分析
景观生态基本稳定性是由具有较高的生物量和生命周期较长的物种（如树木和大型哺乳动物）等起决定作用的。稳定性主要以当生态系统受到干扰时，系统的恢复（指发生变化后恢复原来状态的能力，可用恢复时间来度量）和抗性（指景观在环境变化或潜在干扰下抗变化作用能力）来评价。
由于项目评价范围内以采矿用地和天然牧草地为主，项目区周围受人类干扰较多，区域和周边的自然景观对于干扰的抗性以及受到干扰后有一定的自然调节能力。同时影响相对较大的各临时占地边界与周边生境也无大的阻碍，交流渠道比较畅顺，周边生境物种可以顺利地进入项目区内，进而增加项目区范围内物种，提高区域景观的稳定性和恢复性。
（3）对取土场景观影响分析
地表地貌景观破坏：取土作业通过机械挖掘，对地表形态产生直接破坏。取土场开挖使原有地形被切割，形成凹凸不平的坑槽，基岩或黄土层裸露，与周边植被覆盖的地表形成强烈的色彩对比和形态反差。取土过程中受到机械挖损、压占等多种方式的破坏，地形地貌出现明显改变。
植被景观损毁：取土范围内无乔木、灌木，仅零星分布耐旱耐盐草本，开挖作业直接清除地表浅层植被，局部形成无植被裸斑，打破区域原有零散植被斑块格局，降低景观均匀度；施工机械碾压会扰动取土场周边表层土，造成草本根系损毁，扩大裸地范围。
视觉景观破坏：取土场对视觉景观的影响体现在多个层面：一是开挖形成的裸露面与周边自然景观产生强烈色彩对比；二是取土、转载、运输过程中产生的扬尘，不仅造成局部地区环境空气污染，落入附近植物叶上后将堵塞其气孔及皮孔，影响植物光合及呼吸作用，同时严重影响矿井及附近景观环境。
水土流失加剧景观退化：取土场开挖后形成裸露坡面和松散堆积物，在降水和大风作用下极易发生水土流失。开挖剥离产生的大量土石方，堆放过程中会占压新的土地，对区域地表植被产生破坏，同时堆放的松散岩土会产生严重的水土流失。人为水土流失是一种典型的人类干扰下的景观退化现象，取土场作为人为侵蚀景观类型，其空间分布和影响范围直接关系到区域景观生态质量。
1.6土地沙化影响
项目所在区域属于非沙化地，地表有一层厚约2~3cm结皮砾石，在剥离平整、钻探等项目施工过程中，对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏，施工过程中要注意地表结皮的保护，防止沙化问题。此外，在施工过程中，各种车辆（尤其是重型卡车）在荒漠上行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长，甚至退化为沙地。上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。 综上所述，施工期对周围环境有一定影响，采取相应防治措施后对周围环境的影响较小，同时施工期较短，施工结束后，影响即随之消除。
1.7水土流失
本项目为灭火工程，水土流失影响范围涉及火区治理区、采土场区。在施工过程中，由于开挖、堆弃扰动了原状地形地貌，损坏了原状地表植被和土体结构，或形成大面积的裸露地表，使原状水土保持功能降低或丧失，加剧了水土流失的强度。
治理区剥离工程扰动原地貌工程行为，致使一定量表层土体被剥离，地表植被被破坏，破坏了土体平衡和土壤结构，导致土壤抗蚀能力的下降。
在建设期，由于上述工程行为若不及时采取有效的水土保持措施，势必引发严重的水土流失，影响正常施工和安全，将对建设区、周边的生态环境产生不同程度的影响。
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2、施工期大气环境影响
（1）施工扬尘
火区剥离、取土场取土过程中会产生扬尘，粉尘在风流的作用下向采场空间逸散。根据相关资料：一般在微风情况下，挖装工作场地附近粉尘的平均浓度达31 mg/m3，通过减少卸载的高度，洒水措施，可有效降低挖装作业的产尘量。
施工扬尘的产生及影响程度跟施工季节、施工管理和风力等气候因素有一定关系，如遇干旱大风扬尘影响则较为严重。根据类比资料，在一般气象条件下，平均风速2.6m/s的施工扬尘污染有如下特点：施工区域内颗粒物浓度为上风向对照点的1.5-2.3倍；在施工场地下风向150m处，颗粒物平均浓度可达0.49 mg/m3左右，相当于大气质量标准1.6倍。据有关研究，扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切，影响可达 150-300m。如果在施工期间进行洒水抑尘，可使扬尘量减少，扬尘造成的颗粒物污染距离可缩小到20-50m范围。根据现场调查，本项目周边无居民居住区，施工扬尘随施工结束消失，对周边环境影响较小。
（2）装卸、运输车辆粉尘
取土场取的黄土在装卸过程中由于落差及撞击会产生扬尘。汽车运输过程将产生扬尘，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，可以有效降低道路扬尘对沿线大气环境的影响。
（3）爆破作业粉尘 
火区爆破作业过程产生烟气、粉尘等，对施工人员及大气环境产生不利影响，但施工作业过程时间较短，增加施工人员防护及洒水降尘措施，可有效降低粉尘对施工人员及大气环境的影响。
（4）注浆站配料粉尘
注浆站上料、制浆机混合搅拌过程产生粉尘，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业中混凝土制品物料输送储存颗粒物产污系数为0.12kg/t-产品，物料混合搅拌颗粒物产污系数为0.13kg/t-产品，本项目泥浆用量21686m3（合约39034.8t），则颗粒物产生量为9.76t/a。本项目设计注浆站上料区域四周设置围挡，上料过程密闭或采用湿法作业，粉尘控制效率90%以上，则粉尘颗粒物无组织排放量为0.976t/a。
（5）运输车辆及施工机械尾气
运输车辆及施工机械所排放的尾气主要污染物为CO、THC、NOx等，其特点是排放量小，属间断性排放；且运输车辆和施工机械作业均为露天作业，地面空气流动性大，扩散能力强，难于聚集，很快便扩散，对运输车辆采取严格的限速措施，故运输车辆和机械尾气对环境影响较小。
3、施工期地表水水环境影响分析
（1）生活污水对区域地表水环境影响分析
项目施工人员依托康龙煤矿行政福利生活场地，根据初步设计和建设单位提供资料，本项目外业施工期为6个月，劳动定员45人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中农村居民住宅北疆天山北坡区平房及简易楼房用水定额为20～30L/人·d，本次环评对生活用水以30L/人·d计，则生活用水量为243.00m3/施工期（1.35m3/d）。排水量按用水量的 80%计，则生活污水排水量为194.40m3/施工期（1.08m3/d）。生活污水主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮等，依托康龙煤矿行政福利生活场地已建地埋式污水处理设备处理后用于绿化。
本项目南侧距离甘河子水库水源地二级保护区最近距离约1.84km，本项目区位于康龙煤矿，项目产生的生活废水依托康龙煤矿行政福利生活场地已建地埋式污水处理设备处理后用于绿化，不外排，项目生活污水对甘河子水库水源地环境影响较小。
（2）火区取水量对区域水资源利用的影响分析
本项目灭火用水总量为火区注水量、注浆用水量和钻探用水量三部分之和，总量为 25460m3，矿界范围外西北侧有一坑积水，总水量约20万m3，可满足火区灭火需求。本项目施工期取用矿界范围外西北坑积水，对地表水水资源利用影响较小。
（3）施工废水对区域地表水环境影响分析
项目施工废水主要包括注浆站制浆设备清洗及注浆工程结束后清洗管道产生的泥浆废水，钻探设备清洗产生的清洗废水，主要污染因子为SS、COD、BOD5、氨氮等，设沉淀池沉淀后用于施工场地洒水降尘，不外排，项目施工废水对甘河子水库水源地环境影响较小。
4、施工期声环境影响
本项目主要噪声来源于推土机、挖掘机、钻机等机械设备运行时产生，主要施工设备噪声源强见表4-2。
表4-2    主要设备噪声源强    
	主要产噪设备
	数量
	噪声级（dB(A)）
	治理措施
	运行时段

	推土机
	3台
	85
	降低声源噪声，夜间不生产
	昼间

	挖掘机
	3台
	90
	
	昼间

	装载机
	3台
	90
	
	昼间

	自卸汽车
	5台
	85
	
	昼间

	潜孔钻机
	5台
	90
	
	昼间

	泥浆搅拌机
	2台
	85
	
	昼间

	泥浆泵
	1台
	90
	
	昼间

	卡车
	10台
	85
	
	昼间


根据项目设备声源特征和声学环境的特点，同时根据业主提供资料，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则声环境》，选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。
（1）点声源预测模式
LA(r)=LWA–20lg(r/r0)
式中：LA(r)——距噪声源r处的声级（dB(A)）；
LWA——点声源的A声级（dB(A)）；
r——预测点与声源之间的距离（m）；
r0——参考处与声源之间的距离（m）；
（2）多声源叠加模式式中：
[image: ]
式中：L0——叠加后总声压级，dB(A)；
n——声源级数；
Li——各声源对某点的声压值，dB(A)。
（3）预测结果分析
各类机械设备在不同距离处的噪声值见表4-3。本项目夜间不施工，根据声环境影响预测结果可以看出，运营期机械噪声在无降噪措施情况下，各声源噪声经衰减后，其昼间贡献值在100m范围外能够达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）规定限值要求（昼间70dB(A)）。
表4-3   各类噪声源不同距离处的噪声值
	设备类型
	不同距离噪声预测值（dB(A)）

	
	1m
	5m
	10m
	20m
	40m
	50m
	100m
	200m

	推土机
	90 
	76 
	70 
	64 
	58 
	56 
	50 
	44 

	挖掘机
	95 
	81 
	75 
	69 
	63 
	61 
	55 
	49 

	装载机
	95 
	81 
	75 
	69 
	63 
	61 
	55 
	49 

	自卸汽车
	92 
	78 
	72 
	66 
	60 
	58 
	52 
	46 

	潜孔钻机
	97 
	83 
	77 
	71 
	65 
	63 
	57 
	51 

	泥浆搅拌机
	88 
	74 
	68 
	62 
	56 
	54 
	48 
	42 

	泥浆泵
	90 
	76 
	70 
	64 
	58 
	56 
	50 
	44 

	卡车
	95 
	81 
	75 
	69 
	63 
	61 
	55 
	49 

	叠加贡献值
	103 
	89 
	83 
	77 
	71 
	69 
	63 
	57 

	标准值
	昼间70，夜间55


项目区厂界外50m范围内无居民区，项目生产设备噪声对该区域的声环境无影响，仅影响现场操作工人，因此，适宜采取加隔声垫或使用低噪设备并加强个人防护，减少受影响程度；项目施工期较短，产生的噪声仅暂时对局部环境造成影响，随着施工结束影响消失。
5、施工期固体废物环境影响分析
项目施工期产生的固体废物主要为剥离工程产生的土石方，钻探工程产生的废弃泥浆和施工人员产生的生活垃圾。
（1）土石方
项目1号子火区和2地子火区剥离工程量合计20000m3，3号子火区不涉及剥离工程。剥离工程剥离土方不外排，剥离台阶土方直接向低处甩方自然堆弃，不设置排土场。土石方堆放限制在火区治理范围内，土石方不会对项目区及周边环境产生较大环境影响。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），项目产生的土石方属于SW70工程渣土非特定行业中的“工程渣土”，废物代码为900-001-S70。

（2）生活垃圾
项目施工期工作人员约45人，外业施工期180天，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，生活垃圾量为4.05t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），属于SW64其他垃圾非特定行业中的“以上之外的生活垃圾”，废物代码为900-099-S64。生活垃圾统一定点收集，委托环卫部门拉运至当地生活垃圾填埋场处理，对项目工作区及周围环境造成的影响较小。施工期产生的固体废物全部得到合理处置，不会对周边环境产生不利影响。
（3）沉淀底泥
项目注浆站制浆设备清洗及注浆管道清洗产生的泥浆废水、钻探设备清洗产生的清洗废水等施工废水经沉淀池沉淀后用于施工场地洒水，底泥暂存于沉淀池内，底泥主要为泥沙，施工结束后沉淀池内底泥用于场地平整。
（4）危险废物
项目区无维修设施，钻探设备、注浆设备等出现故障后，运至甘河子镇进行维修，不在项目区维修，项目不产生废矿物油等危险废物；挖掘机、装载机等机械设备及柴油发电机用油，由当地供油公司负责运输，废油桶由供油公司回收利用，不在项目区贮存。
6、施工期地下水及土壤环境影响分析
（1）项目区所在区域水文地质条件
项目所在区域位于博格达山北麓低山丘陵地带，地势南高北低，东高西低。天山之博格达山北麓海拔3600m以上山岳冰川发育，降水较多，气候寒湿，终年积雪，冰雪融水构成区域内地表径流的主要补给源，也是地下水的间接补给源。井田内含水层可按其含水特性分为下侏罗统八道湾组含煤岩系含（隔）水层、烧变岩裂隙水含水层以及第四系冲洪积松散岩类孔隙透水含（不含）水层。
井田地处准噶尔盆地东南缘之博格达山北麓低山～丘陵地带，地表植被稀疏。地层呈东西向延伸，地形切割剧烈，沟谷发育。基岩大部裸露地表，第四系零星分布。该区气候属大陆性干旱～半干旱气候，夏季炎热少雨，冬季干燥寒冷干燥、降水量少而蒸发量极大，大气降水对地下水的补给量很少。地表主要河流为井田东界外的甘河子河，该河由南向北横切全部地层，上游常年有水，在河流经过含煤地层段修建有防渗明渠将水引入下游，6～8月份水量最大，一般0.035～0.085m3/s，最大洪流量可达0.50m3/s，12月至翌年2月为封冻期。博格达山山岳冰川及北坡的冰雪融水，构成区外地表水的主要补充来源，也构成本区地下水的间接补给来源。井田东部边界外的甘河子河水在流迳本区过程中，有一部分通过渗透补给地下含水层，因此本区河流是地下水含水层的主要补给来源。又因本区含煤岩系上部烧变岩石较为破碎，空间裂隙极其发育，具有一定的储水空间，也是良好的透水通道。
（2）钻探工程建设对土壤及地下水环境影响
由于各地层岩性、孔隙度不同，对于孔隙度大的地层，在钻探过程中可能会发生钻井液漏失的现象，若漏失地层与含水层之间存在较多的断裂或裂隙，漏失的钻井液就有可能顺着岩层断裂、裂隙进入地下水，造成地下水污染。另外，固井过程中固井液的漏失对地下水也有一定的影响。本项目导管段钻井阶段利用清水泥浆钻井，在套管的保护下能有效地保护浅层地下水；每开钻探结束后通过固井作业封隔地层与套管之间的环形空间，也可降低污染物进入地层的风险；在钻井过程中对泥浆进行实时监测，一旦有漏失发生，立即采取堵漏措施。因此，本项目钻井过程对地下水环境的影响较小。
在自然状态下，由于存在隔水层，浅层水与深层水很难相互沟通混合。如果隔水层被人为破坏形成孔洞，浅层污染水就会下渗污染深层水，造成地下水串层污染。因此工程施工时必须做好防治地下水串层的措施，项目钻至隔水层，采用速凝水泥迅速封堵隔水层孔洞，防止地下水串层污染。
综上，通过采取以上防治措施，钻探工程不会对井场周边土壤及地下水环境造成影响。
（3）注水、注浆工程对地下水环境的影响
本项目属于生态环境恢复治理工程，治理过程中无生产废水排放。本项目1号子火区注水程量399m3，2地子火区注水工程量1256m3，3号子火区注水工程量106m3，总注水量为1760m3。1号子火区注浆工程量9098m3，2地子火区注浆工程量9960m3，3号子火区注浆工程量2628m3，总注浆量为21686m3。注水和注浆的水源取自康龙煤矿矿界范围外西北侧一坑积水，总水量约20万m3。本次灭火工程用水以水坑积水作为灭火水源，水源供给充足，水量能满足灭火用水需求，水源可靠。
火区主要接受大气降水补给，火区内岩层富水性较差，火区内无常年流动的地表水流。在煤系地层中，由于岩石裂隙不甚，且多为泥质充填，地层渗透性差，补给、径流条件不佳，地下水运移缓慢，矿化度较高，也可以说明地下水在由南向北的运移过程中，即矿化度逐渐增大的过程，水质变差，矿井水及钻孔水属咸～微咸。
本项目注水、注浆工程对区域内地下水影响较小，施工期较短，随着施工结束，对地下水的影响也随之逐步消失。
7、环境风险
环境风险评价是对建设项目在失控状态下产生的突发性、不确定性和随机性灾害事故进行评价。以及对建设项目在运营期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒、有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施。
（1）环境风险源调查
建设项目分析识别范围包括：施工设施的风险识别和施工过程所涉及的物质风险识别，其中施工设施风险识别包括施工机械和储运系统等。物质风险识别包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品以及生产过程中排放的“三废 ”污染物等。
本项目灭火施工方法包括剥离工程、钻探工程、注水工程、注浆工程、覆盖工程。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产和储存，主要是剥挖时使用的炸药和雷管，属于爆炸品。项目区不建设炸药库，炸药和雷管不在项目区储存。项目区内不构成重大危险源，本次评价对环境风险影响只进行简单影响分析。
（2）环境敏感目标概况 
根据现场调查，项目周边无环境敏感目标。


（3）项目环境风险分析
1）炸药爆炸风险影响分析
本项目在剥挖时需使用大量炸药，炸药在运输途中、装药和放炮过程中、未爆炸或未爆炸完全的炸药在装卸矿岩的过程中都有可能发生爆炸；炸药爆炸可以直接造成人身伤害和财物破坏。本项目未新建炸药库，依托当地民爆公司配送。本项目可能发生炸药爆炸的场所主要有：炸药库至火区的运输道路；爆破作业采场。项目如果发生炸药爆炸灾害，不但会导致生产系统被破坏，生产设施被炸毁，而且还会导致人员伤亡。
2）火区治理复燃风险影响分析
本项目火区最大燃烧深度为105m，地表最高温度达664.9℃。通过注水降温、注浆封堵、黄土覆盖等多重手段切断供氧，复燃风险可控，但注浆工程中由于地下烧空区、裂缝及供氧通道十分复杂，浆液往往无法填充全部的空区、孔洞及裂隙空间，因此复燃的风险依然存在。
黄土覆盖是防止复燃的关键屏障。覆盖层必须达到设计厚度（不应小于1.5米）且普遍压实。一旦覆盖层厚度不足、压实度不够，或因自然风化、人为破坏导致覆盖层开裂，氧气即可重新进入火区。尤其是在气候干燥、多风、少雨区域，一旦黄土封闭不严，将大大提高火区复燃的风险。
按照煤田灭火规范，煤田火区温度达到70℃以下且呈持续下降趋势即属于熄灭范畴，刚熄灭的火区禁止开采，因为覆盖层一旦被揭开，煤层与空气接触后很快就会复燃火区治理复燃分析风险分析。
3）施工区域有毒气体浓度过高风险影响分析 
火区注水、注浆施工过程中，施工人员的不当操作可能会导致区域内的有毒有害气体浓度过高，施工人员出现中毒现象，同时施工人员的安全意识不强，未做好防护，也会危及施工人员的人身安全。
4）火区治理高温爆喷风险影响分析 
高温煤岩体>600℃时，大量冷水、浆液注入火区，水遇高温瞬时汽化，同时发生水煤气反应，生成一氧化碳、氢气混合可燃爆炸性气体；密闭空洞内压力快速积聚，突破岩体裂隙、钻孔、开挖工作面薄弱处，高温高压气固流体瞬间喷出，伴随爆炸冲击波、高温煤粉、蒸汽喷射。煤层自燃持续释放瓦斯、重烃、CO，火区采空区密闭缺氧积聚，钻孔贯通、开挖揭露火区后，空气涌入形成爆炸临界浓度，遇高温热源瞬间爆燃，推动高温岩土向外喷射。火区空洞内部高温，持续注水后密闭空间蒸汽超压，无泄放通道时，沿裂隙、钻孔口强力喷放高温蒸汽、热水、烧蚀碎岩，造成高温烫伤。高温爆喷主要危害：高温流体（800～1200℃）喷射，直接造成重度灼伤、呼吸道高温灼伤窒息；爆炸冲击波冲击人员、重型设备，引发二次坍塌；喷出高浓度CO、有毒烟气，大范围中毒窒息；喷射高温碎屑引燃周边可燃物，扩大火情。
5）火区治理采空塌陷风险影响分析 
煤层燃烧后有机质烧失，原煤层空间形成巨大采空空洞；顶板岩层失去煤层支撑，持续高温灼烧使岩石矿物失水、结构疏松、强度大幅下降，形成火烧破碎岩。灭火工程扰动加剧失稳，开挖剥离火区覆岩、钻孔贯通弱化岩体完整性、大量注水软化破碎围岩、浆液冲刷裂隙，降低岩体抗剪强度。塌陷主要危害：人员坠落塌陷坑掩埋伤亡；施工机械、管线、临时驻地损毁；地表裂缝贯通地下火区，大量漏风加剧自燃，扩大火区范围；塌陷裂隙成为爆喷泄压通道，有毒高温气体无规则外泄；塌陷扰动使钻孔变形堵塞，灭火注浆、降温工程失效。
6）取土场垮塌风险影响分析
本项目取土场取土随着取土区域扩大，可能导致取土场局部垮塌，危及施工人员的人身安全。因此取土场取土时需严格遵守规定和操作程序，不得擅自修改取土路线，需采取临时防护措施，以确保取土场取土的安全和施工人员的安全。
8、项目建设的正效益影响分析
本项目本质上属于生态环境治理类项目，项目的实施不仅具有积极的经济与社会效益，而且具有明显的生态环境效益。根据设计，昌吉庙尔沟火区灭火工程的实施可减少煤炭燃烧损失量15.86万t，受威胁储量330.8万t。按煤价180元/t，估算每年可减少经济损失2584.8万元，直接减少59544万元的经济损失。
根据《环境统计工作手册》以及西沙沟火区的煤质、煤类和年燃烧损失量情况，火区煤炭平均含硫量为0.45%，灰分为21.59%，每年该煤田因燃烧损失煤炭存量15.86万吨进行计算，推算出西沙沟火区每年因燃烧产生大气污染物排放：
二氧化硫年排放约1142吨。
烟尘：烟气中烟尘占灰分的比率约为25%，结合区内煤炭年损失量计算出区内年排放烟尘约8560吨。
氮的氧化物：煤炭含氮量极少，但是在煤炭燃烧过程中，高温会使空气中的氮和氧发生反应，形成氮氧化物，根据国家环保总局相关规定，1吨煤燃烧产生氮的氧化物约为18.64千克。结合区内煤炭年损失量，计算出区内年排放氮氧化物约2596吨。
据统计计算，烟煤燃烧时CO2的产污系数为55.9kg/t，而CO2则以原煤中固定碳含量50%计算，含碳量约80.42%，结合年损失量计算出区内年排放CO约14.88万吨，年排放CO2约0.89万吨。此外还有大量氟、氯、砷等有害元素，对大气造成了严重污染。
煤层燃烧过程中会放出的大量二氧化碳、二氧化硫、烟尘和氮氧化物气体，二氧化碳是造成温室效应的主要气体，火区的长期燃烧，放出的温室气体越来越多，大气结构遭到持续破坏，加重了温室效应作用。二氧化硫是造成酸雨的主要气体，火区长期燃烧，放出大量的二氧化硫气体，形成酸雨后降落到地面，导致地表植被死亡，加速了土地的荒漠化。 
火区灭火治理施工过程中提出的各项生态环境保护措施，可以在工程施工过程中有效保护施工区域的生态环境，工程的实施可以解除因火区煤层燃烧而产生的大量有毒有害气体对大气的污染，能够有效地改善当地空气质量和火区周边大气环境状况。煤层自燃消除后，排放大气环境的含碳有害气体（二氧化硫、二氧化碳、氮氧化物、烟尘等）的减少对碳减排有着正效应的贡献。等灭火工程结束后，对火区地表的塌陷和裂隙进行剥离平整、填充，将改造火区地貌，减少火区周围地质灾害的发生；对火区覆盖面土壤表层进行恢复，将有效改善火区及周围地表生态环境，减少土壤的沙漠化和水土流失，改善当地生态环境，经济效益和生态效益。
9、灭火工程实施对康龙煤矿井工开采影响分析
1）灭火工程性质为地面治理，不改变井下开拓布局
本次灭火工程主要采取剥离、钻探、注水、注浆、覆盖等地面综合工艺进行火区治理。工程实施范围仅限于地面火区及浅部烧空区，不涉及井下巷道开拓、采掘系统调整等改变井工开采方式的内容。井工开采的开拓布置、采煤方法、通风方式、巷道支护方式等核心要素均不因地面灭火工程的实施而发生改变。
2）灭火工程旨在消除火区威胁，有利于井工开采安全
煤田火区对下部井工采煤工作面的安全回采构成严重威胁。本次灭火工程的实施，恰恰是从源头上消除这一威胁——通过注水降温、注浆封堵、覆盖隔绝等措施，阻断火源向井下蔓延的通道，降低火区温度，减少有毒有害气体产生。因此，灭火工程的实施不仅不会对井工开采方式产生负面影响，反而是保障井工开采安全的前提条件。
3）工程实施不增加采空区塌陷风险
本次灭火工程治理对象为地面火区及浅部火源体，工程措施以注水降温、注浆充填、覆盖封闭为主。注浆材料充填火区裂隙和烧空区后，反而能够增强覆岩的完整性，减少裂隙发育，降低漏风通道，对抑制采空区塌陷具有积极作用。同时，注浆充填可有效封堵火区与井下之间的气体运移通道，防止有毒有害气体侵入井下。
4）类似工程实践验证
在类似条件下，已有成功案例表明煤田火区治理不会对下部井工开采造成不利影响。如黄白茨煤矿通过对上覆煤田火区的治理分析，结合经验公式和“三下”采煤计算公式计算工作面回采时垮落带和断裂带的最大高度，结果表明工作面回采不会受到上覆煤田火区明火的威胁，也不会受到有毒有害气体的侵入。五虎山矿业公司通过向影响矿井安全回采的煤田火区内注入液氮等防灭火措施，火区温度与CO浓度迅速下降，在火区与工作面之间形成了惰化隔离带，有效保证了工作面的安全开采。
综上所述，本次灭火工程为地面治理工程，不涉及井下开拓布局和采掘系统的调整，不会改变康龙煤矿现有的井工开采方式。工程实施通过注水降温、注浆充填、覆盖封闭等措施，旨在从源头上消除火区对下部井工开采的威胁，不仅不会增加安全事故风险，反而有利于保障井工开采的长期安全。在严格执行上述保障措施的前提下，灭火工程的实施不会对康龙煤矿井工开采造成安全事故。
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	选址选线环境合理性分析
	（1）项目选址合理性分析
本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市甘河子镇西南3km处康龙煤矿。项目为煤田火区治理工程，通过火区火灾的治理，可以修复区域内脆弱的生态环境，本火区为自治区《新疆煤田火区治理规划（修编） （2016～2025 年）》中38处一般火区之一，火区治理区选址具有唯一性。
从生态保护角度看，项目选址位置不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、饮用水水源保护区等自然保护地、生态保护红线等环境敏感区域。本项目无永久占地，均为临时占地，不占用基本农田，不占用公益林地，无永久占地，对于临时占用的草地，建设单位正按规定办理临时占用草地相关手续，此外在治理工程结束后，建设单位还将对临时占地进行复垦、恢复地貌，区域对项目实施的制约性生态要素较少。
从环境影响角度看，本项目周边无居住区等大气、声环境保护目标，项目区内水系不发育，运营过程中产生的废气、废水、设备噪声以及固体废物等在落实环评提出的防治措施后均不会对项目区及周边环境产生不利影响，区域对项目实施的制约性环境要素较少。
综上所述，本次环评认为项目的选址不会对区域生态环境和环境敏感目标造成大的负面影响，从环境合理性角度看，项目选址基本合理。

（2）采土场选址合理性分析
根据设计本项目土源地位于1号子火区东南方，无公墓或其它生态敏感区，土源下方无煤层赋存。土源地距1号子火区运距约600m，距2地子火区运距约1200m，距3号子火区运距约1500m。该处黄土不含可燃及助燃材料，直径不大于2mm，含砂量适中，高差2-5m，面积17230m2，土资源充足，可满足灭火需求。
采土场距离各火区治理区较近，运输距离短，运输成本低。占地不存在有开采价值的矿床，不存在压矿现象。堆土场范围内无国家及地方保护野生动植物，周围无村庄以及国家、省、自治区重点保护文化遗产等敏感目标。
采土场从选址、库容、运距、占地性质等方面均能满足火区黄土覆盖的要求，地下无不良地质构造且距采场距离近，运输方便，选址有利于作业，对周围环境影响较小，场址选择合理。
（3）供水工程选址合理性分析
本项目矿界范围外西北侧有一坑积水，总水量约20万m3。本次灭火工程用水以水坑积水作为灭火水源，水源供给充足，水量能满足灭火用水需求，水源可靠。
根据所选线路的地形条件只能采用一级加压输水方式，输水系统流程为“蓄水池→加压泵房→输水管路→灭火工区”。输水管线管道占地为荒草地，植被稀少，输水管线沿线不涉及穿越工程，为地上铺设，沿线范围内无国家及地方保护野生动植物，周围无村庄以及国家、省、 自治区重点保护文化遗产等敏感目标。
供水工程从输送距离、占地性质、供水量等方面均能满足火区灭火用水量且运输方便，选址有利于灭火工程的实施，对周围环境影响较小，选址合理。
（4）供电工程选址合理性分析
火区电源引自火区东侧10kV甘矿线支线。供电工程从输送距离、占地类型、供电量等方面均能满足火区灭火工程用电需求，选址有利于灭火工程的实施，对周围环境影响较小，选址较合理。
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	1、施工期生态环境保护措施
（1）土地利用格局保护措施
1）严格控制施工占用土地
①严格控制施工占地面积和位置，不得在施工场地范围以外从事施工活动，以减少土壤扰动和地表植被破坏，减少裸地和土方暴露面积。
②严禁施工材料乱堆乱放，在临时占地范围内划定物料、机械、设备设施等贮存区并按规范要求贮存，以防对植物的破坏范围扩大。
③现场施工作业机械、车辆应严格管理，施工作业机械不得在施工场地范围以外的地方作业，施工车辆不得在已有道路以外的地方行驶，保持路外植被不被破坏。
④施工前将施工便道临时占地植被较好的原地表上的表土集中堆放在征地范围内，施工完毕后再回覆到取料迹地上，减少对周围环境的影响。
2）恢复原有土地利用格局
项目临时占地部分为草地，根据《中华人民共和国草原法》（2013年修正）第四十条需要临时占用草原的，应当经县级以上地方人民政府草原行政主管部门审核同意。临时占用草原的期限不得超过二年，并不得在临时占用的草原上修建永久性建筑物、构筑物；占用期满，用地单位必须恢复草原植被并及时退还。建设单位已按照要求编制临时占地草原植被恢复方案，目前正在按照《中华人民共和国草原法》要求办理占用草原相关手续，在占用期满后企业应严格按照复垦方案及时进行复垦。
（2）对植被影响的削减措施
①施工范围严格控制在施工红线内，采取彩带围护等措施限定工程占用与扰动范围，禁止施工活动超出划定的区域，任意破坏划定范围外的土壤及植被，最大限度减少工程扰动范围。
②禁止各类施工机械和运输车辆不按既有道路及路线行驶对施工区域外的植被进行碾压破坏。
③严格规定各类工作人员的活动范围，使之限于在各工区范围内活动，避免踩踏野生植被。
④本项目占地类型部分涉及草地，目前建设单位正在办理临时占地手续和草地补偿等手续，后续建设单位应按照正式征地文件对占地予以经济补偿。
（3）对动物影响的削减措施
制定纪律，将职工的活动限制在项目扰动区域内，禁止任何人员偷猎野生动物。加强对施工人员和工作人员的宣传教育，增强工作人员对环境保护工作的认识和加强环保知识培训，增强工作人员对野骆驼保护区内野生动物的认识和了解，树立环境保护意识。在施工场地外设置“保护生态环境、保护野生动物”等警示牌，并从管理上对施工作业人员加强宣传教育，切实增强保护生态环境的意识。车辆行驶过程中不得鸣笛惊吓野生动物。
（4）防沙治沙措施
根据《中华人民共和国防沙治沙法》《国务院关于进一步加强防沙治沙工作的决定》《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138 号）等有关规定，做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容，切实保护和改善沙区生态，合理利用沙区资源，促进沙区经济社会可持续发展。本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市甘河子镇西南约3km处康龙煤矿，根据《新疆第六次荒漠化和沙化监测》结果，项目所在区域属于非沙化土地。
根据现场勘查，项目实施占用不涉及其他已建设的防沙治沙设施。环评要求施工期应对原料堆放、机械设备及运输车辆的行走路线做好规划工作，严格控制施工场地，对施工开挖产生的临时土石方防尘布覆盖，定期洒水降尘；土石方堆放、物料堆放等施工临时用地不得超出施工用地范围，对项目永久占地区域进行硬化处理，在场地平整、基坑开挖等项目施工过程中要注意地表结皮的保护，防止沙化问题；项目建设完成后对施工迹地进行平整，恢复地貌，有效减少项目区的土地沙化影响。
（5）水土保持措施
根据《关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核成果>的通知》（办水保〔2013〕188 号）中附件，项目区属于“国家级水土流失重点预防区”中“天山北坡国家级水土流失重点预防区”；根据《关于印发<新疆自治区级重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（新水水保〔2019〕4 号）中附件，项目区属于“Ⅱ重点治理区”中“Ⅱ2 天山北坡诸小河流域重点治理区”；因此本工程建设区水土流失防治标准的执行等级为一级标准。根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），本项目水土流失防治目标值为：水土流失治理度85%，土壤流失控制比0.80，渣土 
防护率87%，林草植被恢复率93%，林草覆盖率20%，表土保护按实际情况确定，不作强制要求。
火区灭火工程中为减少施工阶段导致的水土流失，需对火区治理区、取土场设置截排水沟；取土场取土前需进行表土剥离，表土集中堆放，采取临时苫盖措施，后期用于灭火工程结束后植被恢复用土；待项目区覆土后，可进行撒播草籽，恢复植被。要认真执行火区治理中对环境影响的减缓措施，减少新污染对环境的破坏，通过土地复垦及植被恢复，以恢复其环境功能，从而达到合理利用土地资源。这将是一个长期的过程。采取上述措施，项目施工过程中对周围生态环境的破坏可降低至可接受水平。
（6）生态管理、生态补偿措施 
本项目2地子火区和3号子火区部分占地及取土场占地属牧草地，应依据《关于调整草原补偿费和安置补助费收费标准的通知》（新发改收费〔2010〕2679号文），对本项目涉及的牧草地进行补偿。
为了彻底恢复煤田火区的环境，在煤田灭火施工中要特别重视环境保护与恢复工作，防止出现环境的二次破坏。还应采取措施如下：
1）采土场区
①采土场设置尽量少破坏地表植被，严格控制取土范围、规范开挖方式，取土后应及时固定边坡，按照技术规范要求比例进行放坡，防止取土场滑坡，取土场应设置截水沟以防止水土流失。
②取土采取挖掘机进行自上而下分台阶开挖。采土场取土后，固定边坡均采用1:1放坡，防止采土场滑坡，地表应保留0.5m以上的黄土层。采土场应加强施工控制，采土场取土完成后进行削坡平整，选择植物种类与原生植被相近，恢复景观与周围相协调。
③取土后，土层上部的保护层被破坏，剩余黄土极易流失，应在取土后平整好土源地，并采取临时防护措施，以避免区域生态环境恶化的潜在因素。
④对火区进行黄土覆盖时，取土应在规定的土源地进行取土，禁止随意取土，造成大面积的植被破坏。
3）治理区
在开展辅助工程施工时，要尽可能沿用火区范围内的原有简易公路，尽可能避免大面积地破坏原始地貌。
4）其他
①在注水、注浆时，要严格按照有关操作规程进行，防止柴油、机油、汽油等有害物污染地下水和土壤。
②在火区上进行剥离、注水等工作时，应定期对施工的火区进行有毒、有害气体监测。如果有害气体超标，工作人员需佩戴防毒面具。
③剥离及覆盖施工时，为避免灰尘对周围环境的影响，应采取施工作业面洒水及路面洒水降尘的措施，运输黄土时要加以遮盖。
④对施工人员和队伍进行爱护环境、保护动物的宣传教育。禁止哄赶、捕杀野生动物。
⑥施工期对全线实施环境监控，严格将工程活动纳入有序的环境管理中。
⑦完工后对场地及时回填、平整。
（7）生态恢复措施
治理工程结束后对项目临时占用的天然牧草地根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》(HJ 651-2013)和《裸露坡面植被恢复技术规范》（GB/T 38360-2019）等进行植被恢复，恢复的地形地貌与周边相协调。
1）恢复范围
根据煤田已损毁和本灭火项目拟损毁土地、破坏草原、各功能区布局位置、植被恢复时间和方式等具体情况，基于分类施策的理念，植被恢复区分别为2 地子火区、3号子火区和取土场。植被恢复面积2.9929公顷（折合44.8935亩）。

2）植被恢复方法
主要采用近自然人工修复（播种）受损草原生态系统的方式进行各功能区植被恢复。选择对土壤质地要求不高，对气候适应性强，生存能力强，抗逆性强，具有发达的根系，固土效果好，生长快、落叶期短，对地表的覆盖能力强的乡土草种。根据灌草结合、上繁草和下繁草搭配的原则，确定的草种有苦豆子、针茅、伊犁娟蒿、木地肤、藜，作为植被恢复用种。根据《生态修复用草种子质量分级》（LY/T3423-2025），项目选用的苦豆子、针茅、伊犁娟蒿、木地肤、藜种子质量应符合二级以上标准。
3）植被恢复工程设计
植被恢复工程主要是进行场地土地平整、松土、撒播草籽、补充灌溉等措施，以便于生态恢复。
①土地平整：灭火工程已完成表土剥离和砂土覆盖施工，覆盖范围为三个子火区范围全覆盖，覆盖厚度1.5m，包含平整、压实、腐殖土覆盖，植被恢复前只需进行土地平整。以项目区为一个平整单元，以平整单元内部土方挖填平衡为基础，对场地进行整平，推平地面高低不平的区域，将凹凸不平的地表进行机械平整，局部机械无法进入的边角采用人工推平。
②土地松土：为保证植被正常生长对于土壤物理性质的要求，需对压实度较高的区域设计松土措施。针对项目区需要恢复植被的草原，对压实度较高的区域设计松土措施，利用松土机松土，打破紧实层，有利于土壤保墒增墒。 
③土壤培肥：针对需要恢复植被的草原，由于在使用过程中地表已被表土剥离、覆土回填、压实等破坏，原有土壤结构遭到破坏，造成了土地肥力降低。为提高重构土壤的肥力，本方案针对恢复区采取培肥措施，施用有机－无机复混肥以保证植被恢复土地的质量。根据土地复垦质量要求，设计植被恢复草原的施用量为30kg/亩。 
④植被重建：考虑到地形和面积因素，该区域主要采用人工播种，在播种过程中，为了加快草种入土过程，提高草种萌发率和竞争力，选择草原植物生长发芽最弱的时期进行播种，这样可以减少原有植物对幼苗的抑制作用。

4）管护方案
对于临时占地上恢复的植被，加强后期的管理，安排合适人员和经费，在恢复后进行抚育，包括浇水、施肥、补植、补种、病虫害防治等工作，以确保恢复效果。
5）植被恢复效果
挖损、压占是对项目区土壤造成的直接损毁，修复措施需恢复项目区土壤结构，土壤黏粒含量和土壤细粒含量必须不低于未破坏前的原生土壤的含量；0-10cm 层土壤容重应小于等于未破坏前的容重；碾压后的覆土通常碱性大，修复后土壤pH值应降至破坏前或略高于健康的原生土壤。 
植被的恢复主要体现在植被群落总盖度、植被平均高度、植被多样性、群落结构变化等方面。从各植被种的个体形成较为稳定的种群，再从各种群形成结构相对复杂的群落，都需要一定的发展时间和空间。根据所选修复植物的特点，通常1年可以基本形成贴地表植被层，群落总盖度不低于40%，植被平均高度不低于10cm，撒播、条播草种成活率不低于70%，且各种植物种群可明显辨识；2年的恢复可形成较明显的草层和灌层结构，植被平均高度不低于20cm，地上生物量较前一年提高，植物多样性增加，一年生伴生植物明显增多。 
景观恢复效果要与当地自然景观相协调，经过一段时间的自然演替，恢复景观生态的有机更新和再生，使矿区和矿区生态系统持续协调发展。具体要求地被植物与原始自然环境相协调，灭火工程造成的剥离面、回填面、堆土面最终要与未破坏的原始地形一致或协调。
2、施工期大气环境保护措施
（1）取土场取土扬尘 
取土场取黄土过程中产生扬尘需采取定期洒水降尘措施，以减少扬尘影响；取土后裸露地面应采取防尘网、防尘布等材料进行覆盖，为防止风蚀、水蚀等现象发生；待灭火工程结束后，取土场实施土地整治过程产生的扬尘采取洒水降尘措施，最后撒播草籽恢复原有地貌。


（2）装卸、运输车辆粉尘 
黄土在装卸过程中由于落差及撞击会产生扬尘，降低区域内的粉尘浓度；在施工场地出入口设置清洗车轮的设施，减少出入工地扬尘的车辆产生的扬尘；运输车辆需加盖篷布，减少运输过程中对大气的污染，同时配备洒水车，运输通道及时清扫、冲洗，减少车辆行驶扬尘。
（3）爆破作业扬尘 
爆破作业过程中会产生扬尘，应合理布置炮孔，正确选择爆破参数和加强装药、冲填等作业的管理，可以抑制粉尘的产生；利用洒水车对爆破工作面实施洒水作业，抑制起尘减轻环境空气污染。
（4）注浆站配料粉尘
注浆站上料、制浆机混合搅拌过程产生粉尘，通过在注浆站上料区域四周设置围挡，上料过程密闭或采用湿法作业降低扬尘对周边环境影响。
（5）机械、运输车辆尾气防治措施
施工过程中施工机械、运输车辆将有少量的燃烧烟气产生，主要污染物为CO、THC、NOx等。由于废气量较小，且施工现场均在野外，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻。本次评价要求施工设备使用高效节能环保型设备，并加强施工机械保养提高效率降低柴油消耗量等来减少废气的污染。采取以上污染防治措施后，本项目对大气环境的影响较小。
3、施工期水环境保护措施
项目施工产生的废水主要为施工废水和施工人员生活污水，针对本项目的工程特点，提出如下措施：
①施工废水主要来自注浆站制浆设备清洗及注浆管道清洗产生的泥浆废水，钻探设备清洗产生的清洗废水。成分相对比较简单，污染物浓度低，水量较少，且一般瞬时排放，废水进入施工沉淀池收集沉淀后用于施工场地洒水，不外排。
②项目不设施工营地，依托康龙煤矿行政福利生活场地，施工人员生活污水依托康龙煤矿行政福利生活场地已建地埋式污水处理设备处理后用于绿化。
依托可行性分析：
（1）康龙煤矿行政福利生活场地依托可行性
阜康西沙沟煤田火区灭火工程所治理的3个火区所在区域位于新疆富城矿业投资有限公司阜康市康龙煤矿（以下简称康龙煤矿）范围内，治理主体为新疆富城矿业投资有限公司。
2014年2月8日，新疆富城矿业投资有限公司阜康市康龙煤矿60万吨/年改扩建项目取得原新疆维吾尔自治区环境保护厅环评批复《关于新疆富城矿业投资有限公司阜康市康龙煤矿60万吨/年改扩建项目环境影响报告书的批复》（新环函〔2014〕143号），目前新疆富城矿业投资有限公司阜康市康龙煤矿已建行政福利生活场地正常投入使用。因此，本项目施工期依托康龙煤矿行政福利生活场地可行。
（2）康龙煤矿行政福利生活场地生活污水处理设施依托可行性
新疆富城矿业投资有限公司阜康市康龙煤矿行政福利生活场地建设有一体化污水处理设备，处理工艺为“机械格栅→曝气调节→接触氧化→加药混合→纤维球过滤→消毒”。生活污水分别经一体化污水处理设备处理，处理后用于绿化。
本项目施工期生活污水排放量为1.08m3/d，可完全容纳本项目生活污水，因此依托可行。
4、施工期声环境保护措施
施工期间应加强管理，确保项目施工场界噪声排放达到《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）的规定要求，本次评价要求项目施工单位采取如下措施：
①尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差导致噪声增强现象的发生。
②要加强潜孔钻机、泥浆搅拌机、泥浆泵等高噪声设备安装过程中的减振、隔声措施，整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。施工过程中加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行振动噪声。 
③施工单位应合理安排工作人员轮流操作产生高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作。加强对施工人员的个人防护，对高噪声设备附近工作的施工人员，可采取配备、使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。
④加强施工期间道路交通的管理，保持道路畅通也是减缓施工期间噪声影响的重要手段。建议应合理安排施工车辆进出场地的行驶线路和时间，对工程车辆加强管理，禁止鸣号、注意限速行驶，文明驾驶以减少交通噪声。
施工期噪声影响为短期影响，施工结束后即可消除。但考虑施工期对周围环境的影响，要求建设单位在建设过程中必须认真遵守各项管理制度，落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低限度。
5、施工期固体废物处置措施
本项目施工期产生的固体废物主要来自施工产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。针对本项目产生的固体废物，提出如下处置措施：
①剥离工程剥离土方不外排，剥离台阶土方直接向低处甩方自然堆弃，不设置排土场。土石方堆放限制在火区治理范围内，治理结束后可进行边坡防护、场地平整，再进行生态恢复。
②施工结束后沉淀池内底泥用于场地平整。
③生活垃圾统一定点收集，委托环卫部门拉运至当地生活垃圾填埋场处理。
6、地下水及土壤环境保护措施
（1）在注浆过程中对泥浆进行实时监测，一旦有漏失发生，立即采取堵漏措施，泄漏浆液立即清理，收集泥浆进入沉淀池，清理受污染表层土体集中处置。
（2）工程施工时必须做好防治地下水串层的措施，项目若钻至隔水层，采用速凝水泥迅速封堵隔水层孔洞，防止地下水串层污染。
（3）钻探设备、注浆设备进场后，所有涉油、涉水设备下部均铺设土工膜及防渗布，设备周围铺设围堰，防止油、水跑冒渗漏，并及时清理防渗布表面油、水等污渍。
（4）为有效预防地下水及土壤污染，本项目采取分区防渗措施。根据场地内天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，钻台区、泥浆池等为一般防渗；其他区域为简单防渗。
7、施工期环境风险防范措施
为保障火区治理过程中的环境保护，预防环境污染事故的发生，降低事故对环境的影响，提高施工队伍应对突发环境事件的能力，建立突发环境事件应急预案体系。
（1）组织机构及职责
环保应急领导小组：负责组织、协调、指挥施工队环保应急工作。
环保应急小组：负责具体实施环保应急措施。
（2）事故分级及响应
①事故分级
根据事故的严重程度和影响范围，将事故分为四个等级：一般事故：对环境造成一定影响，但未对人民群众生命财产安全造成威胁。较大事故：对环境造成较大影响，可能对人民群众生命财产安全造成威胁。重大事故：对环境造成严重影响，可能对人民群众生命财产安全造成严重威胁。特别重大事故：对环境造成极其严重影响，可能对人民群众生命财产安全造成极大威胁。
②响应
一般事故：现场救援小组立即进行处置，监测小组进行监测，医疗救护小组做好应急准备。较大事故：启动应急响应，现场救援小组、监测小组、医疗救护小组全力进行处置，向上级主管部门报告。重大事故：启动应急响应，向上级主管部门报告，请求支援，全面进行处置。特别重大事故：启动应急响应，向上级主管部门报告，请求支援，全力进行处置。
（3）风险防范措施
1）爆破风险防范措施
由于爆破作业自身具有很大危害性，爆破必须严格执行《爆破安全规程》。穿孔作业严格按设计穿孔参数进行 ，穿孔机配备除尘设施；钻机穿孔作业和行走时，履带边缘距坡顶线的距离不得小于2.5m；穿凿坡顶线第一排孔时，穿孔机应垂直于台阶坡顶线或调角布置，在有顺层滑坡危险区，必须压碴穿孔；钻凿坡底线第一排孔时，应当有专人监护；爆炸材料的购买、运输、储存、使用和销毁，必须符合国家有关法规和标准的规定。爆破作业使用的器材，必须符合国家或行业标准；装药前在爆破区边界设置明显标志，严禁与工作无关人员和车辆进入爆破区；装药时，每个炮孔同时操作人员不应超过3人，严禁向炮孔内投掷起爆具和受冲击易爆的炸药，严禁使用塑料、金属或带金属包头的炮杆；炮孔卡堵或雷管脚绊、导爆管损坏时应及时处理，无法处理时必须插上标志，按拒爆处理。机械化装药时由专人现场指挥；爆破时必须有安全警戒负责人，并向爆破区周围派出警戒人员，警戒负责人与警戒人员之间应实行“三联系制”，因爆破发生中断生产事故时，应立即报告矿调度室，采取措施后方可解除警戒；在爆区四周外围的警戒人员要防止其它人员误入。警戒距离不得小于230m。机动设备不得停留在爆区附近，如不能撤离，应采取保护措施。对从事爆破的职工，必须经过严格的培训，掌握火工品的性能，熟悉爆破安全规程，事故预防及事故处理等知识，放炮员必须持证上岗；爆破工作要根据设计文件或爆破方案进行，每个爆破工地都要有专人负责放炮指挥和组织安全警戒工作；爆破作业必须在白天进行，严禁在雷雨时进行；严禁裸露爆破；在爆破区域内放置和使用爆炸材料过程中，20m内严禁烟火，10m内严禁非工作人员进入。
2）火区治理复燃风险防范措施
①为防止火区复燃，在剥离过程中，将火区地表裂隙、塌陷坑填平。火区的覆盖面积和厚度（不应小于1.5m）必须达到设计要求，且覆盖区必须普遍压实。
②规范施工工艺，规避人为扰动复燃风险。治理收尾阶段，严禁大流量高压注水、高强度注浆扰动采空区，防止水体贯通裂隙形成新的漏风通风通道。禁止随意开挖、碾压、扰动已降温封闭治理区域，保护封堵结构完整性，避免裂隙重新张开诱发复燃。
③建立长期巡查监测机制，动态防控复燃风险。工程完工后进入稳定观测期，实行24小时常态化监测巡查，重点监测区域温度、CO浓度、地表冒汽、热异常、植被灼烧、地面返温等复燃前兆。监测数据出现异常时，立即启动应急处置，开展二次注浆、降温、封堵作业，及时消除萌芽火情。
④严格落实竣工复核保稳措施。工程竣工前开展全域全覆盖复检，确保治理区域无高温异常、无有毒有害气体溢出、无漏风渗水通道、无地表热显现。竣工后设置专人值守巡查，持续跟踪火区稳定性，确保火情彻底根除、永不复燃，实现长效治理效果。
3） 有毒有害气体预防措施
进入空区作业时，必须由专职人员对全体职工进行培训，保证全体职工具备采空区作业的一般常识，掌握相关自救仪器的使用。空区清理必须顺风方向作业，严禁逆风方向作业， 防止有毒气体侵入。外委单位负责采购测温仪、组合气体监测仪、自救器等工具仪器并及时配发给现场作业人员及设备。现场作业中及时检查仪器设备使用情况 ，检查灭火器配备情况，确保设施设备完好。作业前，必须由管理人员确认现场作业环境，检测火区地表温度及有毒气体浓度，确认安全后方可作业。如地表温度高和有毒气体浓度大时，必须经过专职人员处理，保证满足设备和人员作业条件。在施工作业过程中，需对火区周边随时监测有毒有害气体，若发现存在有毒有害气体的情况则应立即做出相关的警示标识并在相关区域及周边50m范围内停止施工，上报相关部门由专业人员对气体源头进行专门处理，待监测的气体指标恢复正常后方可继续施工。
4）火区治理高温爆喷风险防范措施
针对火区高温腔体、可燃气体积聚、注水注浆扰动引发的水煤气爆喷、蒸汽超压喷突、可燃气体爆燃等风险，采用“先探测、先泄压、慢降温、控工艺、强预警”的专项防控方法，具体措施如下：
①施工前采用钻孔测温、气体检测（CO、H₂、瓦斯）、瞬变电磁探测，精准圈定高温燃烧中心、密闭空腔、可燃气体富集区。对孔温≥400℃、有害气体超标的极高风险点位单独挂牌管控，严禁常规注水施工，实行一孔一策专项施工方案。
②所有高温灭火钻孔施工时配套设置泄压观测孔，保持孔口敞开泄压，杜绝密闭空间压力积聚。揭露地下空洞、裂隙发育区域时，提前抽排孔内可燃气体，待气体浓度降至安全阈值后方可开展降温作业。地表原生裂缝、施工新生裂缝及时疏通导流，防止地下高压气体憋压。
③严格禁止大流量、高压直注高温燃空区，全程采用小流量、间歇式、循环降温工艺：单次注水/注浆10–20分钟，停机静置泄压30分钟以上，待孔内蒸汽、压力释放完毕后再次施工。高温核心区优先采用凝胶、阻化浆液、粉煤灰浆封堵降温，替代清水降温，从根源上减少水煤气反应生成。采用套管分段隔离工艺，避免冷水直接冲击高温煤岩体。
④作业人员全程站位于钻孔上风侧，严禁正对孔口作业，配备远程启停注水系统、防爆挡板，实现远距离操作。高温作业必须佩戴正压式空气呼吸器、耐高温防护服、防烫手套。划定50m爆喷警戒禁区，严禁无关人员进入，现场布设实时气体、温度在线监测设备，超标立即停工撤离。密闭封堵作业分层施工，预留泄压管，待内部温度、压力稳定后完全封闭。
⑤突发喷突、冒汽、气体骤升时，立即远程关停供水、注浆设备，所有人员快速向上风向安全区域撤离，严禁近距离封堵、观望。待孔内压力、温度自然回落、气体检测合格后，方可复工处置。
5）火区治理采空塌陷风险防范措施
①施工前采用瞬变电磁、高密度电法、地质雷达及超前钻孔探测，全面查明地下火烧采空区分布、空洞规模、顶板破碎范围、裂隙发育情况。根据采空埋深、顶板完整性、燃烧破坏程度划分高、中、低塌陷风险区，对极高风险区域挂牌隔离、禁止开挖作业，仅允许远程钻孔施工，严禁设备、人员长期滞留。
②火区剥离、清方、开挖作业严格执行分层、分段、由外向内、边挖边加固的施工方式，严禁大开挖、一次性揭露大面积火烧采空顶板。临近采空破碎带预留安全保护岩柱，严禁超挖、深挖。施工机械禁止在裂缝发育、地表悬空、土体松动区域停留、转弯、掉头作业。
③施工现场布设地表沉降观测点、裂缝位移监测点、顶板动态监测点，实行24小时巡查监测。重点监测地表沉降、裂缝加宽、地面异响、钻孔掉渣、土体鼓包等塌陷前兆。一旦出现沉降加速、裂缝持续扩张，立即停工、切断设备电源、全员撤离危险区。建立班前风险辨识制度，动态更新塌陷风险等级。
④塌陷高风险区内严禁布置钻机、注浆设备、材料堆场和施工通道。作业前提前规划多条避险逃生通道，明确撤离路线。专职安全员全程旁站监护，发现地面松动、沉降异常、边坡滑移等隐患，立即停止作业并组织人员设备紧急撤离。
⑤灭火注水、注浆采用低压、慢注、间歇施工方式，避免高压水体冲刷、软化采空顶板围岩。禁止在同一区域密集布设深孔，减少岩体整体性破坏。对顶板及破碎区域，减少机械扰动，优先采用静态注浆加固，严禁爆破、强振动施工。
⑥编制采空塌陷专项应急预案，配备救援担架、绳索、应急照明、警戒围挡等物资。定期开展塌陷避险演练。发生塌陷险情时，立即停止所有施工，封锁危险区域，禁止人员贸然进入塌陷坑及裂缝区域，防止次生坍塌掩埋事故。
⑦严格落实技术交底、岗前培训制度，作业人员熟知塌陷风险征兆、避险要点和撤离路线。落实每日巡查、风险动态辨识制度，恶劣天气、夜间加大巡查频次，严禁冒险作业，全面杜绝采空塌陷安全事故。
6）取土场垮塌风险防范措施
①严格执行分层、分段、自上而下、阶梯式开挖工艺，禁止掏底开挖、坡脚掏空、垂直陡壁开挖。每层开挖高度严格控制在安全范围内，及时修整边坡，保证边坡坡度符合设计稳定要求。严禁一次性开挖过高、留设直立陡壁，杜绝悬空土体、松动土体残留。
②根据土质类型稳定坡率修整作业边坡，土质松散区域适当放缓边坡。作业面设置多级安全台阶与平台，减小边坡临空面高度，分散土体应力。及时清除边坡松动浮土、危石、松散土体，防止局部脱落引发连锁垮塌。
③取土场顶部、边坡两侧、作业平台外侧统一设置截、排水沟，杜绝地表水汇集冲刷边坡。雨天严禁一切取土开挖、削坡作业，防止雨水入渗软化土体、降低抗剪强度引发整体滑坡。雨后必须对边坡、坡体进行全面排查，确认无裂缝、滑移、渗水隐患后方可复工。
④严禁机械在坡脚掏挖、贴坡开挖、近距离碾压边坡坡脚。运输车辆、挖掘机不得在边坡边缘近距离停留、转弯、掉头。作业时保持安全距离，禁止设备正对高陡边坡长时间作业。坡脚预留安全护土层，严禁超挖掏空造成边坡失稳。
⑤安排专人全天候巡查边坡状态，重点排查坡面裂缝、土体鼓包、掉土、渗水、边坡位移、异响等垮塌前兆。发现边坡开裂、滑移、松动等险情，立即停工、撤离人员设备、封锁危险区域，设置警戒并及时处置。雨季、大风天气加密巡查频次。
⑥取土场边坡顶部及边缘严禁堆载土方、石料、机械设备，禁止重物压载边坡上方，避免增加边坡倾覆荷载。
⑦取土场周边设置围挡、警示标志、夜间警示灯，严禁无关人员、车辆进入作业区。作业人员严禁在边坡下方、坡脚、悬空土体下方停留、避雨、休息。严格落实班前安全技术交底，明确垮塌风险及避险要点。
⑧制定取土场边坡垮塌专项应急处置措施，配备警戒、疏散、清理、救援物资。一旦出现边坡滑移、垮塌险情，立即停止施工、全员撤离、封锁现场，禁止盲目施救，待边坡稳定后再开展隐患清理与加固处理。
7）其他风险防范措施
①施工期间设置围栏，禁行标识，防止人、畜误入。
②项目在火区治理区露天剥挖过程中，应严格按照设计方案进行开挖边坡。
④局部地段应加强岩土的变形监测，发生危险岩体及时处理，最大限度地减少崩塌的发生。
⑤按照水土保持方案的要求在治理区上游建设导流渠，避免雨季洪水冲刷边坡以及洪水灌坑的发生。
⑥加强边坡的监测和分析，在出现滑坡征兆时，根据具体条件，从打抗滑柱、锚杆加固、挡土墙等方法中选择合理的治理措施。
⑦建立重大事故隐患及重大危险源管理系统，为安全生产管理部门管理与决策提供准确、全面的信息。
⑧严格执行“由外向内、分层降段”的科学工法，自上而下分层开挖，削坡减载，构建阶梯式推进的安全作业模式。
（5）环境风险应急预案 
制定本应急预案的目的是进一步健全灭火工程项目的应急机制，积极应对施工过程中可能发生的环境风险事故，及时采取有效措施，高效有序地组织抢险、救援工作，控制或消除事故，最大限度地减少人员伤亡、财产损失和环境污染等后果，并在事故后尽快恢复正常的生产经营秩序，促进煤矿全面、协调、可持续发展，并结合治理区实际情况，编制环境风险应急预案。按照环境应急预案及相关单项预案，建设单位应定期组织不同类型的环境应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。
8、工程治理后矿山开采注意事项及保护措施
①任何单位和个人都不得以火区治理等名义开采或乱采滥挖煤炭资源，所有开采活动必须在合法的采矿权范围内进行。
②严禁擅自揭开覆盖层。这是最重要、最直接的禁令，必须绝对保护已治理火区的灭火覆盖层，任何破坏行为都可能导致前功尽弃。
③确认火区彻底熄灭。启封前，必须确认火区已完全熄灭。依据《煤矿安全规程》，火区需同时满足空气温度、氧气浓度（低于5%）、有害气体等指标，并稳定1个月以上方可认为火已熄灭。
④制定专项安全措施。启封火区前，必须制定详细的安全措施。启封应由矿山救护队负责，并在完成后3天内持续监测，确认安全后方可生产。
⑥开采中的防复燃技术。开采中需采用综合防灭火措施，如封堵漏风、注氮、注浆等，以惰化采空区，隔绝氧气。
⑦留设隔离煤柱。在火区周边进行采掘时，必须留有足够宽（厚）度的隔离煤（岩）柱，以有效隔离火区。
⑧严禁违规采掘。不得在火区的同一煤层的周围进行采掘工作。对于煤层倾角在35°以上的火区下部区段，严禁进行采掘工作。
⑨精准探测与治理。开发前必须对地下采空区进行精准探测。对探测到的空洞，需通过定向爆破、分层回填等方式进行处理，从根源上消除塌陷风险。
⑩贯彻环保“三同时”。环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。开发主体必须严格落实生态环境修复责任，对破坏的地表进行植被恢复，尽可能恢复土地功能。

	运营期生态环境保护措施
	本项目矿区修复治理工程为非生产性项目，内容为火区治理工程，项目运营期不产生废水、废气和噪声，且有利于防治水土流失，通过环境治理根治存在的安全隐患。

	其他
	1、环境管理 
鉴于施工期环境管理工作的重要性，建设单位应对施工单位提出建设期间的环保要求，并应对监理单位提出环境保护人员资质要求。在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环境保护问题，严格要求施工单位按照设计文件施工，特别是按照环保设计要求施工。环境监理人员对施工中的每一道工序都应该严格检查是否满足环保要求，并不定期对施工点进行抽查。建设期环境保护管理的职责和任务如下： 
①贯彻执行国家的各项环境保护方针、政策法规和规章制度。 
②制定本工程施工期间的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。 
③组织和开展对施工人员进行活动中应遵循的环保法规、知识培训，提高全体员工文明施工的认识。
④负责日常施工活动中的环境监理，做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境保护目标要做到心中有数。  
⑤在施工计划中应适当计划设备运输道路，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工以减少占用临时施工用地。
⑥做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作
⑦监督施工单位，使施工工作完成后的土地恢复和补偿，水保设施、环保设施等各项保护工程同时完成。
2、跟踪监测
应按照《新疆煤田火区治理工作规范（试行）》《煤田火灾灭火规范》等，对火区治理效果及生态恢复情况开展跟踪监测，保证生态环境保护措施的严格落实。



	环保投资
	根据本项目建设内容及特点，环保投资估算见表5-1。本项目总投资1287.45万元，环保投资60万元，占总投资额的4.66%。
表5-1   环保投资估算
	项目
	环保措施
	投资
（万元）

	废气
	施工扬尘；施工机械、车辆尾气
	合理安排施工进度及施工时间，避免雨天和大风天开挖施工作业；剥离工程、钻探工程、取土场等易于产生地面扬尘的工程区域，采用定期洒水方式降低施工扬尘的影响；注浆站上料区域四周设置围挡，上料过程密闭或采用湿法作业；运输车辆采取篷布覆盖、降低车速、运输道路洒水等措施降低扬尘污染；加强施工机械、车辆维护保养，使用正品燃油。
	5

	废水
	施工机械冲洗废水
	经沉淀后循环使用，不外排。
	2

	
	生活污水
	依托康龙煤矿行政福利生活场地已建地埋式污水处理设备处理后用于绿化。
	/

	噪声
	施工机械噪声
	选用符合国家有关标准的机械设备和车辆，从源头降低噪声源强；合理安排施工时间，合理布置施工场地机械设置，钻机、泥浆泵等高噪声设备采取隔声、消声等降噪措施。
	3

	固废
	土石方
	剥离工程剥离土方不外排，剥离台阶土方直接向低处甩方自然堆弃，不设置排土场。土石方堆放限制在火区治理范围内，治理结束后可进行边坡防护、场地平整，再进行生态恢复。
	3

	
	生活垃圾
	生活垃圾统一定点收集，委托环卫部门拉运至当地生活垃圾填埋场处理。
	

	土壤、地下水环境
	钻探设备、注浆设备进场后，所有涉油、涉水设备下部均铺设土工膜及防渗布，设备周围铺设围堰，防止油、水跑冒渗漏，并及时清理防渗布表面油、水等污渍注浆过程实时监测，防治泥浆泄漏。
	2

	生态保护
	严格控制取土范围、规范开挖方式，取土后应及时固定边坡，按照技术规范要求比例进行放坡，防止取土场滑坡，取土场应设置截水沟以防止水土流失。火区治理区施工应充分利用原有道路，避免产生新的地貌破坏。火区注水和注浆过程中应严格按照规范进行，采取措施防止汽柴油等污染土壤环境。施工期应加强生态环境保护宣传教育，禁止施工作业人员捕杀野生动物和随意破坏野生植物。火区治理结束后应对取土场、火区治理区占用的临时牧草用地进行场地平整、植被恢复。
	30

	环境风险防范
	防止泥浆外溢，设置必要的护坡等，加强巡视、检查和日常宣传；加强钻孔、注水、注浆、覆盖等施工风险防范，建立应急处置制度。
	5

	监测
	治理效果和生态恢复跟踪监测。
	10

	合计
	60
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	 内容   
  
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	严格控制取土范围、规范开挖方式，取土后应及时固定边坡，按照技术规范要求比例进行放坡，防止取土场滑坡，取土场应设置截水沟以防止水土流失。火区治理区施工应充分利用原有道路，避免产生新的地貌破坏。火区注水和注浆过程中应严格按照规范进行，采取措施防止汽柴油等污染土壤环境。施工期应加强生态环境保护宣传教育，禁止施工作业人员捕杀野生动物和随意破坏野生植物。火区治理结束后应对取土场、火区治理区占用的临时牧草用地进行场地平整、植被恢复。
	落实相关环保要求
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工废水排入施工沉淀池收集后循环使用，不外排；项目不设施工营地，施工人员生活污水依托康龙煤矿行政福利生活场地已建地埋式污水处理设备处理后用于绿化。
	落实相关环保要求
	/
	/

	地下水及土壤环境
	钻探设备、注浆设备进场后，所有涉油、涉水设备下部均铺设土工膜及防渗布，设备周围铺设围堰，防止油、水跑冒渗漏，并及时清理防渗布表面油、水等污渍；注浆过程实时监测，防治泥浆泄漏。
	不对周边地下水及土壤环境造成影响
	/
	/

	声环境
	选用符合国家有关标准的机械设备和车辆，从源头降低噪声源强；合理安排施工时间，合理布置施工场地机械设置，钻机、泥浆泵等高噪声设备采取隔声、消声等降噪措施。
	《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	合理安排施工进度及施工时间，避免雨天和大风天开挖施工作业；剥离工程、钻探工程、取土场等易于产生地面扬尘的工程区域，采用定期洒水方式降低施工扬尘的影响；注浆站上料区域四周设置围挡，上料过程密闭或采用湿法作业；运输车辆采取篷布覆盖、降低车速、运输道路洒水等措施降低扬尘污染；加强施工机械、车辆维护保养，使用正品燃油。
	落实相关环保要求
	/
	/

	固体废物
	剥离工程剥离土方不外排，剥离台阶土方直接向低处甩方自然堆弃，不设置排土场；土石方堆放限制在火区治理范围内，治理结束后可进行边坡防护、场地平整，再进行生态恢复。生活垃圾统一定点收集，委托环卫部门拉运至当地生活垃圾填埋场处理。
	落实相关环保要求
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	防止泥浆外溢，设置必要的护坡等，加强巡视、检查和日常宣传；加强钻孔、注水、注浆、覆盖等施工风险防范，建立应急处置制度。
	落实相关环保要求
	/
	/

	环境监测
	应按照《新疆煤田火区治理工作规范（试行）》《煤田火灾灭火规范》等，对火区治理效果及生态恢复情况开展跟踪监测，保证生态环境保护措施的严格落实。
	落实相关环保要求
	/
	/

	其他
	/
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七、结论
	综上所述，本项目符合国家产业政策，项目选址合理。建设单位在严格执行我国建设项目环境保护“三同时”制度、对各项污染防治措施和上述建议切实逐项予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理保证各种污染物达标排放的前提下，阜康西沙沟煤田火区灭火工程对周围环境质量影响较小，符合国家、地方的环保标准，因而本项目从环境保护的角度来看，该项目的建设是合理可行的。
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