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[bookmark: _Toc109993626]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新疆鑫三环家居装饰材料制造有限公司建设年产40万卷家用封边条项目

	项目代码
	

	建设单位联系人
	/
	联系方式
	/

	建设地点
	/

	地理坐标
	/

	国民经济
行业类别
	C2929塑料零件及其他塑料制品制造
	建设项目
行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业 29、53 塑料制品业 292

	建设性质
	新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批(核准/ 备案)部门(选填)
	阜康市发展和改革委员会
	项目审批 (核准/ 备案) 文号 (选填)
	/

	总投资 (万元)
	500
	环保投资 (万元)
	56.5

	环保投资占比 (%)
	11.3
	施工工期
	1

	是否开工建设
	否
□是
	用地 (用海)
面积 (m2 )
	3390

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划文件：《甘泉堡工业园总体规划（2016—2030年）（2016修订稿）》
审批机关：新疆维吾尔自治区人民政府
审批文件名称及文号：《关于甘泉堡工业园总体规划（2016—2030年）的批复》（新政函〔2017〕42号）

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件：《甘泉堡工业园总体规划（2016—2030年）环境影响报告书》
召集审查机关：原新疆维吾尔自治区环境保护厅
审查文件名称及文号：《关于甘泉堡工业园总体规划（2016—2030年）环境影响报告书的审查意见》（新环函〔2018〕368号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目所在阜康苏通小微创业园隶属于甘泉堡工业园。
1.与甘泉堡工业园区规划符合性分析
根据《甘泉堡工业园总体规划（2016-2030年）（2016修订稿）》及其批复园区功能定位为：以实施优势资源转化战略为基础，以高新技术创新研发为先导的新兴战略产业基地，以新能源和优势资源深度开发利用为主，具有循环经济特色，面向中亚和东欧市场的出口加工基地，形成重点发展产业、补充发展产业和配套发展产业“7+3+2”的产业体系。即7种重点发展产业，确保现有煤电  煤化工产业以及精细化工业的有序建设、重点发展新能源与新材料工业、先进装备制造业、机电工业（主要是电气设备和通讯设备），积极开拓生物医药、电子信息产业；3种补充发展产业，即新型建材业、有色金属加工业，鼓励发展众筹等小微企业；2种配套发展产业，即生产性服务业和消费性服务业，其中生产性服务业是指以铁路、高速公路为主动脉的物流运输产业，金融服务、信息技术、咨询、教育、产业研发、会展业等；生活性服务业是指商业、文化、休闲、居住等。
园区产业空间布局为：规划区划分为十个功能区，即优势资源转化区、经济合作与产业孵化区、新能源工业区、高新技术产业区、科教综合服务新区、物流仓储区、小微企业创新区、商贸物流区、生态保育区和协调发展区。产业体系具体如下：
7种重点发展产业：确保现有煤电煤化工产业以及精细化工业的有序建设，重点发展新能源与新材料工业、先进装备制造业、机电工业（主要是电气设备和通讯设备），积极开拓生物医药、电子信息产业；
3种补充发展产业：新型建材业、有色金属加工业，鼓励发展众筹等小微企业；
2种配套发展产业：生产性服务业和消费性服务业。
园区产业空间布局为：规划区划分为十个功能区，即优势资源转化区、经济合作与产业孵化区、新能源工业区、高新技术产业区、科教综合服务新区、物流仓储区、小微企业创新区、商贸物流区、生态保育区和协调发展区。
本项目建设年产40万卷家用封边条项目为塑料制品业，属于园区功能定位中补充发展产业中鼓励发展的小微企业，项目位于苏通小微创业园（小微企业创新区），符合园区产业空间布局。因此，项目符合园区规划要求。
2.甘泉堡工业园总体规划修编及规划环评符合性分析
甘泉堡工业园地处乌鲁木齐市与昌吉州的交界地带，东接准东石油基地，南临小黄山铁路和216国道，西接乌鲁木齐米东区，北至兵团农六师102团（五家渠）。区域中心距乌鲁木齐市中心区45公里，米东新区中心区20公里，阜康市中心15公里，准东石油基地5公里。东西跨长约21公里，南北约23公里，周围被五家渠、昌吉、乌鲁木齐、阜康等城市和准东石油基地、农六师102团包围。
甘泉堡工业园（2012年9月国务院批复了《国务院办公厅关于设立新疆乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区的复函》（国办函〔2012〕163号），同意乌鲁木齐甘泉堡工业区更名为甘泉堡经济技术开发区，以下简称甘泉堡工业园）的工业用地；根据《甘泉堡工业园总体规划（2016-2030年）》，乌昌地区未来以实施优势资源转化战略为基础，以高新技术创新研发为先导的新兴战略产业基地，以新能源和优势资源深度开发利用为主，具有循环经济特色，面向中亚和东欧市场的出口加工基地，形成重点发展产业、补充发展产业和配套发展产业“7+3+2”的产业体系。
（1）重点发展产业：确保现有煤电煤化工产业和精细化工业有序建设，重点发展新能源与新材料工业、先进装备制造业和机电工业（主要是电气设备和通讯设备），积极开拓生物医药、电子信息产业。
（2）补充发展产业：合理发展新型建材业和有色金属加工业，鼓励发展众创众筹等小微产业。
（3）配套发展产业：包括为生产性服务业和消费性服务业。其中，生产性服务业指以铁路、高速公路为主动脉的物流运输产业，金融服务、信息技术、咨询、教育、产业研发、会展业等；生活性服务业指商业、文化、休闲、居住等。
规划区划分为十个功能区，即优势资源转化区、经济合作与产业孵化区、新能源工业区、高新技术产业区、科教综合服务新区、物流仓储区、小微企业创新区、商贸物流区、生态保育区和协调发展区。根据附图4园区功能区划图，本项目位于甘泉堡工业园中小微企业创新区。
小微企业创新区属于阜康市城市总体规划中的阜西工业园区，阜西工业园区总体规划内容包含于《甘泉堡工业园区总体规划（2016-2030年）》中。小微企业创新区以新型建材产业为主导的集研发孵化、生产加工、商贸交易、物流配送为一体的小微新兴产业企业园。本项目位于小微企业创新区，属于小微产业，与园区产业布局相符。
根据《关于甘泉堡工业园总体规划（2016-2030年）环境影响报告书的审查意见》（新环函〔2018〕368号）：“园区位于乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治区的重点区域，不宜布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等行业的新增产能项目，加快钢铁、水泥、焦炭、玻璃、煤炭等行业落后产能淘汰力度”，本项目为塑料制品业，不属于钢铁、水泥、焦炭、玻璃、煤炭等行业落后产能，符合产业政策、相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见要求。
《关于甘泉堡工业园总体规划（年）环境影响报告书的审查意见》（新环函〔2018〕368号）2016-2030提出“严守生态保护红线，优化园区产业结构、空间布局，促进园区产业集约与绿色发展”。规划空间管制区划定的禁建区和“500”水库坝外延1500米范围，以及规划范围内西延干渠两侧250米范围内划定为生态保护红线，禁止开发。结合区域发展方向、人口分布及环境保护等要求，按照《报告书》提出的空间管控距离控制园区和功能分区规划边界。制定并落实园区内现有不符合园区规划功能布局的企业搬迁、关停或转型改造计划。本项目距离“500”水库6.6公里，不位于生态红线范围内。
《关于甘泉堡工业园总体规划（2016-2030年）环境影响报告书的审查意见》（新环函〔2018〕368号）提出“坚守环境质量底线，严格污染物总量管控”。根据规划区域及周边环境质量现状和目标，确定区域污染物排放总量上限，落实园区煤炭及其他颗粒状物料储运全封闭防尘措施，采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、颗粒物、化学需氧量、氨氮、重金属等污染物的排放量，落实国家和自治区重点区域污染物特别排放限值。
本项目生产均在封闭厂房内进行，热熔挤出工序产生的非甲烷总烃由集气罩收集经活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧一体化装置（RCO）处理后，最终由15m高排气筒（DA002）排放。满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5限值60mg/m3要求。
本项目严格控制用水量，新鲜水仅用于生活用水、清洗废水以及冷却用水，清洗废水及冷却用水循环使用不外排。符合《关于甘泉堡工业园总体规划（2016-2030年）环境影响报告书的审查意见》（新环函〔2018〕368号）提出“严格控制用水总量，提高用水效率，合理控制排污，严守水资源‘三条红线’”等要求。
因此，本项目符合甘泉堡工业园产业布局、园区规划以及规划环评审查意见。

	其他符合性分析
	1.政策符合性分析
根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2024年本），给排水管项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类，符合国家的产业政策。
2.分区管控方案的符合性分析
2.1与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号），本项目所在区域属于“乌—昌—石”重点区域，对照自治区总体管控要求（表A1空间布局约束、A2污染物排放管控、A3环境风险防控、A4资源利用要求），本项目与自治区生态环境分区管控要求符合性分析见下表：
表1-1 与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析
	管控维度
	管控要求
	本项目建设情况
	符合性

	A1空间布局约束
	A1.1-1：禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目。
	本项目为塑料制品业，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类，不属于淘汰类、限制类项目。
	符合

	
	A1.1-2：禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
	本项目废气、废水、噪声经治理后均能满足相应排放标准，固废妥善处置，符合环保标准要求。
	符合

	
	A1.1-3：禁止在饮用水水源保护区等敏感区域建设畜禽养殖场。
	本项目位于阜康产业园阜西区苏通小微创业园，不涉及饮用水水源保护区等敏感区域。
	符合

	
	A1.1-4：禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
	本项目为塑料制品制造，不涉及矿产资源开发。
	符合

	
	A1.1-6：禁止引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	本项目不属于高污染、高能耗、高环境风险项目，项目能耗主要为电能，耗水量小，污染物经治理后达标排放。
	符合

	
	A1.1-7：坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。
	本项目不属于“两高”项目，投料粉尘经布袋除尘器处理，有机废气经“活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧一体化装置”处理，符合大气污染治理要求。
	符合

	
	A1.4-1：一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求。
	本项目位于依法合规设立的阜康产业园内，符合园区规划和产业定位，不涉及重点生态功能区负面清单内容。
	符合

	
	A1.4-2：新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
	本项目为塑料制品业，不属于上述行业，且项目位于阜康产业园内，园区已依法开展规划环评。
	符合

	A2污染物排放管控
	A2.1-1：新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。
	本项目符合自治区生态环境分区管控要求，符合产业政策及园区规划环评要求。
	符合

	
	A2.1-2：以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。
	本项目属于塑料制品业，使用水性油墨和UV油墨等环保型原辅材料，从源头减少VOCs产生；有机废气采用“活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧一体化装置”处理，实现高效治理。
	符合

	
	A2.1-4：严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。
	本项目投料混合粉尘经集气罩收集后由布袋除尘器处理；有机废气经集气罩收集后由“活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧一体化装置”处理，有效控制无组织排放。
	符合

	
	A2.2-3：强化重点区域大气污染联防联控，“乌—昌—石”区域内推动统一产业准入和排放标准。
	本项目位于“乌—昌—石”区域，颗粒物和非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值。
	符合

	
	A2.2-4：强化用水定额管理。
	本项目冷却水循环使用不外排，生活污水排入园区污水管网，用水量符合自治区用水定额要求。
	符合

	A3环境风险防控
	A3.1-1、A3.1-3：建立和完善重污染天气应急预案和预警应急机制，“乌—昌—石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。
	本项目建设单位将严格落实重污染天气应急响应措施，编制突发环境事件应急预案并备案。
	符合

	
	A3.2-4：加强涉危险废物企业环境风险调查评估，实施分类分级风险管控。
	本项目危险废物年产生量约4.88吨（小于10吨），属于登记管理单位，按要求在危废贮存点暂存并委托有资质单位处置，环境风险可控。
	符合

	A4资源利用要求
	A4.1-1：自治区用水总量控制在国家下达指标内。
	本项目年用水量约320m³，用水量较小，符合水资源总量控制要求。
	符合

	
	A4.3-4：鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。
	本项目生产设备使用电能，办公室采用电采暖，不使用燃煤，符合清洁能源要求。
	符合

	
	A4.5-1：加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置。
	本项目不合格品、布袋除尘灰回用于生产，废包装袋外售综合利用，危险废物委托有资质单位处置，固废综合利用率高。
	符合


根据上表逐条对照分析，本项目建设内容符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）中自治区总体管控要求。
2.2与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号）符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》文件要求：“除国家规划项目外,乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法)、焦炭(含半焦）等新增产能项目。具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”同防同治区域大气环境治理。所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准,强化氮氧化物深度治理,确保区域环境空气质量持续改善。强化挥发性有机物防治措施。”
本项目建设年产40万卷家用封边条项目，加热挤出工序产生的非甲烷总烃由集气罩收集经活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧一体化装置（RCO）处理后，最终由15m高排气筒（DA002）排放，均可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5限值60mg/m3要求。因此符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》相关要求。
2.3与《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》（2023版）符合性分析
本项目位于阜康市产业园阜西区苏通小微创业园，根据《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》（2023版），本项目所属环境管控单元编码为ZH65230220003（阜康市重点管控单元）。本项目与该管控单元要求符合性分析见下表：项目与其符合情况见下表1-2，环境管控单元分类图见附图5。
表1-2  项目与《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析
	管控单元名称
	管控要求
	项目情况
	符合性

	阜康产业园区
	空间布局约束
	1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3A6.1、表3.4-2B1）。
2、入园企业需符合园区产业发展定位，产业发展以有色金属冶炼及精深加工、氯碱精细化工、煤电精细化工、新型建材产业、仓储物流及装备制造六大产业为主导。
3、根据国家法律法规和产业政策要求，优化焦化产业布局，促进焦化行业转型升级，提升改造现有焦化项目符合环保要求，推动焦化产品精深加工向高端发展。
4、禁止新建不符合国家产业政策的严重污染水环境的生产项目。
5、严格按照“以水定产，量水而建”的原则建设，严格控制园区内现有的工业用水量，切实做好水资源利用工作，减少新鲜水用量，合理规划设计排水方案，切实做好排水方案和后续管理，杜绝水污染事故产生。
	1、本项目严格执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求。
2、本项目为塑料制品业，符合园区发展定位。
3、本项目为塑料制品业，不涉及焦化产业。
4、本项目符合国家政策，不涉及水环境的污染。
5、本项目用水量较少，生产用水循环使用，不外排，杜绝了水污染事故的发生。
	符合

	
	污染物排放管控
	1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）。
2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。
3、PM2.5年平均浓度不达标县市（园区），禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。
	1.本项目严格执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求。
2.本项目产生的废气已执行最严格的大气污染物排放标准：有组织非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5的排放限值；无组织非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9的排放限值。
3.本项目挥发性有机物（VOCs）大气污染物总量指标实行倍量替代。
	符合

	
	环境风险防控
	1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）。
2、做好污水和废水等的地下管槽防渗工作，防止污染地下水。
3、严格落实错峰生产方案和重污染天气应急响应措施。
4、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。
	1.本项目严格执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求。
2.本项目为新建项目，生产废水循环使用，不外排；生活污水排入市政管网，进入阜康市西部城区污水处理厂处置。
3.本项目严格落实错峰生产方案和重污染天气应急响应措施。
4.本项目产生的危险废物为废活性炭、废滤网、废机油，均在危废间暂存，定期委托有资质单位处理，危废间已采取防渗，杜绝了对土壤造成污染。
	符合

	
	资源利用效率
	1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4、表3.4-2 B4）。
	本项目严格执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求。
	符合


3.与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》的符合性分析
《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》指出：“推进石化、化工、工业涂装、家具制造、塑料、橡胶、包装印刷、汽修等重点行业领域VOCs整治，加强VOCs源头、过程、末端全流程控制，重点加强对光化学反应活性强的VOCs物质控制，开展企业深度治理和精细化管控。”
本项目属于塑料制品业，项目产生的废气主要污染因子为挥发性有机物（以非甲烷总烃计），热熔挤出工序产生的非甲烷总烃由集气罩收集经活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧一体化装置（RCO）处理后，最终由15m高排气筒（DA002）排放。均可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5限值要求，无组织非甲烷总烃可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9限值要求，对周围环境影响较小。因此本项目与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》相符合。
4.与《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》的符合性分析
表 1-3   《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》的符合性分析
	序号
	规范条件中要求
	拟建项目情况

	1
	（十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化(UV)涂料等环保型涂料；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业。
	废旧塑料颗粒项目，热熔挤出工序产生的非甲烷总烃由集气罩收集经活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧一体化装置（RCO）处理后，最终由15m高排气筒（DA002）排放。

	2
	（十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。
	废旧塑料颗粒项目，热熔挤出工序产生的非甲烷总烃由集气罩收集经活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧一体化装置（RCO）处理后，最终由15m高排气筒（DA002）排放。产生的有机气体，浓度低且无回收价值。


5.与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）符合性分析
根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中“全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。”
本项目通过采取设备与车间密闭设施，废旧塑料颗粒项目，热熔挤出工序产生的非甲烷总烃由集气罩收集经活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧一体化装置（RCO）处理后，最终由15m高排气筒（DA002）排放。削减了VOCs无组织排放。符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相关要求。
6.与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气﹝2020〕33号）符合性分析
根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中“按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。”
本项目采用局部集气罩，根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，活性炭选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；催化剂按照设计要求使用。废旧塑料颗粒项目废气治理设施采用活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧一体化装置（RCO）处理后处理废气，因此本项目符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的相关要求。
7.与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析
根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》中“7.1.5 配料加工和含VOCs产品的包装，VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（灌装、分装）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。”
本项目废旧塑料颗粒项目和给排水管项目热熔挤出工序会产生VOCs（以非甲烷总烃表示），生产过程在密闭空间内操作，废气排放至VOCs废气收集处理系统：未收集的非甲烷总烃以无组织形式逸散至大气环境中，采用加强通风的治理措施。因此本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》的相关要求。
8.与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气﹝2021〕65号）符合性分析
根据《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》中“二、针对当前的突出问题开展排查整治各地要以石油炼制、石油化工、合成树脂等石化行业，有机化工、煤化工、焦化（含兰炭）、制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等化工行业，涉及工业涂装的汽车、家具、零部件、钢结构、彩涂板等行业，包装印刷行业以及油品储运销为重点，并结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品VOCs含量限值标准等开展排查整治，具体要求见附件。”
本项目属于合成树脂行业，项目废气治理设施采用催活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧一体化装置（RCO）处理废气，非正常工况详见报告废气环境影响分析及防治措施章节。因此本项目符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》的相关要求。
9.项目选址合理性分析
本项目位于阜康产业园阜西区苏通小微创业园，为依法合规设立的产业园区内工业用地。项目选址不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、永久基本农田等环境敏感区，远离河流和居民区，周边无重点保护野生动植物及文物古迹等人文景观。
（1）用地来源及权属
本项目利用建设单位自有已建成的空置厂房进行建设，用地性质为工业用地，已取得不动产权证书（详见附件3），用地面积3390m²。本项目不新增用地，不涉及土建施工。项目位于阜康产业园阜西区苏通小微创业园内。园区以新型建材产业为主导，集研发孵化、生产加工、商贸交易、物流配送为一体，本项目属于塑料制品业，符合园区产业定位。
（2）与“500”水库及西延干渠的空间关系
根据《甘泉堡工业园区总体规划（2016-2030年）环境影响报告书》，园区生态保护红线划定如下：
“500”水库是乌鲁木齐市集中式饮用水水源地，将距离“500”水库坝沿外延1500米范围划定为生态保护红线（禁止开发区保护红线）；
西延干渠作为“500”水库排水工程的一部分，将西延干渠两侧250米范围划定为生态保护红线。
本项目位于甘泉堡工业园小微企业创新区（苏通小微创业园），项目区北侧距“500”水库直线距离约6.6km，大于1500米的生态保护红线管控距离，不在“500”水库生态保护红线范围内。项目区与西延干渠的距离大于250米，不在西延干渠生态保护红线范围内。
（3）对周边水环境的影响分析
本项目冷却水循环使用不外排，生活污水经园区污水管网排入阜康市西部城区污水处理厂集中处理，与“500”水库及西延干渠无直接水力联系，不会对“500”水库及周边地表水体产生影响。
（4）基础设施及公辅条件
项目所在区域交通便利（紧邻阜德路、阜溪路，邻近216国道和吐乌大高等级公路），供水、排水、供电等公共设施完善，可满足本项目建设需求。项目运营期产生的废气、废水、噪声及固废在采取相应的污染防治措施后，均能实现达标排放或妥善处置，对周边环境影响可接受。
综上，从环保角度分析，本项目选址合理可行。
10.与国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见（国发〔2021〕4号）相符性分析
意见中指出“加快构建废旧物资循环利用体系，加强废纸、废塑料、废旧轮胎、废金属、废玻璃等再生资源回收利用，提升资源产出率和回收利用率。”
本项目为废旧塑料造粒项目，符合意见中加强废纸、废塑料、废旧轮胎、废金属、废玻璃等再生资源回收利用等相关要求。
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	建设内容
	1.项目基本情况
项目名称：新疆鑫三环家居装饰材料制造有限公司建设年产40万卷家用封边条项目
项目代码：2604-652302-04-01-299581
建设地点：新昌吉州阜康产业园阜西区苏通小微创业园、项目区北侧为新疆塑圣新型建材有限公司，项目区南侧为阜溪路，项目区东侧阜康市鑫辰阳物资有限公司、项目区西侧为阜德路。
建设规模：年产40万卷家用封边条
建设内容：新建年总产40万卷家用封边条生产线八条及配套设施。
用地来源及建设方式：本项目位于阜康产业园阜西区苏通小微创业园，用地为建设单位自有工业用地，已取得不动产权证书（详见附件3），用地面积3390m²。本项目利用厂区内现有已建成的空置厂房进行建设，不新增用地，不涉及土建施工。经现场踏勘及核实，所利用厂房此前为空置状态，无遗留固体废物、废液等历史环境污染问题。项目组成详见表2-1。
表2-1  项目组成一览表
	工程组成
	主要工程内容
	备注

	主体工程
	生产车间
	占地面积约3000m2，内设8条家用封边条生产线
	现有

	辅助工程
	办公区
	位于厂房内南侧，占地面积约750m2。
	现有

	储运工程
	原料堆放区
	位于车间内，用于储存PVC粉、钙粉、色母粉、稳定剂、钛白粉、石蜡、油墨、胶黏剂等
	新建

	
	产品堆放区
	位于项目区东侧，占地200m2
	

	公用工程
	供水
	依托园区供水管网
	现有

	
	排水
	依托园区排水管网
	现有

	
	供热
	项目冬季不生产，不新建燃气锅炉，办公室采用电采暖
	依托

	
	供电
	依托园区供电系统
	现有

	环保工程
	废气
	①投料、混合粉尘：集气罩+布袋除尘器+15m排气筒；
②造粒、挤出、背胶、印刷有机废气：集气罩收集+活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧一体化装置（RCO）+15m排气筒
	新建

	
	废水
	生产废水
	冷却水循环使用不外排，项目生产无用水工艺
	/

	
	
	办公污水
	项目生活污水依托园区污水管网排入阜西污水处理厂处理；
	/

	
	噪声
	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声
	/

	
	一般固废
	一般固废暂存区；危险废物贮存点；布袋除尘灰收集后回用于生产；
	/

	
	危废
	废活性炭、废油墨桶等危废委托有资质单位处置危险废物：设置危废贮存点（20m²），位于生产车间内西北侧；废胶桶、废油墨桶、废催化剂、废机油、含油废抹布、废UV灯管等危废分类分区暂存，委托有资质单位定期处置
	新建

	
	风险防范措施
	编制突发环境事件应预案
	/


2.主要生产设备
根据建设单位提供的设备购置合同及设备配置清单，本项目主要生产设备见下表：
表2-2    项目主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	SJ-65挤出机生产线（一出一）
	SJ-65/25
	3
	套

	2
	SJ-65挤出机生产线（一出一二）
	SJ-65/25
	1
	套

	3
	SJSZ-80造粒机（含震动筛）
	SJSZ-80×156
	1
	套

	4
	SJ-45共挤机
	SJ-45/25
	1
	台

	5
	300L高速混合机
	300L
	2
	台

	6
	调色压片机
	—
	1
	台

	7
	封边条印刷机（整线）
	YBW-240
	1
	套

	8
	双组打底机组
	印刷机配套
	1
	台

	9
	印刷机组
	印刷机配套
	3
	台

	10
	双组上光机组
	印刷机配套
	1
	台

	11
	5米加热烘道
	印刷机配套
	1
	台

	12
	UV干燥机
	印刷机配套
	1
	台

	13
	放卷台
	印刷机配套
	2
	台

	14
	气泵
	印刷机配套
	5
	台

	15
	双牵引上胶机
	—
	4
	台

	16
	半自动收卷机
	Φ800
	4
	台

	17
	封闭式除尘投料站
	—
	2
	台

	18
	封闭式移动过渡仓
	—
	4
	台

	19
	挤出机真空上料机
	LC8300
	1
	台

	20
	热混排风粉尘收集器
	—
	2
	台

	21
	物料输送真空泵
	TCY-80加长型
	1
	台


3.原辅材料及能源消耗
6.1原辅材料消耗
本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表
表2-3项目主要原辅材料消耗一览表
	序号
	名称
	年用量
	单位
	形态
	包装规格
	最大储存量

	1
	PVC树脂粉
	800
	吨
	粉状
	25kg/袋
	50吨

	2
	碳酸钙（钙粉）
	400
	吨
	粉状
	25kg/袋
	30吨

	3
	复合稳定剂
	12
	吨
	粉状
	25kg/袋
	2吨

	4
	色母粉
	4
	吨
	粉状/粒状
	25kg/袋
	0.5吨

	5
	钛白粉
	10
	吨
	粉状
	25kg/袋
	1吨

	6
	石蜡
	1
	吨
	粉状/片状
	25kg/袋
	0.2吨

	7
	底胶
	10
	吨
	液体
	桶装
	1吨

	8
	水性油墨
	7
	吨
	液体
	桶装
	0.5吨

	9
	UV油墨
	2
	吨
	液体
	桶装
	0.2吨

	10
	能源
	水
	约300
	吨
	—
	—

	11
	电
	约50
	万kWh
	—
	—
	—


6.2原料来源要求：
本项目所用PVC树脂粉、碳酸钙（钙粉）、复合稳定剂、色母粉、钛白粉、石蜡等原辅材料均为外购新料，禁止使用废塑料再生料或回收料进行生产。
本项目严格以新料PVC树脂粉为主要原料，通过挤出、压延、印刷等工艺生产家用封边条产品，不涉及废塑料的回收、分选、清洗、熔融造粒等以废塑料为原料的生产工序，符合《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》“二十六、橡胶和塑料制品业29”中“53塑料制品业292”报告表类别的编制要求（即以新料生产的塑料制品制造）。同时，采用新料生产可确保产品品质稳定，满足下游板式家具、厨柜、衣柜等行业对封边条产品一致性、色差控制及环保性能的严格要求。
6.3主要原辅材料理化性质：
PVC树脂粉：主要成分为聚氯乙烯，是由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂，玻璃化温度77~90℃，热稳定性较差，在170℃左右开始分解，释放氯化氢气体。本项目挤出加工温度约150~180℃，造粒加工温度约160~190℃。
复合稳定剂：一般为钙锌复合稳定剂，具有优良的热稳定性和润滑性，可有效抑制PVC加工过程中的热分解。
水性油墨：以水为主要溶剂，含有颜料、树脂、助剂等，挥发性有机物含量较低，属于环保型油墨。本项目印刷及烘干工序会产生少量有机废气，主要污染因子为VOCs。
UV油墨：紫外光固化油墨，在UV光照射下通过光引发剂作用瞬间固化，主要成分为预聚物、单体、光引发剂、颜料等，固化过程中仅少量未反应单体挥发。
石蜡：用作PVC加工的外润滑剂，改善PVC熔体流动性和制品表面光洁度。
4.项目产品方案：
本项目建设年产40万卷家用封边条生产线8条，产品为PVC材质的家具封边条，主要用于板式家具、厨房橱柜、衣柜、办公家具等板材边缘的封边装饰，兼具保护板材和美化装饰功能。封边条的基本形态为条带状，宽度一般为19mm~54mm，厚度一般为0.4mm~3mm，可根据客户需求定制不同颜色（木纹、纯色等）和表面处理效果，，产品方案见下表本项目产品方案见表2-4。
表2-4   产品方案
	名称
	生产规模
	单位
	重量（t/a）
	年运行时间
	产品用途

	家用封边条
	40
	万卷
	1227
	2400h
	板式家具、厨柜、衣柜等封边装饰


5.物料平衡
本项目物料平衡情况见表2-5。
表2-5项目物料平衡一览表
	输入项
	输入量（t/a）
	输出项
	输出量（t/a）

	PVC树脂粉
	800
	封边条产品
	1202.5

	碳酸钙
	400
	有组织排放粉尘
	0.0033

	复合稳定剂
	12
	无组织排放粉尘
	0.037

	色母粉
	4
	有组织VOCs排放
	0.251

	钛白粉
	10
	无组织VOCs排放
	0.279

	石蜡
	1
	不合格品（回用）
	12

	底胶
	10
	布袋除尘灰（回用）
	0.328

	水性油墨
	7
	废包装材料
	约5

	UV油墨
	2
	废胶/油墨桶
	约1.5

	
	
	废活性炭
	约5~8

	
	
	其他损耗及残留
	约4.6

	合计
	1246（含辅料）
	合计
	约1246


6.生产制度及劳动定员
本项目劳动定员共20人，年工作300天，每天一班，每班8小时，年工作2400小时。
7.公用工程
7.1供水
项目用水主要为办公生活用水，用水接自园区给水管道，可满足项目区用水需求。
（1）生活用水
本项目劳动定员20人，年生产天数300天。参照《新疆维吾尔自治区用水定额标准》并结合同类封边条项目环评报告，员工生活用水量按50L/人·d计，年用水量300m³。
（2）冷却循环水
挤出成型后的封边条半成品需通过冷却水槽进行冷却定型。冷却水槽尺寸为3000mm×400mm×150mm，有效容积约0.18m³。冷却水循环使用，因蒸发损耗和少量排空，需定期补充新鲜水。本项目循环冷却水槽数量：4个（每条SJ-65挤出机生产线配套一个冷却水槽）单槽有效容积：约0.18 m³；总循环水量：约0.72 m³；蒸发损耗：按每天损耗循环水量的5%计，年损耗约10.8 m³；定期补充新鲜水，年补水量约20 m³；冷却水循环使用不外排。
7.2排水
生活污水
生活污水产生量按用水量的80%计，年产生量约240m³。生活污水通过园区污水管网排入阜康市西部城区污水处理厂，本项目水平衡见表2-6，水平衡图见图2-1。
表2-6   项目水平衡一览表
	用水项目
	年用水量（m³/a）
	年损耗量（m³/a）
	年排水量（m³/a）
	排水去向

	冷却循环水
	20
	19.28
	0
	循环使用不外排

	生活用水
	300
	60
	240
	园区污水管网

	合计
	320
	79.28
	240.72
	—


7.3供暖：
项目生活办公区供热为集中供暖。
7.4供电：
依托园区供电管网供给，本项目年耗电量：35万千万时；
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图 1  厂区平面布置图
8.平面布置合理
功能分区明确。根据生产工艺流程，将生产车间划分为原料堆放区、投料混合区、造粒区、挤出成型区、冷却区、上胶区、印刷区、收卷包装区、成品堆放区、办公区及环保设施区等功能区块，各功能区相对独立、互不干扰，便于生产管理和物料流转。
（2）工艺流程顺畅。按照“原料入库→混合→造粒→挤出成型→冷却→上胶（背胶）→印刷→收卷→包装入库”的生产流程顺序布置各工序，确保物料流动向一致，避免往返交叉和无效搬运，提高生产效率。
（3）满足消防及安全规范。车间设置合理的安全通道和消防通道，主要通道宽度不小于3m，满足消防车辆通行及人员疏散要求。车间内各功能区与通道相接，原料区、成品区等物料存放区域与其他生产区域之间保持足够的防火间距。
（4）环保设施布局合理。废气处理设施（布袋除尘器、活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧一体化装置（RCO）及排气筒）布置在靠近产污点位置，减少废气收集管路长度，提高收集效率。危险废物贮存点独立设置，远离办公区及人员密集区域，地面按要求进行防渗处理。噪声源设备（风机、真空泵、混合机等）集中布置并采取隔声、消声措施，减少对办公区和周边环境的影响。


	工艺流程和产排污环节
	1.运营期工艺流程
运营期详见如下工艺流程图：
[image: wps]
工艺流程说明：
（1）投料、混合
按产品配方要求，将PVC树脂粉、碳酸钙（钙粉）、复合稳定剂、色母粉、钛白粉、石蜡等原辅材料计量后，通过封闭式除尘投料站投入300L高速混合机中。投料过程中，投料站自带除尘风机可有效抑制扬尘。高速混合机使物料高速翻滚、混合均匀，物料温度可升至100~120℃。
产污环节：G1（粉尘）：投料及混合初期产生的含尘废气，主要污染物为颗粒物。经集气罩收集后，进入布袋除尘器处理。N（噪声）：混合机运行产生的机械噪声。S1（废包装袋）：原辅材料拆包产生的废编织袋等，为一般工业固废，外售综合利用。
（2）造粒
操作内容：混合均匀的物料通过螺旋上料机送入SJSZ-80锥形双螺杆造粒机。物料在电加热（160~190℃）和双螺杆剪切作用下熔融塑化，挤出成条状，经热切割造粒、风送冷却、振动筛分后，得到均匀的PVC封边条专用粒料。
产污环节：G2（有机废气）：PVC熔融塑化过程产生的挥发性有机物（以VOCs计）及微量HCl。废气经集气罩收集后，送入后续活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧一体化装置（RCO）处理。
（3）挤出成型（将粒子压成薄片）
造粒后的PVC粒料通过真空上料机输送至封边条挤出机（SJ-65单螺杆挤出机）。粒料在料筒中经电加热（150~180℃）熔融，通过螺杆推送经特制模具挤出，压制成连续、薄片状的封边条半成品。根据客户需求，可通过更换模具生产不同宽度和厚度的封边条。
产污环节：G3（有机废气）：挤出熔融过程中PVC受热产生的有机废气（VOCs及微量HCl）。废气经集气罩收集后，与G2合并送入活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧一体化装置（RCO）处理。
（4）冷却
操作内容：挤出成型的薄片状封边条通过牵引装置进入冷却水槽进行冷却定型。
（5）上胶（背胶）
冷却定型后的封边条进入双牵引上胶机，在其背面涂覆一层底胶，以增强与板材的粘结性能。
产污环节：G4（有机废气）：底胶挥发产生的有机废气（VOCs）。废气经集气罩收集后，送入活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧一体化装置（RCO）处理。S2（废胶桶）：属于危险废物（HW49），委托有资质单位处置。
（6）印刷
操作内容：上胶干燥后的封边条进入YBW-240印刷机进行表面印刷装饰。根据客户要求，通过印刷机组（打底、多色印刷、上光）在封边条表面刷上不同的颜色和样式（如木纹、纯色等），随后通过加热烘道和UV干燥机进行固化。本项目使用水性油墨和UV油墨。
产污环节：G5（有机废气）：油墨在烘干、固化过程中挥发的有机废气（VOCs）。废气经烘道密闭抽风及集气罩收集后，送入活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧一体化装置（RCO）处理后处理。S3（废油墨桶）：属于危险废物（HW49），委托有资质单位处置。
（7）收卷、检验、包装
印刷后的成品封边条通过半自动收卷机收卷成卷，经人工检验合格后包装入库。
不合格品处理：检验产生的不合格封边条（产生量约12t/a），集中收集后送入破碎机进行破碎处理。破碎机采用全密闭结构，物料在密闭腔体内通过高速旋转的刀盘进行切割破碎，破碎后的物料粒径控制在3~5mm，经密闭管道气力输送至造粒工序的料仓中，作为原料回用于生产，不外排。
产污环节：S4（不合格品）：属于一般工业固体废物（900-006-S17），破碎后回用于造粒工序。G6（破碎粉尘）：破碎过程中产生的少量粉尘，污染因子为颗粒物。破碎机为全密闭设备，运行时保持负压状态，含尘气体经设备自带的布袋除尘器处理后，在车间内无组织排放，排放量极小，对车间环境和外环境影响很小。N（噪声）：破碎机运行产生的机械噪声，经厂房隔声和基础减振后达标排放。
2.产污环节汇总
本项目污染物产生情况详见表2-8
表2-8   项目污染物产排情况一览表
	类别
	编号
	产污环节
	主要污染物
	治理措施及去向

	废气
	G1
	投料、混合
	颗粒物
	布袋除尘器+15m排气筒（DA001）

	
	G2
	造粒
	VOCs
	活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧一体化装置（RCO）处理后+15m排气筒（DA002）

	
	G3
	挤出成型（压片）
	
	

	
	G4
	上胶（背胶）
	
	

	
	G5
	印刷、烘干、固化
	
	

	
	G6
	不合格品破碎
	颗粒物
	密闭设备+自带布袋除尘器，车间内无组织排放

	固废
	S1
	原料拆包
	废包装袋
	一般固废，外售综合利用

	
	S2
	上胶
	废胶桶
	危险废物（HW49），委托有资质单位处置

	
	S3
	印刷
	废油墨桶
	

	
	S4
	检验
	不合格品
	一般固废，破碎后回用于生产

	噪声
	N
	混合机、造粒机、挤出机、破碎机、风机
	设备噪声
	选用低噪设备、基础减振、厂房隔声




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，所用生产车间及办公区均为建设单位已购置的工业厂房及附属设施。该厂房及办公楼所属的“阜康市鑫宇翔房地产开发有限公司绿色建材产业基地项目”已于2019年8月14日完成环境影响登记表备案（备案号：201965230200000093），建设内容含标准厂房、倒班宿舍楼及配套服务楼等，环保手续齐全。本项目利用该基地内已建成的1栋标准化工业厂房（建筑面积约3000m²）进行建设，不新增用地，不涉及土建施工。
经现场踏勘，所利用厂房自建成后一直处于空置状态，从未有任何企业从事过生产经营活动，无遗留固体废物、废液、废水及土壤污染等历史环境问题。厂房地面已按工业厂房标准进行水泥硬化防渗处理，防渗性能满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中一般污染防治区的要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10⁻⁷cm/s），可有效防止污染物下渗对地下水及土壤造成影响。
本项目现有生产车间内硬化地面，满足一般防渗要求；重点防渗区域将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行专项防渗处理（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10⁻¹⁰cm/s），并设置防渗托盘、围堰等设施，确保满足地下水及土壤保护要求。厂区其余区域（办公区、道路等）已实施一般地面硬化，符合简单防渗区要求。
综上，本项目利用的既有厂房环保手续齐全，无历史遗留环境问题，现有防渗措施满足相关标准要求，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。











[bookmark: _Toc109993628]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
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	1.大气环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，采用“基于互联网的环境影响评价技术服务平台”提供的数据，由于离项目最近的天池站点位于风景区内，环境空气质量代表性不强，因此本次评价选择离本项目相对较近的阜康市监测站站点的数据进行统计分析，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。
根据新疆维吾尔自治区生态环境监测总站在《环境质量监测简报》中作2025年全区城市空气质量状况分析描述，2025年，阜康市优良天数比例为73.5%，PM10、PM2.5平均浓度分别为103mg/m³、65mg/m³。
1.1项目所在预期环境质量达标情况
（1）评价标准
根据本项目所在区域的环境功能区划，基本因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、CO、O3和特征因子TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准。
（2）评价方法
基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。
（3）区域达标判定
根据新疆维吾尔自治区生态环境监测总站发布的《2025年12月和1-12月全区环境空气质量状况及排名》中2025年数据，2025年1-12月，自治区14城市平均优良天数比例为72.9%，PM₁₀平均浓度为141μg/m³，PM₂.₅平均浓度为46μg/m³。空气质量达标区判定结果见表3-1。
表3-1    区域空气质量现状评价表
	评价因子
	平均时段
	现状浓度/
	标准限值/
	占标率
（%）
	达标情况

	
	
	（μg/m³）
	（μg/m³）
	
	

	SO₂
	年平均浓度
	7
	60
	11.7
	达标

	NO₂
	年平均浓度
	25
	40
	62.5
	达标

	CO
	年平均浓度
	0.6mg/m³
	4mg/m³
	15.0
	达标

	O₃
	日最大8小时平均
	90
	160
	56.3
	达标

	PM₂.₅
	年平均浓度
	37
	30
	123.3
	超标

	PM₁₀
	年平均浓度
	71
	60
	118.3
	超标


根据表3-1对基本污染物的年评价指标的分析结果，本项目所在区域SO2、NO2、CO年评价和O3日最大8小时平均的指标为达标；PM2.5、PM10的年评价指标均为超标。判定项目所在区域为不达标区。
1.2其他污染物补充监测
本项目涉及的其他大气污染物评价因子为TSP（总悬浮颗粒物）和非甲烷总烃，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中相关规定，本次评价TSP及非甲烷总烃现状监测数据均引用《新疆众财管业有限公司建设年产6000吨PE管材、5000吨PE母粒生产线项目》于2025年2月17日～2月23日的监测数据。监测报告见附件4。
（1）监测点位基本信息
表3-2   引用数据监测点位基本信息
	监测点位
	监测点坐标
	监测因子
	监测时段
	相对本项目方位
	相对本项目距离

	1#
	N：44°09′55.4870″
E：87°50′31.7511″
	TSP、
非甲烷总烃
	2025.2.17-2.23
	东北侧
	约903m


（2）监测项目及分析方法
各项目的采样及分析方法均按照国家环保局颁布的《空气和废气监测分析方法》《环境监测技术规范》中的有关规定执行。
表3-3     大气监测采样及分析方法
	编号
	项目名称
	分析方法
	方法来源

	1
	颗粒物
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法
	GB/T15432-1995

	2
	非甲烷总烃
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法
	HJ 604-2017


（3）评价标准
根据本项目所在区域的环境功能区划，TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准（24小时平均浓度限值：300μg/m³）；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值（1小时平均浓度限值：2.0mg/m³）。环境空气质量标准限值见表3-4。
表3-4   《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准
	污染物
	标准值（mg/m3）

	颗粒物
	0.3

	非甲烷总烃
	2.0


（4）评价方法
本次环境空气质量现状评价采用各取值时间最大占标率和超标率评价达标情况，最大占标率计算公式为：


式中：Pi—污染物i的单项污染指数；
      Ci—污染物i的实测浓度值（mg/m3）；
      Coi—污染物i的评价标准（mg/m3）。
[bookmark: _GoBack]根据评价计算，可以得出浓度占标率（Pi），依照Pi值的大小，分别确定其污染程度。当Pi ＜100%时，表示大气中该污染物浓度不超标；当Pi≥100%时，表示大气中该污染物浓度超过评价标准。
（5）监测结果及分析
本次监测TSP日均值浓度及非甲烷总烃小时值浓度统计结果见表3-5。
表3-5    颗粒物环境空气质量现状监测结果       单位：mg/m3
	监测点位
	监测日期
	TSP（μg/m³）
	非甲烷总烃（mg/m³）

	1#项目厂区下风向
	2025.2.17
	226
	0.43~0.57

	
	2025.2.18
	229
	0.46~0.70

	
	2025.2.19
	235
	0.44~0.52

	
	2025.2.20
	222
	0.44~0.53

	
	2025.2.21
	230
	0.36~0.52

	
	2025.2.22
	229
	0.46~0.57

	
	2025.2.23
	233
	0.46~0.55

	标准限值
	
	300
	2.0

	浓度范围
	
	222~235
	0.36~0.70

	最大浓度占标率（%）
	
	78.3
	35.0

	超标率（%）
	
	0
	0


（6）现状监测结果分析
由表3-5可以看出：评价区域内大气环境监测结果表明，项目区下风向TSP日均值浓度范围为222~235μg/m³，最大浓度占标率为78.3%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值（日均值300μg/m³）要求；非甲烷总烃小时浓度范围为0.36~0.70mg/m³，最大浓度占标率为35.0%，满足参照执行的《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值（2.0mg/m³）限值要求。区域内其他污染物环境空气质量现状良好。
（7）引用数据有效性分析
本项目引用的监测数据监测时间为2025年2月17日～2月23日，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“近3年内”的有效性要求。监测点位位于本项目东北侧约903m处，处于同一大气环境评价范围内（厂界外2.5km为边长的矩形区域），监测时段内该区域污染源未发生重大变化，区域环境空气质量现状未发生显著改变，引用数据能够代表本项目所在区域的环境空气质量现状，数据引用有效。
2.水环境质量现状调查与评价
厂界500m范围内无地表水环境敏感目标。本项目运行期无生产废水产生，生活废水排入园区污水管网，与地表水体无水力联系，且本项目生活污水排放为间接排放，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），因此本项目地表水环境影响评价工作等级确定为三级B，可不开展区域地表水环境现状调查。因此本项目不对地表水环境现状进行调查。
3.噪声环境质量现状与评价
本项目位于苏通小微企业创业园区内，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类声功能区。本项目厂界外50米，无声环境敏感目标分布，不进行声环境现状调查。
4.生态环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中规定，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的应进行生态现状调查。项目建设不新增用地，利用厂区现有的空置厂房进行本项目的建设，项目区内不存在生态环境保护目标，因此本环评不再开展生态环境现状调查。
5.地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水与土壤环境原则上不进行现状调查，本项目不存在地下水与土壤污染途径，故不进行现状监测。不进行地下水与土壤环境影响评价。
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	1.大气环境
根据现场调查，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等环境敏感区。
2.声环境
本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
3.地下水环境
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4.生态环境
本项目位于昌吉回族自治州阜康产业园阜西区苏通小微创业园内，不涉及生态环境保护目标。

	污染
物排
放控
制标
准
	1.大气污染物排放标准
（1）颗粒物
投料混合工序产生的颗粒物经集气罩收集+布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放。有组织颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值（颗粒物排放浓度≤20 mg/m³）。
（2）非甲烷总烃（NMHC）
造粒、挤出成型、上胶、印刷工序产生的有机废气（以NMHC表征）经集气罩收集+活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧一体化装置（RCO）处理后处理后，通过15m高排气筒排放。有组织NMHC排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值（NMHC排放浓度≤60 mg/m³）。
（3）厂区内无组织废气
厂区内（厂房外）非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值，即监控点处1h平均浓度值≤6 mg/m³，监控点处任意一次浓度值≤20mg/m³
表3-6    废气污染物排放标准汇总表       单位：mg/m3
	排放类型
	污染物
	排放限值
	标准来源

	有组织排放
	颗粒物
	≤20 mg/m³
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值

	
	非甲烷总烃
	≤60 mg/m³
	

	厂区内无组织
	NMHC
	≤6 mg/m³（1h平均浓度）
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值

	
	
	≤20 mg/m³（任意一次浓度值）
	

	厂界无组织
	颗粒物
	≤1.0 mg/m³
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）

	
	非甲烷总烃
	≤4.0 mg/m³
	



2.废水排放执行标准
本项目生活污水经园区污水管网排入阜康市西部城区污水处理厂集中处理，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准，同时满足阜康市西部城区污水处理厂纳管要求。具体标准限值见表3-7。
表3-7   水污染物排放标准限值（单位：mg/L）
	污染物项目
	CODcr
	BOD₅
	SS
	氨氮
	pH

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准
	≤500
	≤300
	≤400
	—
	6~9

	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级
	≤500
	≤350
	≤400
	≤45
	6.5~9.5

	本项目执行限值
	≤500
	≤300
	≤400
	≤45
	6.5~9


3.噪声排放标准
运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类的标准限值，具体标准值见表3-8。
表3-8    噪声排放限值标准
	时期
	标准
	限值

	运营期
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
	昼间65dB(A)
夜间55dB(A)


4.固体废物
（1）一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。
（2）危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求执行。

	总量
控制
指标
	
根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》，自治区主要对氮氧化物（NOx）、挥发性有机物（VOCs）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH₃-N） 四种主要污染物实行总量控制。结合本项目排污特征（仅排放生活污水，不涉及COD和氨氮总量控制；不涉及NOx排放），确定本项目大气污染物总量控制因子为挥发性有机物（VOCs）。
根据《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》，在环境统计数据基础上，以环境统计、排污许可等作为现有主要污染物清单，预测氮氧化物、VOCs等主要污染物新增排放量。根据《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》（2023版），“乌—昌—石”区域PM₂.₅年平均浓度不达标，颗粒物（烟粉尘）亦纳入区域倍量替代管理。因此，颗粒物作为区域特征污染物亦应纳入总量管理。
本项目总量控制指标如下：
挥发性有机物：1.585t/a；颗粒物：0.074t/a；
倍量替代后：VOCs：3.17吨/年；颗粒物：0.148吨/年.
本项目新增污染物排放总量指标来源由昌吉回族自治州生态环境局在州域内统筹协调解决。建设单位应在项目投产前，按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号），向昌吉回族自治州生态环境局申请总量指标确认文件，明确总量指标来源从昌吉州区域内企业关停、淘汰落后产能等形成的总量指标削减获得。
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	施工期环境保护措施
	本项目利用建设单位自有已建成的空置厂房进行建设，不涉及土建施工、不新增用地，施工期主要为生产设备的安装及调试，施工期较短（约1个月），施工地点位于现有厂房内部，不涉及室外施工作业。
1.施工扬尘防治措施
（1）影响时段及对象
施工期大气环境影响时段为设备安装及装修期间（约1个月），影响对象主要为厂区内施工人员及周边企业职工，由于施工作业均在厂房内部进行，厂界外500m范围内无居民区等大气环境敏感目标，对外环境影响很小。
（2）影响程度
施工期大气污染物主要为设备安装过程中钻孔、切割产生的少量粉尘以及装修材料挥发的少量有机废气，产生量较小，且位于封闭厂房内部，经厂房阻隔和自然沉降后，对外环境影响轻微，随施工结束而消失。
（3）防治措施
①施工单位应做到文明施工，不在起风环境下进行室外切割等易产生扬尘的作业，并对施工人员做好防尘措施（如佩戴口罩等）。
②施工现场合理布局，施工材料及建筑垃圾及时清运，易扬尘物料加盖苫布。
③加强对施工机械设备的维护及保养，保证其正常运行，减少废气排放。
④加强对施工人员的教育，提高设备原料利用率，不用设备时及时关闭，防止设备空转。
2.施工废水防治措施
（1）影响分析
本项目施工期仅为设备安装，不涉及土建施工，施工人员均为当地招募，厂区内不设置施工营地，施工期间不产生施工废水，无生活污水产生。因此，施工期不存在废水外排对周边水环境造成影响的问题。施工期废水防治措施与实际影响相匹配。
（2）防治措施
①施工期间禁止现场清洗车辆及设备，避免产生含油冲洗废水。
②施工人员如厕依托厂区现有卫生间，生活污水排入园区污水管网，不直接外排环境。
3.施工噪声防治措施
（1）影响时段及对象
施工期噪声影响时段为设备安装期间（约1个月），主要为昼间施工。影响对象主要为施工人员及周边企业职工，厂界外50m范围内无声环境敏感目标，夜间不施工。
（2）影响程度
施工噪声主要来自设备安装使用的电钻、切割机等小型机械以及运输车辆，噪声值约75~95dB(A)。由于噪声源位于封闭厂房内部，经厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间限值要求，对外环境影响较小。施工期噪声影响是暂时性的，随施工结束而消失。
（3）防治措施
①施工尽量安排在昼间进行，严禁夜间施工（22:00-06:00），如需特殊工艺必须夜间施工，应提前向生态环境主管部门申请并公告附近居民。
②选用低噪声施工设备，对设备可采用固定式或活动式隔声罩进行局部遮挡。
③加强对设备的维护保养，闲置设备应立即关闭。
④合理布置施工场地，高噪声设备尽量远离厂房门窗。
⑤施工车辆进出厂区减速慢行、禁止鸣笛。
⑥施工场地设置围挡，有效地控制施工现场的噪音、粉尘。
4.施工固体废物防治措施
（1）影响时段及对象
施工期固体废物影响时段为设备安装及装修期间（约1个月），影响对象主要为厂区内环境及施工人员，不涉及厂界外敏感目标。
（2）影响程度
施工期固体废物主要为设备安装产生的废弃包装材料、废金属边角料以及少量建筑垃圾，产生量较小，经分类收集、妥善处置后，对外环境影响较小。
（3）防治措施
①施工单位应当及时清运施工过程中产生的建筑垃圾，按照环卫部门的规定处置。
②施工产生的废包装材料、废金属边角料等可回收利用的固废，分类收集后外售物资回收单位综合利用。
③施工人员生活垃圾集中收集于垃圾桶内，由园区环卫部门统一清运处置。
④施工单位不得将建筑垃圾交给未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输，任何单位和个人不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾。
⑤建筑垃圾外运必须采取篷布遮盖措施，避免沿途掉落。
5.施工振动防治措施
（1）影响时段及对象
施工期振动影响时段为设备安装及调试期间，主要为钻孔、切割等作业产生的轻微振动，影响对象主要为施工作业面，对外环境无影响。
（2）防治措施
①设备安装钻孔时选用低振动工艺，减少对周边环境的影响。
②大型设备安装时采取减振垫等隔振措施。
6.施工期生态环境保护措施
本项目利用自有已建成的空置厂房进行建设，不新增用地，不涉及室外施工作业，施工期不会对厂区外生态环境产生影响。
7.施工期环境管理
在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。
由于施工时间短，且均在厂房内部进行，只要加强管理，及时清运，随着施工期的结束，施工期环境影响将随之消失，不会对环境产生长期影响。

	运营期环境影响和保护措施
	1.废气
1.1废气产生及排放情况
本项目运营期废气主要为颗粒物（投料混合工序）和挥发性有机物（以非甲烷总烃计）（造粒、挤出成型、上胶、印刷工序）。
（1）投料混合粉尘（颗粒物）
根据建设单位提供的原辅材料清单，本项目粉状原料用量合计约1227t/a，包括PVC树脂粉800吨、碳酸钙（钙粉）400吨、复合稳定剂12吨、钛白粉10吨、色母粉4吨以及石蜡1吨。
参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“292塑料制品业系数手册”—“2922塑料板、管、型材制造行业系数表”，投料混合工序的颗粒物产生系数取6kg/t-原料，工业废气量产生系数取70000标m3/t-产品。
据此，本项目投料混合工序产生的工业废气量为8589万立方米/年，颗粒物产生量为7.362t/a。按年运行时间2400h核算，颗粒物产生速率为3.067kg/h，产生浓度为85.714mg/m3。
含尘废气经产尘点上方设置的集气系统（集气罩）有效收集后，引入一套布袋除尘器进行净化处理。布袋除尘器作为高效干式除尘设备，设计处理效率按99%，风机风量：5000m3/h计，可确保对微细粉尘的高效捕集。处理后的洁净废气通过一根高度为15m的排气筒（DA001）高空排放。
综上，处理后颗粒物有组织排放量0.074t/a，排放速率降至0.307kg/h，排放浓度低至6.14mg/m3。排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表表5大气污染物特别排放限值中颗粒物20mg/m3的要求，能够实现稳定达标排放，对周围环境空气质量影响较小。
（2）挥发性有机物（非甲烷总烃）
本项目VOCs产生于造粒、挤出成型、上胶、印刷四个工序。
①造粒、挤出成型工序（塑料加工热分解）：
本项目造粒和挤出成型工序属于PVC塑料的热加工过程，在加热熔融状态下，PVC树脂及少量助剂因受热会发生一定程度的热分解反应，产生挥发性有机物。
参照《292塑料制品业系数手册》中2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表（续表2）VOCs产污系数为1.90kg/t-产品，产品重量按原辅料固体用量1227t/a计，本项目固体原辅料（PVC树脂粉、碳酸钙、稳定剂、色母粉、钛白粉、石蜡等）总用量为1227t/a，这些物料最终全部转化为产品，因此产品重量按1227t/a计。
经计算，造粒及挤出成型工序VOCs产生量为2.331t/a。年运行时间2400小时，产生速率为0.971kg/h。
该部分废气经设备上方设置的集气罩收集后，引入活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧一体化装置（RCO）处理后进行处理。
②上胶工序（底胶挥发）：
本项目上胶工序所使用的底胶为丙烯酸酯类水基型胶黏剂，根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中表2对水基型胶粘剂VOCs含量的限值规定，丙烯酸酯类胶粘剂的VOCs含量应不超过50g/L。
建设单位所用底胶为水性环保型产品，按最严格的限值要求核算其挥发性有机物产生量，能够客观反映该工序的产污水平。底胶年用量为10吨，以密度1.0g/cm3计，折合体积为10000L。依据上述标准限值（50g/L）计算，上胶工序VOCs（以非甲烷总烃表征）总产生量为0.50t/a。
本项目底胶类型按水基型计。底胶用量10t/a，按VOCs含量5%计（水性胶黏剂），上胶工序底胶挥发产生的VOCs（以非甲烷总烃计）产生量为0.50t/a，产生速率0.208kg/h。
③印刷工序（水性油墨、UV油墨挥发）：
本项目印刷工序中水性油墨和UV油墨挥发产生的VOCs（以非甲烷总烃计）参考《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1规定进行核算：水性油墨（柔印油墨）VOCs含量限值≤30%，能量固化油墨（UV油墨）VOCs含量限值≤5%。本项目水性油墨年用量为7吨、UV油墨年用量为2吨，按最严格限值（即水性油墨30%、UV油墨5%）计，VOCs总产生量约为2.2t/a。
由于水性油墨实际VOCs含量通常低于限值，且UV油墨固化迅速，本次评价保守取2.2t/a。年运行时间2400小时，产生速率为0.917kg/h。印刷后干燥工序（5米加热烘道、UV干燥机）热源均为电加热，不涉及燃料燃烧，无燃烧废气产生。
废气经集气罩收集后（收集效率90%，风机风量12000m³/h）与造粒、挤出、上胶工序有机废气一并进入“活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧一体化装置（RCO）”处理，处理后经15m高排气筒排放。
本项目造粒挤出、上胶、印刷三个工序的VOCs产生及排放情况汇总如下表
表4-2VOCs产生及排放情况汇总表
	工序
	产生量(t/a)
	产生速率(kg/h)
	收集效率
	治理措施
	处理效率
	有组织排放量(t/a)
	有组织排放速率(kg/h)
	排放浓度（mg/m³）

	造粒、挤出
	2.331
	0.971
	90%
	活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧一体化装置（RCO）处理后+15m高排气筒
	65%
	1.585
	0.660
	55.0

	上胶
	0.50
	0.208
	90%
	
	
	
	
	

	印刷
	2.2
	0.917
	90%
	
	
	
	
	

	合计
	5.031
	2.096
	/
	/
	65%
	1.585
	0.660
	55.0


本项目运营期产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）主要来源于造粒、挤出成型、上胶及印刷四个工序，合计产生量为5.031t/a。废气经各产污环节顶部设置的集气罩（收集效率90%，风机风量12000m³/h）收集后，统一引入一套活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧一体化装置（RCO）处理后进行处理（处理效率按65%计，风机风量12000m³/h），处理后的废气通过一根15米高的排气筒（DA002）高空排放。
经核算，有组织VOCs产生量为4.528t/a，产生速率为1.886kg/h，产生浓度为157.2mg/m³；处理后，有组织排放量为1.585t/a，排放速率为0.66kg/h，排放浓度约为55mg/m³。排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值中非甲烷总烃60mg/m³的要求，可实现达标排放。
1.2排放口设置情况
本项目共设置2个废气排放口，具体信息如下：
表4-3项目排气筒设置情况汇总表
	排放口编号
	排放口名称
	污染物
	排气筒底部中心坐标
	排气筒高度(m)
	排气筒内径(m)
	温度(℃)
	类型

	DA001
	投料混合废气排放口
	颗粒物
	E87°49′18.326″N44°09′19.661″
	15
	0.4
	常温
	一般排放口

	DA002
	有机废气排放口
	非甲烷总烃
	E87°49′18.726″N44°09′20.061″
	15
	0.5
	40
	一般排放口


1.3达标分析
（1）有组织废气达标分析
本项目DA001排气筒排放的颗粒物经布袋除尘器处理后排放浓度为6.14mg/m³，DA002排气筒排放的非甲烷总烃经活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧一体化装置（RCO）处理后排放浓度为55mg/m³。
对照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值（颗粒物≤20mg/m³、非甲烷总烃≤60mg/m³），各污染物排放浓度均远低于标准限值，能够实现稳定达标排放。具体达标情况详见下表。
表4-4有组织废气排放达标分析表(mg/m³)
	排放口
	污染物
	排放浓度
	标准限值
	标准来源
	达标情况

	DA001
	颗粒物
	6.14
	≤20
	GB31572-2015表5
	达标

	DA002
	非甲烷总烃
	55
	≤60
	GB31572-2015表5
	达标


由上表可知，DA001排气筒颗粒物排放浓度为6.14mg/m³，远低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5特别排放限值20mg/m³的要求；DA002排气筒非甲烷总烃排放浓度为55mg/m³，低于标准限值60mg/m³。两个排气筒均可实现稳定达标排放。
（2）无组织废气达标分析
本项目无组织废气主要为未被集气罩收集的颗粒物和VOCs，其中颗粒物无组织排放量为0.736t/a，VOCs无组织排放量为0.503t/a。有组织排放的颗粒物经布袋除尘器处理后排放量为0.074t/a。
建设单位在使用水性油墨和UV油墨等环保型材料，从源头减少VOCs的产生，粒机、挤出机、上胶机、印刷机等所有产污设备均设置局部集气罩，并保持持续抽风，集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。
同时生产车间加强车间通风，厂界颗粒物浓度＜1.0mg/m³，非甲烷总烃浓度＜4.0mg/m³，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值；厂区内非甲烷总烃浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值（1h平均≤6mg/m³，任意一次≤20mg/m³）。
1.4废气治理措施可行性分析
为确保废气污染物稳定达标排放，最大限度减少对周边环境的影响，本项目针对不同废气污染源采取了针对性的治理措施，并辅以全厂区及车间的密闭管理措施。以下从布袋除尘器、蓄热催化燃烧装置以及厂区车间密闭管理三个维度进行可行性分析。
（1）布袋除尘器处理投料混合粉尘的可行性
本项目投料混合工序产生的含尘废气采用布袋除尘器进行净化处理。布袋除尘器是一种高效干式除尘设备，其工作原理是利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤：当含尘气流进入布袋除尘器后，粒径较大的颗粒物因重力沉降落入灰斗，粒径较小的粉尘在通过滤袋时被拦截、吸附于滤袋表面，洁净气体排出，达到除尘目的。布袋除尘器具有除尘效率高（通常可达99%以上）、运行稳定、适应性强等优点，尤其适用于塑料制品行业粉状物料投料、混合等环节产生的低浓度、细颗粒粉尘治理。根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A中表A.2“塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”，颗粒物治理的可行技术包括袋式除尘（即布袋除尘）。本项目设计处理效率按99%计，配套风机风量5000m³/h，经处理后颗粒物排放浓度降至6.14mg/m³，远低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5特别排放限值20mg/m³的要求，技术可行、效果可靠。同时，布袋除尘器定期清灰，收集的粉尘可回用于生产，实现资源化利用，符合清洁生产要求。
（2）蓄热催化燃烧装置处理有机废气的可行性
本项目造粒、挤出、上胶、印刷工序产生的挥发性有机物（VOCs）采用活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧一体化装置（RCO）处理后进行集中治理。其工作原理是在贵金属催化剂（常见为铂、钯等负载于蜂窝陶瓷载体）的作用下，使有机废气在较低温度（250~350℃）下发生无焰氧化分解，生成二氧化碳和水，从而去除有机物。与直接燃烧相比，活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧具有起燃温度低、能耗小、无二次污染、净化效率高等显著优势，尤其适用于中等浓度、连续排放的有机废气治理。参考《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号），该技术属于推荐的VOCs高效治理技术之一，广泛应用于塑料制品、印刷、涂装等行业。
本项目设计处理效率为65%，设计风量12000m³/h，经处理后非甲烷总烃排放浓度为55mg/m³，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5特别排放限值60mg/m³的要求。此外，装置配套了温度联锁控制、超温报警、自动停机等安全保护措施，确保设备长期安全稳定运行。装置定期对催化剂活性进行检测，并根据使用情况（通常2~3年）更换催化剂，以保证处理效率持续达标。
（3）厂区及车间密闭管理措施的有效性
除了对废气进行收集和处理外，本项目还从源头和过程控制入手，强化无组织排放管控，具体措施如下：
（1）投料及混合区域密闭管理。投料站设计为封闭式结构，仅保留必要的操作口，投料时通过低落差、慢倾倒等方式减少粉尘扬起；混合机运行时料仓密闭，混合完成后物料通过密闭管道输送至造粒工段，减少粉尘外逸。
（2）生产车间整体密闭与负压控制。本项目生产车间采用钢结构封闭式厂房，门窗保持常闭状态，仅在物料进出、人员通行时短时开启。车间内产污设备（造粒机、挤出机、上胶机、印刷机等）均设置了局部集气罩并保持持续抽风，使车间整体处于微负压状态，有效防止废气向车间外逸散。
（3）集气系统维护与管理。定期检查集气罩、风管、密封条等设施的完好性，确保收集效率不低于90%。对风机、阀门等关键部件建立运行台账，发现破损或泄漏及时维修更换，杜绝因设备老化导致的无组织排放增加。
（4）厂区环境管理。车间地面定期清扫，防止粉尘二次扬尘；原料库及危废贮存点均密闭管理，液态物料（底胶、油墨）存放于托盘上，防止泄漏挥发；建立废气治理设施巡检制度，确保环保设备与生产设备同步运行。
上述措施综合施策后，本项目无组织颗粒物排放浓度可控制在厂界1.0mg/m³以下，无组织非甲烷总烃排放浓度控制在厂界4.0mg/m³以下，厂区内非甲烷总烃浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值要求。由此可见，本项目从点源（有组织）到面源（无组织），从技术治理到管理控制，形成了一套完整的废气防控体系，措施合理、技术可行、效果有保障。
1.5非正常工况
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等本项目非正常工况主要为袋式除尘装置、活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧装置失效、设备开停机、检修等情形。本项目非正常工况下废气排放情况分析如下：
（1）布袋除尘器故障
当布袋除尘器出现滤袋破损或清灰系统失效时，除尘效率会大幅下降。假设除尘效率由正常的99%降至80%，此时投料混合工序颗粒物排放浓度将由6.14mg/m³上升（122.7mg/m³），超过《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5特别排放限值20mg/m³的要求。故障持续时间为1小时以内（从发现到停机检修），排放量约0.0031kg（按3.067kg/h×20%×1h计）。应对措施：设置压差报警装置，当滤袋两侧压差异常时自动报警；一旦发现故障，立即停止投料混合作业，关闭风机，组织维修，待除尘器恢复正常后方可复产。
（2）活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧装置失效
活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧可能因催化剂失活或加热系统故障导致处理效率下降甚至完全失效。假设处理效率由65%降至0%，此时VOCs排放浓度将由55mg/m³上升至157.2mg/m³，远超标准限值（60mg/m³）。故障持续时间按1小时计，VOCs排放量约1.886kg/h。
应对措施：配套温度、压力联锁控制系统，当床层温度异常或进出口温差过小时自动报警并停机；同时启动应急排空阀（切换至活性炭应急吸附罐，如有配置）；立即停止造粒、挤出、上胶、印刷生产作业，通知设备厂家或维保人员抢修，修复后方可恢复生产。
（3）开停机及检修工况
生产线启动时，先开启废气处理设施（布袋除尘器、活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧装置），待系统运行稳定后再投料生产；停机时，先停止生产，待废气处理设施继续运行10~15分钟将残余废气处理完毕后再关闭。通过上述操作，开停机过程废气排放浓度与正常工况基本一致。检修时如需打开设备，应提前排空物料，并对设备内部进行吹扫，吹扫废气引入废气处理系统处理。
表1-6    非正常工况废气排放超标情况一览表
	非正常工况
	故障描述
	污染物
	处理效率
	排放浓度(mg/m³)
	标准限值(mg/m³)
	超标倍数
	单次持续时间
	年发生频次
	应对措施

	布袋除尘器故障
	滤袋破损或清灰失效，除尘效率降至0%
	颗粒物
	0%
	122.7
	20
	5.14倍
	≤1小时
	≤1次/年
	停止生产作业，修复后复产

	活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧
	催化剂失活或加热故障，处理效率降至0%
	非甲烷总烃
	0%
	157.2
	60
	4.24倍
	≤1小时
	≤1次/年
	


（4）非正常工况管理要求
为减少非正常工况的发生，企业应加强环保设施的日常维护与巡检，建立运行台账，关键设备（风机、阀门、传感器）定期校验。同时，制定突发环境事件应急预案中关于废气异常排放的处置章节，明确报告流程、控制措施和责任人，并定期组织演练。
综上，在落实上述非正常工况应对措施的前提下，本项目非正常工况持续时间短、排放量有限，对周边环境的影响是暂时的、可控的。
1.6废气监测计划
本项目为水泥制品制造业，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目为“二十四、橡胶和塑料制品业29—塑料制品业292，塑料零件及其他塑料制品制造2929”，属于简化管理。
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中最低监测频次要求，本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口。监测计划、排放口基本情况见表4-7。
表4-7   本项目有组织废气监测计划一览表
	污染源类别
	监测位置
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	有组织
	DA001
	颗粒物
	1次/半年
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）

	
	DA002
	非甲烷
总烃
	1次/半年
	

	无组织
	厂区
	
	1次/年
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值

	
	厂界
	
	1次/年
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9


2.废水
2.1环境影响分析
本项目运营期产生的污水主要为生活污水，生活污水排放量约240m3/a，主要污染物为SS、BOD5、COD、NH3-N等，项目排放生活污水排入阜康市西部城区污水处理厂。
本项目污水排放属间接排放，每天的污水量产生量较小，污染物浓度较低，排入污水处理厂对其冲击负荷小，不会影响污水处理厂的正常运行。综上所述，本项目的废水排放通过相应的措施处理后对周边水环境影响较小
2.2废水产生情况及处置措施
根据水量平衡分析，本项目营运期劳动定员20人，生活污水主要污染物为COD、SS、BOD5、NH3-N等。每人每天用水量按照50L/人·d计，则用水量为1m3/d（300m3/a），排放的污水量按用水量的80%计，则排水量约为0.6m3/d（240m3/a）。生活污水排入园区污水管网，最终排入阜康市西部城区污水处理厂处理，对项目区周围水环境影响较小。
表4-5    污水排放量及污染物浓度一览表
	污染源
	污染物
	产生情况
	排放去向
	排放情况

	
	
	产生量
	浓度
	
	排放量t/d
	浓度mg/L

	生活污水
240m3/a
	COD
	0.084t/a
	350mg/L
	经园区污水管网，最终排入阜康市西部城区污水处理厂
	0.084t/a
	350mg/L

	
	SS
	0.053t/a
	200mg/L
	
	0.053t/a
	200mg/L

	
	BOD5
	0.048t/a
	220mg/L
	
	0.048t/a
	220mg/L

	
	NH3-N
	0.007t/a
	30mg/L
	
	0.007t/a
	30mg/L


2.3污水处理措施依托可行性分析
阜康市西部城区污水处理厂位于阜西产业园北侧，污水处理厂2020年已建成投运，目前园区内下水管网均已敷设完毕，各企业内排水管网与园区主下水管网接通后即可排水。阜西区污水处理厂日处理水量约2万m3/日，实际处理能力为1.53万m3/日，生产区主要构筑物有粗格栅间、细格栅间、曝气沉砂池、初沉池、MBR生物池、MBR膜池及膜设备间、污泥脱水机房、鼓风机房及变配电室、甲醇投加间等车间。污水处理厂采用MBR污水处理工艺，出水水质可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。本项目污水排放量约0.8m3/d，排放量较小，目前该污水处理厂余量充足，本项目生活污水依托园区排水管网进入阜康市西部城区污水处理厂处理合理、可行。
2.4废水排放监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，本项目主要污染物监测计划见表4-6。
表4-6    项目运营期水污染物监测计划
	废水类别
	编号
	监测位置
	监测项目
	监测频率
	实施单位

	生活废水
	DW001
	废水总排口
	pH、化学需氧量、悬浮物、石油类、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮
	季度
	企业自行委托


3.噪声
3.1噪声源强分析
本项目主要噪声源来自各类机械设备噪声，进出厂的车辆、叉车行驶、装卸过程及风机产生的噪声。项目采取消声减振、厂房隔声等降噪措施。产噪设备源强见表4-7：
表4-7    项目产噪设备源强一览表
	噪声源
	数量（台）
	单台声压级dB(A)
	排放规律
	治理措施
	降噪后声级dB(A)

	高速混合机
	2
	80~85
	连续
	减振、厂房隔声
	≤70

	SJSZ-80造粒机
	1
	75~80
	连续
	减振、厂房隔声
	≤65

	SJ-65挤出机
	4
	70~75
	连续
	减振、厂房隔声
	≤60

	印刷机
	1
	70~75
	连续
	减振、厂房隔声
	≤65

	真空泵
	1
	80~85
	连续
	减振、消声、厂房隔声
	≤70

	除尘风机
	1
	80~85
	连续
	减振、消声、厂房隔声
	≤70


3.2噪声源强核算
由于本项目噪声设备较多，声源复杂，分布不均匀，本次评价采用适用范围较广的整体声源模型，通过理论计算，预测噪声对敏感点的影响，从而科学地预测该项目的噪声影响情况。根据现场踏勘，项目区周边无环境敏感点。因此，本环评仅预测厂界噪声的影响。
本次环评噪声预测模式采用室外点声源预测模式，其计算过程如下：
① 计算某个声源在预测点的倍频带声压级


式中：Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级， dB(A)；
Loct(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级， dB(A)；
r——预测点距声源的距离，m；
r0——参考位置距声源的距离，m；
ΔLoct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）,dB(A)。
②预测点总影响值计算模式：
                     [image: ]
式中：[image: ]——几个声压级相加后的总声压级，dB(A)；
[image: ] ——某一个声压级，dB(A)。
其声波在传播过程中将通过所在建筑物的屏蔽衰减，并经过距离衰减、声屏障衰减、空气吸收衰减达到厂界。
利用以上预测公式，使噪声源通过等效变换成若干等效声源，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，得出噪声设备运行时对厂界噪声环境的影响状况，
3.3预测结果
本工程主要噪声源集中在室内，从环保角度，设定其噪声源最大强度90dB（A）声源1m处噪声值，增设隔振垫后降噪约20 dB（A），计算结果见表4-12。
表4-12    项目噪声源对周围环境的贡献量   dB(A)
	距声源距离（m）
	10
	50
	60
	70
	80
	100
	150
	200

	预测值
	69
	55
	54
	52
	51
	50
	47
	43


[bookmark: _Hlk71786642]注：现有边界噪声值取现有项目厂界噪声监测最大值。
由上表可知，噪声值随着距离的增加，项目噪声对周围噪声环境的影响将逐渐衰减，项目主要声源距离厂界距离远大于50m，故项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(G12348-2008)中的3类标准要求。
本项目多数强噪声设备均安装在室内，故该项目建设对周围环境造成影响较小。
综上所述，建设项目噪声排放对周围的环境影响较小，噪声防治措施可行。企业在生产过程中应注意加强设备噪声治理，在项目新建过程中应重视减震工程的设计及施工质量。确保厂界噪声达标，不影响周边环境。
3.4噪声防治措施
项目50m范围内不存在敏感目标，不会对周围敏感点造成影响。
尽管项目区产生噪声能够达标排放，但企业运营中仍应严格管理，避免出现噪声扰民现象，具体措施为：
（1）加强设备检修维护，避免出现非正常高噪声运转；
（2）所有设备全部设置在车间内，严禁露天从事生产、维修活动；
（3）对高噪声设备要加装减震、降噪的防护措施；
（4）对操作工人直接接触的噪声设备，采用隔声耳罩，对工人形成一定保护，降噪效果可达5~ 20dB(A)。
3.5噪声监测计划
本项目噪声监测方案见表4-13。
表4-13    项目运营期噪声监测计划
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准
	监测点位

	厂界外1米处
	等效连续A声级
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
	厂界外1米处


4.固体废物
4.1固废产出情况
4.1.1一般工业固体废物
（1）废包装袋：来源于PVC树脂粉、碳酸钙、稳定剂、色母粉、钛白粉、石蜡等粉状原料的拆包工序。各类原料均采用25kg/袋的编织袋或塑料袋包装，年用量合计约1227吨，废包装袋产生量约5吨/年。该部分固废属于一般工业固体废物，代码为900-003-S17，分类收集后外售物资回收公司综合利用。
（2）不合格品：来源于成品检验工序。封边条在收卷后进行外观及尺寸检验，产生的不合格品（如表面划痕、印刷缺陷、尺寸偏差等）产生量约12吨/年。不合格品主要成分为PVC、碳酸钙等，属于一般工业固体废物，代码为900-006-S17，集中收集后经破碎机破碎成颗粒状，回用于造粒工序，不外排。破碎工序在全密闭设备内进行，产生的少量粉尘经设备自带的除尘装置处理后无组织排放，对环境影响很小。
（3）布袋除尘灰：除尘灰属于一般工业固体废物，主要成分为PVC粉、碳酸钙等，可回用于生产（作为原料重新投入混合工序），实现资源化利用，代码为900-099-S59，产生量约7.288t/a（产生量7.362t/a×收集效率90%×处理效率99%）。
4.1.2危险废物
（1）废胶桶：来源于上胶（背胶）工序。底胶年用量10吨，采用桶装包装，使用后产生废胶桶，产生量约1t/a。废胶桶属于《国家危险废物名录》（2025年版）中废物代码为HW49（900-041-49）的危险废物，暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处置。
（2）废油墨桶：来源于印刷工序。水性油墨年用量7吨、UV油墨年用量2吨，均采用桶装包装，使用后产生废油墨桶，产生量约0.5t/a。废油墨桶属于HW49（900-041-49）类危险废物，暂存于危废贮存点，委托有资质单位处置。
（3）废催化剂：来源于“活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧一体化装置”。该装置使用的贵金属催化剂（铂、钯等负载于蜂窝陶瓷载体）约每3年更换一次，单次更换量约0.1吨，折合年均产生量约0.033t/a。废催化剂属于HW50（772-007-50）类危险废物，更换时直接由有资质单位回收处置，不在厂区长期贮存。
（4）废机油：来源于生产设备（混合机、造粒机、挤出机、风机等）的定期维护保养。设备润滑及更换过程中产生废机油，产生量约0.1t/a。废机油属于HW08（900-214-08）类危险废物，采用专用容器收集，暂存于危废贮存点，委托有资质单位处置。
（5）含油废抹布：来源于设备擦拭、维修及保养工序。设备清洁过程中产生沾染机油的废抹布，产生量约0.05t/a。含油废抹布属于HW49（900-041-49）类危险废物，分类收集后暂存于危废贮存点，委托有资质单位处置。
（6）废UV灯管：来源于印刷工序UV干燥机。UV油墨固化过程中使用的UV灯管需定期更换，产生废UV灯管，产生量约0.01t/a（约2年更换一次）。废UV灯管属于HW29（900-023-29）类危险废物，暂存于危废贮存点，委托有资质单位处置。
4.1.3生活垃圾
本项目劳动定员20人，年工作300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，则产生量约3t/a。生活垃圾分类收集于垃圾桶内，每日由园区环卫部门统一清运处置。
综上所述，本项目固体废物产生总量约为25.871t/a（不含生活垃圾），其中一般工业固体废物约24.288t/a，危险废物约1.583t/a（含废催化剂年均折算量）。各类固废均按相关标准及规范要求进行分类收集、暂存和处置，不直接外排环境。
根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）等相关文件判定，鉴别分析汇总：
表4-12营运期固废产排情况一览表
	序号
	固废名称
	产生工序
	属性
	废物代码
	产生量（t/a）
	处置方式

	1
	废包装袋
	原料拆包
	一般固废
	900-003-S17
	5
	外售综合利用

	2
	不合格品
	检验
	一般固废
	900-006-S17
	12
	破碎后回用于生产

	3
	布袋除尘灰
	废气处理
	一般固废
	900-099-S59
	7.288
	回用于生产

	4
	废胶桶
	上胶
	危险废物
	HW49（900-041-49）
	1
	委托有资质单位处置

	5
	废油墨桶
	印刷
	危险废物
	HW49（900-041-49）
	0.5
	

	6
	废催化剂
	蓄热催化燃烧装置
	危险废物
	HW50（772-007-50）
	0.033（年均）
	

	7
	废机油
	设备维护
	危险废物
	HW08（900-214-08）
	0.1
	

	8
	含油废抹布
	设备维护
	危险废物
	HW49（900-041-49）
	0.05
	

	9
	废UV灯管
	UV干燥
	危险废物
	HW29（900-023-29）
	0.01
	

	10
	生活垃圾
	员工生活
	生活垃圾
	/
	3
	环卫部门清运


4.2固废环境管理要求及措施
本项目生活垃圾暂存于垃圾桶、袋中，集中收集后交环卫部门处理，废金属边角料统一收集外售物资回收单位、项目产生的除尘灰经布袋收集后回用于搅拌及拌合工序，本项目拟在生产车间内西北侧设置一个占地面积约20m²的危险废物贮存点（具体位置详见附图3-1），用于暂存废胶桶、废油墨桶、废催化剂、废机油、含油废抹布、废UV灯管等危险废物。建设单位严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）对固体废物进行处理处置。
4.2.1危废贮存点建设规模合理性分析
①标准依据。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），贮存点是指“HJ 1259规定的纳入危险废物登记管理单位的，用于同一生产经营场所专门贮存危险废物的场所”。贮存点适用于危险废物产生量少、分布分散、环境风险相对较低的单位。本项目危险废物年产生量约4.88吨（含废催化剂年均折算量），属于“1吨（含）-10吨/年”的产生规模，且各类危废环境风险相对较低，适合采用贮存点方式进行管理。
②危废产生量与贮存量核算。本项目危险废物产生及最大贮存量核算如下：
表4-8   项目危险废物最大贮存量一览表
	危废名称
	年产生量（t/a）
	转运周期
	单次最大贮存量（t）
	贮存方式

	废胶桶
	1.0
	1次/年
	1.0
	桶装密闭，托盘放置

	废油墨桶
	0.5
	1次/年
	0.5
	桶装密闭，托盘放置

	废催化剂
	0.033（年均）
	更换时即产即清
	0.1（单次）
	袋装密闭，不长期贮存

	废机油
	0.1
	1次/年
	0.1
	专用油桶密闭

	含油废抹布
	0.05
	1次/年
	0.05
	袋装密闭

	废UV灯管
	0.01
	1次/年
	0.01
	专用包装箱密闭

	合计
	约4.88
	/
	约1.76
	/


本项目单次最大贮存量约1.76吨，远低于《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存点实时贮存量不应超过3吨的规定。
③面积核算。危废贮存点面积核算如下：
废机油采用200L专用油桶密闭贮存（每个油桶占地面积约0.35m²，共需1个），占地约0.5m²；废胶桶、废油墨桶采用原桶密闭暂存（按最大暂存量约1.5吨，每个200L包装桶占地面积约0.35m²，共需约8个），占地约3.0m²；含油废抹布、废催化剂、废UV灯管采用专用包装袋/箱密闭贮存，占地约2.0m²；分区隔离通道及操作区域，占地约5.0m²；合计需求面积约10.5m²。
本项目设置20m²危废贮存点，可充分满足各类危废分区暂存、安全隔离及规范管理的实际需求，并留有余量。
④贮存周期与转运要求。本项目各类危险废物转运周期均为1次/年，贮存期限不超过一年，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第八十一条“危险废物贮存期限不得超过一年”的规定。危废贮存点实时贮存量不应超过3吨，本项目单次最大贮存量约1.76吨，满足标准要求。
综上，本项目危废贮存点选址位于生产车间内西北侧，远离办公区及人员密集区域，便于危废收集转运；建设规模20m²，能够满足各类危废分类分区暂存需求，单次最大贮存量（约1.76吨）未超过3吨限值，贮存周期（1次/年）符合法规要求，建设规模合理可行。
4.2.2危废贮存点建设要求
危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求建设，具体如下：
①总体要求。贮存点应具有固定区域边界，根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素确定贮存设施类型和规模。本项目产生的危险废物种类较多但总量较小，适合采用贮存点方式进行管理。
②分区贮存要求。贮存点应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。本项目各类危废分类分区存放：废机油存放于液态危废区（专用油桶+托盘），废胶桶、废油墨桶存放于包装物危废区（原桶密闭+托盘），含油废抹布、废催化剂、废UV灯管存放于固态危废区（专用包装袋/箱密闭），各分区之间设置明显隔离标识。
③包装要求。贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不得直接散堆。液态危废（废机油）采用专用油桶密闭贮存，底部设置托盘；含液包装物（废胶桶、废油墨桶）原桶密封，底部设置托盘；固态危废（含油废抹布、废催化剂、废UV灯管）采用专用包装袋/箱密闭贮存。
④防渗要求。贮存点地面与裙脚应采取表面防渗措施，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容。本项目危废贮存点防渗方案为：黏土夯实+2mm厚高密度聚乙烯膜（HDPE）+抗渗混凝土硬化地面，防渗技术为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10⁻¹⁰cm/s。
⑤“六防”措施。贮存点应采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等污染防治措施。本项目危废贮存点位于封闭厂房内部，具备防风、防晒、防雨条件；地面进行重点防渗处理，具备防渗、防漏、防腐条件。
⑥标识要求。贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。本项目拟在危废贮存点明显位置设置危废贮存点标志，在各贮存分区设置分区标志，在每个包装容器明显位置粘贴危险废物标签。
⑦台账与信息化管理。应建立危险废物管理台账并保存，记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接收单位名称等信息。本项目属于HJ 1259规定的危险废物环境登记管理企业，按要求建立电子管理台账。
⑧应急要求。贮存点需要配置应急要求的应急人员、装备和物资。本项目危废贮存点配备灭火器、应急沙、吸附棉、防护手套等应急物资。
4.2.3贮存场所污染防治措施
项目危险废物暂存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求规范建设和维护使用，具体情况如下：
①总体要求
a.产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。
b.贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。
c.贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。
d.贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
e.贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。
f.危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。
②危险废物的收集
a.危险废物产生单位进行的危险废物收集包括两个方面，一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或运输车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物产生单位内部临时贮存设施的内部转运。
b.危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。
c.危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。
d.危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。
e.在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。
f.危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：
1)包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。
2)性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。
3)危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。
4)包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。
5)盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。48496)危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。
g.危险废物的收集作业应满足如下要求：
1)应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。
2)作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。
3)收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。
4)危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。
5)收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。
6)收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。
h.危险废物内部转运作业应满足如下要求：
1)危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。
2)危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》。
3)危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。
i.收集不具备运输包装条件的危险废物时，且危险特性不会对环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时贮存，但正式运输前应按本标准要求进行包装。
③在危险废物暂存场所显著位置张贴危险废物的标识，根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）中的相关要求，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。
4.2.4管理制度建设
①建立固废防治责任制度：建设单位按要求建立、健全污染环境防治责任制度，明确责任人。负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范。
②制定危险废物管理计划：按要求制定危险废物管理计划，计划涵盖危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式并报环保部门备案，如发生重大改变及时申报。
③建立申报登记制度：如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
④固废的暂存制度：项目产生的危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求，根据危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。
4.3危险废物转运要求
①危险废物的运输应采取危险废物转移电子联单制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。
②危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回收后应继续保留5年。
③建设单位严格按照转移电子联单要求做好危废的去向记录，确保废物由有资质的单位进行处置，不得随意倾倒。针对危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物转移管理办法》和“五联单”方式对危险废物进行暂存和转移管理，并及时交与具备处理资质的单位进行处理，将管理联单和危废处理协议送生态环境局备案。
综上所述，本项目的各类固体废物均能得到合理妥善的处置，因此对环境影响较小。
5.地下水、土壤防治措施
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ6010-2016）中附录A确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别，本项目属于N 轻工—116、塑料制品制造—报告表—Ⅳ类。
本项目地下水环境影响评价类别为Ⅳ类，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ6010-2016）Ⅳ类建设项目可不开展地下水环境影响评价。
本项目位于阜康市产业园苏通小微创业园新疆塑圣新型建材有限公司院内，根据项目特点，进行分区并对不同分区采取相应的防渗措施。
（1）防渗分区
根据装置、单元的特点和所处的区域及部位，本项目厂区划分为一般污染防治区、重点污染防治区、简单防渗区。
重点污染防治区：危废贮存点。
一般污染防治区：生产车间。
简单污染防治区：生活区、进出场道路。
（2）分区防渗处理
重点防渗区：本项目重点防渗区为危废贮存点；防渗方案黏土夯实+2mm厚高密度聚乙烯膜（HDPE）+水泥地面，防渗技术为：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。
一般防渗区：采用厚度Mb=1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s防渗等效的20cm厚P4等级水泥制品进行防渗。地面涂1mm厚环氧树脂进行防腐。要求防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。
简单污染防治区：硬化地面即可，生活区以及进出场道路已依托现有厂区。本项目各污染区防渗措施见表-13。
表4-13各污染区防渗措施
	场区内建筑物
	包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗分区
	防渗处理措施

	危废贮存点、原料库
	弱
	难
	非重金属、持久性有机物污染物的其他类型
	重点防渗
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-10cm/s

	生产区、一般固废暂存区
	弱
	易－难
	非重金属、持久性有机物
	一般防渗
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s

	办公生活区
	弱
	易
	污染物的其他类型
	简单防渗
	一般地面硬化


（3）环境影响分析
根据项目特点，厂区进行分区并对不同分区采取相应的防渗措施。项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，各项防渗措施可以有效地防止对区域地下水、土壤造成污染。综上所述，项目不会对项目区地下水、土壤环境造成污染影响。
6.6.环境风险分析
6.1概述
环境风险分析的目的是分析和预测建设项目潜在环境危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件或事故，引起有毒有害易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
6.2环境风险潜势初判及评价等级确定
（1）风险调查
本项目生产过程中所涉及的易燃有害物质根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）表B.1突发环境事件风险物质及临界量确定为：381油类物质，其主要风险因素为暂存过程中产生的泄漏、物料散失等，环境风险评价主要针对生产过程中存在的风险因素进行分析。
（2）风险潜势初判
①环境风险潜势划分
建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统危险性其所在地环境敏感程度，根据建设项目涉及的物质和工艺系统危险性其所在地环境敏感程度，结合事故情形下影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概括化分析，按照表4-14确定环境风险潜势。
表4-14    建设项目环境风险潜势划分依据
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中毒危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境高敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境高敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险


②危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定
危险物质数量与临界量比值（Q）：
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，结合各种物质的理化性质及毒理毒性，可识别出本项目的危险物质及临界量。根据下式计算危险物质及临界量的比值Q：
[image: b564658b733577140220b8830d21c88]
式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； 
Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100
表4-15   危险物质生产单元及贮存单元物质量一览表
	序号
	物质名称
	储存量（t）
	临界量（t）
	qn/Qn
	Q值

	1
	废机油
	0.1
	2500
	0.00004
	0.000205


本项目涉及环境风险的物质为废机油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C确定P等级，经计算，本项目0.000205<Q<1。当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。只需要进行简单分析。评价工作评价级别判别见表4-16。
表4-16风险评价等级判定表
	环境风险潜势
	VI、VI+
	III
	II
	I

	环境风险评价等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


6.3环境敏感目标调查
经现场调查，本项目周边评价范围内无环境敏感目标。
6.4环境风险识别
（1）物质危险性识别
本项目风险物质为废机油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，均不属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的风险物质，故本项目不存在重大危险源。
（2）生产单元潜在危险性识别
贮运设施粉料存储筒仓不涉及危险物质。
①生产设施
主要工序包括原料上料和搅拌等工序，在生产过程中不涉及危险原料使用，不涉及危险性生产装置。
②环保处置措施失效
主要环保设备为除尘器，在生产过程产生粉尘的节点进行收集处理或者封闭。在除尘器破损或失效的情况下，会使粉尘呈现无组织形式排放，对周围环境和敏感目标造成大气污染。
6.5风险分析
（1）大气环境
本项目在矿物油类在危废贮存点内储存较少，仅对厂区内的工作人员产生影响，对厂界外人员基本没有影响。本项目事故情况下，事故情况最不利气象条件下，矿物油类对周围环境影响在可控范围内。
（2）水环境
本项目与地表水体不发生水力联系，事故情况下，泄露的物料均泄露于硬化地面，危废贮存点做防渗处理，防渗系数小于1×10-7cm/s。因此，事故情况下，泄露的物料对周边水环境无影响。
（3）土壤环境
营运期内物料若发生泄漏（在不发生爆炸及火灾情况下），泄漏的物料会蔓延至危废贮存点内已经重点防渗的地面上，地面采取渗透系数不小于10-7cm/s的防渗措施进行防护，厂区内地面均做硬化处理，因此，泄漏后不会大面积逸散，在发生泄漏后，厂内工作人员将及时清理，因此，若发生泄漏等事故不会对土壤环境造成影响。
6.6环境风险防范措施及要求
企业需组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作。安全环保机构将根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定企业的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。
本项目在运营期使用的机械设备如果管理不善易发生电线短路、除尘器失效等现象，可引致火灾和环境污染。因此在项目应加强对设备维护管理，避免事故排放。对电线线路及设备线路定期进行检查，加强管理和安全知识教育，增强防范意识，防止火灾发生。要有充分的应急措施，项目应按照相关规定设置逃生系统，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。一旦发生意外，应立即采取应急预案。
（1）除尘器故障分析与处理方法
①除尘效果不佳，排放粉尘浓度超标可从以下几个方面查找原因：
a.新装的滤袋孔隙较大，刚开始使用时粉尘通过率较高，尚未达到
最佳的过滤状态，粉尘排放量较大。因此测定除尘器的除尘效率在连续使用1个月后进行更为准确。
b.检查除尘器的安装是否正确。
c.对于进风通道与出风通道仅用隔板分开的除尘器，须检查中间隔板是否焊接严密。
②发现除尘器的运行阻力高出控制范围，应从下列方面查找原因：
a.清灰时间短、清灰周期太长，滤袋上的粉尘没能清除干净，除尘器就转入过滤状态，会使运行阻力很快升高。
b.除尘器通常在负压状态下工作，如果设备泄漏，会吸入大量外界空气和雨水，使滤袋受潮板结，加大运行阻力。
（2）车间粉尘爆炸风险及安全措施
粉体的加工使粉尘愈来愈细，粉尘粒径越小，表面积越大，燃烧越完全，升压速度越快，爆炸压力越大，为了实现高效、节能，生产设备朝着大型化发展，大容积设备爆炸发生时会有较多粉尘参与爆炸，爆炸压力增大。生产中可能产生粉尘飞扬的设备和场所必须尽可能密封，在密闭设备里粉尘浓度容易达到爆炸极限，密闭性越好，爆炸产生的压力也越大。安全措施如下：
①控制粉尘浓度；
②减少粉尘沉淀；
③防止摩擦、撞击、生热；
④防止电火花和静电放电；
⑤增加物料湿度、降低风险性。
（3）控制与消除火源以及安全措施
厂区内原料库和生产车间应设置禁火、防爆区域，并制定相应的管理制度。操作和维修等采用不发火工具，并制定方案，报主管领导批准并有监管人员在场方可进行。使用防爆型电器，严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷。厂区在禁火、防爆区域安装避雷装置。
严格按照防火、防爆设计规范要求进行设计，按照规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施，并定期维护，保持完好。在禁火、防爆区域安装可燃气体探测仪，并经常检查确保设施正常运转，做到及时发现、及时处理；设置火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成，以利于自动预警和及时组织灭火扑救。要正确佩戴相应的劳防用品和正确使用防毒过滤器等防护用具。
（4）消防及火灾报警系统措施
消防设施应与开发建设同步进行，各项建设必须执行国家有关防火规范，保证消防通道畅通，提高预防和扑救能力。加强区域交通、通信等消防基础设施建设，重特大火灾实施消防力量的区域调动。消防供水主要以城市供水管网为主，建设城市供水管网消火栓系统，在配水管网建设时，应按同一时间发生两次火灾进行管网校核，保证充足消防用水，配水管网按照换装布置。
（5）环境风险防应急要求
1）运输过程的环境风险防范
本项目生产原料采用货车运输，运输过程风险事故发生概率较小，要求在输送环节上尽可能的减少人为的不安全行为，遵守交通规则，最大程度减少交通事导致的散落或起火，同时输送车辆要配有专门的灭火设施，以降低火灾风险。合理选择行驶时间、路线、停车地点，同时要避开上、下班等的交通高峰期，降低运输过程中的交通事故发生的可能。装卸作业由专人负责安全监督。
2）储存过程的环境风险防范
项目在原料储存过程中需采取一系列风险管理措施，具体包括：
①存储场设置明显的标志；
②分区存放，按生产计划合理进料；
③对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等实行严格管理，禁止人员带火种进入存储场，防止粉尘爆炸，对存储场动火实行全过程安全监督制；
④对各类安全设施、消防器材，进行定期检查，并将发现的问题责任到人落实整改；
⑤贮存场所，实行安全责任制。
3）其他风险防范措施
①存储场内不得设置移动照明、配电线路与货垛之间应按规范的要求保持足够的防火间距，不得在堆垛上方架设临时线路，不得设置移动照明和配电板等。对生产区和仓储区及其他需要配置的地方，安装事故应急照明和疏散指示标志。
②加强消防设施的维护与保养使其保持在良好的性能状态，减少机械伤害的发生。
③加强安全教育，强化安全意识，具备相应的安全知识，原料区域安全管理人员必须增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。
④要落实消防安全责任制，严格各项规章制度。原料区的各项消防安全规章制度不能光挂在墙上，关键要落到实处，加强违规违章操作人员的管理和查处，要经常进行消防安全教育，实行车辆进出的登记查问制度、火种管理制度、动用明火制度、货物进出仓库的检查制度、货物堆放制度、巡查制度。
（6）风险应急措施
厂区根据建筑格局、物料性质及贮存方式、建筑耐火等级、建筑体积等，严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等有关规定，按照同一时间内火灾次数、灭火时间及最大用水量确定消防用水量。
本项目在运营期要有充分的应急措施，项目应按照相关规定设置逃生系统，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。一旦发生意外，应立即采取应急预案。
6.7风险事故应急预案
①设以领导为首的安全防火委员会和相应的组织机构，如义务消防组、器材组、救护组、治安组，定期进行防火演练。
②设置风险事故应急处置预案。
③发生事故及时报警，并当即切断电源，关闭进站阀门，疏散人员。
④迅速向上级及消防部门报警，并通知单位职工及邻近单位。
⑤切实做好现场警戒。
⑥做好事故善后处置工作，查明事故原因、损失危害情况，及事后恢复补救措施。
6.8小结
根据工程分析，本项目不涉及有毒、有害及危险品等，不涉及危险性生产装置。本项目在建设运营过程中，存在的环境风险源小，不存在重大的环境风险，但还是存在一定潜在的环境风险。在建设单位严格落实各项风险防范措施和风险应急预案的前提下，项目环境风险可防可控，建设是可行的。
8.环保投资
建设项目总投资500万元，其中环保投资56.5万元，环保投资占总投资的11.3%，具体环保投资内容见表4-17。
表4-17    环保措施及环保投资一览表
	治理项目
	措施主要内容
	投资
（万元）

	废气治理
	集气罩+活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧一体化装置（RCO）处理后+15m排气筒；车间通风设施。
	40

	废水治理
	园区污水管网
	0

	噪声治理
	基础减振、消声器、厂房隔声
	4

	固废治理
	危废暂存间（20m²）、一般固废暂存区、垃圾桶
	8

	环境风险
	防爆灯、泄漏收集设施、应急物资
	2

	排污口规范化
	标志牌、采样口
	0.5

	环保验收及监测
	竣工环保验收、自行监测
	2

	合计
	
	56.5


9环境管理
9.1排污许可制度
对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目贵金属压延加工属于“二十七、有色金属冶炼和压延加工业-79有色金属压延加工-有轧制或者退火工序的”类别，不涉及通用工序，因此属于简化管理，项目投产前应按要求申领排污许可证。
本项目应依据《固定污染源排污登记工作指南（试行）》（环办环评函﹝2020﹞9号）企业自行监测、执行报告及环境保护主管部门监管执法信息应当在全国排污许可证管理信息平台上记载，并按照排污许可管理办法在全国排污许可证管理信息平台上公开。
9.2运行管理要求
（1）废气
排污单位应当按照相关法律法规、标准和技术规范等的要求运行大气污染防治设施，并进行维护和管理，保证设施正常运行，使排放的大气污染物符合相关国家或地方污染物排放标准的规定。
a）环保设施应与产生废气的设施同步运行，并保证在碱洗塔负荷波动情况下仍能正常运行，实现达标排放。由于事故或设备维修等原因造成治理设施停止运行时，应立即报告当地生态环境主管部门；
b）废气治理设施运行应尽可能在满足设计工况的条件下进行，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及锅炉间进行检查维护，确保可靠稳定运行。
（2）废水
1）中和池及其相关设备应有防腐蚀措施，定期检查和维护防腐层的完好情况；‌
2）应妥善收集酸性废水，及时投入适量片碱，并测试废水pH值，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）B级标准后排入市政管网。
（3）固体废物管理要求
a）应妥善收集、储存固废，并按照《国家危险废物名录》或国家规定的危险废物鉴别标准鉴定类别后采取相应的处置方式，属于一般工业固体废物的，其储存、处置应符合GB18599的相关要求；属于危险废物的，其储存应符合GB18597的相关要求，并委托具有危险废物经营许可证的单位进行处理；
b）应记录固体废物产生量、处置量及去向（综合利用或外运）和贮存量；
c）危险废物转移过程应执行危险废物管理相关要求。










[bookmark: _Toc109993630]五、环境保护措施监督检查清单

	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物
	经集气罩收集后（收集效率90%），通过布袋除尘器进行处理，通过15m高排气筒排放
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值（≤20 mg/m³）

	
	DA002
	非甲烷总烃（NMHC）
	经集气罩收集后（收集效率90%），引入活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧一体化装置（RCO）处理后处理（处理效率65%），通过15m高排气筒排放
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值（≤60 mg/m³）

	
	厂界（无组织）
	颗粒物、非甲烷总烃（NMHC）
	加强集气罩收集效率，车间密闭，保持微负压
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值（≤4.0 mg/m³）
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值（1h平均≤6 mg/m³，任意一次≤20 mg/m³）

	地表水环境
	生活污水
	CODcr、BOD5、氨氮、SS
	排入园区污水管网
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。

	声环境
	生产车间
	等效(A)声级
	设备隔声、消声、减振等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准）

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般工业固体废物
	废布袋、除尘灰
	统一收集后外售至物资回收单位
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)

	
	危险废物
	废机油
	暂存危险废物贮存点，委托有资质单位定期处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	土壤及地下水
污染防治措施
	1.源头控制措施
①项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换；
②对工艺、设备、废水处理设施等构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。
③加强管理，设备维修保养时应注意防止废润滑油滴漏。
2.分区防渗控制措施
厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，有效防治洒落地面的污染物渗入地下。根据本工程的特点，将厂区不同的区域划分为重点污染防治区和一般污染防治区。
重点防渗区：本项目危废贮存点，防渗方案黏土夯实+2mm厚高密度聚乙烯膜（HDPE）+水泥地面，防渗技术为：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。
一般防渗区：采用厚度Mb=1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s防渗等效的20cm厚P4等级水泥制品进行防渗。要求防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。
简单污染防治区：硬化地面即可，生活区以及进出场道路已依托现有厂区。
同时，项目建设符合《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）等有关要求，其它采取的防渗漏措施主要有：
（1）选用优质设备和管件，并加强日常管理和维修维护工作，防止和减少跑、冒、滴、漏现象的发生。
（2）在厂区设置雨水、排水系统并做好相应的防渗措施。同时在厂区内严格管理，禁止进行分散的地面漫流冲洗。采取上述措施后，可有效避免对土壤、地下水造成污染。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	1.建立定时巡检制度，发现问题及时处理。
2.设定专门的危废贮存点，不同危险废物要分区存放，废矿物油桶放置于托盘内。
3.危废贮存点地面进行硬化、防渗处理，并配备通风系统。
4.制定突发环境事件应急预案，并加强演练。

	其他环境
管理要求
	1.排污许可管理
（1）明本项目为新建，建成后需申请排污许可证及时根据行业排污许可证申请与核发技术规范要求，修订相关排污许可内容。
（2）根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29—塑料制品业292—塑料零件及其他塑料制品制造2929”，为简化管理。项目建成后，应及时在全国排污许可证管理信息平台申领排污许可证。
（3）将本项目新增监测计划纳入企业自行监测计划，并及时修订企业自行监测方案，委托第三方环境监测机构定期开展自行监测，并保存原始监测记录。
（4）根据排污许可证申请与核发技术规范要求完善记录和台账，包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、自行监测台账、突发性事件的处理、调查记录等，并妥善保存所有档案资料。
2.竣工环境保护验收管理
尽快按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）要求，对本次扩建项目开展竣工环境保护验收工作。
3.排污口规范化管理
（1）排气筒设置取样口，并具备采样检测条件，排放口附近树立图形标志牌。
（2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况。
（3）环境保护图形标志。在厂区的废水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种。
环境保护图形符号见表6-1。
表6-1   建设项目环境保护图形符号表
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: 13003]
	[image: 4]
	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	2
	[image: 14001]
	[image: 14002]
	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	3
	[image: ]
	[image: ]
	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	4
	--
	[image: ]
	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场

	5
	[image: 废水排放口]
	[image: 污水排放口]
	废水排放口
	表示废水向水环境排放








[bookmark: _Toc109993631]六、结论
	
本项目符合当前国家产业政策的要求，项目在采取环保治理措施及污染控制措施后，可实现各类污染物的稳定达标排放，不会对周围环境产生明显影响。因此，本评价从环保角度认为，本项目的建设是可行的。
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